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[bookmark: _Toc21954]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	东北森林带－乌苏里江流域（鸡西市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

	项目代码
	2509-230300-04-05-378706

	建设单位联系人
	周熙惠
	联系方式
	18846717771

	建设地点
	黑龙江省鸡西市五区（恒山区、滴道区、梨树区、麻山区、城子河区）、一县（鸡东县）、两市（密山市、虎林市）

	地理坐标
	东经130°24'10.47"~133°04'04.01"，北纬45°03'49.76"~46°08'01.30"

	建设项目行业类别
	四、煤炭开采和洗选业06-6烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069，矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）；
六、黑色金属矿采选业08-9铁矿采选081；锰矿、铬矿采选082；其他黑色金属矿采选089，矿区修复治理工程；
八、非金属矿采选业10-11土砂石开采 101(不含河道采砂项目)，其他；10-12化学矿开采102；石棉及其他非金属矿采选109，单独的矿石破碎、集运；矿区修复治理工程
	用地（用海）面积（hm2）/长度（km）
	历史遗留数据库图斑面积1188.98；
治理区面积1395.44

	建设性质
	√新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	——
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	——

	总投资（万元）
	61514.57
	环保投资（万元）
	61514.57

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	2026.8-2028.6

	是否开工建设
	√否
□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》(试行），确有必要的可根据建设项目环境影响程度等实际情况适当调整。专项评价一般不超过两项，水利水电、交通运输（公路、铁路）、陆地石油和天然气开采类建设项目不超过三项。
大气、地表水、地下水、环境风险、噪声、生态专项评价设置情况见表1-1。
表1-1 专项评价设置原则表
	专项评价类别
	涉及项目类别
	是否设置专项评价

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部(配套的管线工程等除外)；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
	本项目不涉及

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水(含矿泉水)开采:全部；
水利、水电、交通等:含穿越可溶岩地层隧道的项目
	本项目不涉及

	生态
	涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位)的项目
	项目涉及环境敏感区，设置生态专项评价

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
	本项目不涉及

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目；
城市道路(不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道)：全部
	本项目不涉及

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
	本项目不涉及


注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。
本项目对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，采用地质安全隐患治理、地貌重塑工程、土壤重构工程、植被重建工程、配套工程和监测管护工程等，主要将废弃矿山复垦为林地、耕地或草地，实现废弃矿山土地的合理再利用，有利于生态环境。项目部分治理图斑涉及黑龙江九龙沟省级自然保护区、黑龙江省麒麟山地质公园、哈达河风景名胜区、黑龙江东方红湿地国家级自然保护区、黑龙江虎林东方红东北虎重要栖息地、凤凰山国家级自然保护区、卧龙湖省级森林公园、凤凰山省级森林公园等环境敏感区，且有5处图斑位于整合优化前的省级森林公园（4处位于卧龙湖省级森林公园、1处位于凤凰山省级森林公园）范围内，有2处图斑位于整合优化后的省级森林公园（卧龙湖省级森林公园）范围内，因此设置生态专项评价。

	规划情况
	《黑龙江省矿产资源总体规划（2021-2025年）》
《鸡西市矿产资源总体规划（2021—2025年）》

	规划环境影响
评价情况
	《黑龙江省矿产资源总体规划（2021~2025）环境影响报告书》及审查意见（环审[2022]104 号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析。
规划指出：坚持政府主导。市场运作，构建“谁修复、谁受益”的矿山生态修复市场机制，通过政策激励，推行市场化运作、科学化治理的模式，按照“宜耕则耕、宜林则林、宜湿则湿、宜草则草、宜建则建”的原则，加快实施地质灾害隐患治理、矿山损毁土地植被恢复、破损生态单元修复等矿山生态修复与治理工程，鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资、设计、修复、管护等全过程。加强规划管控、产权激励、财政支持、金融扶持等政策，按规定落实税收优惠。
加大矿山生态保护和修复力度，尊重自然，因地制宜，统筹自然生态各要素，推进各类矿山整体性保护、系统化修复、综合性治理，提升生态系统的稳定性。允许利用生态修复后的废弃土石料及原地遗留的土石料、河道疏浚产生的淤泥和泥沙用于本修复工程，如有剩余的，由县级以上政府依托公共资源交易平台处置。  
本项目对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，按照“宜耕则耕、宜林则林、宜湿则湿、宜草则草、宜建则建”的原则，将废弃矿山改造成林地、耕地或草地，可提升生态系统的稳定性。项目原地遗留的及危岩浮石清理、削坡平整产生的土石料优先用于本工程修复使用，剩余的根据《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6号）、《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发〔2021〕40号）要求，由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程，因此项目建设符合相关规划要求。
2、与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021~2025）环境影响报告书》及审查意见（环审[2022]104号）相符性分析
规划范围为黑龙江省所辖行政区域（含加格达奇区、松岭区），规划标准年为2020年，规划期为2021年至2025年，展望至2035年。规划环评指出：新建矿山准入的政策措施，新建矿山必须达到绿色矿山建设要求，严格执行国家和地方的法律、法规，并符合有关规划、产业政策、行业准入条件以及相关强制性标准、规范等要求。严格环境准入，保护区域生态功能。按照黑龙江省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与一般生态空间、永久基本农田存在空间重叠的开采规划区块、勘查规划区块，应按照一般生态空间管控要求，严格控制勘查、开采活动范围和强度，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山生态保护修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域矿产开采活动，并采取严格有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。
本次对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，将废弃矿山改造成林地、耕地或草地，可提升生态系统结构稳定、确保生态功能不退化。项目严格执行国家和地方的法律、法规，并符合有关规划、产业政策、行业准入条件以及相关强制性标准、规范等要求，采取污染防治措施、水土保持措施等进行生态修复工作，防止施工期对区域环境造成污染，符合《黑龙江省矿产资源总体规划（2021~2025）环境影响报告书》及审查意见（环审[2022]104号）的相关要求。
3、与《鸡西市矿产资源总体规划（2021—2025年）》的符合性分析。
[bookmark: _Toc128999613]根据《鸡西市矿产资源总体规划（2021—2025年）》，4.矿山地质环境保护与治理恢复力度持续加强。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的矿山生态环境治理体系，加快推进矿山生态修复。
（二）加强矿区生态保护修复
严格执行《矿山地质环境保护规定》，落实矿山地质环境治理恢复基金制度，明确矿山地质环境保护和矿山土地复垦责任机制。加强矿山地质环境保护治理工作，显著提高全市矿山地质环境保护与土地复垦水平。细化历史遗留矿山治理。开展历史遗留废弃矿山图斑核查工作，摸清底数；制定历史遗留废弃矿山治理计划，积极推进历史遗留废弃矿山治理工作；积极拓展资金渠道，鼓励社会资本参与历史遗留废弃矿山治理工作。创新治理恢复工作机制。探索建立应用于矿山地质环境管理的“卫星遥感+互联网+政务监管”制度。逐步建成制度完善、责任明确、措施得当、管理到位的矿山地质环境恢复和综合治理工作体系，形成“不再欠新账，加快还旧账”的矿山地质环境恢复和综合治理新局面。
本项目对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，符合相关规划要求。
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	其他符合性分析
	1、项目环评类别判定过程
依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目环境影响评价类别判定如下：
[bookmark: _Toc4330][bookmark: _Toc12329][bookmark: _Toc22690][bookmark: _Toc12319][bookmark: _Toc14724][bookmark: _Toc15003]表1-2  项目环评类别判定情况  
	环评类别
	报告书
	报告表
	登记表
	本栏目环境敏感区含义
	项目情况

	四、煤炭开采和洗选业06

	6
	烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069
	煤炭开采
	煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）
	/
	/
	本项目对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，涉及煤矿、石墨矿、土砂石矿、铁矿等，为矿区修复治理工程，应编制环境影响报告表

	六、黑色金属矿采选业08

	9
	铁矿采选081；锰矿、铬矿采选082；其他黑色金属矿采选089
	全部（含新建或扩建的独立尾矿库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）
	单独的矿石破碎、集运；矿区修复治理工程
	/
	/
	本项目对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，涉及煤矿、石墨矿、土砂石矿、铁矿等，为矿区修复治理工程，应编制环境影响报告表

	八、非金属矿采选业10

	11
	土砂石开采101（不含河道采砂项目）
	涉及环境敏感区的（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）
	其他
	/
	国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；除国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区外的生态保护红线管控范围，基本草原，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，沙化土地封禁保护区
	本项目对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，涉及煤矿、石墨矿、土砂石矿、铁矿等，为矿区修复治理工程，应编制环境影响报告表

	12
	化学矿开采102；石棉及其他非金属矿采选109
	全部（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）
	单独的矿石破碎、集运；矿区修复治理工程
	/
	/
	本项目对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，涉及煤矿、石墨矿、土砂石矿、铁矿等，为矿区修复治理工程，应编制环境影响报告表


本项目对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，涉及煤矿、石墨矿、土砂石矿、铁矿等。项目工程内容为地质安全隐患治理、地貌重塑工程、土壤重构工程、植被重建工程、配套工程和监测管护工程，将各地块消除安全隐患，修坡平整、回填至设计标高后，覆盖表土复垦为林地、耕地或草地。
地貌重塑工程中回填蓄坡和土地平整利用的土石方来自工程危岩浮石清理、削坡整形的土石方，单个流域内所需土石方不足的在政府公共平台进行购买；土壤重构工程使用的种植土利用场地本身剥离的表土及在政府公共平台购买种植土，土壤重构的壤土和黏土也在政府公共平台进行购买；项目原地遗留的及危岩浮石清理、削坡整形产生的土石料优先用于本工程修复使用，剩余的由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程。对于废弃矿山涉及一般工业固体废物（煤矸石）压占的，项目不对一般工业固废进行外运，也不拉运其他工业固废至该地块进行填埋，仅将压占固废修坡平整后覆土。因此项目不涉及一般工业固体废物填埋，为矿区修复治理工程，应编制环境影响报告表。
2、产业政策符合性分析
本项目对废弃矿山进行生态恢复治理，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类项目 第四十二项 环境保护与资源节约综合利用 第2小项 矿山生态环境恢复工程”。因此本项目符合国家产业政策要求。
3、生态环境分区管控符合性分析
将项目矢量数据在黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台生成生态环境分区管控分析报告可知，本项目位置涉及鸡西市、牡丹江市林口县和穆棱市。通过现场调查，与第三次全国土地调查数据及行政区域数据库对比可知，项目实际不占用牡丹江市穆棱市，因此本项目占地仅涉及鸡西市和牡丹江市林口县，生态环境分区管控符合性分析不对穆棱市相关内容进行分析。
（1）生态保护红线
根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）及项目生态环境分区管控分析报告，本项目占用的生态保护红线为滴道区三江平原生物多样性维护功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区、鸡东县三江平原生物多样性维护功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区及密山市三江平原生物多样性维护功能生态保护红线-水源涵养生态功能重要区，且项目占用麻山区一般生态空间区、鸡冠区一般生态空间区、恒山区一般生态空间区、滴道区一般生态空间区、梨树区一般生态空间区、城子河区一般生态空间区、鸡东县一般生态空间区、虎林市一般生态空间区、密山市一般生态空间区。
表1-3  项目与黑龙江省生态环境分区管控成果数据相交情况
	一级分类
	二级分类
	是否相交
	所属地市
	所属区县
	相交单元名称

	生态保护红线与一般生态空间
	一般生态空间
	是
	鸡西市
	麻山区
	麻山区一般生态空间区

	
	一般生态空间
	是
	鸡西市
	鸡冠区
	鸡冠区一般生态空间区

	
	一般生态空间
	是
	鸡西市
	恒山区
	恒山区一般生态空间区

	
	一般生态空间
	是
	鸡西市
	滴道区
	滴道区一般生态空间区

	
	一般生态空间
	是
	鸡西市
	梨树区
	梨树区一般生态空间区

	
	一般生态空间
	是
	鸡西市
	城子河区
	城子河区一般生态空间区

	
	一般生态空间
	是
	鸡西市
	鸡东县
	鸡东县一般生态空间区

	
	一般生态空间
	是
	鸡西市
	虎林市
	虎林市一般生态空间区

	
	一般生态空间
	是
	鸡西市
	密山市
	密山市一般生态空间区

	
	生态保护红线
	是
	鸡西市
	滴道区
	滴道区三江平原生物多样性维护功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区

	
	
	是
	鸡西市
	城子河区
	城子河区三江平原生物多样性维护功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区

	
	
	是
	鸡西市
	鸡东县
	鸡东县三江平原生物多样性维护功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区


本项目对历史遗留废弃矿山进行坡面整形、地貌平整后覆土绿化，不在生态保护红线内新增占地，不会对生态保护红线功能产生冲击。且项目建成后，可消除矿山地质安全隐患，改善废弃矿山及周边生态环境，使昔日荒芜废弃、地表裸露的采矿破坏土地得到复垦利用，生态系统功能得到恢复，可提高植被覆盖率，增加动物生存空间，有利于维护生物多样性。因此，本项目建设符合生态保护红线功能要求。
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图1-1  项目治理区与生态保护红线位置关系图
（2）环境质量底线
本项目为历史遗留废弃矿山生态修复项目，共608个图斑，占用环境管控区域较多，具体占用管控区见表1-4。
表1-4  本项目与生态环境分区管控相交情况表（环境质量底线）
	一级分类
	二级分类
	是否相交
	所属
地市
	所属
区域
	相交单元名称

	环境质量底线
	水环境优先保护区
	是
	鸡西市
	鸡东县
	鸡西市团山子水库饮用水水源

	
	水环境优先保护区
	是
	鸡西市
	密山市
	鸡西市七台河市供水工程饮用水水源

	
	水环境城镇生活污染重点管控区
	是
	鸡西市
	鸡冠区
	穆棱河知一桥鸡冠区2

	
	水环境工业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	梨树区
	黑龙江鸡西经济开发区

	
	水环境城镇生活污染重点管控区
	是
	鸡西市
	梨树区
	穆棱河碱场桥梨树区

	
	水环境城镇生活污染重点管控区
	是
	鸡西市
	滴道区
	穆棱河牛河知一桥滴道区1

	
	水环境城镇生活污染重点管控区
	是
	鸡西市
	城子河区
	穆棱河知一桥城子河区1

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	鸡东县
	穆棱河哈达河知一桥鸡东县2

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	鸡东县
	穆棱河哈达河知一桥鸡东县3

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	鸡东县
	穆棱河哈达河知一桥鸡东县4

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	鸡东县
	穆棱河哈达河知一桥鸡东县5

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	鸡东县
	穆棱河哈达河知一桥鸡东县6

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	鸡东县
	穆棱河哈达河知一桥鸡东县8

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	密山市
	穆棱河柳毛河穆棱河口内密山市

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	虎林市
	穆棱河穆棱河口内虎林市

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	密山市
	穆棱河裴德河穆棱河口内密山市2

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	密山市
	穆棱河裴德河穆棱河口内密山市3

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	虎林市
	穆棱河松阿察河穆棱河口内虎林市

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	城子河区
	穆棱河知一桥城子河区2

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	恒山区
	穆棱河知一桥恒山区1

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	密山市
	穆棱河知一桥密山市3

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	密山市
	穆棱河知一桥密山市4

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	密山市
	穆棱河知一桥密山市5

	
	其他水环境重点管控区
	是
	鸡西市
	密山市
	兴凯湖密山市

	
	水环境农业污染重点管控区
	是
	牡丹江市
	林口县
	乌斯浑河乌斯浑河林口县林口县6

	
	水环境工业污染重点管控区
	是
	鸡西市
	滴道区
	穆棱河牛河知一桥滴道区2

	
	其他区域
	是
	鸡西市
	虎林市
	乌苏里江阿布沁河饶河上虎林市

	
	其他区域
	是
	鸡西市
	虎林市
	乌苏里江七虎林河虎林市

	
	其他区域
	是
	鸡西市
	虎林市
	七虎林河云山水库库尾虎林市

	
	其他区域
	是
	鸡西市
	恒山区
	穆棱河知一桥恒山区2

	
	其他区域
	是
	鸡西市
	鸡东县
	穆棱河哈达河知一桥鸡东县7

	
	其他区域
	是
	鸡西市
	麻山区
	穆棱河牛河知一桥麻山区

	
	大气环境优先保护区
	是
	鸡西市
	滴道区
	滴道区大气环境优先保护区

	
	大气环境受体敏感重点管控区
	是
	鸡西市
	麻山区
	麻山区大气环境受体敏感重点管控区

	
	大气环境布局敏感重点管控区
	是
	鸡西市
	城子河区
	城子河区大气环境布局敏感重点管控区

	
	大气环境布局敏感重点管控区
	是
	鸡西市
	麻山区
	麻山区大气环境布局敏感重点管控区

	
	大气环境布局敏感重点管控区
	是
	鸡西市
	鸡东县
	鸡东县大气环境布局敏感重点管控区

	
	大气环境高排放重点管控区
	是
	鸡西市
	梨树区
	梨树区大气环境高排放重点管控区

	
	大气环境高排放重点管控区
	是
	鸡西市
	恒山区
	恒山区大气环境高排放重点管控区

	
	大气环境高排放重点管控区
	是
	鸡西市
	麻山区
	麻山区大气环境高排放重点管控区

	
	大气环境受体敏感重点管控区
	是
	鸡西市
	恒山区
	恒山区大气环境受体敏感重点管控区

	
	大气环境受体敏感重点管控区
	是
	鸡西市
	滴道区
	滴道区大气环境受体敏感重点管控区

	
	大气环境受体敏感重点管控区
	是
	鸡西市
	城子河区
	城子河区大气环境受体敏感重点管控区

	
	大气环境布局敏感重点管控区
	是
	鸡西市
	鸡冠区
	鸡冠区大气环境布局敏感重点管控区

	
	大气环境布局敏感重点管控区
	是
	鸡西市
	恒山区
	恒山区大气环境布局敏感重点管控区

	
	大气环境布局敏感重点管控区
	是
	鸡西市
	滴道区
	滴道区大气环境布局敏感重点管控区

	
	大气环境布局敏感重点管控区
	是
	鸡西市
	梨树区
	梨树区大气环境布局敏感重点管控区

	
	大气环境一般管控区
	是
	鸡西市
	鸡东县
	鸡东县大气环境一般管控区

	
	大气环境一般管控区
	是
	鸡西市
	虎林市
	虎林市大气环境一般管控区

	
	大气环境一般管控区
	是
	鸡西市
	密山市
	密山市大气环境一般管控区

	
	大气环境一般管控区
	是
	鸡西市
	滴道区
	滴道区大气环境一般管控区

	
	大气环境一般管控区
	是
	鸡西市
	梨树区
	梨树区大气环境一般管控区

	
	大气环境一般管控区
	是
	牡丹江市
	林口县
	林口县大气环境一般管控区

	
	大气环境一般管控区
	是
	鸡西市
	麻山区
	麻山区大气环境一般管控区

	
	大气环境一般管控区
	是
	鸡西市
	城子河区
	城子河区大气环境一般管控区
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图1-2  项目与管控单元分布示意图
本项目建设过程中通过制定严格的坡面整形、土地平整、覆土作业的运行规章制度，施工场地通过洒水抑尘等措施控制扬尘；运输车辆采取加盖篷布、密封等措施，道路及时洒水降尘；员工生活污水排入新建防渗旱厕不外排；施工废水经沉淀后用于洒水降尘；车辆经过敏感保护目标减速慢行，合理安排施工时间，以减小对周围环境影响；生活垃圾委托市政环卫部门定期清运，统一处理。本项目区现状为历史废弃矿坑，生态环境较差，项目实施后进行覆土变更为耕地或林地，生态环境将有所好转。综上所述，本项目的污染物采取一定环保措施后，对周围环境影响较小，不会突破环境质量底线要求。
（4）资源利用上线
本项目为废弃矿山生态修复工程，工程建设工程中，自然资源利用主要为水资源，用水来自周边市政管网或现有地下水井，员工饮用水购买桶装饮用水。施工场地洒水降尘优先利用场地内坑塘积水、员工盥洗废水及洗车废水沉淀后的上清液。项目用水量较小，不会达到水资源利用上线。工程建设完成后增加林地及耕地面积，不在项目区外新增占地，不会对土地资源产生冲击。因此，本项目建设符合资源利用上线要求。






表1-5  本项目与生态环境分区管控相交情况表（资源利用上线）
	一级分类
	二级分类
	是否相交
	所属
地市
	所属
区域
	相交单元名称

	资源利用上线
	土地资源重点管控区
	是
	鸡西市
	滴道区
	滴道土地资源重点管控区

	
	土地资源重点管控区
	是
	鸡西市
	城子河区
	城子河区土地资源重点管控区

	
	土地资源重点管控区
	是
	鸡西市
	鸡东县
	鸡东县土地资源重点管控区

	
	自然资源一般管控区
	是
	鸡西市
	虎林市
	虎林市自然资源一般管控区

	
	自然资源一般管控区
	是
	鸡西市
	密山市
	密山市自然资源一般管控区

	
	自然资源一般管控区
	是
	牡丹江市
	林口县
	林口县自然资源一般管控区

	
	自然资源一般管控区
	是
	鸡西市
	鸡冠区
	鸡冠区自然资源一般管控区

	
	自然资源一般管控区
	是
	鸡西市
	滴道区
	滴道区自然资源一般管控区

	
	自然资源一般管控区
	是
	鸡西市
	梨树区
	梨树区自然资源一般管控区

	
	自然资源一般管控区
	是
	鸡西市
	城子河区
	城子河区自然资源一般管控区

	
	自然资源一般管控区
	是
	鸡西市
	恒山区
	恒山区自然资源一般管控区

	
	自然资源一般管控区
	是
	鸡西市
	麻山区
	麻山区自然资源一般管控区

	
	自然资源一般管控区
	是
	鸡西市
	鸡东县
	鸡东县自然资源一般管控区


（3）与饮用水水源保护区相交情况
表1-6  项目与饮用水水源保护区相交情况统计表
	序号
	水源地名称
	水源地级别
	水源地类型
	与水源保护区相交总面积（km2）
	与一级保护区相交面积（km2）
	与二级保护区相交面积（km2）
	与准保护区相交面积（km2）
	所属地市
	所属区县

	1
	鸡西市七台河市供水工程饮用水水源
	地市级
	湖库型
	0.07
	无相交
	无相交
	0.07
	鸡西市
	密山市

	2
	鸡西市团山子水库饮用水水源
	地市级
	湖库型
	0.05
	无相交
	0.05
	无相交
	鸡西市
	鸡东县



[image: 102f2868-ac26-4d02-adde-b1a6ffb99d31]
图1-3  项目与饮用水水源保护区叠加图
[image: ][image: ]哈达河流域CT2303212016000015001
哈达河流域CT2303212016000219001

图1-4  项目与鸡西市团山子水库饮用水水源位置关系图
[image: ]兴凯湖流域CT2303822016000034001

图1-5  项目与鸡西市七台河市供水工程饮用水水源位置关系图
（4）与自然保护地（整合优化后）相交情况
表1-7  项目与自然保护地（整合优化后）相交情况统计表
	序号
	类型
	名称
	级别
	与自然保护地相交总面积（km2）
	与自然保护地核心保护区相交面积（km2）
	与自然保护地一般控制区相交面积（km2）
	所属地市
	所属区县

	1
	森林公园
	黑龙江鸡西卧龙湖省级森林公园
	省级
	小于0.01
	无相交
	小于0.01
	鸡西市
	滴道区



[image: ]
图1-6  项目与自然保护地(整合优化后)叠加图
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图1-7  项目与黑龙江鸡西卧龙湖省级森林公园位置关系图[image: ]
图1-8  项目与黑龙江鸡西凤凰山省级森林公园位置关系图（优化后该森林公园撤销）
（5）地下水环境管控
表1-8  项目与地下水环境管控区相交情况表
	环境管控区编码
	环境管控区名称
	所属地市
	所属区县
	管控区类型
	管控要求


	YS2303036210001
	恒山区地下水环境一级管控区
	鸡西市
	恒山区
	重点管控区
	空间布局约束 
1.严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。2.合理规划污染地块用途，从严管控农药、化工等行业中的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。3.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关环境保护主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。 
环境风险防控 
1.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。2.指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。3.重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明 
污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 
污染物排放管控 
新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治地下水污染的措施。

	YS2303056210001
	梨树区地下水环境一级管控区
	鸡西市
	梨树区
	重点管控区
	

	YS2310256310001
	林口县地下水环境一般管控区

	牡丹江市
	林口县
	一般管控区
	环境风险管控 
1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

	YS2303216310001
	鸡东县地下水环境一般管控区
	鸡西市
	鸡东县
	一般管控区
	

	YS2303816310001
	虎林市地下水环境一般管控区
	鸡西市
	虎林市
	一般管控区
	

	YS2303076310001
	麻山区地下水环境一般管控区
	鸡西市
	麻山区
	一般管控区
	

	YS2303026310001 
	鸡冠区地下水环境一般管控区
	鸡西市
	鸡冠区
	一般管控区
	

	YS2303066310001
	城子河区地下水环境一般管控区
	鸡西市
	城子河区
	一般管控区
	

	YS2303036310001
	恒山区地下水环境一般管控区
	鸡西市
	恒山区
	一般管控区
	

	YS2303826310001
	密山市地下水环境一般管控区
	鸡西市
	密山市
	一般管控区
	

	YS2303056310001
	梨树区地下水环境一 
般管控区
	鸡西市
	梨树区
	一般管控区
	

	YS2303046310001
	滴道区地下水环境一般管控区
	鸡西市
	滴道区
	一般管控区
	


[image: ]
图1-9  项目与地下水环境管控区叠加图
本项目将历史遗留废弃矿山进行修坡整形、土地平整后覆土，生态恢复为林地、耕地或草地。施工期不设置油库，员工生活污水排入新建防渗旱厕不外排；施工废水经沉淀后用于洒水降尘；因此，本项目建设不会对地下水环境产生影响。
（5）生态环境准入清单（2023年版）






表1-9  项目与鸡西市生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	管控要求
	符合性分析

	ZH23030310002
	恒山区一般生态空间
	优先保护单元
	一、空间布局约束
1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地，废弃矿山生态修复后，修复地块与区域生态功能一致。工程不在地块内进行过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害的活动，项目的建设不会损害生态服务功能和生态产品质量，符合区域管控要求

	ZH23030410001
	滴道区生态保护红线
	优先保护单元
	一、空间布局约束
1.区域准入要求执行（1）原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。（2）生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑；原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施；经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动；按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新；不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造；地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立的战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求；依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复；根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作；法律法规规定允许的其他人为活动。上述有限人为活动管理，涉及新增建设用地的，在报批农用地转用、土地征收时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（3）鼓励各地根据生态保护需要和规划，结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用、矿山环境恢复治理等各类工程实施，因地制宜促进生态空间内建设用地逐步有序退出；区内已有的农业用地，建立逐步退出机制，恢复生态用途。
2.水源涵养功能极重要区同时执行禁止开发建设活动要求：（1）对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。（2）禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。（3）严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为。
3.生物多样性维护极重要区同时执行禁止开发建设活动要求：（1）禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。（2）保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变。
4.黑龙江鸡西卧龙湖森林公园同时执行“禁止开发建设活动要求：1）在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。2）禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。3）禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。限制开发建设活动要求：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
5.鸡西市团山子水库饮用水水源同时执行1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：（1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相 关植被的活动。（2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。（3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。（4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。（5）禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。（6）禁止设置排污口。2）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：（1）一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。（2）二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。（3）准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。3）国务院和省、 自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。4）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。（1）一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。（2）二级保护区内：1）对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。2）对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。（3）准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目地块不位于自然保护地核心保护区，不属于禁止开发性、生产性建设活动。本项目属于管控要求中鼓励的“工矿废弃地复垦利用”项目，建成后，增加了区域林地、耕地或草地面积，有利于区域水源涵养并丰富区域生物多样性。
项目有图斑位于森林公园范围内，项目不属于禁止开发建设的活动，项目实施后，可增加林地及耕地面积，增加植被覆盖率，能恢复森林公园及周边的景观风貌。因此，通过严格控制职工占地、做好施工废物处置后，项目对森林公园等保护地的影响是正向的，符合区域管控要求


	ZH23030410002
	滴道区一般生态空间
	优先保护单元
	1、 空间布局约束
1.同时执行：（1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。（2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。（3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。（4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
2.鸡西市团山子水库饮用水水源同时执行（1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：①禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。②禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。③运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。④禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。⑤禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。⑥禁止设置排污口。（2）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：①一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。②二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。③准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。（3）国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。（4）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。①一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。②二级保护区内：（a）对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。（b）对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。（c）准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地，废弃矿山生态修复后，修复地块与区域生态功能一致。项目不属于禁止开发建设的活动，不在地块内过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等。项目的建设不会损害生态服务功能和生态产品质量。项目实施后，可增加林地及耕地面积，增加植被覆盖率，提升森林质量，能恢复项目地及周边的景观风貌，有利于水源涵养并提高生物多样性。因此，通过严格控制职工占地、做好施工废物处置后，项目对一般生态空间的影响是正向的，符合区域管控要求


	ZH23030510001
	梨树区一般生态空间
	优先保护单元
	一、空间布局约束
1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地，废弃矿山生态修复后，修复地块与区域生态功能一致。工程不进行过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等行为，不属于与生态功能不一致的开发建设活动。项目的建设不损害生态服务功能和生态产品质量，符合一般生态空间要求

	ZH23032110001
	鸡东县生态保护红线
	优先保护单元
	一、空间布局约束
1.区域准入要求执行（1）原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。（2）生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑；原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施；经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动；按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新；不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造；地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立的战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求；依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复；根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作；法律法规规定允许的其他人为活动。上述有限人为活动管理，涉及新增建设用地的，在报批农用地转用、土地征收时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（3）鼓励各地根据生态保护需要和规划，结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用、矿山环境恢复治理等各类工程实施，因地制宜促进生态空间内建设用地逐步有序退出；区内已有的农业用地，建立逐步退出机制，恢复生态用途。
2.水源涵养功能极重要区同时执行禁止开发建设活动要求：（1）对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。（2）禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。（3）严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为。
3.生物多样性维护极重要区同时执行禁止开发建设活动要求：（1）禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。（2）保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变。
4.水土保持极重要区同时执行禁止开发建设活动要求：（1）全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。（2）禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。（3）禁止在幼林地砍柴、毁苗、放牧。
5.黑龙江凤凰山国家级自然保护区同时执行6.黑龙江神洞山国家森林公园同时执行“禁止开发建设活动要求：1）在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。2）禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。3）禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。限制开发建设活动要求：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
7.黑龙江鸡西麒麟山地质公园同时执行禁止开发建设活动要求：1.禁止在森林公园内开矿、采石、挖沙、取土、修建坟墓等毁林、破坏景观或者环境的活动。2.在国家级森林公园内禁止从事下列活动：擅自采折、采挖花草、树木、药材等植物；非法猎捕、杀害野生动物；刻划、污损树木、岩石和文物古迹及葬坟；损毁或者擅自移动园内设施；未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气，乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物；在非指定的吸烟区吸烟和在非指定区域野外用火、焚烧香蜡纸烛、燃放烟花爆竹；擅自摆摊设点、兜售物品；擅自围、填、堵、截自然水系；法律、法规、规章禁止的其他活动。3.禁止在森林公园范围内实施违反森林公园总体规划、破坏自然资源的行为。禁止擅自征用、 占用森林公园的林地，或者隐瞒森林公园身份办理征用、 占用林地手续。禁止在森林公园内开发房地产、建设开发区，以及建设与森林公园功能和规划不符的其他项目。限制开发建设活动要求：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
8.鸡西市团山子水库饮用水水源、鸡西市哈达水库饮用水水源同时执行1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：（1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。（2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。（3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。（4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。（5）禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。（6）禁止设置排污口。2）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：（1）一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。（2）二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。（3）准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。3）国务院和省、 自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。4）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。（1）一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。（2）二级保护区内：1）对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。2）对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。（3）准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，属于鼓励的“工矿废弃地复垦利用”项目。工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地。项目不在自然保护地核心保护区进行施工行为，不在地块内过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等，不属于水源涵养功能极重要区和生物多样性维护极重要区禁止开发建设的活动。项目的建设不会损害生态服务功能和生态产品质量。项目实施后，可增加林地及耕地面积，增加植被覆盖率，提升森林质量，能恢复项目地及周边的景观风貌，有利于水源涵养并提高生物多样性。因此，通过严格控制职工占地、做好施工废物处置后，项目对一般生态空间的影响是正向的，符合区域管控要求


	ZH23032110002
	鸡东县一般生态空间
	优先保护单元
	一、空间布局约束
1.区域执行（1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。（2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。（3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。（4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。2.鸡东哈达河风景名胜区时执行禁止开发建设活动要求：（1）在风景名胜区内禁止进行下列活动：开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；在景物或者设施上刻划、涂污；乱扔垃圾。（2）禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。（3）禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。限制开发建设活动要求：1）在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、 自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。2）在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准：（1）设置、张贴商业广告；（2）举办大型游乐等活动；（3）改变水资源、水环境自然状态的活动；（4）其他影响生态和景观的活动。3）风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。4）在风景名胜区内进行建设活动的，生产建设单位应当依法编制水土保持方案，建设单位、施工单位应当制定污染防治方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。
3.鸡西市团山子水库饮用水水源、鸡西市哈达水库饮用水水源同时执行饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。5）禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。6）禁止设置排污口。饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：1）一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。2）二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。3）准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。4）国务院和省、 自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。5）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。（1）一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。（2）二级保护区内：①对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。②对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。③准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用 不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。
2、 污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地，废弃矿山生态修复后，修复地块与区域生态功能一致。工程不在地块内进行过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害的活动，项目的建设不会损害生态服务功能和生态产品质量。项目实施后，可增加林地及耕地面积，增加植被覆盖率，能恢复项目地及周边的景观风貌。因此，通过严格控制职工占地、做好施工废物处置后，项目对一般生态空间的影响是正向的，符合区域管控要求


	ZH23038110002
	虎林市一般生态空间
	优先保护单元
	1、 空间布局约束
1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地，废弃矿山生态修复后，修复地块与区域生态功能一致。工程不进行过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等行为，项目的建设可确保生态系统的稳定，不会损害生态服务功能和生态产品质量，符合一般生态空间要求

	ZH23030610002
	城子河区一般生态空间
	优先保护单元
	一、空间布局约束
1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地，废弃矿山生态修复后，修复地块与区域生态功能一致。工程不在区域内过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等。项目建成后，可增加林地、耕地或草地数量，提升生态系统服务功能，不会损害生态产品质量，符合一般生态空间要求

	ZH23030710001
	麻山区一般生态空间
	优先保护单元
	一、空间布局约束
1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地，废弃矿山生态修复后，修复地块与区域生态功能一致。工程不进行过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等行为，不属于与生态功能不一致的开发建设活动。项目的建设不损害生态服务功能和生态产品质量，符合一般生态空间要求

	ZH23030210001
	鸡冠区一般生态空间
	优先保护单元
	一、空间布局约束
1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地，废弃矿山生态修复后，修复地块与区域生态功能一致。工程不在地块内进行过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害的活动，项目的建设不会损害生态服务功能和生态产品质量，符合区域管控要求

	ZH23038210001
	密山市生态保护红线
	优先保护单元
	一、空间布局约束
1.区域准入要求执行（1）原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。（2）生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑；原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施；经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动；按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新；不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造；地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立的战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求；依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复；根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作；法律法规规定允许的其他人为活动。上述有限人为活动管理，涉及新增建设用地的，在报批农用地转用、土地征收时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（3）鼓励各地根据生态保护需要和规划，结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用、矿山环境恢复治理等各类工程实施，因地制宜促进生态空间内建设用地逐步有序退出；区内已有的农业用地，建立逐步退出机制，恢复生态用途。
2.水源涵养功能极重要区同时执行禁止开发建设活动要求：（1）对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。（2）禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。（3）严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为。
3.生物多样性维护极重要区同时执行禁止开发建设活动要求：（1）禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。（2）保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变。
4.水土保持极重要区同时执行禁止开发建设活动要求：（1）全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。（2）禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。（3）禁止在幼林地砍柴、毁苗、放牧。
5.黑龙江鸡西铁西自然保护区、黑龙江兴凯湖国家级自然保护区同时执行禁止开发建设活动要求：（1）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但法律、行政法规等另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区，因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。（2）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。（3）禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。（4）禁止在自然保护区及其外围保护地带建立污染、破坏或者危害自然保护区自然环境和自然资源的设施。（5）核心区和缓冲区内不得建设任何生产设施；实验区不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。限制开发建设活动要求：在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。
6.黑龙江鸡西兴凯湖森林公园同时执行“禁止开发建设活动要求：1）在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。2）禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。3）禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。限制开发建设活动要求：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
7.鸡西市哈达水库饮用水水源、鸡西市七台河市供水工程饮用水水源同时执行（1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：①禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。②禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。③运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。④禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。⑤禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。⑥禁止设置排污口。（2）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：①一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。②二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。③准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。（3）国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。（4）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。①一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。②二级保护区内：（a）对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。（b）对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。③准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。
8.黑龙江鸡西密山马兰花湿地公园同时执行禁止开发建设活动要求：1.禁止擅自征收、 占用国家湿地公园的土地。2.除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿；倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；其他破坏湿地及其生态功能的活动。3.在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。4.禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。5.禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。限制开发建设活动要求：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
9.兴凯湖翘嘴鲌国家级水产种质资源保护区同时执行（1）不得损害水产种质资源及其生存环境。（2）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田工程。（3）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。（4）在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。（5）特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。（6）在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地。不属于禁止开发建设的活动。项目的建设不会损害生态服务功能和生态产品质量。项目实施后，可增加林地及耕地面积，增加植被覆盖率，提升森林质量，能恢复项目地及周边的景观风貌，有利于水源涵养并提高生物多样性。属于鼓励的“工矿废弃地复垦利用、矿山环境恢复治理”工程。因此，通过严格控制职工占地、做好施工废物处置后，项目对生态保护红线的影响是正向的，符合区域管控要求
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	一、空间布局约束
区域准入要求执行1.原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。2.生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动:管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑:原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度(符合草畜平衡管理规定)的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施;经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动;按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新;不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护;必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动;已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造;地质调查与矿产资源勘查开采。包括:基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作;铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记:已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更(不含扩大勘查区块范围)、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线:已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更(不含扩大矿区范围)、注销;已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更(不含扩大矿区范围)、注销:已依法设立和新立的战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求;依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复;根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定(条约)开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作;法律法规规定允许的其他人为活动。上述有限人为活动管理，涉及新增建设用地的，在报批农用地转用、土地征收时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见:不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。3.鼓励各地根据生态保护需要和规划，结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用、矿山环境恢复治理等各类工程实施，因地制宜促进生态空间内建设用地逐步有序退出;区内已有的农业用地，建立逐步退出机制，恢复生态用途。2.水源涵养功能极重要区同时执行禁止开发建设活动要求:1)对重要水源涵空间布局约束
区域准入要求执行1.原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。2.生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动:管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑:原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度(符合草畜平衡管理规定)的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施;经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动;按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新;不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护;必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动;已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造;地质调查与矿产资源勘查开采。包括:基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作;铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记:已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更(不含扩大勘查区块范围)、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线:已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更(不含扩大矿区范围)、注销;已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更(不含扩大矿区范围)、注销:已依法设立和新立的战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求;依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复;根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定(条约)开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作;法律法规规定允许的其他人为活动。上述有限人为活动管理，涉及新增建设用地的，在报批农用地转用、土地征收时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见:不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。3.鼓励各地根据生态保护需要和规划，结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用、矿山环境恢复治理等各类工程实施，因地制宜促进生态空间内建设用地逐步有序退出;区内已有的农业用地，建立逐步退出机制，恢复生态用途。2.水源涵养功能极重要区同时执行禁止开发建设活动要求:1)对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。2)禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。3)严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为。4.生物多样性维护极重要区同时执行禁止开发建设活动要求:1)禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。2)保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变。5.鸡西市团山子水库饮用水水源同时执行1)饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定: (1)禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。(2)禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。(3)运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。(4)禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。(5)禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。(6)禁止设置排污口。2)饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定:(1)一级保护区内:禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭;禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物;禁止设置油库:禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动;禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。(2)二级保护区内:禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭;原有排污口依法拆除或者关闭;禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。(3)准保护区内:禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目:改建建设项目，不得增加排污量。3)国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。4)饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定:禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物;禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等;实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。(1)一级保护区内:禁止建设与取水设施无关的建筑物:禁止从事农牧业活动;禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物:禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区:禁止建设油库:禁止建立墓地。(2)二级保护区内:1)对于潜水含水层地下水水源地:禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼售、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；
禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁;禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉:化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。2)对于承压含水层地下水水源地:禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。(3)准保护区内:禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施:当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》I类标准:不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌嘅，合理使用化肥:保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。
2、 污染物排放管控
/
3、 环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，属于管控要求中鼓励的“工矿废弃地复垦利用”项目，不属于与生态功能不一致的开发建设活动。工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地，不在区域内过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等。项目建成后，可增加林地、耕地或草地数量，防止水土流失，提升生态系统服务功能，不会损害生态产品质量，可提高生态系统的水涵养能力，提高生物多样性。本项目哈达河流域CT2303212016000015001及CT2303212016000219001地块位于鸡西市团山子水库饮用水水源二级保护区陆域范围内。项目不设置排污口，严格控制施工扰动影响，建成后，无废气、废水等污染物排放，保证饮用水水源保护区供水水质、水量不受影响。施工期不设置储油库，施工作业面做到日清日结，防止因风蚀而造成水土流失，生活污水排入防渗旱厕，施工废水沉淀后用于洒水抑尘，施工结束后防渗旱厕和沉淀池拆除回填并进行消毒。废弃矿山进行生态修复治理后起到涵养水源、蓄水保水、防止水土流失、调节区域气候、防风固沙等作用。项目施工人员雇佣自附近村屯，不提供食宿，水源地保护范围内不设置施工生产生活区等临时工程，施工期间产生的生活垃圾均集中收集拉运至生活垃圾填埋场处置，禁止堆放和遗弃至保护区范围内，符合生态保护红线要求

	ZH23038210002
	密山市一般生态空间
	优先保护单元
	一、空间布局约束
1.区域准入要求执行（1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。（2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。（3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。（4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
2.水源涵养功能重要区、生物多样性维护功能重要区同时执行限制开发建设活动要求：（1）加强大江大河源头及上游地区的小流域治理和植树造林，减少面源污染。巩固退耕还林、退牧还草成果。（2）限制陡坡垦殖和超载过牧；加强水土流失综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被（3）继续加强生态保护与恢复，恢复与重建水源涵养区森林、草地、湿地等生态系统，提高生态系统的水源涵养能力。坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。（4）对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。（5）恢复水土保持功能。在水土保持生态功能保护区内，实施水土流失的预防监督和水土保持生态修复工程，加强水土流失综合治理，营造水土保持林。（6）生物多样性保护优先区域内要优化城镇开发建设活动的规模、结构和布局，严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。
3.土地沙化敏感区同时执行限制开发建设活动要求：（1）水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。（2）在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求。（2）在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（1）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（2）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（3）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（4）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。（4）向河道、湖泊排污的排污口的设置和扩大，由属地省级生态环境部门负责确定本行政区域内分级审核权限。
4.黑龙江鸡西铁西自然保护区、黑龙江兴凯湖国家级自然保护区同时执行本清单禁止开发建设活动要求：（1）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但法律、行政法规等另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区，因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、 自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。（2）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。（3）禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。（4）禁止在自然保护区及其外围保护地带建立污染、破坏或者危害自然保护区自然环境和自然资源的设施。（5）核心区和缓冲区内不得建设任何生产设施；实验区不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。限制开发建设活动要求：在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。
5.黑龙江鸡西兴凯湖森林公园同时执行“禁止开发建设活动要求：1）在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。2）禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。3）禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。限制开发建设活动要求：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
6.鸡西市哈达水库饮用水水源、鸡西市七台河市供水工程饮用水水源同时执行（1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：①禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。②禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。③运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。④禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。⑤禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。⑥禁止设置排污口。（2）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：①一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。②二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。③准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。（3）国务院和省、 自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。（4）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。①一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。②二级保护区内：1）对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。2）对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。③准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。
7.黑龙江鸡西密山马兰花湿地公园同时执行禁止开发建设活动要求：1）禁止擅自征收、 占用国家湿地公园的土地。2）除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿；倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；其他破坏湿地及其生态功能的活动。3）在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。4）禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。5）禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。限制开发建设活动要求：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
8.兴凯湖翘嘴鲌国家级水产种质资源保护区同时执行①不得损害水产种质资源及其生存环境。②禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田工程。③禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。④在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。⑤特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。⑥在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地，废弃矿山生态修复后，修复地块与区域生态功能一致。工程不在区域内过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等。本项目河道管理范围内用地不进行施工，不在河道管理范围内实施需要批准的活动。
项目建成后，可增加林地、耕地或草地数量，防止水土流失，提升生态系统服务功能，不会损害生态产品质量，可提高生态系统的水涵养能力，提高生物多样性。
本项目兴凯湖流域CT2303822016000034001地块位于鸡西市七台河市供水工程饮用水水源地保护区准保护区陆域范围内。项目不设置排污口，严格控制施工扰动影响，建成后，无废气、废水等污染物排放，保证饮用水水源保护区供水水质、水量不受影响。施工期不设置储油库，施工作业面做到日清日结，防止因风蚀而造成水土流失，生活污水排入防渗旱厕，施工废水沉淀后用于洒水抑尘，施工结束后防渗旱厕和沉淀池拆除回填并进行消毒。废弃矿山进行生态修复治理后起到涵养水源、蓄水保水、防止水土流失、调节区域气候、防风固沙等作用。项目施工人员雇佣自附近村屯，不提供食宿，水源地保护范围内不设置施工生产生活区等临时工程，施工期间产生的生活垃圾均集中收集拉运至生活垃圾填埋场处置，禁止堆放和遗弃至保护区范围内，符合一般生态空间要求

	ZH23030720003
	麻山区大气环境布局敏感重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
二、污染物排放管控
1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2.到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，不使用锅炉和工业炉窑，满足麻山区大气环境布局敏感重点管控区分区管控要求

	ZH23030320002
	恒山区城镇空间
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.同时执行：（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。（2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。2.水环境农业污染重点管控区同时执行（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
二、污染物排放管控
1.同时执行：加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。2.水环境农业污染重点管控区同时执行（1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。（2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。（3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
1.化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避 ”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属 冶炼、焦化等行业企业。
四、资源开发效率要求
1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目建成后可增加优质林地、耕地或草地面积，实施后无废气和废水排放，符合恒山区城镇空间管控要求

	ZH23030420002
	滴道区城镇空间
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1 同时执行：（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。（2）.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。2.水环境工业污染重点管控区同时执行（1）区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。（2）加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。（3）根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
二、污染物排放管控
1 执行：加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。2.水环境工业污染重点管控区同时执行（1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。（2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
1 化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避 ”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。2.水环境工业污染重点管控区同时执行排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
四、资源开发效率要求
1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目实施后可改善生态环境，无废气和废水排放，符合滴道区城镇空间管控要求

	ZH23030420003
	滴道区水环境城镇生活污染重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
二、污染物排放管控
同时执行：1.新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。2.强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。3.推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。4.县级以上人民政府应当根据国土空间、水污染防治、城镇排水与污水处理等规划，合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到2025年年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是历史遗留废弃矿山生态修复项目，工程内容是消除地质安全隐患后，对地块修坡平整、覆土绿化，恢复为林地、耕地或草地。项目施工废水合理处置，建成后无废水排放，不涉及采暖设施，符合水环境城镇生活污染重点管控区管控要求

	ZH23030420004
	滴道区水环境工业污染 重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.同时执行：（1）区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。（2）加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。（3）根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水 定地、以水定人、以水定产。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
二、污染物排放管控
1.同时执行：（1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。（2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
1.排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，不使用锅炉和工业炉窑，不排放废水，符合滴道区水环境工业污染重点管控区管控要求

	ZH23030320001
	黑龙江鸡西经济开发区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.严禁低产出、高污染、土地集约利用程度低的企业进入。2.新型材料产业限制传统排污量大的石墨生产项目，包括石墨浮选，晶质石墨、微晶石墨选矿产品等项目进入。3.同时执行 (1)入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性;产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。(2)新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。煤化工产业项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区。(3)重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。(4)未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。(5)禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。(6)编制产业园区开发建设规划时应依法开展规划环评。(7)规划审批机关在审批规划时，应将规划环评结论及审查意见作为决策的重要依据，在审批中未采纳环境影响报告书结论及审查意见的，应当作出说明并存档备查。(8)产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。(9)产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。(10)水环境城镇生活污染重点管控区同时执行除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。(11)水环境工业污染重点管控区同时执行1区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。2加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。3根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。
二、污染物排放管控
.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。2.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严把新上项目碳排放关，新建、改建、扩建煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、高排放项目，要充分论证，确保能耗、物耗、水耗达到清洁生产先进水平。3.新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。4.对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。5.加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。6.新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯(PX)项目纳入《现代煤化工产业创新发展布局方案》后，由省级政府核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。7.各地不得新建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的HFCs化工生产设施 (不含副立设施)，环境影响报告书 (表) 已通过审批的除外。8.水环境城镇生活污染重点管控区同时执行(1)新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干早地区外均实行雨污分流。(2)强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。(3)推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施:推进现有污水处理设施配套管网建设:进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。(4)县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。9.水环境工业污染重点管控区同时执行(1)新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。(2)集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
三、环境风险防控
1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。2.水环境工业污染重点管控区同时执行排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。
四、资源开发效率要求
1.近期工业用水重复利用率≥65，远期工业用水重复利用率≥75，单位工业增加值新鲜水耗≤8立方米/万元。2.同时执行 (1)落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。(2)全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核
	本项目为废弃矿山生态修复项目，不属于生产及制造企业，项目建成后不会消耗水资源，不会向外排水，不使用锅炉及工业炉窑，本项目建设符合黑龙江鸡西经济开发区管控要求


	ZH23032120004
	鸡东县水环境农业污染重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.同时执行：（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
二、污染物排放管控
1.执行本清单（1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。（2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。（3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。（4）大气环境布局敏感重点管控区同时执行1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2.到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
1.同时执行：（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。（2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。2.水环境农业污染重点管控区同时执行（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行本（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目建成后可增加优质林地、耕地或草地面积，实施后无废气和废水排放，符合鸡东县水环境农业污染重点管控区管控要求

	ZH23032120005
	鸡东县大气环境布局敏 感重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.执行：加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。2.水环境农业污染重点管控区同时执行（1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。（2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。（3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
二、污染物排放管控
1.化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避 ”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行本禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
三、环境风险防控
1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，不使用锅炉和工业炉窑，不排放废水，符合鸡东县大气环境布局敏感重点管控区管控要求

	ZH23038120002
	虎林市城镇空间
	重点管控单元
	一、空间布局约束.
1.同时执行 (1)严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。(2)禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。2.水环境农业污染重点管控区同时执行 (1)科学划定畜禽养殖禁养区。(2)加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物:在西部干早区发展谷子、高梁等耐早杂粮种植:在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。
二、污染物排放管控
1.同时执行:加快65t/h以上燃煤锅炉(含电力)超低排放改造。2.水环境农业污染重点管控区同时执行 (1)支持规模化畜禽养殖场(小区)开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。(2)畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。(3)全面加强农业面源污染防空，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。
三、环境风险防控
1.化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。
四、资源开发效率要求.
1.同时执行 (1)推进污水再生利用设施建设。(2)公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目实施后无废气和废水排放，符合虎林市城镇空间管控要求

	ZH23038120003
	虎林市水环境农业污染 重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.科学划定畜禽养殖禁养区。2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。
二、污染物排放管控
1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。2.畜禽散养密集区所在地县级人民政府应当组织对畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目建成后可增加优质林地、耕地或草地面积，实施后无废气和废水排放，符合虎林市水环境农业污染重点管控区管控要求

	ZH23030620002
	城子河区水环境城镇生活污染重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
二、污染物排放管控
1.同时执行：（1）新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。（2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。（3）推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。（4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇 污水收集率和处理率。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等 进行替代。（2）到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
大气环境布局敏感重点管控区同时执行本禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目建成后可增加优质林地、耕地或草地面积，实施后无废气和废水排放，符合城子河区水环境城镇生活污染重点管控区管控要求

	ZH23030620003
	城子河区水环境农业污染重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.同时执行：（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥 熟料生产线进行不扩产能改造。
二、污染物排放管控
1.执行本清单（1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。（2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。（3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁 低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
大气环境布局敏感重点管控区同时执行本清单禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边 新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目建成后可增加优质林地、耕地或草地面积，实施后无废气和废水排放，符合城子河区水环境农业污染重点管控区管控要求

	ZH23102520003
	林口县水环境农业污染重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.科学划定畜禽养殖禁养区。2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行：1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产 能改造。
二、污染物排放管控
1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。2.畜禽散养密集区所在地县级人民政府应当组织对畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行：1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2）到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
大气环境布局敏感重点管控区同时执行：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目建成后可增加优质林地、耕地或草地面积，实施后无废气和废水排放，符合林口县水环境农业污染重点管控区管控要求

	ZH23030320003
	恒山区水环境农业污染重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.同时执行：（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
二、污染物排放管控
1.执行本清单（1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。（2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。（3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目建成后可增加优质林地、耕地或草地面积，实施后无废气和废水排放，符合恒山区水环境农业污染重点管控区管控要求

	ZH23038220004
	密山市水环境农业污染 重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.科学划定畜禽养殖禁养区。2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。
二、污染物排放管控
1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。2.畜禽散养密集区所在地县级人民政府应当组织对畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目建成后可增加优质林地、耕地或草地面积，符合密山市水环境农业污染重点管控区管控要求

	ZH23038220005
	密山市其他水环境重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
/
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
1.加强黑龙江等跨国界水体环境风险管控。
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，实施后无废气和废水排放，符合密山市其他水环境重点管控区管控要求

	ZH23030320004
	恒山区大气环境布局敏 感重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
二、污染物排放管控
1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2.到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目施工期废物合理处置，运营期无废水及废气排放，符合恒山区大气环境布局敏感重点管控区管控要求

	ZH23030720002
	麻山区城镇空间
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
二、污染物排放管控
加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。
三、环境风险防控
化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避 ”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。
四、资源开发效率要求
1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目实施后无废气和废水排放，符合麻山区城镇空间管控要求

	ZH23030220003
	鸡冠区水环境城镇生活 污染重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
二、污染物排放管控
1.同时执行：（1）新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。（2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。（3）推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。（4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目建成后可增加优质林地、耕地或草地面积，实施后无废气和废水排放，符合鸡冠区水环境城镇生活污染重点管控区管控要求

	ZH23030520003
	梨树区水环境城镇生活 污染重点管控区
	重点管控单元
	一、空间布局约束
1.除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
二、污染物排放管控
1.同时执行：（1）新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。（2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。（3）推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。（4）县级以上人民政 府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇 污水收集率和处理率。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等 进行替代。（2）到 2025 年，在用65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
三、环境风险防控
大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有 色金属冶炼、焦化等行业企业。
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目实施后可改善生态环境，无废气和废水排放，符合梨树区水环境城镇生活污染重点管控区管控要求

	ZH23030730001
	麻山区永久基本农田
	一般管控单元
	一、空间布局约束
/
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
1.严格永久基本农田占用和补划，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。3.严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。 4.禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。5.禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施。6.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。7.国家能源、交通、水利、军事设施等重点项目确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经过国务院批准。8.一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。9.非农业建设依法占用永久基本农田的，建设单位应当将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦的耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良。位于优先保护单元和重点管控单元内永久基本农田也同时执行此要求。
	本项目为废弃矿山生态修复项目，属于生态修复工程，无其他生产建设工程，矿山修复后覆土为耕地及林地，不会改变已有基本农田用途。项目区内含有基本农田的，若农田质量不佳，项目对其翻耕改良，提高农田质量，否则实施农田保护隔离，不进行施工行为。施工过程严格控制施工占地，不会造成土壤污染；项目建成后无废水排放，符合麻山区永久基本农田管控要求

	ZH23030730002
	麻山区其他区域
	一般管控单元
	一、空间布局约束
1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目建成后可增加林地、耕地或草地面积，有利于提高生态环境，符合麻山区其他区域管控要求

	ZH23038130001
	虎林市永久基本农田
	一般管控单元
	一、空间布局约束
/
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
1.严格永久基本农田占用和补划，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。3.严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。4.禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。5.禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施。6.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。7.国家能源、交通、水利、军事设施等重点项目确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经过国务院批准。8.一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。9.非农业建设依法占用永久基本农田的，建设单位应当将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦的耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良。位于优先保护单元和重点管控单元内永久基本农田也同时执行此要求。
	本项目为废弃矿山生态修复项目，属于生态修复工程，无其他生产建设工程，矿山修复后覆土为耕地及林地，不会改变已有基本农田用途。项目区内含有基本农田的，若农田质量不佳，项目对其翻耕改良，提高农田质量，否则实施农田保护隔离，不进行施工行为。施工过程严格控制施工占地，不会造成土壤污染；项目建成后无废水排放，符合虎林市永久基本农田管控要求

	ZH23032130001
	鸡东县永久基本农田
	一般管控单元
	一、空间布局约束
1.严格永久基本农田占用和补划，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。3.严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。4.禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。5.禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施。6.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。7.国家能源、交通、水利、军事设施等重点项目确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经过国务院批准。8.一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。9.非农业建设依法占用永久基本农田的，建设单位应当将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦的耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良。位于优先保护单元和重点管控单元内永久基本农田也同时执行此要求。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目为废弃矿山生态修复项目，属于生态修复工程，无其他生产建设工程，矿山修复后覆土为耕地及林地，不会改变已有基本农田用途。项目区内含有基本农田的，若农田质量不佳，项目对其翻耕改良，提高农田质量，否则实施农田保护隔离，不进行施工行为。施工过程严格控制施工占地，不会造成土壤污染；项目建成后无废水排放，符合鸡东县永久基本农田管控要求

	ZH23038130002
	虎林市其他区域
	一般管控单元
	一、空间布局约束
1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目建成后可增加林地、耕地或草地面积，有利于提高生态环境，符合虎林市其他区域管控要求

	ZH23032130002
	鸡东县其他区域
	一般管控单元
	一、空间布局约束
1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。
二、污染物排放管控
/
三、环境风险防控
/
四、资源开发效率要求
/
	本项目是废弃矿山生态修复项目，项目建成后可增加林地、耕地或草地面积，有利于提高生态环境，符合鸡东县其他区域管控要求


东北森林带一乌苏里江流域(鸡西市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目位置涉及鸡西市恒山区，鸡西市滴道区，鸡西市梨树区，鸡西市城子河区，鸡西市麻山区，鸡西市鸡东县，鸡西市虎林市，鸡西市密山市，牡丹江市林口县;项目占地总面积13.95平方公里。
与生态保护红线交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的0.06%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的0.01%。保护地涉及森林公园等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。
与饮用水水源保护区交集面积为0.12平方公里，占项目占地面积的0.85%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。
与环境管控单元优先保护单元交集面积占项目占地面积的19.80%；与重点管控单元交集面积占项目占地面积的60.66%；一般管控单元交集面积占项目占地面积的19.54%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积占项目占地面积的0.81%，与地下水环境一般管控区交集面积占项目占地面积的99.19%。
本项目建设过程中采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，且有利于区域生态环境，因此本项目符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）中要求。
4、与《中华人民共和国生态环境法典》的符合性分析
（1）相关内容
1）饮用水水源和其他特殊水体保护：第三百一十九条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
第三百二十条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取有效措施，防止污染饮用水水体。
第三百二十一条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目;改建建设项目，不得增加排污量。
2）固体废物污染防治
第四百九十八条国家鼓励采取先进工艺技术对尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物进行综合利用。
（2） 符合性分析
1） 本项目兴凯湖流域CT2303822016000034001地块位于鸡西市七台河市供水工程饮用水水源地保护区准保护区陆域范围内；哈达河流域CT2303212016000015001及CT2303212016000219001地块位于鸡西市团山子水库饮用水水源二级保护区陆域范围内。本项目为矿山生态修复工程，不设置排污口，严格控制施工扰动影响，建成后，无废气、废水等污染物排放，保证饮用水水源保护区供水水质、水量不受影响。施工期不设置储油库，施工作业面做到日清日结，防止因风蚀而造成水土流失，生活污水排入防渗旱厕，施工废水沉淀后用于洒水抑尘，施工结束后防渗旱厕和沉淀池拆除回填并进行消毒。废弃矿山进行生态修复治理后起到涵养水源、蓄水保水、防止水土流失、调节区域气候、防风固沙等作用，工程结束后增加了植被覆盖率，消除矿山地质安全隐患，改善废弃矿山及周边生态环境，对项目区生态系统带来正面的影响。项目施工人员雇佣自附近村屯，不提供食宿，水源地保护范围内不设置施工生产生活区等临时工程，施工期间产生的生活垃圾均集中收集拉运至生活垃圾填埋场处置，禁止堆放和遗弃至保护区范围内。
2） 本项目图斑内涉及到煤矸石压占的，有主矸石在开工前自行清运，其他煤矸石在原治理区进行修坡及平整后复垦为耕地、林地或草地，属于煤矸石土地复垦复耕。项目原地遗留的及危岩浮石清理、削坡平整产生的土石料优先用于本工程修复使用，将图斑复垦为耕地、林地或草地，剩余的由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程。项目的实施可有效利用煤矸石、废石等矿业废物。
因此项目建设符合《中华人民共和国生态环境法典》要求。
5、与《中华人民共和国基本农田保护条例》符合性分析
（1）相关内容
根据《中华人民共和国基本农田保护条例》，第十七条禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。
（2）符合性分析
本项目对鸡西市历史遗留的废弃矿山进行生态修复，共包含608处图斑。项目本身不在基本农田内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。图版内原本占用基本农田的区域，项目实施后恢复为耕地或对其进行提质改造，可解决原有环境问题、提高耕地数量及质量。因此项目符合《中华人民共和国基本农田保护条例》要求。
6、与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的符合性分析
（1）相关内容
根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 
二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
（2）符合性分析
本项目兴凯湖流域CT2303822016000034001地块位于鸡西市七台河市供水工程饮用水水源地保护区准保护区陆域范围内；哈达河流域CT2303212016000015001及CT2303212016000219001地块位于鸡西市团山子水库饮用水水源二级保护区陆域范围内。本项目为矿山生态修复工程，不设置排污口，严格控制施工扰动影响，建成后，无废气、废水等污染物排放，保证饮用水水源保护区供水水质、水量不受影响。施工期不设置储油库，施工作业面做到日清日结，防止因风蚀而造成水土流失，生活污水排入防渗旱厕，施工废水沉淀后用于洒水抑尘，施工结束后防渗旱厕和沉淀池拆除回填并进行消毒。废弃矿山进行生态修复治理后起到涵养水源、蓄水保水、防止水土流失、调节区域气候、防风固沙等作用，工程结束后增加了植被覆盖率，消除矿山地质安全隐患，改善废弃矿山及周边生态环境，对项目区生态系统带来正面的影响。项目施工人员雇佣自附近村屯，不提供食宿，水源地保护范围内不设置施工生产生活区等临时工程，施工期间产生的生活垃圾均集中收集拉运至生活垃圾填埋场处置，禁止堆放和遗弃至保护区范围内，符合文件中饮用水源保护区的要求。
7、与《美丽中国建设“十五五”规划》相符性分析
（1） 相关内容
实施生态保护与修复。科学开展大规模国土绿化行动，推进森林质量精准提升和国家储备林建设，森林蓄积量达到224亿立方米。统筹草原生态修复与合理利用，加强湿地保护修复。推进超引地表水和超采地下水治理，开展历史遗留废弃矿山生态修复。打好“三北”工程攻坚战。加强重点区域水土流失治理和石漠化治理，建设生态清洁小流域，水土保持率达到74%以上。实施生态系统碳汇能力巩固提升行动。
（2） 符合性分析
本项目是历史遗留废弃矿山生态修复工程，对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，项目实施恢复为林地、耕地或草地。项目施工期采取污染防治措施及水土保持措施，实施后可提高土地利用率、改善地形地貌景观、减少扬尘污染，可有效控制水土流失，符合《美丽中国建设“十五五”规划》要求。
8、与《固体废物污染防治“十五五”规划》符合性分析
（1）相关内容
开展历史遗留工业固体废物堆存场所排查整治。以大宗工业固体废物为重点对象，开展涉重金属矿山、尾矿库、堆(渣)场环境风险调查评估，实施“一场(库)一策”精准整治。长江流域聚焦锰渣、锑渣等，黄河流域聚焦煤矸石、粉煤灰、赤泥等，实施分区域系统治理，完成60%以上的历史遗留固体废物堆存场所治理。
（2）符合性分析
本项目对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，图斑内涉及到煤矸石压占的，有主矸石在开工前自行清运，其他煤矸石在原治理区进行修坡及平整后复垦为耕地、林地或草地，属于煤矸石土地复垦复耕，可解决历史遗留固体废物堆存场所治理问题，符合《固体废物污染防治“十五五”规划》要求。
9、与水土保持相符性
（1）相关内容
根据《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第三十九号，1991年6月29日颁布，2010年12月25日修订，2011年3月1日实施），“第三十八条对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后，应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上植树种草、恢复植被，对闭库的尾矿库进行复垦”。根据黑龙江省水利厅编制的《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》《鸡西市水土保持规划》（2019-2030年），鸡西市位于东北漫川漫岗水土流失重点治理区，为省级治理区。
（2） 符合性分析
本项目对历史遗留矿山进行危岩体清除、削坡整形平整，然后覆土成林地、耕地或草地，原有地块可剥离的表土剥离后用于本工程复垦，项目实施后提高区域的植被覆盖率，可使区域内野生动物的数量增加，生物量增加，提高生物多样性，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患，对当地生态环境起到积极的作用。项目实施过程中合理存放土石，对土方进行苫盖，土堆周边用编织袋做挡墙，四周挖排水沟，施工场地定期喷水，减少了水土流失，因此本项目符合水土保持相关要求。
10、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的符合性分析
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）恢复治理要求，本项目符合性见表1-10。
表1-10  本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性对照表
	政策要求
	本项目情况
	符合情况

	恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染:与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。
	本项目位于鸡西市，对历史遗留废弃矿坑进行生态恢复治理，项目实施恢复为林地、耕地、草地，对改善和保护鸡西市生态环境具有重要影响。可提高土地利用率、改善地形地貌景观、减少扬尘污染。
	符合


本项目符合相关规划要求，采取的措施可有效保护生态环境，控制环境污染，因此，本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相符合。
11、与《土地复垦条例实施办法》符合性分析
（1）相关内容
第二十四条 土地复垦义务人在生产建设活动中应当遵循“保护、预防和控制为主，生产建设与复垦相结合”的原则，采取下列预防控制措施：
①对可能被损毁的耕地、林地、草地等，应当进行表土剥离，分层存放，分层回填，优先用于复垦土地的土壤改良。表土剥离厚度应当依据相关技术标准,根据实际情况确定。表土剥离应当在生产工艺和施工建设前进行或者同步进行；
②露天采矿、烧制砖瓦、挖沙取土、采石，修建铁路、公路、水利工程等，应当合理确定取土的位置、范围、深度和堆放的位置、高度等；
③地下采矿或者疏干抽排地下水等施工，对易造成地面塌陷或者地面沉降等特殊地段应当采取充填、设置保护支柱等工程技术方法以及限制、禁止开采地下水等措施；
④禁止不按照规定排放废气、废水、废渣、粉灰、废油等。
（2）符合性分析
本项目开采前对现场可剥离的表土进行剥离保存，土方分层开挖、分层回填，表土用于本次项目的复垦所用。本项目不设置取土场及地下水疏干抽排。故本项目实施符合《土地复垦条例实施办法》。
12、与《黑龙江省矿山生态修复治理行动计划（2022-2035）年》（黑政办发〔2022〕32号）符合性分析
（1）相关内容
计划提出，到2020年历史遗留矿山恢复治理和矿山废弃土地恢复应达到25607公顷。督察发现，“十三五”期间全省实际完成矿山修复5875公顷，仅完成22.9%。对历史遗留矿山开展核查，研究制定矿山生态修复治理计划及矿山地质环境恢复治理方案，制定详细的整改措施和整改时限，按计划开展废弃矿山生态恢复治理工作。计划指出到2035年全面完成历史遗留矿山生态修复治理任务。
（2）符合性分析
本项目对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，项目实施恢复为林地、耕地或草地，对改善和保护鸡西市生态环境具有重要影响。项目实施后可提高土地利用率、改善地形地貌景观、减少扬尘污染。符合《黑龙江省矿山生态修复治理行动计划（2022-2035）年》的要求。
13、与《黑龙江省大气污染防治条例》（2026年7月30日修改）的符合性
（1）相关内容
《黑龙江省大气污染防治条例》于2017年5月1日实施，2026年7月30日修改。在条例中“第四十六条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆和船舶，应当采取密闭或者其他有效措施防止物料遗撒、泄漏造成扬尘污染，并按照规定的路线和时间行驶。”
（2）符合性分析
本项目施工场地设置围挡，定期洒水降尘，土方进行苫盖，运输土方的车辆均进行苫盖，定期对车辆进行清洗，并按照规定的路线和时间行驶，因此本项目建设符合《黑龙江省大气污染防治条例》（2026年7月30日修改）要求。
14、与《黑龙江省国土空间生态修复规划（2021—2035年）》符合性分析
根据《黑龙江省国土空间生态修复规划（2021—2035年）》，项目区位于黑龙江省国土空间生态修复规划分区中的三江平原黑土资源与农田湿地生态保护修复区一级分区（Ⅳ），三江平原南部穆棱河中下游－七虎林河领域农田水土保持与水源涵养及生物多样性维护区二级分区（Ⅳ-4），详见黑龙江省国土空间生态修复分区布局图。本项目主要修复任务为：实施乌苏里江流域重要湿地保护恢复，开展主要江河湖泊水系连通、水生态及自然岸线保护恢复，因地制宜开展水源涵养、水土保持和生物多样性维护。连通生态廊道网络，保护好兴凯湖国际重要湿地、神洞山国家森林公园、兴凯湖和麒麟山地质遗迹。综合治理矿山环境，实施历史遗留矿山生态修复，开展采煤沉陷区综合治理。本项目符合《黑龙江省国土空间生态修复规划（2021—2035年）》。
[image: c998a108d5a60e7bbfc57267acc9593]
图1-10  黑龙江省国土空间生态修复分区布局图
15、与《鸡西市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（鸡政发〔2026〕5号）符合性分析
（1）相关内容
第三节 推进矿山修复及沉陷区治理
争创矿山修复样板。坚持“谁开发谁保护、谁破坏谁治理”原则，加强源头管控，压实主体责任，推动矿山企业履行矿山地质环境保护与土地复垦义务。用好国家启动历史遗留矿山修复示范工程政策，有序治理域内历史遗留矿山。引导社会资本通过“生态保护+产业导入”等方式参与矿山修复治理，支持对治理修复的腾空土地进行开发利用。“一山一策”推进矸石山综合治理。积极争取国家政策支持，推进矿区和采煤沉陷区综合治理，科学制定复垦工作方案，高标准推进表土剥离养护、地面清理、覆土平整等复垦工作，探索新能源、现代农业、文化旅游等一二三产业融合的多元治理模式。到2030年，全市累计修复治理历史遗留矿山2512公顷。矿山修复的重点任务：谋划实施东北森林带—乌苏里江流域（鸡西市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、历史遗留矿山生态修复等项目。
（2）符合性分析
本项目为东北森林带－乌苏里江流域（鸡西市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程，是规划纲要中列出的矿山修复重点任务，项目符合《鸡西市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（鸡政发〔2026〕5号）要求。
16、与《鸡西市国土空间总体规划》（2021—2035年）符合性分析
（1）相关内容
[bookmark: _Hlk148357494]根据《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关内容，规划中国土综合整治和生态修复提出：构建整治修复格局，①两屏包括老爷岭余脉生态屏障和三江平原湿地生态屏障；②四廊包括穆棱河生态廊道、七虎林河生态廊道、阿布沁河生态廊道及乌苏里江-松阿察河生态廊道；③多片区包括生态功能修复区、矿山环境治理与修复区、城市环境综合整治区和农林业治区。生态修复重点工程包括两大屏障生态修复工程、两大屏障生态修复工程、水土保持生态修复工程、矿山环境修复工程、湿地保护修复工程及保护生物多样性重大工程。其中山体生态修复治理的修复目标为：山体开发建设管控、“还绿于民”、受损山体修复、修复矿山生态环境。
（2）符合性分析
项目对历史遗留废弃矿山进行生态恢复，场地修坡平整后覆土为林地、耕地，不但能改善场地环境、恢复土地利用价值、区域土地利用功能，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义，可消除遗留的水土流失、坍塌隐患。因此项目符合《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。
17、与《鸡西市矿山生态修复治理行动计划(2022—2035年)》符合性分析
（1）相关内容
根据《鸡西市矿山生态修复治理行动计划(2022—2035年)》，通过开展矿山生态修复专项执法检查与历史遗留矿山图斑核查，鸡西市共有历史遗留矿山图斑1489处，面积3709公顷。同时，生态修复行动与减污降碳结合，通过“一山一策”治理煤矸石山、矸石制砖等模式，推动矿山修复与碳汇能力提升协同增效，目标到2026年累计完成历史遗留矿山治理1321公顷。
针对不同类型矿山（历史遗留、生产矿山、责任主体灭失露天矿山）制定差异化修复方案——历史遗留矿山以“植被恢复+生态功能提升”为重点，生产矿山以“边开采边治理”为核心，责任主体灭失露天矿山通过“生态修复+转型利用”（如规划企业项目落地、土地复垦）实现可持续修复；建立“周调度、旬通报、月排名”机制，适时开展督导检查，确保修复工程按时间节点推进。
（2）符合性分析
本项目对鸡西市历史遗留的废弃矿山进行生态修复，共包含608处图斑。每个图斑制定专门的修复方案，对现存的矸石堆进行治理，场平后实施恢复为林地、耕地或草地，项目是鸡西市矿山生态修复治理行动计划重要组成部分，符合《鸡西市矿山生态修复治理行动计划(2022—2035年)》要求。
18、与《东北森林带生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035年）》符合性分析
（1）相关内容
根据《东北森林带生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035年）》“东北森林带自然生态系统总体仍较为脆弱，自然生态系统完整性、稳定行不足，仍然面临着“森林带屏障功能亟待提升”、“黑土区水土流失和矿山损毁污染突出”等问题。”
（2）符合性分析
本项目为历史遗留废弃矿山生态修复工程，是东北森林带的重要组成部分，项目修复历史遗留废弃矿山608个图斑，大面积增加了林地、耕地或草地的面积，提升了森林临分防护功能，提升森林屏障功能；并且增加了鸡西市绿化面积，减少裸露面积，有效缓解鸡西市现存的水土流失。综上，本项目与《东北森林带生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035年）》相符。
19、与《鸡西市大宗固体废弃物综合处置利用规划（2023~2035年）》符合性分析
（1）相关内容
根据《鸡西市大宗固体废弃物综合处置利用规划（2023~2035年）》，到2025年，通过规划煤矸石发电项目、建筑工程项目、海绵城市项目、新材料项目，可消耗石墨尾矿和煤矸石约1820万吨，新增工业固体废弃物综合处置利用率达到70%。其中煤矸石：①消减存量。以中央环保督查发现问题整改为契机，对现有21座矸石山采取一山一策重点治理，逐年消纳，到2025年矸石存量减少1000万吨。②控制增量。到2025年，实现煤矸石临时堆场规范管理；煤矸石年新增量约为710万吨，全部实现综合利用，实现石量零增长煤矸石综合利用率达100%。到2030年，通过调整建筑工程项目和海绵城市项目，新增功能陶瓷项目和新型墙体材料项目，进一步削减存量，控制增量，固废预计可消耗2560万吨，新增工业固体废弃物综合处置利用率达75%。其中煤矸石：到2030年，通过控制增量，削减存量，鸡西市煤矸石堆存量减少1500万吨，每年新增煤矸石控制在770万吨，全部被用于综合利用。
煤矸石发展方向为：围绕煤矸石高值化、规模化利用目标，以煤矸石发电、煤矸石充填、煤矸石生产建筑材料为重点，鼓励煤炭采掘企业延伸产业链，配套建设煤矸石再洗选系统，对煤矸石分级、分质综合利用，无热值煤矸石用于加工路基材料、井下充填材料或建筑砂石骨料，低热值煤矸石用于生产烧结墙体材料，高热值煤矸石用于电厂发电。 
重点推广技术：重点推广煤矸石低成本分选、煤矸石充填置换、塌陷区治理、煤矸石生产烧结墙体材料和烧结陶粒等新型建筑材料、煤矸石生产煅烧高岭土、煤矸石土地复垦复耕、煤矸石山生态环境修复等技术。
（2）符合性分析
经调查，规划中包含的21座矸石山均已治理完成，本项目图斑不在规划里。本项目图斑中涉及煤矸石堆存的，有主煤矸石由所有人在施工前外运处置，其他煤矸石堆进行修坡整形，压占的土地复垦为林地、耕地或草地。属于重点推广技术中的煤矸石土地复垦复耕，符合《鸡西市大宗固体废弃物综合处置利用规划（2023~2035年）》要求。
20、与《黑龙江省饮用水源保护区划分与防护的实施办法》的符合性分析
（1）相关内容
根据《黑龙江省饮用水源保护区划分与防护的实施办法》，第七条 在一级保护区范围内必须遵守下列规定：一、禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二、禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除或搬迁；三、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物；四、禁止在滩地和岸坡及引水渠沿岸堆放、存贮固体废弃物和其它可能导致水体污染的物质;五、不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠无关船舶；六、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经水利、环保、卫生部门批准，登记并设置防渗、防溢、防漏设施；七、不得在水体内清洗车辆、衣物和其它器具；八、禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；九、禁止游泳、水上训练，露营、野炊等可能污染水源的体育和娱乐活动；十、禁止设置油库;十一、禁止毒鱼、炸鱼、电鱼；十二、禁止使用剧毒和高残留农药。
第八条 在二级保护区范围内必须遵守下列规定：一、不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，改建项目必须削减污染物排放量、原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；三、禁止设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；四、第七条中的三、六、十一、十款规定适用于本保护区。
第九条 在准保护区内，必须遵守以下规定:一、新建、扩建、改建的直接或间接向水体排放污染物的建设项目，必须按照《中华人民共和国水污染防治法》的规定办理；二、不得建设化工、造纸、制药、制革、电镀、印染、冶金及其它对人体有严重污染的新项目；三、直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准。同时，排放污染物总量不能满足保护区内水质规定的标准时，必须削减污染负荷；四、第七条中的三、六、十一、十二等四款规定也适用于本保护区。
（2）符合性分析
本项目兴凯湖流域CT2303822016000034001地块位于鸡西市七台河市供水工程饮用水水源地保护区准保护区陆域范围内；哈达河流域CT2303212016000015001及CT2303212016000219001地块位于鸡西市团山子水库饮用水水源二级保护区陆域范围内。本项目为矿山生态修复工程，不设置排污口，严格控制施工扰动影响，建成后，无废气、废水等污染物排放，保证饮用水水源保护区供水水质、水量不受影响。施工期不设置储油库，施工作业面做到日清日结，防止因风蚀而造成水土流失，生活污水排入防渗旱厕，施工废水沉淀后用于洒水抑尘，施工结束后防渗旱厕和沉淀池拆除回填并进行消毒。废弃矿山进行生态修复治理后起到涵养水源、蓄水保水、防止水土流失、调节区域气候、防风固沙等作用，工程结束后增加了植被覆盖率，消除矿山地质安全隐患，改善废弃矿山及周边生态环境，对项目区生态系统带来正面的影响。项目施工人员雇佣自附近村屯，不提供食宿，水源地保护范围内不设置施工生产生活区等临时工程，施工期间产生的生活垃圾均集中收集拉运至生活垃圾填埋场处置，禁止堆放和遗弃至保护区范围内，符合《黑龙江省饮用水源保护区划分与防护的实施办法》中要求。
21、与《黑龙江省河道管理条例》符合性分析
（1）相关内容
第十五条 河道管理范围内禁止从事下列行为：
（一）建设妨碍行洪的建筑物、构筑物；
（二）修建围堤、阻水渠道、阻水道路；
（三）种植阻碍行洪的高秆作物，以及芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；
（四）设置拦河渔具；
（五）堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；
（六）弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等；
（七）在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器；
（八）法律、法规规定的其他禁止行为。
在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。
在堤防安全保护区内，禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。
第十六条禁止围湖造地。已经围垦的，应当按照国家规定的防洪标准进行治理，有计划地退地还湖。
禁止围垦河道。确需围垦的，应当进行科学论证，经省人民政府水行政主管部门确认不妨碍行洪、输水后，报省人民政府批准；需要国家批准的，依照规定的程序报批。
城镇建设和发展不得占用河道滩地。河湖管理范围原则上不作为补充耕地来源。在确保本省耕地保护任务不降低前提下，稳妥有序退出河道内影响行洪安全等的不稳定耕地。对居住在行洪河道内的居民，当地人民政府应当有计划地组织外迁。
（2）符合性分析
本项目对鸡西市历史遗留的废弃矿山进行生态修复，共包含608处图斑。上述图斑中有少数位于河流周边，部分用地位于河道管理范围。根据设计方案，本项目不在河道管理范围内施工，不进行河道管理范围内禁止从事的活动。施工时，临近地表水体的施工作业面设置施工围挡，围挡内设置截水沟。围挡外通过沙袋进行加固，防止施工土石及尘土进入地表水体。同时，加强施工人员管理，禁止向地表水体乱扔生活垃圾、倾倒废水。项目实施后，可改善图斑环境质量，减少因矿山开采等遗留的生态环境问题对河道造成的危害，因此项目符合《黑龙江省河道管理条例》要求。



[bookmark: _Toc2633]二、建设内容
	地理位置
	项目区处于鸡西市，所属行政区为五区（恒山区、滴道区、梨树区、麻山区、城子河区）、一县（鸡东县）、两市（密山市、虎林市），共包含608个治理图斑，其中恒山区150个图斑，滴道区95个图斑，梨树区27个图斑，麻山区171个图斑，城子河区31个图斑，鸡东县80个图斑，密山市38个图斑，虎林市16个图斑。
[image: G:/鸡西示范工程/图片/鸡西市图集-黄/插图/0.2025新图集/插图第三删掉生态红线版/7.28备案版插图/何雨寒出图/4-7麻山区石墨矿矿山生态修复子项目(Ⅰ-1)改(1)(1).jpg4-7麻山区石墨矿矿山生态修复子项目(Ⅰ-1)改(1)(1)]
图2-1 牤牛河流域（麻山区）171个图斑分布示意图
[image: G:/鸡西示范工程/图片/鸡西市图集-黄/插图/0.2025新图集/插图第三删掉生态红线版/7.28备案版插图/何雨寒出图/4-8滴道区煤矿矿山生态修复子项目（Ⅰ-2） (1)(1)(1).jpg4-8滴道区煤矿矿山生态修复子项目（Ⅰ-2） (1)(1)(1)]
[bookmark: _Hlk208656512]图2-2 滴道河流域（滴道区）95个图斑分布示意图
[image: 梨树117新 - 副本]













图2-3  凤山河流域（梨树区）27个图斑分布示意图
[image: G:/鸡西示范工程/图片/鸡西市图集-黄/插图/0.2025新图集/插图第三删掉生态红线版/7.28备案版/7.28图集/4-9、小黄泥河流域矿山生态修复子项目（Ⅰ-4）.jpg4-9、小黄泥河流域矿山生态修复子项目（Ⅰ-4）]
图2-4 小黄泥河流域（恒山区）150个图斑分布示意图
[image: G:/鸡西示范工程/图片/鸡西市图集-黄/插图/0.2025新图集/插图第三删掉生态红线版/7.28备案版插图/何雨寒出图/4-12城子河区建筑用花岗岩矿矿山生态修复子项目(Ⅰ-6)(1)(1).jpg4-12城子河区建筑用花岗岩矿矿山生态修复子项目(Ⅰ-6)(1)(1)]
图2-5 城子河流域（城子河区）31个图斑分布示意图
[image: G:/鸡西示范工程/图片/鸡西市图集-黄/插图/0.2025新图集/插图第三删掉生态红线版/7.28备案版插图/何雨寒出图/4-13哈达镇建筑用砂石料矿矿山生态修复子项目(Ⅱ-1)改(1)(1)(1).jpg4-13哈达镇建筑用砂石料矿矿山生态修复子项目(Ⅱ-1)改(1)(1)(1)]









图2-6  哈达河流域（鸡东县）64个图斑分布示意图
[image: G:/鸡西示范工程/图片/鸡西市图集-黄/插图/0.2025新图集/插图第三删掉生态红线版/7.28备案版/7.28图集/4-12、黄泥河流域矿山生态修复子项目（Ⅱ-2）.jpg4-12、黄泥河流域矿山生态修复子项目（Ⅱ-2）]
图2-7  黄泥河流域（鸡东县）16个图斑分布示意图
[image: G:/鸡西示范工程/图片/鸡西市图集-黄/插图/0.2025新图集/插图第三删掉生态红线版/7.28备案版插图/何雨寒出图/4-14裴德镇建筑用花岗岩矿矿山生态修复子项目(Ⅱ-3)改(1)(1).jpg4-14裴德镇建筑用花岗岩矿矿山生态修复子项目(Ⅱ-3)改(1)(1)]
图2-8 裴德河流域（密山市）24个图斑分布示意图
[image: G:/鸡西示范工程/图片/鸡西市图集-黄/插图/0.2025新图集/插图第三删掉生态红线版/7.28备案版/7.28图集/4-14、阿布沁河流域矿山生态修复子项目（Ⅱ-4）.jpg4-14、阿布沁河流域矿山生态修复子项目（Ⅱ-4）]
图2-9 阿布沁河流域（虎林市）16个图斑分布示意图
[image: ]
图2-10 兴凯湖流域（密山市）14个图斑分布示意图

	项目组成及规模
	一、项目由来
鸡西，别称煤城、石墨之都，其矿产资源比较丰富，已经过多年开采。由于开采造成山体裸露，植被破坏，边坡底部形成采坑，采矿剥离的固体废弃物堆放占用大量的土地，致使原有土地失去价值。矿山的开采、固体废物的堆积致使地质环境破坏严重，山体千疮百孔、土地满目疮痍严重影响了鸡西市的投资环境及旅游业的发展以及当地居民的正常健康生活。为了改善鸡西市内的地质环境和生态环境，为了给鸡西市创造良好的招商引资环境，为了塑造鸡西市对外的整体城市形象，鸡西市自然资源和规划局一直紧抓矿山生态修复工作，开展废弃矿山的生态修复及保护。经调查，鸡西市现存历史遗留废弃矿山图斑1236个，面积达2990hm2。通过实地调绘，选取了集中连片、破坏程度高、已无法自然修复、安全隐患大且影响人数多的608块图斑先行治理。
项目涉及的图斑都为计划经济时期产物，由于历史较为久远，矿山的所有权人已经不能追溯，开采矿种主要为煤矿、建筑用砂石矿、石墨矿等。根据《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的实施意见》（黑自然资规〔2021〕3号）：对所有权人不能追溯形成历史遗留矿山的，可由当地政府代理所有权人职责。
项目608处图斑中有3处涉及牡丹江市林口县，位于鸡西市与林口县交接位置。由于上述图斑在全国历史遗留矿山数据库中全部划分为鸡西市矿山图斑，因此上述图斑由鸡西市进行生态修复。根据鸡西市历史遗留废弃矿山修复计划，将608处图斑划分为十个流域进行治理，涉及行政区域为鸡西市五区（恒山区、滴道区、梨树区、麻山区、城子河区）、一县（鸡东县）、两市（密山市、虎林市）。结合图斑周边生态现状并考虑修复后生态效果，同时便于工程施工及管理，对距离较近图斑的相连区域进行连带治理，将距离较近的图斑及相连区域合并为一个治理区统一进行设计、施工、管理。本项目共608个项目区，498个治理区，涉及图斑面积1188.98hm2，治理区面积1395.44hm2。
项目的实施可有效消除矿山开采对生态环境和地貌景观的破坏，使被破坏的矿山旧貌换新颜；可有效消除固体废物对土地资源的污染破坏，使土地利用面积得到增加；整体对有效保护、合理利用矿区土地资源、解决保护与发展的矛盾具有积极意义，对当地居民生活健康质量也有重大提高，同时也为黑龙江省矿山环境治理行动计划的落实扫除障碍，有力促进资源枯竭城市的产业升级。
部分废弃矿山涉及一般工业固体废物压占，本项目不对其进行外运，也不拉运其他工业固废至地块进行填埋，仅将压占固废修坡平整后覆土。如方案涉及拉运一般工业固体废物或建筑垃圾至地块内充填或回填时，需按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》《建设用地土壤污染风险评估技术导则》《建筑垃圾污染控制技术规范》等文件要求单独进行土壤风险评估及环境影响评价工作。
[bookmark: _Toc6637]二、项目特点
1、本项目共修复鸡西市608处历史遗留废弃矿山图斑，结合图斑周边生态现状并考虑修复后生态效果，同时便于工程施工及管理，对距离较近图斑的相连区域进行连带治理，将距离较近的图斑及相连区域合并为一个治理区统一进行设计、施工、管理。本项目608个图斑合并为498个治理区。
2、项目涉及的图斑都为计划经济时期产物，历史较为久远，开采矿种主要为煤矿、建筑用砂石矿、石墨矿等，主要为采场、中转场及矿山固体废物堆放场地、矿山建筑物等。项目涉及煤矸石压占的图斑，不位于自然保护地范围内，不位于河道管理范围内，不位于水源保护区范围内。通过对典型图斑周边的地下水及土壤现状进行调查，不存在因矿山开采、固废压占等造成的地下水及土壤污染情况，本项目在消除地质安全隐患、场地平整后对矿山直接进行土地复垦是比较合理的。
3、对于废弃矿山涉及一般工业固体废物压占的，因固废堆存时间较久，现存的煤矸石成分稳定、无自燃风险。且通过调查，典型地块的地下水及土壤环境质量满足相应标准，地块环境风险可接受。因此，项目不对其进行外运，也不拉运其他工业固废至地块进行填埋，仅将压占固废修坡平整后覆土。
4、区内已经形成的积水坑，面积较大或者水深较大的，保留为池塘，不对其进行施工。积水量较小的，积水抽出用于施工场地洒水降尘，然后对坑塘进行土地平整工作与周边一并进行生态恢复。由于积水坑内是天然降雨，水源清洁，在平整工作中通过土石的不断填入、压实可使土地保持稳定，因此不对平整的积水坑进行清淤。工程不涉及涉水施工。
5、本项目为废弃矿山修复项目，根据治理区废弃矿山地质环境破坏现状特征，严守国土空间规划、生态保护红线、永久基本农田等用途管制，符合《土地复垦条例实施办法》《中华人民共和国生态环境法典》等法律法规的前提下，按照“一矿一策”、“宜林则林、宜草则草、宜耕则耕、宜景则景”的原则，在消除治理区地质灾害隐患的基础上，进行治理区植被恢复，恢复挖损破坏的耕地，提高治理区土地的综合利用价值。对接国土空间规划，优先恢复为原用地类型，严守基本农田保护红线（占用基本农田的区域恢复为耕地或对耕地进行提质改造），综合确定本项目各项目区的恢复方向。同时通过保留图版内部分积水坑，项目实施后，与原有土地利用现状数据相比，耕地及林地面积增加，草地面积减少，水域及水利设施用地增加，工程不新增其他用地。
6、矿山所需表土均由政府统一调配，不设置取弃、土场。本项目原地遗留的及危岩浮石清理、削坡平整产生的土石料优先用于本工程修复使用，剩余的由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程。
7、本次工程不新增占地，项目区占用基本农田、生态保护红线、自然保护地、公益林等均为原有历史矿山活动中被破坏急需修复的区域，现状存在诸多环境问题，本次工程为将现状矿坑等地修复后复垦为耕地、林地、草地等，恢复其用地属性。对于项目区内已经自然恢复的林地、耕地或草地，有效土层、种植条件及植被茂密度达到土地复垦要求的区域以及区内水域用地保留区和基本农田耕地质量达标的区域，本项目不再扰动施工。
8、历史遗留废弃矿山生态修复过程中产生的环境影响主要集中在施工期，生态恢复期不产生污染物，本次环评重点针对施工期的大气环境、声环境、水环境等影响进行分析，并提出相应的措施。项目各流域治理区分批次施工，科学调配土石方流向，实现挖填平衡、就近利用；坚持边施工、边修复；统筹优化各治理区施工时序，最大限度压缩施工周期，降低对区域生态与环境的扰动。
三、项目组成
本项目共治理历史遗留废弃矿山图斑608个，图斑涉及区域为五区（恒山区、滴道区、梨树区、麻山区和城子河区）、一县（鸡东县）、两市（密山市、虎林市）。主要进行地质安全隐患治理、地貌重塑工程、土壤重构工程、植被重建工程、配套工程和监测管护工程，主要是消除地质安全隐患后对场地挖高填低形成稳定坡度，然后覆土并栽种植被（复垦为耕地的仅覆土不进行栽种）。对于废弃矿山涉及一般工业固体废物压占的，因现存的煤矸石成分稳定、无自燃风险，项目不对其进行外运，也不拉运其他工业固废至地块进行填埋，仅将压占固废修坡平整后覆土。工程实施后治理采坑面积389.89hm2，治理边坡面积80.80hm2，消除地质安全隐患点数量44处，新增林地746.45hm2，新增耕地296.91hm2，增加植被覆盖率62.57%，植被成活率80%以上，土地复垦利用率79.70%，使治理区地质安全隐患、地形地貌景观的破坏、植被毁坏、土地和水资源破坏等关键生态问题得到改善。
为便于统计，将本项目按照河流流域划分为10个矿山修复子项目。具体如下：
（1）牤牛河流域矿山生态修复子项目
项目区位于穆棱河中游、长白山北麓山地，地理坐标介于东经130°23′25″~130°40′56″，北纬45°3′10″~ 45°21′33″之间。牤牛河流域矿山生态修复区包含历史遗留矿山137座（图斑171个），图斑总面积232.58hm2，治理区总面积289.90hm2。
（2）滴道河流域矿山生态修复子项目
项目区位于穆棱河中游、长白山北麓山地，地理坐标介于东经130°32′3″~130°57′2″，北纬45°12′11″~45°28′51″之间。滴道河流域矿山生态修复区包含62个矿山（图斑数量95个），图斑总面积153.3125hm2，治理矿山总面积169.98hm2。
（3）凤山河流域矿山生态修复子项目
项目区位于穆棱河中游、长白山北麓山地，地理坐标介于东经130°33′39″~130°54′9″，北纬44°57′10″~45°11′46″之间。凤山河流域矿山生态修复区包含历史遗留矿山22座（图斑27个），国家下发图斑核对总面积125.35hm2，项目区总面积140.65hm2。
（4）小黄泥河流域矿山生态修复子项目
项目区位于穆棱河中游、长白山北麓山地，地理坐标介于东经130°42′25″~130°5′2″，北纬44°58′21″~45°19′35″之间。小黄泥河流域矿山生态修复区包含历史遗留矿山144座（图斑150个）；图斑总面积387.22hm2；治理区面积470.63hm2。
（5）城子河流域矿山生态修复子项目
项目区位于鸡西市中心区北部，穆棱河中游、长白山北麓山地，东、北两面与鸡东县接壤，南以穆棱河与鸡冠区分界，西接滴道区。地理坐标介于东经130°23′25″~130°40′56″，北纬45°3′10″~45°21′33″。城子河流域矿山生态修复区包含历史遗留废弃矿山29座（图斑31个），国家下发图斑核对总面积41.24hm2，治理区总面积46.38hm2。
（6）哈达河流域矿山生态修复子项目
项目区位于穆棱河下游、长白山北麓山地，地理坐标介于东经131°40′34″~130°51′32″，北纬44°51′25″~45°15′47″之间。哈达河流域矿山生态修复区包含历史遗留矿山58座（图斑64个），国家下发图斑核对总面积160.6997hm2，治理区总面积174.34hm2。
（7）黄泥河流域矿山生态修复子项目
项目区位于穆棱河下游、长白山北麓及山前平原，地理坐标介于东经130°40′34″~131°36′57″，北纬45°4′36″~45°41′6″之间。黄泥河流域矿山生态修复区包含历史遗留矿山15座（图斑16个），国家下发图斑核对总面积16.87hm²，治理区总面积19.41hm²。
（8）裴德河流域矿山生态修复子项目
项目区位于穆棱河下游、完达山北麓及山前平原，地理坐标介于东经131°14′29″~132°28′24″，45°27′48″~45°55′29″之间。裴德河流域矿山生态修复区包含19座矿山（图斑24个），国家下发图斑核对总面积36.3239hm2，治理区总面积43.07hm2。
（9）阿布沁河流域矿山生态修复子项目
项目区位于穆棱河下游、完达山北麓及山前平原，地理坐标介于东经32°8′36″~133°31′32″，45°10′51″~45°23′37″之间。阿布沁河流域矿山生态修复区包含历史遗留矿山14座（图斑16个），历史遗留矿山图斑核对总面积21.92hm2，治理区总面积25.67hm2。
（10）兴凯湖流域矿山生态修复子项目
项目区位于兴凯湖北部，地理坐标介于东经33°8′19″~131°39′7″，45°0′55″~45°40′25″之间。兴凯湖流域矿山生态修复区包含历史遗留矿山12座（图斑14个），图斑总面积13.47hm2，治理区总面积15.41hm2。




































表2-1  牤牛河流域矿山生态修复子项目图斑基本情况表
	序号
	项目区名称
	图斑编号
	开采矿种
	图斑属性
	生态问题
	复垦修复措施
	经度（°）
	纬度（°）

	1
	麻山区麻山镇太和四队西1.9KM处（MS-01-02)
	2300000140060001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4644
	45.1817

	2
	
	2300000140060004
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	
	

	3
	麻山区麻山镇石墨屯北西2.0KM处（MS-04）
	ZJ2303072021021001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4714
	45.2455

	4
	麻山区麻山镇新发村北3KM处（MS-05)
	ZJ2303072021060001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.548
	45.3434

	5
	麻山区麻山镇太和四队西0.5KM处（MS-06）
	ZJ2303072021004001
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.5833
	45.3137

	6
	麻山区麻山镇后东新村西0.5KM处（MS-07）
	2300000140060013
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4809
	45.1849

	7
	麻山区麻山镇新发村南2KM处（MS-08)
	C2300002009031120007690001
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.5394
	45.3088

	8
	麻山区麻山镇后东新村西2.1KM处（MS-09）
	C2300002009031120007690002
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.5616
	45.317

	9
	麻山区麻山镇后东新村西2.0KM处（MS-10）
	C2300002009031120007690003
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.5627
	45.3187

	10
	麻山区麻山镇后东新村西1.5KM处（MS-11）
	C2300002010071120070741003
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.5705
	45.3179

	11
	麻山区麻山镇团结村北0.4KM处（MS-12、13、14)
	CT2303072016000009002
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.5042
	45.2289

	12
	
	CT2303072016000009005
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	13
	
	CT2303072016000009006
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地,林地,草地
	
	

	14
	
	CT2303072016000009007
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	植被破坏
	耕地,林地,草地
	
	

	15
	麻山区麻山镇石墨屯西0.5KM处(MS-16)
	CT2303072016000057001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.46344
	45.22322

	16
	麻山区麻山镇石墨屯北东2.0KM处（MS-15）
	C2300002009071120030700002
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4909
	45.242

	17
	麻山区麻山镇麻山村西1.5KM处（MS-16-17）
	CT2303072016000048001
	煤
	其他
	植被破坏
	耕地,林地,草地
	130.5125
	45.2139

	18
	
	CT2303072016000048002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	
	

	19
	麻山区麻山街道小五坑村0.4KM处（MS-18）
	CT2303072016000108001
	石墨
	其他
	植被破坏
	耕地,林地
	130.5021
	45.2104

	20
	麻山区麻山镇太和四队东0.5KM处（MS-03）
	2303000140025001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.48285
	45.17691

	21
	麻山区麻山镇石墨屯东北1.3KM处（MS-20）
	CT2303072016000132001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4898
	45.235

	22
	麻山区麻山镇石墨屯北1.6KM处（MS-21）
	CT2303072016000143001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4769
	45.2431

	23
	麻山区麻山镇西山村西2.6KM处（MS-22-23）
	CT2303072016000169001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	130.5179
	45.2515

	24
	
	CT2303072016000169002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	
	

	25
	麻山区麻山镇麻山村北西1.6KM处（MS-24）
	CT2303072017000081001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.5187
	45.2194

	26
	麻山区麻山街道和平村南0.5KM处（MS-25）
	CT2303072017000105001
	石墨
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4812
	45.1971

	27
	麻山区麻山街道石墨屯西北1.0km处（MS-26）
	CT2303072017000010001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4804
	45.2361

	28
	麻山区麻山镇麻山村北1.5KM处（MS-27-28）
	CT2303072016000126001
	石墨
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.5249
	45.2225

	29
	
	CT2303072017001942001
	石墨
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	30
	麻山区麻山街道麻山村西1.2km处（MS-29-32）
	CT2303072017002061002
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.5158
	45.2097

	31
	
	CT2303072017002061003
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	
	

	32
	
	CT2303072017002061001
	煤
	其他
	植被破坏
	耕地
	
	

	33
	
	2300000520856009
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	
	

	34
	麻山区麻山街道石墨屯北东2.2KM处（MS-19）
	C2300002009071120030700001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.48056
	45.24254

	35
	麻山区麻山街道石墨屯南1.0KM处（MS-33-35）
	CT2303072017000123001
	石墨
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.4799
	45.2196

	36
	
	CT2303072017000123002
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	
	

	37
	
	CT2303072016000125001
	大理岩
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	
	

	38
	麻山区麻山林场和平村东南侧1.39km处（MS-38)
	ZJ2303072021040001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.55553
	45.158962

	39
	麻山区麻山林场和平村东南侧2.50km处（MS-39)
	ZJ2303072021052001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.5708
	45.154392

	40
	麻山区麻山林场共荣村东北侧1.50km处（MS-40)
	ZJ2303072021017003
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地,
	130.61847
	45.16866

	41
	麻山镇方虎公路北900m处（MS-41）
	CT2303072017001092001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.546
	45.213387

	42
	麻山区麻山林场共荣村东北侧1.73km处（MS-42)
	ZJ2303072021018001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地,
	130.62492
	45.163425

	43
	麻山林场白云灰厂东北300m处（MS-43）
	ZJ2303072021023001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.57507
	45.10436

	44
	麻山区麻山林场振兴村东北2.5km处（MS-44）
	CT2303072016000046001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.62965
	45.165154

	45
	麻山区麻山林场申太能源东南175m（MS-44）
	ZJ2303072021023002
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.54436
	45.195873

	46
	麻山区麻山林场申太能源东南450m（MS-45）
	CT2303072016000150001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.54517
	45.19386

	47
	麻山区麻山林场振兴村东北2.5km处（MS-45）
	CT2303072017000065001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.63443
	45.165165

	48
	麻山区麻山林场申太能源东南780m（MS-48、49）
	CT2303072016000048004
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.5477
	45.191277

	49
	
	CT2303072016000150002
	建筑用花岗石
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.54845
	45.190723

	50
	麻山林场申太能源西南500m处（MS-46）
	ZJ2303072021023005
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.53993
	45.192204

	51
	麻山区麻山林场共荣村东北侧4.07km处（MS-47）
	ZJ2303072021019001
	石墨
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.64972
	45.174755

	52
	麻山区麻山林场共荣村东北侧1.90km处（MS-48、49）
	ZJ2303072021017002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.62321
	45.17092

	53
	
	CT2303072016000051001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	
	

	54
	麻山镇共荣村东北360m处（MS-50）
	CT2303072016000044001
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.59962
	45.165077

	55
	麻山镇共荣村西北335m处（MS-51）
	ZJ2303072021056001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	130.59583
	45.164417

	56
	麻山镇共荣村西北310m处（MS-52）
	CT2303072016000153001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.5942
	45.162502

	57
	麻山镇共荣村卫生室东北1300m处（MS-53）
	ZJ2303072021017004
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.61258
	45.166

	58
	麻山镇共荣村卫生室东北900m处（MS-54）
	ZJ2303072021057001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.61101
	45.160637

	59
	麻山镇共荣村卫生室东南600m处（MS-55）
	CT2303072016000155001
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	耕地,林地,草地
	130.60457
	45.155987

	60
	麻山区麻山林场太和四队东南1.10km处（MS-58、59）
	CT2303072016000019001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4875
	45.1711

	61
	
	CT2303072016000019002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4883
	45.1708

	62
	麻山区麻山镇共荣村北0.11km处梨麻公路北侧（MS-60）
	CT2303072016000153002
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.6005
	45.1571

	63
	麻山区麻山镇共荣村黑老婆沟东侧0.80km处（MS-61）
	ZJ2303072021039001
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.5596
	45.1499

	64
	麻山区麻山镇麻山村土顶四队西1.15km处（MS-62）
	2303009513005003
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.567
	45.2003

	65
	麻山区麻山镇麻山村土顶四队西1.10km处（MS-63）
	ZJ2303072021045002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.594
	45.2033

	66
	麻山区麻山镇共荣村北2.00km处（MS-64）
	ZJ2303072021042001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.6033
	45.1828

	67
	麻山区麻山镇土顶四队和共荣村中间，梨麻公路东北0.75km处（MS-65）
	CT2303072016000049001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.5913
	45.1803

	68
	麻山区麻山镇共荣村北1.40-1.70km处（MS-66、67、83、163）
	ZJ2303072021042003
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.6034
	45.1789

	69
	
	ZJ2303072021042005
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.6042
	45.1775

	70
	
	ZJ2303072021042002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.6177
	45.1705

	71
	
	ZJ2303072021042004
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.6363
	45.2081

	72
	麻山区麻山镇共荣村东北1.60km处（MS-68）
	ZJ2303072021017001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.6553
	45.2071

	73
	麻山区麻山镇麻山村土顶村东1.20km处（MS-69）
	ZJ2303072021010001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.6042
	45.18

	74
	麻山区麻山镇麻山村土顶村东3.00km处（MS-70）
	CT2303072016000056001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.6065
	45.1787

	75
	麻山区麻山镇麻山村太和四队南1.31km（MS-56、57、72）
	2303002303072002
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4791
	45.1708

	76
	
	2303002303072003
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	77
	
	2303002303072001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	78
	麻山区麻山镇土顶子村东北0.63km（MS-71）
	CT2303072016000045001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.6178
	45.208

	79
	麻山区麻山镇土顶子村西南1.12km（MS-73、74）
	ZJ2303072021045001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.6015
	45.2031

	80
	
	ZJ2303072021045003
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	81
	麻山区麻山镇土顶子村西南1.89km（MS-75）
	ZJ2303072021045004
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.5953
	45.2012

	82
	麻山区麻山镇共荣村东北5.89km（MS-76、77）
	CT2303072016000003001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.6325
	45.1926

	83
	
	CT2303072016000059001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	84
	麻山区麻山镇共荣村东北5.93km（MS-78）
	CT2303072016000060001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.638
	45.19

	85
	麻山区麻山镇共荣村东北4.92km（MS-79、80、81）
	CT2303072016000004001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.6288
	45.1873

	86
	
	CT2303072016000004002
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	87
	
	CT2303072016000004003
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	88
	麻山区麻山镇共荣村东北3.66km（MS-84）
	ZJ2303072021043002
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.6222
	45.1807

	89
	麻山区麻山镇共荣村东北4.68km（MS-85）
	CT2303072016000047001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.6378
	45.1788

	90
	麻山区麻山林场共荣村东北侧3.10km处（MS-82）
	ZJ2303072021043001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	130.6205
	45.18441

	91
	麻山区麻山站东北侧0.76km处（MS-86）
	C2300002010071120070744005
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.54657
	45.20693

	92
	麻山区麻山林场和平村西侧1.80km处（MS-87、88）
	2303000010022006
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.52284
	45.1674

	93
	
	2303000010022007
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	
	

	94
	麻山区麻山林场和平村西北侧0.96km处（MS-36)
	ZJ2303072021016001
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.54079
	45.179237

	95
	麻山区麻山林场和平村西南侧0.51km处（MS-37)
	CT2303072016000061001
	石墨
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.53986
	45.167347

	96
	麻山区麻山林场麻山村西南3.5km处(MS-89)
	2303000010022008
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.5240
	45.1710

	97
	麻山区麻山林场麻山村西南3.0km处(MS-90)
	CT2303072016000171001
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.5028
	45.1815

	98
	麻山区麻山林场麻山村西南3.6km处(MS-91)
	CT2303072016000170001
	建筑用花岗石
	采场
	植被破坏
	耕地,林地,草地
	130.4991
	45.1772

	99
	麻山区麻山林场麻山村西南3.9km处(MS-92)
	CT2303072017000008001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4936
	45.1779

	100
	麻山区麻山林场太和村西南2.0km处(MS-93、94)
	CT2303072016000172001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4610
	45.1620

	101
	
	CT2303072016000172002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4631
	45.1619

	102
	麻山区麻山林场龙山村西1.8km处(MS-95)
	2303009910003003
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4238
	45.1315

	103
	麻山区麻山林场龙山村西北1.5km处(MS-96)
	CT2303072016000027001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4296
	45.1442

	104
	麻山区麻山林场龙山村北0.5km处(MS-97)
	CT2303072017000031003
	石墨
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4456
	45.1411

	105
	麻山区麻山林场龙山村北2.0km处(MS-98、99)
	CT2303072016000147001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4376
	45.1529

	106
	
	CT2303072016000146002
	建筑用砂
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4393
	45.1538

	107
	麻山区麻山林场小云山村西0.2km处(MS-101)
	CT2303072017000087001
	石墨
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4514
	45.0872

	108
	麻山区麻山镇吉祥村西北接壤(MS-102)
	ZJ2303072021020001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地,
	130.4868
	45.0974

	109
	麻山区麻山林场双岭村东南2.6km处(MS-103)
	CT2303072016000140004
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.5751
	45.1044

	110
	麻山区麻山林场双岭村东南1.2km处(MS-104)
	ZJ2303072021007001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.5584
	45.1099

	111
	麻山区麻山林场双岭村东南1.6km处(MS-105)
	ZJ2303072021007003
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.5566
	45.1047

	112
	麻山区麻山林场双岭村东南1.8km处(MS-106)
	ZJ2303072021007004
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.5612
	45.1051

	113
	麻山区麻山林场双岭村西南2.2km处(MS-107)
	ZJ2303072021035001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.5317
	45.0995

	114
	麻山区麻山林场双岭村西南2.0km处(MS-108)
	ZJ2303072021006002
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.5273
	45.1043

	115
	麻山区麻山林场双岭村西南2.9km处(MS-109)
	CT2303072016000141003
	建筑用砂
	矿山建筑
	植被破坏
	耕地,林地,草地
	130.5180
	45.0997

	116
	麻山区麻山林场小云山村东南2.2km处(MS-110、111)
	CT2303072016000161002
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.4776
	45.0722

	117
	
	CT2303072016000162001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4763
	45.0719

	118
	麻山区麻山林场小云山村北接壤(MS-112)
	CT2303072016000161001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.4641
	45.0925

	119
	麻山区麻山镇吉祥村东北3.0km处(MS-113)
	ZJ2303072021046001
	建筑用花岗石
	采场
	植被破坏
	林地,草地
	130.5122
	45.1189

	120
	麻山区麻山镇吉祥村北2.2km处(MS-114)
	ZJ2303072021059002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4816
	45.1137

	121
	麻山区麻山镇吉祥村东北2.5km处(MS-115、116、117)
	CT2303072016000156001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	130.5027
	45.1168

	122
	
	CT2303072016000156003
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	130.5038
	45.1160

	123
	
	CT2303072016000156004
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	130.5036
	45.1169

	124
	麻山区麻山镇吉祥村北2.5km处(MS-118)
	ZJ2303072021062001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4733
	45.1140

	125
	麻山区麻山镇吉祥村北2.4km处(MS-119)
	CT2303072017002072001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.4758
	45.1142

	126
	麻山区麻山林场双岭村北1.6km处(MS-120)
	ZJ2303072021002001
	水泥用粘土
	采场
	植被破坏
	耕地,林地,草地
	130.5295
	45.1313

	127
	麻山区麻山林场双岭村北1.7km处(MS-121)
	ZJ2303072021064001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.5168
	45.1376

	128
	麻山区麻山林场龙山村东南1.9km处(MS-122)
	ZJ2303072021028001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4742
	45.1296

	129
	麻山区麻山林场龙山村东南2.3km处(MS-123)
	ZJ2303072021055001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4759
	45.1236

	130
	麻山区麻山林场龙山村东南1.4km处(MS-124)
	ZJ2303072021027001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4600
	45.1256

	131
	麻山区麻山林场龙山村东南1.8km处(MS-125)
	ZJ2303072021027002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4660
	45.1238

	132
	麻山区麻山林场龙山村南0.6km处(MS-126)
	CT2303072016000033002
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.4477
	45.1293

	133
	麻山区麻山林场龙山村西南2.7km处(MS-127)
	ZJ2303072021033001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4168
	45.1205

	134
	麻山区麻山林场龙山村西3.3km处(MS-128)
	CT2303072016000052001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4040
	45.1294

	135
	麻山区麻山林场龙山村西2.0km处(MS-129、130)
	2303009910003001
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	耕地,林地,草地
	130.4204
	45.1329

	136
	
	2303009910003002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4209
	45.1323

	137
	麻山区麻山林场龙山村西1.7km处(MS-131、132)
	2303009910003004
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.4240
	45.1302

	138
	
	2303009910003005
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4252
	45.1304

	139
	麻山区麻山林场龙山村西北1.8km处(MS-133)
	ZJ2303072021009001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4247
	45.1442

	140
	麻山区麻山林场龙山村西北1.7km处(MS-134)
	CT2303072016000174001
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.4255
	45.1416

	141
	麻山区麻山林场龙山村西北1.3km处(MS-135)
	CT2303072016000146001
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.4310
	45.1420

	142
	麻山区麻山林场龙山村西北1.2km处(MS-136)
	CT2303072017002069001
	石墨
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4344
	45.1435

	143
	麻山区麻山林场龙山村北0.6km处(MS-137)
	CT2303072017000004001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4475
	45.1437

	144
	麻山区麻山林场龙山村东0.4km处(MS-138)
	CT2303072016000159001
	石墨
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	植被破坏
	林地,草地
	130.4527
	45.1513

	145
	麻山区麻山林场龙山村东0.6km处(MS-139)
	ZJ2303072021054001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	130.4616
	45.1459

	146
	麻山区麻山林场龙山村东0.9km处(MS-140)
	CT2303072016000025001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4659
	45.1441

	147
	麻山区麻山林场龙山村东1.2km处(MS-141)
	ZJ2303072021053002
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	130.4701
	45.1426

	148
	麻山区麻山林场龙山村东1.9km处(MS-142)
	CT2303072017002070001
	石墨
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4794
	45.1419

	149
	麻山区麻山林场龙山村东2.0km处(MS-143)
	CT2303072017002068002
	石墨
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4801
	45.1437

	150
	麻山区麻山林场龙山村东2.2km处(MS-144、145)
	CT2303072017002067001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4812
	45.1457

	151
	
	CT2303072016000071001
	石墨
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4815
	45.1467

	152
	麻山区麻山林场龙山村南0.7km处(MS-146)
	ZJ2303072021026001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.4552
	45.1310

	153
	麻山区麻山林场龙山村东3.0km处(MS-147、148、149、150、151)
	2303009315017001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4900
	45.1471

	154
	
	CT2303072016000025004
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4902
	45.1482

	155
	
	CT2303072016000025005
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4933
	45.1479

	156
	
	ZJ2303072021005001
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4901
	45.1491

	157
	
	ZJ2303072021005003
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4913
	45.1483

	158
	麻山区麻山林场龙山村东3.6km处(MS-152)
	CT2303072017000012002
	建筑用花岗石
	塌陷坑
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.4990
	45.1481

	159
	麻山区麻山林场龙山村东3.7km处(MS-153)
	CT2303072016000119001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.5013
	45.1466

	160
	麻山区麻山林场龙山村东4.0km处(MS-154)
	CT2303072016000098001
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.5048
	45.1467

	161
	麻山区麻山林场龙山村东4.9km处(MS-155)
	ZJ2303072021030002
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	130.5162
	45.1487

	162
	麻山区麻山林场龙山村东4.6km处(MS-156)
	2303000010022004
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.5111
	45.1502

	163
	麻山区麻山林场龙山村东3.9km处(MS-157)
	2303000010022002
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.5028
	45.1512

	164
	麻山区麻山林场龙山村东5.0km处(MS-158)
	2303000010022005
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.5163
	45.1528

	165
	麻山区麻山林场龙山村东2.9km处(MS-159)
	CT2303072016000025003
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.4894
	45.1498

	166
	麻山区麻山林场龙山村东2.4km处(MS-160)
	CT2303072016000097001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.4851
	45.1451

	167
	麻山区麻山林场龙山村东2.5km处(MS-161、162)
	CT2303072017002071001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4853
	45.1481

	168
	
	CT2303072017002071002
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.4852
	45.1473

	169
	麻山区麻山林场双岭村西南2.3km(MS-175)
	ZJ2303072021006001
	石墨
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.5254
	45.1008

	170
	麻山区麻山林场太和村西南1.0km(MS-176、MS-177)
	2300000140060006
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	130.4593
	45.1700

	171
	
	2300000140060010
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	
	


表2-2  滴道河流域矿山生态修复区图斑基本情况表
	序号
	项目区名称
	图斑编号
	开采矿种
	图斑属性
	生态问题
	复垦修复措施
	经度（°）
	纬度（°）

	1
	滴道区河南屯东600m
	C2300002010111120083388001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.904014
	45.388076

	2
	滴道区新民六队东3.6km
	ZJ2303042021027001
	水泥用粘土
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.889089
	45.440149

	3
	滴道区团山子村以北1.5km
	CT2303042017001041001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地
	130.886223
	45.408266

	4
	滴道区河南屯西南1.0km
	CT2303042017001039001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.879525
	45.381938

	5
	滴道区金山村东北1.4km
	CT2303042017001936001
	建筑用花岗石
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.870771
	45.359605

	6
	
	CT2303042017001030003
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.865861
	45.360686

	7
	滴道区金山村东北1.5km
	CT2303042017001030001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.860301
	45.361883

	8
	滴道区金山村东南1.5km
	C2300002009041120010434001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.864905
	45.352389

	9
	
	C2300002009041120010434002
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	
	

	10
	滴道区金山村东1.0km
	CT2303042017001937001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.858292
	45.356938

	11
	滴道区利民屯以南700m
	C2300002010091120076426001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.831586
	45.397007

	12
	
	C2300002010091120076426002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	
	

	13
	滴道区盛和家园以北300m
	ZJ2303042021020001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.838442
	45.362578

	14
	滴道区八井以东750m
	C2300002009071120029028001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.831054
	45.366728

	15
	
	C2300002009071120029028003
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	
	

	16
	
	C2300002009071120029028005
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	
	

	17
	滴道区八井以北750m
	ZJ2303042021004001
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.822144
	45.369546

	18
	滴道区创业屯以南1.2km
	CT2303042016000023002
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，草地
	130.835049
	45.328005

	19
	滴道区北山公园以西100m
	C2300002010071120069805013
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.831331
	45.354876

	20
	滴道区八井以东50m
	C2300002010071120069805010
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.824130
	45.362183

	21
	滴道区八井以南500m
	C2300002009121120050545010
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.820204
	45.356387

	22
	
	C2300002009121120050545012
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	
	

	23
	
	C2300002010071120069805004
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	
	

	24
	
	C2300002010071120069805007
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	
	

	25
	
	C2300002010071120069805012
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	
	

	26
	滴道区矿里街道以东1.3km
	C2300002010071120069805005
	煤
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.818364
	45.351724

	27
	
	C2300002009121120050545013
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	
	

	28
	滴道区矿里街道以东800m
	C2300002009121120050545006
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.813438
	45.351816

	29
	滴道区矿里街道东北侧800m
	CT2303042017001035002
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.807649
	45.357646

	30
	滴道区矿里街道东北侧500m
	C2300002010071120069805003
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.807814
	45.354411

	31
	
	CT2303042017001036001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地，草地
	
	

	32
	
	CT2303042017001036003
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	
	

	33
	滴道区矿里街道以北400m
	C2300002010071120069805001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.804456
	45.356250

	34
	滴道区荣丰二队以东侧750m
	ZJ2303042021022001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.810426
	45.398247

	35
	滴道区荣丰村以东北侧1km
	C2300002010021120055731004
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.806824
	45.395558

	36
	滴道区荣丰村以东北侧550m
	C2300002010021120055731002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.801702
	45.394756

	37
	滴道区荣丰村以东侧600m
	C2300002009111120046097001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.800371
	45.390179

	38
	滴道区荣丰村东南侧1.6km
	CT2303042016000001001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.805077
	45.380668

	39
	滴道区荣丰村东南侧1.5km
	CT2303042016000015001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.802241
	45.379732

	40
	滴道区荣丰八队以西900m
	CT2303042016000018001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.796140
	45.380177

	41
	滴道区沈家沟屯村东北侧1.2km
	CT2303042016000002001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.799366
	45.316970

	42
	滴道区沈家沟屯村东北侧1.0km
	CT2303042016000026001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.800204
	45.312651

	43
	滴道区荣丰村西北500m
	C2300002010111120083389001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.789434
	45.397118

	44
	滴道区荣丰村西北900m
	ZJ2303042021030001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.784279
	45.397475

	45
	滴道区矿里街道西南1.3km
	ZJ2303042021008002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.784460
	45.345237

	46
	滴道区荣丰村西北1.7km
	CT2303042017000199001
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.772804
	45.397156

	47
	滴道区荣丰村二队西南2.3km
	CT2303042017000209001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.772682
	45.394907

	48
	滴道区荣丰村西南2.8km
	ZJ2303042021014001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.760421
	45.384528

	49
	滴道区荣丰村东南2.5km
	ZJ2303042021016001
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.756051
	45.377062

	50
	滴道区成林职业学校以西900m
	ZJ2303042021012001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.758114
	45.365850

	51
	滴道区大通沟村东南3.3km
	C2300002010091120074546001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.728855
	45.401587

	52
	滴道区新兴村东北1.7km
	C2300002010091120074546007
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.735539
	45.396618

	53
	
	C2300002010091120074546012
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	
	

	54
	
	C2300002010091120074546003
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	
	

	55
	
	C2300002010091120074546010
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	
	

	56
	
	C2300002010091120074546016
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	
	

	57
	
	C2300002010071120069806012
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	
	

	58
	滴道区新兴村西北300m
	CT2303042016000028005
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.722924
	45.384845

	59
	
	CT2303042016000028006
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	
	

	60
	
	CT2303042016000028008
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	
	

	61
	滴道区新兴村西北500m
	C2300002010071120069806004
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	植被破坏
	耕地
	130.720917
	45.386927

	62
	滴道区南甸子村西北3.3km
	ZJ2303042021017001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.715491
	45.350579

	63
	滴道区108青年点西北1.2km
	2300000820282001
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	130.706903
	45.339077

	64
	
	2300000820282002
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	
	

	65
	滴道区永台村正北1.9km
	CT2303042016000022001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.699093
	45.268406

	66
	滴道区永台村东北750m
	ZJ2303042021026001
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.704130
	45.256434

	67
	滴道区大通沟村西南800m
	ZJ2303042021028001
	水泥用粘土
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.680431
	45.393434

	68
	滴道区大通沟村西南1.8km
	CT2303042017001677001
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	130.669324
	45.389909

	69
	滴道区平安四队东北1.0km
	CT2303042017002086001
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.649604
	45.348334

	70
	滴道区平安四队东南1.3km
	CT2303042017002087006
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	130.654403
	45.341334

	71
	
	CT2303042017002087007
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	
	

	72
	
	CT2303042017002087008
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	
	

	73
	
	CT2303042017002087009
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	
	

	74
	
	CT2303042017002087010
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	
	

	75
	
	CT2303042017002087011
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	
	

	76
	滴道区平安四队东南1.0km
	CT2303042017002087002
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	130.650255
	45.339604

	77
	
	CT2303042017002087004
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	
	

	78
	
	CT2303042017002087005
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	
	

	79
	滴道区永胜村西南3.5km
	CT2303042016000020003
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.656809
	45.209473

	80
	滴道区永胜村西南3.7km
	CT2303042016000020002
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.651529
	45.208807

	81
	滴道区平安四队以南500m
	2300000720412011
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	130.633363
	45.340145

	82
	滴道区平安五队东南500m
	2300000720412012
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地,草地
	130.632901
	45.335923

	83
	
	2300000720412008
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	
	

	84
	
	2300000720412014
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地,草地
	
	

	85
	
	2300000720412013
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地,草地
	
	

	86
	
	2300000720412009
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	
	

	87
	
	2300000720412002
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地,草地
	
	

	88
	
	2300000720412006
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	
	

	89
	滴道区平安五队东南400m
	CT2303042017001938001
	建筑用花岗石
	其他
	植被破坏
	耕地
	130.631302
	45.339289

	90
	滴道区平安村东北1.0km
	ZJ2303042021003001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.626920
	45.334114

	91
	滴道区平安村西南760m
	ZJ2303042021023001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.608342
	45.325729

	92
	滴道区建村村一队以北2.1m
	C2300002010021120055729003
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.588075
	45.320348

	93
	滴道区新建村西北4.7km
	C2300002010021120055729002
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地、草地
	130.585436
	45.320633

	94
	滴道区滴道河乡荣丰八队处
	CT2303042016000015002
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.804605
	45.379229

	95
	滴道区滴道河乡荣丰二队处
	CT2303042016000019001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.790524
	45.384117


表2-3  凤山河流域矿山生态修复区图斑基本情况表
	序号
	名称
	图斑编号
	开采矿种
	图斑属性
	生态问题
	复垦修复措施
	经度（°）
	纬度（°）

	1
	梨树区凤山河流域LS-1、2
	ZJ2303052021023001
	石墨
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.7130
	45.1079

	2
	
	ZJ2303052021023002
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	
	

	3
	梨树区凤山河流域LS-3、4
	ZJ2303052021009001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.6665
	45.1705

	4
	
	ZJ2303052021009002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	
	

	5
	梨树区凤山河流域LS-5
	ZJ2303052021008002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.7781
	45.1925

	6
	梨树区凤山河流域LS-6
	ZJ2303052021008001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.7693
	45.1919

	7
	梨树区凤山河流域LS-7、8
	2300000520814001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.7539
	45.0918

	8
	
	2300000520814006
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	
	

	9
	梨树区凤山河流域LS-9
	CT2303052016000045001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.6175
	45.0782

	10
	梨树区凤山河流域LS-10
	ZJ2303052021004001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.7685
	45.1750

	11
	梨树区凤山河流域LS-11
	CT2303052016000015002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.7126
	45.0769

	12
	梨树区凤山河流域LS-12
	CT2303052016000026001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.7400
	45.0901

	13
	梨树区凤山河流域LS-13
	ZJ2303052021007001
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.7592
	45.0866

	14
	梨树区凤山河流域LS-14
	ZJ2303052021011001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.7622
	45.1512

	15
	梨树区凤山河流域LS-15
	ZJ2303052021012002
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.7036
	45.1106

	16
	梨树区凤山河流域LS-16
	ZJ2303052021024002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.7266
	45.1147

	17
	梨树区凤山河流域LS-17
	ZJ2303052021005004
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.7641
	45.1186

	18
	梨树区凤山河流域LS-18
	ZJ2303052021022001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.7622
	45.1162

	19
	梨树区凤山河流域LS-19
	ZJ2303052021016001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.7064
	45.1209

	20
	梨树区凤山河流域LS-20
	ZJ2303052021020002
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	130.5769
	45.0811

	21
	梨树区凤山河流域LS-21、22、23
	C2303002012127130129657001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.6904
	45.1489

	22
	
	C2303002012127130129657002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	
	

	23
	
	C2303002012127130129657003
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	
	

	24
	梨树区凤山河流域LS-24
	CT2303052016000055001
	建筑用花岗石
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	植被破坏
	耕地,林地
	130.7003
	45.0854

	25
	梨树区凤山河流域LS-25
	ZJ2303052021015001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.7779
	45.1386

	26
	梨树区凤山河流域LS-26
	ZJ2303052021014001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.6660
	45.1879

	27
	梨树区凤山河流域LS-27项目区
	CT2303052016000001002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	130.68579
	45.169624


[bookmark: _Toc18223]表2-4 小黄泥河流域矿山生态修复图斑基本情况表
	序号
	项目区名称
	图斑编号
	开采矿种
	图斑属性
	损毁类型
	复垦修复措施
	经度（°）
	纬度（°）

	1
	恒山区柳毛乡柳毛村东2.6km处（HS Ⅰ-01）
	2300000041149001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.7875
	45.2338

	2
	恒山区红旗乡安乐五队西北1.7km处（HS Ⅰ-02、HS Ⅰ-03、HS Ⅰ-04）
	2300000720394002
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8322
	45.1983

	3
	
	2300000720394003
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8325
	45.2008

	4
	
	2300000720394004
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	
	

	5
	恒山区红旗乡安乐五队西北1.4km处（HS Ⅰ-05）
	2300000720394005
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.837
	45.1982

	6
	恒山区柳毛乡柳毛村东南1.3km处（HS Ⅰ-06）
	2303000110036001
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.7824
	45.2268

	7
	恒山区柳毛乡柳毛村东南1.2km处（HS Ⅰ-07）
	2303000110036002
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.7845
	45.228

	8
	恒山区红旗乡义安村西北0.5km处（HS Ⅰ-08、HS Ⅰ-09、HS Ⅰ-10）
	2303000140005001
	建筑用花岗石
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8506
	45.1877

	9
	
	2303000140005002
	建筑用花岗石
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	
	

	10
	
	2303000140005003
	建筑用花岗石
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	
	

	11
	恒山区红旗乡安乐五队西3.1km处（HS Ⅰ-11）
	C2300002009061120024342002
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8124
	45.1956

	12
	恒山区红旗乡安乐六队东南0.8km处（HS Ⅰ-12、HS Ⅰ-13、HS Ⅰ-14）
	C2300002010031120058561001
	砂岩
	采场
	植被破坏
	林地,草地
	130.8894
	45.2117

	13
	
	CT2303032016000036001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8842
	45.2142

	14
	
	CT2303032016000036002
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	
	

	15
	恒山区红旗乡安乐五队西南1.2km处（HS Ⅰ-15）
	C2303002010127130095539001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8428
	45.1836

	16
	恒山区红旗乡义安村西北0.9km处（HS Ⅰ-16）
	CT2303032016000004001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8858
	45.1867

	17
	恒山区大恒山街道西0.6km处（HS Ⅰ-17）
	CT2303032016000014001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8751
	45.1953

	18
	恒山区奋斗街道西北0.5km处（HS Ⅰ-18）
	CT2303032016000034001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8942
	45.213

	19
	恒山区红旗乡丰乐四队村西0.5km处（HS Ⅰ-19）
	CT2303032016000043001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9584
	45.2414

	20
	恒山区红旗乡安乐五队西1.3km处（HS Ⅰ-20）
	CT2303032017001753001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	130.8339
	45.1892

	21
	恒山区红旗乡张鲜村一队西0.1km处（HS Ⅰ-21）
	ZJ2303032021002001
	建筑用花岗石
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	131.0063
	45.2183

	22
	恒山区红旗乡红旗村东北1.8km处（HS Ⅰ-22）
	ZJ2303032021003001
	砂岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9065
	45.2216

	23
	恒山区红旗乡张鲜村五队南0.9km处（HS Ⅰ-23）
	ZJ2303032021005002
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.0642
	45.218

	24
	恒山区红旗乡安乐五队北0.5km处（HS Ⅰ-24）
	ZJ2303032021025002
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8517
	45.1958

	25
	恒山区西郊乡团结村四组南1.4km处（HS Ⅰ-25）
	2300000615869001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.8727
	45.3025

	26
	恒山区红旗乡义安村北0.9km处（HS Ⅰ-26）
	2300000820009002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.8992
	45.1925

	27
	恒山区柳毛乡兴开屯东南3.8km处（HS Ⅰ-27）
	C2300002009081120033822001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.7956
	45.1958

	28
	恒山区红旗乡安乐五队西4.1km处（HS Ⅰ-28）
	C2300002009081120033822002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.7978
	45.1922

	29
	恒山区红旗乡义安四队西南0.4km处（HS Ⅰ-29、HS Ⅰ-30、HS Ⅰ-31）
	C2300002015041120137994005
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.8608
	45.1658

	30
	
	C2300002015041120137994004
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	31
	
	C2300002015041120137994007
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	32
	恒山区柳毛乡裕丰五队东北0.4km处（HS Ⅰ-32）
	CT2303032016000007002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8632
	45.2884

	33
	恒山区大恒山街道办东北0.8km处（HS Ⅰ-33、HS Ⅰ-34）
	CT2303032016000015001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，草地
	130.8872
	45.1992

	34
	
	CT2303032016000016001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，草地
	
	

	35
	恒山区红旗乡安乐村北1.1km处（HS Ⅰ-35、HS Ⅰ-36）
	CT2303032016000026001
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地，草地
	130.8738
	45.2086

	36
	
	CT2303032016000026002
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	
	

	37
	恒山区红旗乡安乐三队东北0.6km处（HS Ⅰ-37）
	CT2303032016000027001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.8678
	45.2099

	38
	恒山区大恒山街道办北1.7km处（HS Ⅰ-38）
	CT2303032016000028001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	耕地,林地,草地
	130.8844
	45.2089

	39
	恒山区红旗乡薛家村东0.1km处（HS Ⅰ-39、HS Ⅰ-40、HS Ⅰ-41、HS Ⅰ-42）
	CT2303032016000048001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.0117
	45.2331

	40
	
	CT2303032017001879001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	41
	
	CT2303032017001927001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	42
	
	CT2303032017001929001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	43
	恒山区红旗乡丰乐六队南1.6km处（HS Ⅰ-43）
	ZJ2303032021007005
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9461
	45.2175

	44
	恒山区二道河子街道办东1.1km处（HS Ⅰ-44）
	ZJ2303032021010001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	130.9877
	45.2247

	45
	恒山区红旗乡安乐三队西0.6km处（HS Ⅰ-45、HS Ⅰ-46、HS Ⅰ-47）
	CT2303032016000008002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8517
	45.2047

	46
	
	CT2303032016000008003
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8528
	45.2053

	47
	
	CT2303032016000008005
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8551
	45.2067

	48
	恒山区红旗乡安乐三队西1.1km处（HS Ⅰ-48）
	ZJ2303032021024001
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8454
	45.2075

	49
	恒山区大恒山街道办北2.1km处（HS Ⅰ-49、HS Ⅰ-50、HS Ⅰ-51）
	CT2303032016000029002
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8797
	45.2106

	50
	
	CT2303032016000031001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	植被破坏
	林地,草地
	130.8806
	45.2114

	51
	
	CT2303032016000032001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8825
	45.2119

	52
	恒山区红旗乡张鲜村西南1.2km处（HS Ⅰ-52）
	CT2303032017000022001
	建筑用花岗石
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0276
	45.2231

	53
	恒山区红旗乡薛家村东0.8km处（HS Ⅰ-53）
	CT2303032017001881001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0217
	45.23

	54
	恒山区红旗乡小恒山村东1.2km处（HS Ⅰ-54）
	ZJ2303032021007006
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9569
	45.2161

	55
	恒山区红旗乡小恒山村西南1.1km处（HS Ⅰ-55）
	ZJ2303032021009001
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9147
	45.2014

	56
	恒山区红旗乡义安三队东南0.9km处（HS Ⅰ-56）
	ZJ2303032021026002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8969
	130.8969

	57
	恒山区红旗乡小恒山村东南2.1km处（HS Ⅰ-57）
	ZJ2303032021030002
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9529
	45.1928

	58
	恒山区红旗乡艳胜村东1.1km处（HS Ⅰ-58、HS Ⅰ-59）
	ZJ2303032021032002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.9825
	45.1633

	59
	
	ZJ2303032021032003
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	60
	恒山区红旗乡小恒山村东北1.6km处（HS Ⅰ-60）
	ZJ2303032021007001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9461
	45.2175

	61
	恒山区红旗乡义安村东北0.7km处（HS Ⅰ-61、HS Ⅰ-62、HS Ⅰ-63、HS Ⅰ-64、HS Ⅰ-65）
	2300000820009006
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.9008
	45.1875

	62
	
	2300000820009008
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	63
	
	2300000820009011
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	64
	
	C2300002010061120066876003
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	65
	
	C2300002010061120066876005
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	66
	恒山区二道河子街道办西南1.1km处（HS Ⅰ-66、HS Ⅰ-67）
	ZJ2303032021007002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.9586
	45.2181

	67
	
	ZJ2303032021007003
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	
	

	68
	恒山区红旗乡安乐五队西2.7km处（HS Ⅰ-68）
	C2300002009061120024342004
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8156
	45.1956

	69
	恒山区红旗乡安乐村东北1.5km处（HS Ⅰ-69）
	CT2303032016000030001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8825
	45.2106

	70
	恒山区红旗乡安乐三队东北0.5km处（HS Ⅰ-70）
	CT2303032016000001001
	建筑用花岗石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.8661
	45.2081

	71
	恒山区红旗乡艳胜村南0.1km处（HS Ⅰ-71）
	ZJ2303032021034002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.9642
	45.1625

	72
	恒山区红旗乡义安四队东0.5km处（HS Ⅰ-72）
	ZJ2303032021027001
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.8747
	45.1703

	73
	恒山区红旗乡艳东三队西0.5km处（HS Ⅰ-73）
	C2300002010061120066879001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.0025
	45.1727

	74
	恒山区红旗乡安乐五队西3.3km处（HS Ⅰ-74）
	C2300002009081120033822004
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	植被破坏
	林地,草地
	130.8086
	45.1961

	75
	恒山区红旗乡义安四队西北1.6km处（HS Ⅰ-75）
	ZJ2303032021019001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8442
	45.1728

	76
	恒山区红旗乡艳胜村西1.8km处（HS Ⅰ-76、HS Ⅰ-77、HS Ⅰ-78、HS Ⅰ-79、HS Ⅰ-80）
	ZJ2303032021033001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.9451
	45.1611

	77
	
	C2300002010111120083609002
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9414
	45.1581

	78
	
	C2300002010111120083609001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.9408
	45.1564

	79
	
	C2300002010111120083609003
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.9422
	45.1561

	80
	
	C2300002010111120083609004
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9447
	45.1578

	81
	恒山区红旗乡义安村西南1.8km处（HS Ⅰ-81）
	ZJ2303032021026004
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8901
	45.1664

	82
	恒山区红旗乡义安村东南0.7km处（HS Ⅰ-82、HS Ⅰ-83）
	C2300002010061120066876006
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.9025
	45.1769

	83
	
	C2300002010061120066876008
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	130.9061
	45.1764

	84
	恒山区红旗乡义安村东0.6km处（HS Ⅰ-84）
	CT2303032017001932001
	建筑用花岗石
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9064
	45.1861

	85
	恒山区红旗乡艳东村东1.1km处（HS Ⅰ-85）
	ZJ2303032021037001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	131.0144
	45.1725

	86
	恒山区红旗乡小恒山七队南1.5km处（HS Ⅰ-86）
	ZJ2303032021044001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.93
	45.1833

	87
	恒山区红旗乡义安四队东南1.1km处（HS Ⅰ-87、HS Ⅰ-88、HS Ⅰ-89、HS Ⅰ-90）
	CT2303032017000002002
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.87
	45.1597

	88
	
	CT2303032017000002003
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8722
	45.1594

	89
	
	CT2303032017000002004
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	
	

	90
	
	CT2303032017000002005
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8761
	45.1608

	91
	恒山区奋斗街道办事处西1.1km处（HS Ⅰ-91）
	CT2303032016000025001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8828
	45.2058

	92
	恒山区红旗乡民乐村东0.6km处（HS Ⅰ-92）
	ZJ2303032021013001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.9953
	45.2283

	93
	恒山区红旗乡小恒山四队南1.0km处（HS Ⅰ-93）
	ZJ2303032021030001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9544
	45.1956

	94
	恒山区红旗乡义安村南1.9km处（HS Ⅰ-94）
	ZJ2303032021026005
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8942
	45.1658

	95
	恒山区红旗乡艳东村西0.1km处（HS Ⅰ-95）
	ZJ2303032021039001
	煤
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.9997
	45.1769

	96
	恒山区红旗乡小恒山七队南0.2km处（HS Ⅰ-96）
	ZJ2303032021038001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9278
	45.1956

	97
	恒山区红旗乡胜利村一组北0.6km处（HS Ⅰ-97）
	ZJ2303032021045001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9236
	45.1583

	98
	恒山区红旗乡安乐五队西3.7km处（HS Ⅰ-98）
	2300000830523009
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8019
	45.1889

	99
	恒山区红旗乡义安村南2.2km处（HS Ⅰ-99）
	ZJ2303032021028001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9028
	45.1633

	100
	恒山区红旗乡义安村北0.8km处（HS Ⅰ-100）
	2300000820009004
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.8994
	45.1958

	101
	恒山区红旗乡义安四队东南0.5km处（HS Ⅰ-101）
	C2300002015041120137994008
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8706
	45.1652

	102
	恒山区红旗乡安乐村北0.6km处（HS Ⅰ-102）
	CT2303032016000029001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8792
	45.2092

	103
	恒山区红旗乡安乐三队西1.7km处（HS Ⅰ-103）
	C2303002010087130072333002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.835
	45.2042

	104
	恒山区柳毛乡兴开屯东1.7km处（HS Ⅰ-104）
	2303000140003001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.7775
	45.2178

	105
	恒山区红旗乡安乐一队西0.1km处（HS Ⅰ-105）
	C2303002010077120070331001
	砂岩
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.8678
	45.1981

	106
	恒山区柳毛乡莲花村西北0.7km处（HS Ⅰ-106、HS Ⅰ-107）
	CT2303032016000047007
	建筑用花岗石
	采场
	植被破坏
	耕地
	130.8014
	45.3078

	107
	
	CT2303032016000047008
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	130.8022
	45.3108

	108
	恒山区红旗乡丰乐六队西北0.7km处（HS Ⅰ-108）
	C2300002015011130137365001
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.9402
	45.2344

	109
	恒山区红旗乡长胜三队北0.3km处（HS Ⅰ-109）
	ZJ2303032021006005
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.0056
	45.2211

	110
	恒山区红旗乡安乐三队西0.2km处（HS Ⅰ-110）
	CT2303032016000008004
	建筑用花岗石
	矿山建筑
	植被破坏
	耕地,林地,草地
	130.8539
	45.2047

	111
	恒山区红旗乡义安三队西南0.7km处（HS Ⅰ-111、HS Ⅰ-112）
	ZJ2303032021027003
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.8786
	45.1661

	112
	
	ZJ2303032021029002
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8842
	45.1669

	113
	恒山区红旗乡安乐六队东0.9km处（HS Ⅰ-113）
	CT2303032016000040001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8908
	45.2175

	114
	恒山区西郊乡团结村南1.0km处（HS Ⅰ-114）
	2300000715937001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8567
	45.3072

	115
	恒山区红旗乡义安村东南0.7km处（HS Ⅰ-115、HS Ⅰ-116）
	C2300002010061120066876009
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9097
	45.1778

	116
	
	C2300002010061120066876012
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9114
	45.1802

	117
	恒山区红旗乡小恒山村西0.5km处（HS Ⅰ-117、HS Ⅰ-118）
	ZJ2303032021009002
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.9211
	45.2019

	118
	
	ZJ2303032021009003
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.9239
	45.2028

	119
	恒山区柳毛乡兴开屯东0.1km处（HS Ⅰ-119、HS Ⅰ-120）
	2303000140007001
	建筑大理石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.7581
	45.2122

	120
	
	2303000140007002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.7611
	45.2128

	121
	恒山区红旗乡义安村东1.5km处（HS Ⅰ-121）
	C2300002010111120083747002
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.9178
	45.185

	122
	恒山区红旗乡安乐五队西1.4km处（HS Ⅰ-122）
	CT2303032017001883001
	建筑用花岗石
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.8303
	45.1902

	123
	恒山区红旗乡义安村南1.4km处（HS Ⅰ-123）
	ZJ2303032021026003
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.8989
	45.1697

	124
	恒山区红旗乡胜利村一组北0.1km处（HS Ⅰ-124）
	C2300002009051120017161002
	煤
	其他
	植被破坏
	耕地,林地,草地
	130.9206
	45.1536

	125
	恒山区红旗乡艳胜二队南0.2km处（HS Ⅰ-125）
	ZJ2303032021036001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.9519
	45.1672

	126
	恒山区红旗乡安乐五队西0.7km处（HS Ⅰ-126）
	CT2303032017001886001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	植被破坏
	耕地,林地,草地
	130.8372
	45.1892

	127
	恒山区红旗乡丰乐三队北0.1km处（HS Ⅰ-127）
	C2300002010091120076428001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9767
	45.2403

	128
	恒山区红旗乡义安村东1.4km处（HS Ⅰ-128、HS Ⅰ-129）
	C2300002010111120083747001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9172
	45.1869

	129
	
	C2300002010111120083747003
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9203
	45.1861

	130
	恒山区红旗乡艳胜村西0.4km处（HS Ⅰ-130）
	ZJ2303032021040001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.9564
	45.1625

	131
	恒山区红旗乡安乐村东北1.4km处（HS Ⅰ-131）
	CT2303032016000035001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8875
	45.2142

	132
	恒山区红旗乡义安村东1.8km处（HS Ⅰ-132）
	2300000310978011
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9214
	45.1775

	133
	恒山区红旗乡长胜村一队东2.2km处（HS Ⅰ-133）
	ZJ2303032021004001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0081
	45.2108

	134
	恒山区红旗乡义安村东南2.4km处（HS Ⅰ-134）
	2300000310978003
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.9156
	45.1661

	135
	恒山区红旗乡艳丰四队南0.4km处（HS Ⅰ-135）
	ZJ2303032021031001
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.9772
	45.1814

	136
	恒山区红旗乡义安四队西南0.7km处（HS Ⅰ-136）
	C2300002015041120137994001
	煤
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8583
	45.1633

	137
	恒山区红旗乡义安村东南0.9km处（HS Ⅰ-137）
	C2300002010061120066876011
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9103
	45.1794

	138
	恒山区红旗乡义安村南1.1km处（HS Ⅰ-138）
	C2300002010061120066876007
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.9031
	45.1744

	139
	恒山区红旗乡长胜三队西0.74km处（HS Ⅰ-139）
	ZJ2303032021008001
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9925
	45.2147

	140
	恒山区长胜村北侧300m处（HS Ⅰ-140）
	ZJ2303032021016001
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.0153
	45.2125

	141
	恒山区安乐村西侧3km处（HS Ⅰ-141）
	2300000720394001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8259
	45.1998

	142
	恒山区安山村西南侧2.7km处（HS Ⅰ-142）
	2303009810001001
	砖瓦用粘土
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.7413
	45.2357

	143
	恒山区安乐村西侧6km处（HS Ⅰ-143）
	C2300002009081120033822003
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8046
	45.1955

	144
	恒山区安乐村处（HS Ⅰ-144）
	C2303002010077120070331003
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.8728
	45.1991

	145
	恒山区红旗乡义安四队西北1.1km处（HSⅠ-145）
	CT2303032016000006001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	草地
	130.8506
	45.1877

	146
	恒山区红旗乡义安四队西0.9km处（HSⅠ-146）
	ZJ2303032021021001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8548
	45.1693

	147
	恒山区红旗乡安乐五队西北0.9km处（HSⅠ-147）
	ZJ2303032021025001
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8475
	45.1986

	148
	恒山区奋斗街道办事处西1.0km处（HSⅠ-148）
	C2303002009037130008179001
	砂岩
	其他
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	130.885
	45.2042

	149
	恒山区红旗乡安乐五队西北3.2km处（HSⅠ-149）
	C2300002009081120033822005
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8083
	45.1986

	150
	恒山区红旗乡安乐五队西2.8km处（HSⅠ-150）
	C2300002009061120024342001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8128
	45.1933


表2-5 城子河流域矿山生态修复区图斑基本情况表
	序号
	项目区名称
	图斑编号
	开采矿种
	图斑属性
	损毁类型
	复垦修复措施
	经度（°）
	纬度（°）

	1
	城子河区城海村西侧0.58km处（CZH-1）
	CT2303062016000003001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0074
	45.4056

	2
	城子河区城海村西侧1.01km处（CZH-2）
	CT2303062016000004002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	131.0010
	45.4053

	3
	城子河区城海村西侧0.61km处（CZH-3）
	CT2303062016000005001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0069
	45.4047

	4
	城子河区东沟屯西南侧1.34km处（CZH-4）
	CT2303062016000070001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0249
	45.3779

	5
	城子河区城海村西南侧1.79km处（CZH-5）
	CT2303062016000067001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9956
	45.3948

	6
	城子河区东城一队西北侧1.91km处（CZH-6）
	CT2303062016000068001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9959
	45.3930

	7
	城子河区东沟屯西南侧1.48km处（CZH-7）
	CT2303062016000069001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	131.0261
	45.3761

	8
	城子河区正阳村东北侧0.97km处（CZH-8）
	CT2303062016000024001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	131.0552
	45.3748

	9
	城子河区城海村西南侧0.99km处（CZH-9、CZH-10）
	CT2303062016000006001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.0042
	45.3977

	10
	
	CT2303062016000006002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.0050
	45.3975

	11
	城子河区幸福村东北侧2.08km处（CZH-11、CZH-12）
	CT2303062016000009001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9845
	45.3966

	12
	
	CT2303062016000009002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9847
	45.3953

	13
	城子河区双合屯东北侧0.56km处（CZH-13）
	ZJ2303062021011001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	132.2667
	45.5160

	14
	城子河区新城四队东南侧0.61km处（CZH-14）
	CT2303062017000055001
	建筑用花岗石
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.9357
	45.3363

	15
	城子河区城海村西侧0.35km处（CZH-15）
	2300000140069001
	大理岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0216
	45.4046

	16
	城子河区双合屯东南侧1.82km处（CZH-16）
	ZJ2303062021010001
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.0918
	45.3505

	17
	城子河区正阳村东南侧0.2km处（CZH-17）
	ZJ2303062021020001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.0544
	45.3636

	18
	城子河区普山村西侧0.06km处（CZH-18）
	CT2303062017001031001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.0906
	45.3742

	19
	城子河区幸福村东北侧1.78km处（CZH-19）
	2303000140015004
	硅灰石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9870
	45.3924

	20
	城子河区北沟屯西侧0.04km处（CZH-20）
	2303009410034001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0353
	45.4240

	21
	城子河区城海村西侧1.39km处（CZH-21）
	CT2303062016000004001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9966
	45.4027

	22
	城子河区城海村西侧2.01km处（CZH-22）
	CT2303062016000007001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9881
	45.3976

	23
	城子河区城东四队北侧0.1km处（CZH-23）
	CT2303062016000019003
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,
	131.0140
	45.3729

	24
	城子河区城海村南侧1.78km处（CZH-24）
	CT2303062016000025001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0213
	45.3869

	25
	城子河区城东一队西北侧1.84km处（CZH-25）
	CT2303062016000065001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	130.9971
	45.3954

	26
	城子河区北沟屯西北侧0.92km处（CZH-26）
	CT2303062016000071001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	131.0300
	45.4304

	27
	城子河区大顶子屯北侧0.4km处（CZH-27）
	CT2303062016000072001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	131.0598
	45.3864

	28
	城子河区大顶子屯南侧0.59km处（CZH-28）
	CT2303062016000073001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	131.0608
	45.3755

	29
	城子河区东沟屯西北侧1.11km处（CZH-29）
	ZJ2303062021002001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	131.0309
	45.3989

	30
	城子河区正阳五队南侧0.1km处（CZH-30）
	ZJ2303062021008001
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.0612
	45.3531

	31
	城子河区正阳村东侧2.2km处（CZH-31）
	ZJ2303062021016001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.0718
	45.3669




表2-6 哈达河流域矿山生态修复区图斑基本情况表
	序号
	项目区名称
	图斑编号
	开采矿种
	图斑属性
	损毁类型
	复垦修复措施
	经度（°）
	纬度（°）

	1
	鸡东县白草泡屯西南侧0.5km处（JDⅠ-1）
	CT2303212016000094004
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	131.1306
	45.3004

	2
	鸡东县兴林村东南侧1.9km处（JDⅠ-2）
	ZJ2303212021001001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	131.0227
	45.4968

	3
	鸡东县兴林村东南侧1.8km处（JDⅠ-3）
	ZJ2303212021002001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	131.0174
	45.4932

	4
	鸡东县兴林村东南侧1.8km处（JDⅠ-4）
	ZJ2303212021003001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	131.0160
	45.4905

	5
	鸡东县兴林村东南侧0.8km处（JDⅠ-5）
	ZJ2303212021004001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	131.0046
	45.4957

	6
	鸡东县张家六队东北侧1km处（JDⅠ-6）
	C2300002009121120050540001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	131.0613
	45.1929

	7
	鸡东县兴农镇东南侧1.7km处（JDⅠ-7）
	ZJ2303212021006001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	131.9726
	46.4926

	8
	鸡东县兴农镇东南侧1.1km处（JDⅠ-8）
	ZJ2303212021007001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.9668
	45.4979

	9
	鸡东县兴农镇西北侧0.45km处（JDⅠ-9）
	ZJ2303212021008001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.9362
	45.5009

	10
	鸡东县太平村东北侧1.6km处（JDⅠ-10）
	ZJ2303212021009001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.8999
	45.4996

	11
	鸡东县哈达镇南侧0.5km处（JDⅠ-11）
	ZJ2303212021013001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.1166
	45.3379

	12
	鸡东县新泉五队北侧1.2km处（JDⅠ-12）
	ZJ2303212021015001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	131.2883
	45.3586

	13
	鸡西市鸡东县群英五组东北侧1km处（JDⅠ-13）
	ZJ2303212021016001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	131.3232
	45.3723

	14
	鸡东县太阳村北侧0.5km处（JDⅠ-14）
	ZJ2303212021012001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	131.1103
	45.3390

	15
	鸡东县普山村东北侧500m处（JDⅠ-15）
	C2300002009071120030696001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.1103
	45.3746

	16
	鸡东县兴林村西南侧1.4km处（JDⅠ-16）
	C2300002009091120037365011
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.9802
	45.4994

	17
	鸡东县东海街道东北侧1.3km处（JDⅠ-17、JDⅠ-18）
	CT2303212016000020001
	玄武岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.2608
	45.3752

	18
	
	CT2303212016000019001
	玄武岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	
	

	19
	鸡东镇张家村张家六队南侧0.6km处（JDⅠ-19）
	C2300002010061120066879010
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	131.0392
	45.1812

	20
	鸡西市鸡东县四海村北侧1.5km处（JDⅠ-20、JDⅠ-21）
	C2300002011031120108097005
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.9564
	45.4802

	21
	
	C2300002011031120108097006
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	
	

	22
	鸡东县兴农村马场南侧处（JDⅠ-22）
	C2300002012111120127642001
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	130.9152
	45.4998

	23
	鸡东县普山村北侧3.38km处（JDⅠ-23）
	CT2303212016000010001
	玄武岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	131.1000
	45.4050

	24
	鸡东县红旗林场北侧0.9km处（JDⅠ-24）
	CT2303212016000014001
	其他矿产
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.7398
	45.4998

	25
	鸡东县建设村东北侧1.0km处（JDⅠ-25）
	CT2303212016000023001
	玄武岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	131.3360
	45.3122

	26
	鸡东县山河村西侧1.1km处（JDⅠ-26）
	CT2303212016000097001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，草地
	131.1415
	45.2998

	27
	鸡东县哈达镇保合村西北角处（JDⅠ-27）
	C2300002010061120066874009
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	131.1834
	45.3463

	28
	鸡东县炮手沟屯西南侧1.1km处（JDⅠ-28、JDⅠ-29、JDⅠ-30）
	2300000140067001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	130.0515
	45.4492

	29
	
	2300000140067002
	建筑用砂
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	
	

	30
	
	2300000140067003
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	
	

	31
	鸡东县四海村东北侧1.3km处（JDⅠ-31、JDⅠ-32）
	CT2303212016000144001
	其他矿产
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9731
	45.4789

	32
	
	CT2303212016000144002
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	
	

	33
	鸡东县四海村东北侧0.6km处（JDⅠ-33）
	CT2303212016000145001
	其他矿产
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.9664
	45.4769

	34
	鸡东县太平村西侧2.12km处（JDⅠ-34）
	CT2303212016000148001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.8576
	45.4897

	35
	鸡东县兴农镇西北侧12.7km处（JDⅠ-35）
	CT2303212016000158001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8629
	45.5979

	36
	鸡东县宝泉林场东侧处（JDⅠ-36）
	CT2303212016000158002
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8647
	45.5958

	37
	鸡东县兴农镇东北侧0.8km
处（JDⅠ-37）
	CT2303212016000179001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.9663
	45.5090

	38
	鸡东县普山村西侧1km处（JDⅠ-38）
	CT2303212017001033002
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.1304
	45.3784

	39
	鸡东县鸡冠山屯西侧0.3km处（JDⅠ-39）
	CT2303212016000160001
	其他矿产
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.0555
	45.2671

	40
	鸡东县普山村东北侧0.5km处（JDⅠ-40）
	CT2303212017001944001
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.1176
	45.3798

	41
	鸡东县兴农镇处（JDⅠ-41）
	CT2303212016000186002
	其他矿产
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	130.9482
	45.5068

	42
	鸡东县安平村北侧0.78km
处（JDⅠ-42）
	CT2303212016000189001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.7933
	45.4898

	43
	鸡东县卫东屯东北方向3.2km处（JDⅠ-43）
	CT2303212016000193001
	其他矿产
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0405
	45.4881

	44
	鸡东县四海村东北侧1.17km处（JDⅠ-44、JDⅠ-45）
	CT2303212016000198003
	其他矿产
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9703
	45.4799

	45
	
	CT2303212016000198004
	其他矿产
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	
	

	46
	鸡东县沟里小屯西北侧0.45km处（JDⅠ-46）
	CT2303212016000207001
	煤
	其他
	植被破坏
	耕地
	131.1302
	45.3714

	47
	鸡东县鸡东村西侧0.25km处（JDⅠ-47）
	CT2303212016000081004
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.0945
	45.2635

	48
	鸡东镇西南侧2.9km处（JDⅠ-48）
	ZJ2303212021020001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.1351
	45.2293

	49
	鸡东县哈达镇青山村北侧0.48km处（JDⅠ-49）
	CT2303212016000003001
	光学萤石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.1533
	45.3672

	50
	鸡东县哈达镇青山村北侧0.7km处（JDⅠ-50）
	CT2303212016000003002
	光学萤石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.1564
	45.3672

	51
	鸡东县永安村东南侧0.46km处（JDⅠ-51）
	CT2303212016000183001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.4630
	45.3545

	52
	鸡东县沟里小屯东北侧200m处（JDⅠ-52）
	CT2303212016000208001
	煤
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.1304
	45.3703

	53
	鸡东县群英村北侧2.8km处（JDⅠ-53）
	CT2303212017000001008
	煤
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.3137
	45.3787

	54
	鸡东县新垦社区居民委员会西北侧1.7km处（JDⅠ-54）
	CT2303212017000001010
	其他矿产
	塌陷坑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.3217
	45.3804

	55
	鸡东县普山村西北侧884m处（JDⅠ-55）
	CT2303212017001032001
	其他矿产
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.1008
	45.3804

	56
	鹤大高速东侧2.1km处（JDⅠ-56）
	ZJ2303212021010001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	130.9270
	45.6213

	57
	鸡东县太平村北东方向2.5km处（JDⅠ-57）
	C2300002010091120074559003
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	130.9122
	45.4976

	58
	鸡东县群英村西侧600m处（JDⅠ-58）
	ZJ2303212021014001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.3162
	45.3531

	59
	鸡东县长胜村北侧300m处（JDⅠ-59）
	ZJ2303212021017001
	煤
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地
	131.3509
	45.3754

	60
	鸡东县张新村南侧3.2km处（JDⅠ-60）
	C2300002010061120066879007
	煤
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	131.0338
	45.1841

	61
	鸡东县太平村鹤大高速处治理区处（JDⅠ-61）
	CT2303212016000015001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.9097
	45.4599

	62
	鸡东县太平村处（JDⅠ-62）
	CT2303212016000190001
	花岗岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	130.8787
	45.4853

	63
	鸡东县西海村东侧5km处（JDⅠ-63）
	CT2303212016000195001
	其他矿产
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0253
	45.4742

	64
	鸡东县四海村南侧2.46km处（JDⅠ-64）
	CT2303212016000219001
	建筑用砂
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	130.9737
	45.4507


表2-7 黄泥河流域矿山生态修复区图斑基本情况表
	序号
	项目区名称
	图斑编号
	开采矿种
	图斑属性
	损毁类型
	复垦修复措施
	经度（°）
	纬度（°）

	1
	鸡东县久太村南侧2.05km（JDII-1）
	CT2303212016000029001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.3584
	45.1488

	2
	鸡东县象山村北侧4.94km（JDII-2）
	CT2303212016000042001
	其他矿产
	其他
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0682
	44.9905

	3
	鸡东县联合村西侧932.88m（JDII-3）
	CT2303212016000046001
	铁矿
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.5496
	45.1786

	4
	鸡东县联南屯西北侧418.79m（JDII-4）
	CT2303212016000047001
	建筑石料用灰岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.5777
	45.1665

	5
	鸡东县联东屯东北侧5.34km处（JDII-5）
	CT2303212016000054001
	建筑石料用灰岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.6541
	45.1899

	6
	鸡东县边疆村西北侧2.89km处（JDII-6）
	CT2303212016000064001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	131.1791
	45.0509

	7
	鸡东县四排村东南侧1.1km（JDII-7）
	CT2303212016000065001
	建筑石料用灰岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.4088
	45.1603

	8
	鸡东县四排村东南侧1.68km（JDII-8）
	CT2303212016000066001
	建筑石料用灰岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.4100
	45.1586

	9
	鸡东县四排村东南侧1.97km处（JDII-9）
	CT2303212016000067001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.4111
	45.1565

	10
	鸡东县四排村东南侧0.85km（JDII-10、JDII-11）
	CT2303212016000070001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.4073
	45.1634

	11
	
	CT2303212016000070002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.4078
	45.1629

	12
	鸡东县希贤村东南侧5.84km处（JDII-12）
	CT2303212015000031001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.6190
	45.1630

	13
	鸡东县联东屯东南侧2.89km处（JDII-13）
	CT2303212016000048001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.6244
	45.1733

	14
	鸡东县卫星村东南侧4.69km处（JDII-14）
	CT2303212016000050001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.3162
	45.0836

	15
	鸡东县希贤村南东侧2.5km处（JDII-15）
	CT2303212016000030001
	建筑用玄武岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.2704
	45.0981

	16
	鸡东县边疆村西南侧10.2km处（JDII-16）
	CT2303212016000043001
	其他矿产
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.0736
	44.9866


表2-8 裴德河流域矿山生态修复区图斑基本情况表
	序号
	项目区名称
	图斑编号
	开采矿种
	图斑属性
	损毁类型
	复垦修复措施
	经度（°）
	纬度（°）

	1
	密山市新林村西南侧4.06km处（MSⅠ-1/MSⅠ-2）
	2300000515753001
	花岗岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.7465
	45.5225

	2
	
	2300000515753002
	花岗岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.7472
	45.5223

	3
	密山市富林二组东南侧2.02km处（MSⅠ-3）
	2300000710146001
	其他矿种
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	131.6755
	45.7304

	4
	密山市金沙林场林政防火检查站西南侧1.45km处（MSⅠ-4/MSⅠ-5）
	2300000830373003
	煤
	矿山建筑
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	131.5840
	45.8971

	5
	
	2300000830373004
	煤
	矿山建筑
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	131.5848
	45.8972

	6
	密山市金沙林场林政防火检查站东南侧1.33km处（MSⅠ-6/MSⅠ-7）
	2300000830373005
	煤
	矿山建筑
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	131.5910
	45.8992

	7
	
	2300000830373006
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.5933
	45.8993

	8
	密山市永泉村八组西侧1.42km处（MSⅠ-8）
	C2300002009047120014186001
	花岗岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.6365
	45.5216

	9
	密山市永泉村八组北侧0.27km处（MSⅠ-9）
	C2300002009047120014186002
	石墨
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地
	131.6551
	45.5260

	10
	密山市鹿山社区东南侧5.01km处（MSⅠ-10）
	C2300002010111120080777001
	煤
	矿山建筑
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	131.5698
	45.8932

	11
	密山市鹿山社区东南侧5.18km处（MSⅠ-11）
	C2300002010111120080777004
	煤
	矿山建筑
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	131.5762
	45.8935

	12
	密山市金沙林场林政防火检查站西南侧1.51km处（MSⅠ-12）
	C2300002010121120090424001
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.5722
	45.9000

	13
	密山市金沙林场政防火站北侧0.75km处（MSI-13）
	C2300002010121120090424005
	煤
	矿山建筑
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	林地,草地
	131.5869
	45.9038

	14
	密山市畜牧村南侧7.67km处（MSⅠ-14/MSⅠ-15/MSⅠ-16）
	C2300002011111120120824001
	煤
	矿山建筑
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.6199
	45.9003

	15
	
	C2300002011111120120824004
	煤
	矿山建筑
	植被破坏
	耕地,林地,草地
	131.6211
	45.9015

	16
	
	C2300002011111120120824005
	煤
	矿山建筑
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	耕地,林地,草地
	131.6221
	45.9018

	17
	密山市永泉村东侧4.01km处（MSⅠ-17）
	CT2303822014000004001
	其他矿种
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.7277
	45.5110

	18
	密山市东发村东侧1.06km处（MSⅠ-18）
	CT2303822016000065001
	花岗岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	132.1352
	45.7108

	19
	密山市新忠村北侧1.33km处（MSⅠ-19）
	CT2303822016000148003
	花岗岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.6842
	45.4692

	20
	密山市新忠村东北侧2.07km处（MSⅠ-20）
	CT2303822016000150001
	建筑用花岗石
	中转场地（堆煤场、其他矿石堆、选矿场等）
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,林地,草地
	131.6926
	45.4777

	21
	密山市永泉村东北侧2.11km处（MSⅠ-21）
	CT2303822016000165001
	建筑用花岗石
	其他
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	耕地,林地,草地
	131.7002
	45.5517

	22
	密山市城山村南侧14.63km处（MSⅠ-22）
	CT2303822016000167001
	花岗岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	131.5559
	45.8647

	23
	密山市新丰村一队东侧0.83km处（MSⅠ-23）
	C2303002009067120025819003
	砖瓦用粘土
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地,草地
	131.8351
	45.5630

	24
	密山市富密公路G501西侧0.35km处（MSⅠ-24）
	C2303002010057130072243001
	玄武岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	132.0041
	45.7835



表2-9 阿布沁河流域矿山生态修复区图斑基本情况表
	序号
	项目区名称
	图斑编号
	开采矿种
	图斑属性
	损毁类型
	复垦修复措施
	经度（°）
	纬度（°）

	1
	虎林市凉水村东南侧4.1km处（HL-1）
	ZJ2303812021015001
	建筑用安山岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	132.713
	45.680

	2
	虎林市东风村西侧265.99m处（HL-2）
	ZJ2303812021002001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	133.025
	45.786

	3
	虎林市胜利村西侧213.46m处（HL-3）
	ZJ2303812021008001
	建筑用安山岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	133.090
	45.845

	4
	虎林市朝阳村南侧213.46m处（HL-4）
	ZJ2303812021013001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	132.382
	45.839

	5
	虎林市丰产水库东侧651.82m处（HL-5）
	ZJ2303812021014001
	建筑用安山岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	132.821
	46.108

	6
	虎林市杨树河村六组西南侧1.27km处（HL-6）
	CT2303812016000071001
	建筑用砂
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	132.202
	45.709

	7
	虎林市东山屯西北侧1.66km处（HL-7）
	CT2303812014000094001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	132.277
	45.730

	8
	虎林市杨树河村西北侧1.08km处（HL-8）
	CT2303812016000012005
	建筑用玄武岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	132.228
	45.708

	9
	虎林市东山屯北侧1.66km处（HL-9、HL-10）
	CT2303812016000105001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	132.285
	45.734

	10
	
	CT2303812016000105002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地,草地
	132.284
	45.733

	11
	虎林市临近迎春镇，距虎林市约30.06km处（HL-11、HL-12）
	CT2303812016000190001
	建筑用砂
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	植被破坏
	耕地，林地，草地
	132.967
	46.060

	12
	
	CT2303812016000190002
	建筑用砂
	固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、排土场等）
	植被破坏
	耕地，林地，草地
	132.968
	46.060

	13
	虎林市团山水库北侧约293.69m处（HL-13）
	CT2303812016000192001
	建筑用砂岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	132.671
	46.109

	14
	虎林市东方村东北侧约2.59km处（HL-14）
	CT2303812016000226001
	建筑用砂岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	133.169
	46.264

	15
	虎林市独河木村东北侧860.77m处（HL-15）
	CT2303812016000243001
	建筑用砂岩
	采场
	植被破坏
	林地，草地
	133.561
	46.366

	16
	虎林市云山农场东北侧约为927.80m处（HL-16）
	CT2303812017000178001
	建筑用砂岩
	采场
	植被破坏
	林地，草地
	132.512
	45.927


表2-10 兴凯湖流域矿山生态修复区图斑基本情况表
	序号
	项目区名称
	图斑编号
	开采矿种
	图斑属性
	损毁类型
	复垦修复措施
	经度（°）
	纬度（°）

	1
	密山市金银村西北侧1.7km处（MSⅡ-1）
	2300000615836006
	花岗岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	132.2667
	45.5160

	2
	密山市金银村西北侧1.4km处（MSⅡ-2）
	2300000615836007
	花岗岩
	采场
	植被破坏
	林地，草地
	132.2691
	45.5157

	3
	密山市金银村西北侧0.9km处（MSⅡ-3、MSⅡ-4）
	C2300002011037120109217001
	水泥用大理石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	耕地，林地
	132.2696
	45.5096

	4
	
	C2300002011037120109217002
	水泥用大理石
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	耕地，林地
	132.2689
	45.5099

	5
	密山市永胜村西侧1.6km处（MSⅡ-5）
	C2303002009067120025818001
	砖瓦用粘土
	采场
	地质环境问题（含地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡体等）
	耕地，林地，草地
	132.1158
	45.5136

	6
	密山市莲花村西北侧1.2km处（MSⅡ-6）
	CT2303822016000034001
	花岗岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	132.0292
	45.3357

	7
	密山市金银村西北侧2.6km处（MSⅡ-7）
	CT2303822016000157001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	132.2631
	45.5248

	8
	密山市金银村西北侧3.9km处（MSⅡ-8）
	CT2303822016000158002
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	132.2422
	45.5296

	9
	密山市金银村西侧2.8km处（MSⅡ-9）
	CT2303822016000159001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地
	132.2435
	45.5094

	10
	密山市杨木村西南侧2.4km处（MSⅡ-10）
	CT2303822016000160001
	建筑用花岗石
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	林地，草地
	132.3847
	45.5913

	11
	密山市勤农村东西侧1.7km处（MSⅡ-11）
	CT2303822017000038002
	花岗岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，草地
	132.1862
	45.4130

	12
	密山市金银村西侧0.3km处（MSⅡ-12、MSⅡ-13）
	CT2303822017001037001
	其他矿种
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	132.2757
	45.5055

	13
	
	CT2303822017001037002
	花岗岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	132.2760
	45.5045

	14
	密山市金银村西侧0.1km处（MSⅡ-14）
	CT2303822017001037003
	花岗岩
	采场
	土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地）
	耕地，林地，草地
	132.2785
	45.5036




	项目组成及规模
	表2-11  图斑分布情况表
	序号
	流域名称
	图斑数量（个）
	矿山
（座）
	治理区（个）
	图斑面积（hm2）
	治理区面积（hm2）

	1
	牤牛河流域
	171
	137
	135
	232.58
	289.90

	2
	滴道河流域
	95
	62
	62
	153.3125
	169.98

	3
	凤山河流域矿
	27
	22
	22
	125.35
	140.65

	4
	小黄泥河流域
	150
	144
	132
	387.22
	470.63

	5
	城子河流域
	31
	29
	29
	41.24
	46.38

	6
	哈达河流域
	64
	58
	58
	160.6997
	174.34

	7
	黄泥河流域
	16
	15
	15
	16.87
	19.41

	8
	裴德河流域
	24
	19
	19
	36.3239
	43.07

	9
	阿布沁河流域
	16
	14
	14
	21.92
	25.67

	10
	兴凯湖流域
	14
	12
	12
	13.47
	15.41

	合计
	608
	512
	498
	1188.98
	1395.44


表2-12 各子项目主要目标
	序号
	子项目名称
	图斑数
	治理图斑面积（hm2）
	治理区面积（hm2）
	边坡治理面积（hm2）
	采坑治理面积（hm2）
	消除地质安全隐患点
	土地复垦面积（hm2）
	拟新增耕地面积（hm2）
	拟提质增效耕地面积（hm2）
	拟新增林地（hm2）
	拟提质增效林地（hm2）

	1
	牤牛河流域矿山生态修复区
	171
	232.58
	289.90 
	14.46
	71.72
	22 
	194.5
	52.90 
	15.20 
	130.11 
	17.99 

	2
	滴道河流域矿山生态修复区
	95
	153.3125
	169.98 
	6.6
	60.69
	5 
	133.13
	36.96 
	16.74 
	96.17 
	8.22 

	3
	凤山河流域矿山生态修复区
	27
	125.35
	140.65
	3.64
	48.39
	4 
	104.1
	19.21 
	3.66 
	84.88 
	4.40 

	4
	小黄泥河流域矿山生态修复区
	150
	387.22
	470.63
	29.14
	149.15
	6 
	371.3785
	99.92 
	8.05 
	271.45 
	27.12 

	5
	城子河流域矿山生态修复区
	31
	41.24
	46.38 
	5.23
	20.61
	2 
	37.43
	14.46 
	0.77 
	22.96 
	2.37 

	6
	哈达河流域矿山生态修复区
	64
	160.6997
	174.34 
	7.81
	16.54
	2
	137.5115
	45.54 
	8.63 
	102.35 
	6.69 

	7
	黄泥河流域矿山生态修复区
	16
	16.87
	19.41 
	2.2
	2.08
	1 
	12.16
	3.23 
	0.17 
	8.93 
	3.79 

	8
	裴德河流域矿山生态修复区
	24
	36.3239
	43.07 
	6.6
	13.64
	1 
	27.87
	11.95 
	1.42 
	15.92 
	4.32 

	9
	阿布沁河流域矿山生态修复区
	16
	21.92
	25.67 
	2.72
	3.94
	0
	15.09
	4.51 
	0.18 
	10.58 
	5.38 

	10
	兴凯湖流域矿山生态修复区
	14
	13.47
	15.41 
	2.4
	3.14
	1 
	10.19
	8.23 
	0.45 
	3.09 
	1.26 

	总计
	608
	1188.98
	1395.44 
	80.8
	389.9
	44
	1043.36
	296.91 
	55.28 
	746.45 
	81.56 


本项目主要建设内容包括地质安全隐患治理（危岩浮石清理、主动防护工程），地貌重塑（坡面整形、建筑物拆除工程、土石方开挖及回填工程、削坡整形、土地平整工程、回填蓄坡工程、挡土墙工程、排水沟工程、急流槽工程、沟道清理工程、侵蚀沟治理工程、沉淀池工程、桥涵工程），土壤重构工程（覆土工程和土壤翻耕工程），植被重建工程（栽植树木、播撒植草、喷播绿化），配套工程（警示工程、标示工程、护栏工程、道路工程、蓄水池工程），监测与管护工程（监测工程、管护工程）。
（1）地质安全隐患治理
主要包含危岩浮石清理工程和主动防护网工程。
（2）地貌重塑工程
主要坡面整形、削坡整形、建筑物拆除、土石方挖运、回填蓄坡、土地平整、挡土墙工程、排水沟工程、沟道清理工程、侵蚀沟治理工程、急流槽、沉淀池和桥涵工程。
（3）土壤重构工程
主要包括覆土工程和土壤翻耕工程。
（4）植被重建工程
主要包含栽植树木工程和撒播植草工程，部分矿山采取喷播绿化工程。
（5）配套工程
主要包含警示工程、标示工程、护栏工程、道路工程和蓄水池工程。
（6） 监测管护工程
包括监测工程和管护工程。
表2-13 项目工程组成一览表
	工程类别
	矿山名称
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	总工程
	地质安全隐患治理（危岩清理工程、主动防护工程），危岩体清理54979.96m3、主动防护网19553.34m2；地貌重塑（坡面整形工程、建筑物拆除工程、土石挖运工程、土石方开挖回填工程、削坡整形工程、回填蓄坡/平整工程、土地平整工程、挡土墙工程、沟头防护（侵蚀沟头治理）、沟道清理工程、排水沟工程、急流槽工程、沉淀池工程、桥涵工程），坡面整形65700.5m3、建筑物拆除136588.25m3、石方挖运6504462.08m3、削坡整形工程5891.5m3，回填工程6373027.42m3，蓄坡工程7600.3m3，土地平整2452783.63m3、挡土墙17733.75m、沟道清理10377.58m3、排水沟36877.95m、急流槽207.55m、沉淀池16座、桥涵工程12m；土壤重构（覆土工程、翻耕工程），种植土1638756.38m3、壤土、粉质粘土2206401.78m3，土壤翻耕改良培肥342.07hm2；植被重建（客土回填工程、栽植树木工程、撒播植草工程、喷播绿化工程），栽植乔木896590株、栽植灌木493287株、播撒草籽767.75hm2，喷播36500.94m2；配套工程（警示工程、标示工程、护栏工程、道路工程、蓄水池工程），警示牌587个、标示牌336个、护栏36191.97m、蓄水池1座、道路工程90147.97m2；监测与管护工程（监测工程、管护工程）等。
	/

	
	牤牛河流域矿山生态修复子项目
	牤牛河流域矿山生态修复区的治理任务为137座矿山（171个图斑），治理面积为289.90公顷。具体工程量为地质安全隐患治理（危岩清理工程），危岩体清理4655.05m3；地貌重塑（坡面整形工程、建筑物拆除工程、石方挖运工程、回填工程、土地平整工程、挡土墙工程、沟道清理工程、排水沟工程、沉淀池工程），坡面整形23457.55m3、建筑物拆除22116.2m3、石方挖运1132916.14m3，回填工程1224351.21m3，土地平整649307.48m3、挡土墙1748.26m，沟道清理4194.61m3、排水沟204.05m、沉淀池1座；土壤重构（覆土工程、翻耕工程），种植土覆盖363558.6m3，壤土及粘土覆盖175010.52m3，土壤翻耕改良培肥78.13hm2；植被重建（栽植树木工程、撒播植草工程、喷播绿化工程），栽植乔木147711株、栽植灌木135753株、播撒草籽155.27hm2，喷播2249.20m2；配套工程（警示工程、护栏工程、标示工程），警示牌157个、护栏14966.36m，标示牌100个；监测与管护工程（监测工程、管护工程）等。
	/

	
	滴道河流域矿山生态修复子项目
	滴道河流域矿山生态修复区的治理任务为62座矿山（图斑95个），治理面积169.98 hm2，具体工程量为地质安全隐患治理（危岩浮石清理工程），包括为危岩浮石清理11943.68m³；地貌重塑工程（建筑物拆除工程、土石方开挖、回填工程，土地平整工程，挡土墙工程，沟道清理工程、排水沟工程、侵蚀沟治理工程），包括残留建筑拆除21172.92m³，石方挖运849586.45m³，回填835466.58m³，土地平整137474.21m³，挡土墙工程3479.12m，沟道清理工程547.78m³，排水沟2833.88m，侵蚀沟治理3287.06m³；土壤重构（覆土工程、翻耕工程），包括种植土覆盖136954.33m3，壤土及粘土覆盖402070.67m3，土壤翻耕改良培肥43.27hm2；植被重建（栽植树木工程、撒播植草工程），包括栽植乔木181025棵、栽植灌木20467棵、播撒草籽108.02hm2；配套工程（警示工程、护栏工程、标示工程），包括部署警示牌51个及标示牌74个、护栏1279.81m，道路工程29231.3m2；；监测与管护工程（监测工程、管护工程）等。
	/

	
	凤山河流域矿山生态修复子项目
	凤山河流域矿山生态修复区治理任务为图斑27个（矿山22座），项目区面积140.65hm2，具体工程量为地质安全隐患治理（危岩浮石清理工程），危岩浮石清理9544.09m3；地貌重塑（建筑物拆除工程、石方挖运工程、回填工程、土地平整工程、挡土墙工程和排水沟工程），建筑物拆除7088.03m3、石方挖运183277.77m3、回填工程183277.77m3，土地平整192264.88m3、挡土墙1111m、排水沟5602.1m。土壤重构（覆土工程、翻耕工程），覆表土方量118757.94m3、覆壤土/粘土方量118757.94m3、翻耕面积11.86hm2；植被重建（栽植树木工程、喷播绿化工程、撒播植草工程），栽植乔木80869株、栽植灌木3752株、播撒草籽0.38hm2、喷播面积6657.59m2；配套工程（警示工程、护栏工程、标示工程），警示牌45个、标示牌16个，护栏11291.68m；监测与管护工程（监测工程、管护工程）等。
	/

	
	小黄泥河流域矿山生态修复子项目
	小黄泥河流域矿山生态修复区的治理任务为修复小黄泥河流域（恒山区）历史遗留废弃矿山图斑150个；划定治理区144个；治理区面积470.63hm2。采取危岩浮石清理11159.81m3、建筑物拆除56954.9m3、土石方挖运2818877.07m3、削坡整形5891.5m3、回填2555193.38m3、土地平整604368m3、挡墙9912m、排水沟22945.6m、沟道清理1045.67m3、覆表土289843.75m3、覆壤土/粘土856214.08m3、土壤翻耕108.2hm2、栽植乔木298430株、栽植灌木99109株、撒播植草333.4hm2、警示牌235块、护栏2707m、标示排5个、路面工程9612.04m2、蓄水池1座、监测与管护等措施。
	/

	
	城子河流域矿山生态修复子项目
	城子河流域矿山生态修复区的治理任务为矿山29座（图斑31个），项目区面积46.38hm2，具体工程量为地质安全隐患治理（危岩浮石清理工程、防护工程），危岩体清除面积10997.18m2，主动防护网面积19553.34m2；地貌重塑（坡面整形工程、建筑物拆除工程、土石方开挖、回填工程，土地平整工程，挡土墙工程和排水沟工程），坡面整形方量为1920.8m3、建筑物拆除体积为1258m3、土石方挖运方量为52853.67m3、回填方量为64457.74m3、土地平整372738.07m3、挡土墙290.49m、排水沟1310.45m，沉淀池1座；土壤重构（覆土工程、翻耕工程），覆表土方量149037.53m3、覆壤土/粘土方量149037.53m3、土壤翻耕改良培肥15.23hm2；植被重建（栽植树木工程、撒播植草工程），栽植乔木19702株、栽植灌木16681株、播撒草籽19.4hm2；配套工程（警示工程、标示工程、护栏工程、道路工程），警示牌6个，标示牌29个、护栏554.77m、道路9201.25m2；监测与管护工程（监测工程、管护工程）等。
	/

	
	哈达河流域矿山生态修复子项目
	哈达河流域矿山生态修复区的治理任务为图斑64个（矿山58座），项目区面积174.34hm2；地貌重塑（坡面整形工程，建筑物拆除工程、土石方开挖工程、回填工程、土地平整工程、挡土墙工程、沟道清理工程、急流槽工程和排水沟工程），坡面整形13178.09m3、建筑物拆除23977.84m3、土石方挖运方量为1153534.47m3、回填方量为1152330.11m3、土地平整341823.19m3、挡土墙工程314.93m、沟道清理1580.03m3、急流槽207.55m、排水沟工程2393.1m；土壤重构（覆土工程、翻耕工程），覆表土440511.9m2，覆壤土/粘土328302.89m3、改良耕地面积55.2hm2；植被重建（栽植树木工程、撒播植草工程、喷播绿化工程），栽植乔木118916株、栽植灌木118248株、播撒草籽107.5hm2，喷播草地面积11772.42m2；配套工程（警示工程、标示工程、护栏工程、道路工程），警示牌27个、标示牌51个、护栏1038.74m，道路32215.34m2；监测与管护工程（监测工程、管护工程）等。
	/

	
	黄泥河流域矿山生态修复子项目
	黄泥河流域矿山生态修复区的治理任务为矿山15座（图斑16个），项目区面积19.41hm²，具体工程量为地貌重塑（坡面整形5588.78m³、建筑物拆除9.1m³、石方挖运65978.52m³、回填工程97037.73m³、土地平整工程30159.13m³）；土壤重构（覆土工程、翻耕工程），覆表土方量19808.42m³、覆壤土/粘土方量13150.22m³、土壤翻耕改良培肥3.39hm²；植被重建（栽植树木工程、播撒草籽、新型CBS植被混凝土边坡绿化工程），栽植乔木10692株、栽植灌木54050株、播撒草籽11.04hm2、喷播绿化740.51m²；配套工程（警示工程、标示工程、护栏工程、道路工程）警示牌10个、标示牌16个、护栏554.38m、道路工程2000.25m²；监测与管护工程（监测工程、管护工程）等。
	/

	
	裴德河流域矿山生态子修复项目
	裴德河流域矿山生态修复区的治理任务为矿山19座（图斑24个），项目区面积43.07hm2，具体工程量为修整工程（坡面整形、建筑物拆除、土石方开挖、回填工程、蓄坡工程、土地平整工程，沟道清理工程、排水沟工程和桥涵工程等），坡面整形13971.77m3、建筑物拆除3924.5m3、土石方挖运方量为161188.44m3、回填方量为166904.25m3、蓄坡工程7600.3m3，土地平整76229.92m3、沟道清理602.63m3、排水沟1079.26m、桥涵12m；土壤重构（覆土工程、翻耕工程），覆表土方量75789.53m3、覆壤土/粘土98432.82m3、土壤翻耕改良培肥13.41hm2；植被重建（栽植树木工程、撒播植草工程），栽植乔木23235株、栽植灌木22206株、播撒草籽17.08hm2；配套工程（警示工程、标示工程、护栏工程、道路工程），警示牌22个、标示牌19个、护栏1724.7m、道路工程5798.53m²；监测与管护工程（监测工程、管护工程）等。
	/

	
	阿布沁河流域矿山生态修复子项目
	阿布沁河流域矿山生态修复区的治理任务为图斑16个（矿山14座），项目区面积25.67hm2，具体工程量为地貌重塑（坡面整形、建筑物拆除、土石方开挖、回填工程，土地平整工程，挡土墙工程、沟道清理工程、排水沟工程和沉淀池工程），坡面整形7583.51m3，建筑物拆除86.76m3、石方挖运方量为73460.02m3、回填方量为80830.39m3、土地平整38028.37m3、挡土墙147.64m、沟道清理2406.86m3，排水沟320.76m，沉淀池14座；土壤重构（覆土工程、翻耕工程），覆表土方量16514.95m3、覆壤土/粘土方量24153.35m3、土壤翻耕改良培肥4.64hm2；植被重建（栽植树木工程、撒播植草工程、喷播绿化），栽植乔木12294株、栽植灌木19305株、播撒草籽13.48hm2；新型CBS植被混凝土边坡绿化面积13024.8m2；配套工程（警示工程、标示工程、护栏工程、道路工程），警示牌13个、标示牌14个、护栏984.65m；道路工程2089.26m2，监测与管护工程（监测工程、管护工程）等。
	/

	
	兴凯湖流域矿山生态修复子项目
	兴凯湖流域矿山生态修复区的治理任务为图斑14个（矿山12座），项目区总面积为15.41hm2。工程修复措施包括地质安全隐患治理（危岩浮石清理工程），危岩浮石清理工程6680.15m³；地貌重塑（土石方开挖工程、回填工程、土地平整工程、挡土墙工程和排水沟工程），土石方挖运方量为12789.53m³、回填方量为13178.26m³、土地平整10390.38m³、挡土墙730.31m、排水沟188.75m；土壤重构（覆土工程、翻耕工程），覆表土27979.43m3、覆壤土/粘土41271.76m3、土壤翻耕改良培肥8.74hm2；植被重建（栽植树木工程、撒播植草工程、喷播绿化工程），栽植乔木3716株、栽植灌木3716株、播撒草籽2.18hm2、喷播绿化2056.42m2；配套工程（警示工程、标示工程、护栏工程、道路工程），警示牌21个、标示牌12个、护栏1089.88m、道路工程2280.18m2，监测与管护工程（监测工程、管护工程）等。
	/

	
	管护期
	进行植被养护和工程维护，管护期3年
	/

	
	监测工程
	监测治理后地形地貌景观恢复效果，各治理区至少设置1个监测点，每年监测1次，连续监测3年。
监测治理后土壤质量，各治理区至少设置1个监测点，每年监测1次，连续监测3年。
监测治理后耕地、林地、草地复垦效果，各治理区结合地类至少设置1个监测点，每年监测1次，连续监测3年。
	/

	辅助工程
	办公生活区
	项目施工人员雇佣各流域内本地居民，不设置办公区及生活区。
	/

	
	洗车台
	项目各治理区场地出口处设置一处洗车台，洗车台规格为4m×2.5m的矩形区域，下设一个10的沉淀池。
	/

	
	储油库
	项目车辆及机械用油直接在附近加油站进行充装，不在施工区设置储油库
	/

	
	检修点
	机械设备检修去鸡西市各区县汽修点进行，不设置单独检修点
	/

	储运工程
	进场及运输道路
	进场道路依托现有进场的道路，现有道路可满足使用，不建设临时施工通道。
运输道路利用治理区周边现有交通道路。
	/

	
	取土场
	本项目不设置取土场，本流域内土石方不能满足回填及覆土需求时，由政府公共平台进行购买
	/

	
	弃土场
	本项目产生的土石方优先用于本工程修复使用，剩余的由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程，无需设置弃土场
	/

	临时工程
	临时占地
	项目施工期优化布局，土方转运、平台搭建和临时堆土等结合治理区地形及平面布置，直接在项目区内进行，不在治理区红线外新增施工临时占地
	/

	公用工程
	供电
	施工用电由治理区周边输电线路就近牵线与周边企业协商购电
	/

	
	给水
	施工用水来自周边市政管网或现有地下水井，员工生活用水主要为饮用水，购买桶装饮用水。施工场地洒水降尘优先利用场地内坑塘积水、员工盥洗废水及洗车废水沉淀后的上清液。
	

	
	排水
	生活污水：设置防渗旱厕及沉淀池（与洗车沉淀池一同设置），施工人员排泄物排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，人员盥洗废水经沉淀后，上清液用于施工场地洒水抑尘及车辆清洗。
施工废水：各地块设置一组沉淀池。人员盥洗废水、车辆冲洗废水经沉淀后与坑塘积水都用于施工场地洒水抑尘及车辆清洗。
	

	
	供热
	本项目所有场地均无需采暖。
	

	环保工程
	施工期
	废气
	本项目施工期产生废气为施工扬尘、机械及车辆燃油废气、运输扬尘。
①土方开挖机回填、覆土期间施工场地采用围挡阻隔施工扬尘逸散，对土方进行苫盖，减少大面积的裸露及扬尘；
②项目施工期间，每天定时对施工现场各扬尘点及道路洒水，遇有四级以上大风天气预报或政府发布空气质量预警时，不得进行土方作业；
③施工现场的土方及时平整并压实；
④施工场地及施工道路及时清扫，对车辆进行定期清洗，防止泥土被运输车辆轮胎带到场区外，限制运输车辆的行驶速度等；
⑤选用符合国家标准要求的机械设备，并对施工机械人员进行岗前培训。
⑥日常注意设备及车辆的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转，减少车辆怠速时间的情况下，可以减少机动车尾气的排放量。
在采取上述措施后，场界颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值要求。
	新建

	
	
	废水
	本项目施工期产生生活污水及施工废水。
生活污水：设置防渗旱厕及沉淀池（与洗车沉淀池一同设置），施工人员排泄物排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，人员盥洗废水经沉淀后，上清液用于施工场地洒水抑尘及车辆清洗。
施工废水：各治理区设置一组沉淀池。人员盥洗废水、车辆冲洗废水经沉淀后与坑塘积水都用于施工场地洒水抑尘及车辆清洗。
在地表水体附近、饮用水源地准保护区范围及二级保护区周边施工时，要严管对施工人员进行管控，禁止垃圾和废水随意排放
	

	
	
	噪声
	本项目施工期产生施工机械及行为噪声、运输噪声。
①设备选型上尽量采用低噪声设备；
②固定机械设备及挖土、运土机械，如挖土机、推土机等。
③对动力机械设备进行定期的维修、养护，减少因维修不良而增加的噪声声级，闲置不用的设备应立即关闭；
④禁止夜间及午休期间作业，合理安排施工机械布置情况，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；
⑤对较高噪声设备安装减振、消声等措施；
⑥施工设备及设施远离敏感点布设，若必须在敏感点附近施工时，需设置声屏障。
采取上述措施后，施工厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限制要求。
	

	
	
	固废
	本项目施工期产生固废为生活垃圾、建筑垃圾、场地清理垃圾及剩余土石方。
各地块设置垃圾桶，生活垃圾置于垃圾桶内，和场地清理的生活垃圾一起由当地环卫部门清运处理；沉淀池泥沙定期清理用于项目区回填蓄坡；施工期拆除的建筑垃圾能利用的利用，不能利用的统一拉运至政府指定的建筑垃圾消纳场处置；剩余土石方由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程
	

	
	
	生态
	本项目施工期会对自然景观、水土流失、土地利用功能等产生影响。严格控制施工范围，严禁捕杀野生动物，加强对施工人员的教育，土方开挖后及时回填，减少水土流失
	

	
	运营期
	生态
	运营期主要为管护期和监测期。
a.工程维护
工程维护主要对矿山内挡土墙、排水沟和相关配套设施等进行维护，应定期监测检查，发现损毁及时修复。
b.植被管护
主要采取定期或不定期喷水、追肥、清除杂草、防治病虫害、补植、补种等措施，对复绿植被进行养护。本次植被管护对象为乔木、草本植物。植被的后期管护主要包括浇水、补植修剪及间伐等。
c.监测的目的是掌握矿山生态修复实施效果，为后期管护和成效评估提供依据。监测范围以项目修复区为主。监测对象包括矿山生态环境及修复工程，包括地质灾害防治工程监测、土壤环境恢复监测、地形地貌景观恢复监测、土地复垦工程监测等。
上述工作由政府委托第三方单位进行，管护监测期限为3年。
	/


各流域工程量汇总如下：
表2-14 各流域工程量汇总表
	项目
	单位/流域
	牤牛河
	滴道河
	凤山河
	小黄泥河
	城子河流域
	哈达河
	黄泥河
	裴德河
	阿布沁河
	兴凯湖
	合计

	地质安全隐患治理
	危岩浮石清理
	m³
	4655.05
	11943.68
	9544.09
	11159.81
	10997.18
	0
	0
	0
	0
	6680.15
	54979.96

	
	主动防护工程
	m²
	0
	0
	0
	0
	19553.34
	0
	0
	0
	0
	0
	19553.34

	地貌重塑
	坡面整形
	m³
	23457.55
	0
	0
	0
	1920.8
	13178.09
	5588.78
	13971.77
	7583.51
	0
	65700.5

	
	建筑物拆除工程
	m³
	22116.2
	21172.92
	7088.03
	56954.9
	1258
	23977.84
	9.1
	3924.5
	86.76
	0
	136588.25

	
	石方挖运工程
	m³
	1132916.14
	849586.45
	183277.77
	2818877.07
	52853.67
	1153534.47
	65978.52
	161188.44
	73460.02
	12789.53
	6504462.08

	
	削坡整形工程
	m³
	0
	0
	0
	5891.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5891.5

	
	回填工程
	m³
	1224351.21
	835466.58
	183277.77
	2555193.38
	64457.74
	1152330.11
	97037.73
	166904.25
	80830.39
	13178.26
	6373027.42

	
	蓄坡工程
	m³
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7600.3
	0
	0
	7600.3

	
	土地平整工程
	m³
	649307.48
	137474.21
	192264.88
	604368
	372738.07
	341823.19
	30159.13
	76229.92
	38028.37
	10390.38
	2452783.63

	
	挡土墙
	m
	1748.26
	3479.12
	1111
	9912
	290.49
	314.93
	0
	0
	147.64
	730.31
	17733.75

	
	沟道清理工程
	m³
	4194.61
	547.78
	0
	1045.67
	0
	1580.03
	0
	602.63
	2406.86
	0
	10377.58

	
	急流槽
	m
	0
	0
	0
	0
	0
	207.55
	0
	0
	0
	0
	207.55

	
	排水沟
	m
	204.05
	2833.88
	5602.1
	22945.6
	1310.45
	2393.1
	0
	1079.26
	320.76
	188.75
	36877.95

	
	侵蚀沟治理工程
	m³
	0
	3287.06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3287.06

	
	桥涵工程
	m
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	12

	
	沉淀池
	座
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	14
	0
	16

	土壤重构
	政府调拨表土
	m³
	363558.6
	136954.33
	118757.94
	289843.75
	149037.53
	440511.9
	19808.42
	75789.53
	16514.95
	27979.43
	1638756.38

	
	壤土、粘土
	m³
	175010.52
	402070.67
	118757.94
	856214.08
	149037.53
	328302.89
	13150.22
	98432.82
	24153.35
	41271.76
	2206401.78

	
	土壤翻耕改良培肥
	hm2
	78.13
	43.27
	11.86
	108.2
	15.23
	55.2
	3.39
	13.41
	4.64
	8.74
	342.07

	植被重建
	栽植乔木
	株
	147711
	181025
	80869
	298430
	19702
	118916
	10692
	23235
	12294
	3716
	896590

	
	栽植灌木
	株
	135753
	20467
	3752
	99109
	16681
	118248
	54050
	22206
	19305
	3716
	493287

	
	播撒草籽
	覆土撒播
	hm²
	125.75
	104.68
	0.38
	11.7
	19.4
	106.93
	5.99
	16.19
	8.63
	1.94
	401.59

	
	
	不覆土撒播
	hm²
	29.52
	3.34
	0
	321.7
	0
	0.57
	5.05
	0.89
	4.85
	0.24
	366.16

	
	喷播绿化工程
	喷播
	m²
	2249.2
	0
	6657.59
	0
	0
	11772.42
	740.51
	0
	13024.8
	2056.42
	36500.94

	
	
	锚杆安装
	根
	1540
	0
	1665
	0
	0
	2943
	186
	0
	3258
	515
	10107

	配套工程
	警示工程
	个
	157
	51
	45
	235
	6
	27
	10
	22
	13
	21
	587

	
	护栏工程
	m
	14966.36
	1279.81
	11291.68
	2707
	554.77
	1038.74
	554.38
	1724.7
	984.65
	1089.88
	36191.97

	
	标示工程
	个
	100
	74
	16
	5
	29
	51
	16
	19
	14
	12
	336

	
	道路工程
	m2
	
	29231.3
	0
	9612.04
	9201.25
	32215.34
	2000.25
	5798.53
	2089.26
	2280.18
	90147.97

	
	蓄水池
	座
	
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	监测与管护工程
	后期管护(3年)
	hm2·年
	1888200.46
	444.54
	365.48
	1006.89
	125.42
	503.69
	40.15
	99.82
	45.07
	39.22
	1890870.74

	
	常规边坡监测点建立
	个
	69
	41
	19
	54
	16
	36
	11
	15
	12
	6
	279

	
	常规边坡稳定性监测
	点次
	792
	123
	228
	387
	192
	432
	132
	180
	144
	72
	2682

	
	地形地貌监测
	点次
	375
	285
	24
	537
	87
	147
	144
	57
	48
	21
	1725

	
	土壤质量监测
	点次
	378
	291
	26
	537
	87
	219
	144
	57
	48
	21
	1808

	
	复垦效果监测
	点次
	813
	309
	41
	537
	177
	261
	144
	132
	150
	48
	2612


四、工业固废土地压占
项目涉及土地压占的压占材料主要为煤矸石、废土石、建筑物等，建筑物拆除后建筑垃圾运至政府指定的建筑垃圾消纳场处置。废土石用于回填或区域内平衡，剩余的外售。根据实地调查，608处图斑中有235处涉及煤矸石压占。其中有3处煤矸石是有主矸石，在开工前自行清运。其他232处图斑场地内的煤矸石仅在原治理区进行修坡及平整后复垦，不进行外运处置，也不在矿山间倒运。
涉及到煤矸石压占的地块恢复为耕地、林地或草地，土地复垦要满足《土地复垦质量控制标准》中（TD/T1036-2013）要求。在煤矸石堆基础上恢复耕地的，矸石层与覆土层之间用粘土垫层压实后覆盖壤土。建议对煤矸石堆复垦为耕地的土壤开展农作物管控，并对土壤质量及农产品质量进行长期监测，制定应急机制。
表2-15  地块内煤矸石治理方案
	序号
	图斑编号
	所属流域
	压占材料
	治理方案
	复垦修复措施

	1
	ZJ2303072021004001
	牤牛河流域
	煤矸石
	有主矸石，开工前自行清运
	耕地,林地,草地

	2
	C2300002009031120007690001
	牤牛河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	3
	C2300002009031120007690002
	牤牛河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	4
	C2300002009031120007690003
	牤牛河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	5
	C2300002010071120070741003
	牤牛河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	6
	CT2303072017002061002
	牤牛河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	7
	CT2303072017002061003
	
	
	
	耕地

	8
	CT2303072017002061001
	
	
	
	耕地

	9
	2300000520856009
	
	
	
	耕地

	10
	CT2303072016000048001
	牤牛河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	11
	CT2303072016000048002
	
	
	
	耕地,林地

	12
	C2300002010071120070744005
	牤牛河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	13
	ZJ2303072021007001
	牤牛河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	14
	C2300002010111120083388001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	15
	CT2303042017001039001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地，草地

	16
	CT2303042017001030003
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	17
	CT2303042017001936001
	
	
	
	耕地,林地,草地

	18
	CT2303042017001030001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	19
	C2300002009041120010434001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	20
	C2300002009041120010434002
	
	
	
	耕地,林地,草地

	21
	C2300002010091120076426001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	22
	C2300002010091120076426002
	
	
	
	耕地,林地,草地

	23
	ZJ2303042021020001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地，草地

	24
	C2300002009071120029028001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地，草地

	25
	C2300002009071120029028003
	
	
	
	林地，草地

	26
	C2300002009071120029028005
	
	
	
	林地，草地

	27
	ZJ2303042021004001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	28
	C2300002010071120069805013
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	29
	C2300002010071120069805010
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	30
	C2300002009121120050545010
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地，草地

	31
	C2300002009121120050545012
	
	
	
	林地，草地

	32
	C2300002010071120069805004
	
	
	
	林地，草地

	33
	C2300002010071120069805007
	
	
	
	林地，草地

	34
	C2300002010071120069805012
	
	
	
	林地，草地

	35
	C2300002010071120069805005
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	36
	C2300002009121120050545013
	
	
	
	耕地,林地,草地

	37
	C2300002009121120050545006
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地，林地，草地

	38
	CT2303042017001035002
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地，草地

	39
	CT2303042017001036001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地，草地

	40
	CT2303042017001036003
	
	
	
	林地，草地

	41
	C2300002010071120069805003
	
	
	
	林地，草地

	42
	C2300002010021120055731004
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地，草地

	43
	C2300002010021120055731002
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	44
	C2300002009111120046097001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	45
	CT2303042016000001001
	滴道河流域
	煤矸石
	原地整形不外运
	耕地，林地，草地

	46
	CT2303042016000015001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	47
	CT2303042016000018001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	48
	C2300002010111120083389001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	49
	ZJ2303042021008002
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	50
	CT2303042017000209001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	51
	ZJ2303042021014001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地，林地，草地

	52
	ZJ2303042021016001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地，草地

	53
	ZJ2303042021012001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	54
	C2300002010091120074546001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	55
	C2300002010091120074546003
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	56
	C2300002010091120074546007
	
	
	
	耕地,林地,草地

	57
	C2300002010091120074546010
	
	
	
	耕地,林地,草地

	58
	C2300002010091120074546012
	
	
	
	耕地,林地,草地

	59
	C2300002010091120074546016
	
	
	
	耕地,林地,草地

	60
	C2300002010071120069806012
	
	
	
	耕地,林地,草地

	61
	CT2303042016000028005
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	62
	CT2303042016000028006
	
	
	
	耕地

	63
	CT2303042016000028008
	
	
	
	耕地

	64
	C2300002010071120069806004
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	65
	ZJ2303042021017001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	66
	CT2303042016000022001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	67
	CT2303042017001677001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	68
	CT2303042017002086001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	69
	CT2303042017002087006
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	70
	CT2303042017002087007
	
	
	
	耕地

	71
	CT2303042017002087008
	
	
	
	耕地

	72
	CT2303042017002087009
	
	
	
	耕地

	73
	CT2303042017002087010
	
	
	
	耕地

	74
	CT2303042017002087011
	
	
	
	耕地

	75
	CT2303042017002087002
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	76
	CT2303042017002087004
	
	
	
	耕地

	77
	CT2303042017002087005
	
	
	
	耕地

	78
	CT2303042016000020002
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	79
	2300000720412012
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,草地

	80
	2300000720412008
	
	
	
	耕地,草地

	81
	2300000720412014
	
	
	
	耕地,草地

	82
	2300000720412013
	
	
	
	耕地,草地

	83
	2300000720412009
	
	
	
	耕地,草地

	84
	2300000720412002
	
	
	
	耕地,草地

	85
	2300000720412006
	
	
	
	耕地,草地

	86
	ZJ2303042021003001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	87
	ZJ2303042021023001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	88
	C2300002010021120055729003
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	89
	C2300002010021120055729002
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地、草地

	90
	CT2303042016000019001
	滴道河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	91
	ZJ2303052021008002
	凤山河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地

	92
	ZJ2303052021008001
	凤山河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地

	93
	2300000520814001
	凤山河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地

	94
	2300000520814006
	
	
	
	耕地,林地

	95
	ZJ2303052021007001
	凤山河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地

	96
	ZJ2303052021016001
	凤山河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地

	97
	ZJ2303052021020002
	凤山河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	98
	ZJ2303052021022001
	凤山河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地

	99
	ZJ2303052021004001
	凤山河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地

	100
	2300000720394002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	101
	2300000720394003
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	102
	2300000720394004
	
	
	
	林地,草地

	103
	2300000720394005
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	104
	C2300002009061120024342002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	105
	C2300002010031120058561001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	106
	CT2303032016000036001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	107
	CT2303032016000036002
	
	
	
	林地,草地

	108
	C2303002010127130095539001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	109
	CT2303032016000014001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	110
	CT2303032016000043001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	111
	CT2303032017001753001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,草地

	112
	ZJ2303032021025002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	113
	2300000820009002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	114
	C2300002009081120033822001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	115
	C2300002015041120137994004
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	116
	C2300002015041120137994005
	
	
	
	耕地,林地,草地

	117
	C2300002015041120137994007
	
	
	
	耕地,林地,草地

	118
	CT2303032016000015001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地，草地

	119
	CT2303032016000016001
	
	
	
	耕地，草地

	120
	CT2303032016000026001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地，草地

	121
	CT2303032016000026002
	
	
	
	林地，草地

	122
	CT2303032016000027001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地，草地

	123
	CT2303032016000028001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	124
	CT2303032016000048001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	125
	CT2303032017001879001
	
	
	
	耕地,林地,草地

	126
	CT2303032017001927001
	
	
	
	耕地,林地,草地

	127
	CT2303032017001929001
	
	
	
	耕地,林地,草地

	128
	ZJ2303032021007005
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	129
	ZJ2303032021010001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,草地

	130
	ZJ2303032021024001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	131
	ZJ2303032021007006
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	132
	ZJ2303032021009001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	133
	ZJ2303032021021001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	134
	ZJ2303032021025001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	135
	ZJ2303032021026002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	136
	ZJ2303032021032002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	137
	ZJ2303032021032003
	
	
	
	耕地,林地,草地

	138
	ZJ2303032021007001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	139
	2300000820009006
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	140
	2300000820009008
	
	
	
	耕地,林地,草地

	141
	2300000820009011
	
	
	
	耕地,林地,草地

	142
	C2300002010061120066876003
	
	
	
	耕地,林地,草地

	143
	C2300002010061120066876005
	
	
	
	耕地,林地,草地

	144
	CT2303032016000030001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	145
	ZJ2303032021034002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地

	146
	ZJ2303032021027001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	147
	C2300002010061120066879001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	148
	C2300002009081120033822004
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	149
	ZJ2303032021033001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	150
	C2300002010111120083609002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	151
	C2300002010111120083609003
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	152
	C2300002010111120083609004
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	153
	ZJ2303032021026004
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	154
	C2300002010061120066876006
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	155
	C2300002010061120066876008
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地

	156
	CT2303032017001932001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	157
	ZJ2303032021037001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地

	158
	ZJ2303032021044001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	159
	CT2303032017000002002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	160
	CT2303032017000002003
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	161
	CT2303032017000002004
	
	
	
	林地,草地

	162
	CT2303032017000002005
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	163
	ZJ2303032021013001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	164
	ZJ2303032021030001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	165
	ZJ2303032021026005
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	166
	ZJ2303032021039001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	167
	ZJ2303032021038001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	168
	ZJ2303032021045001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	169
	2300000830523009
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	170
	C2300002015041120137994008
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	171
	C2300002015011130137365001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	172
	ZJ2303032021006005
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	173
	C2300002009081120033822005
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	174
	ZJ2303032021027003
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	175
	ZJ2303032021029002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	176
	CT2303032016000040001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	177
	2300000715937001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	178
	C2300002010061120066876009
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	179
	C2300002010061120066876012
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	180
	ZJ2303032021009002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	181
	C2300002010111120083747002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地，草地

	182
	ZJ2303032021026003
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地，草地

	183
	C2300002009051120017161002
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	184
	ZJ2303032021036001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	185
	C2300002010091120076428001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	186
	C2300002010111120083747001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	187
	C2300002010111120083747003
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	188
	ZJ2303032021040001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	189
	CT2303032016000035001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	190
	2300000310978003
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	191
	ZJ2303032021031001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	192
	C2300002009061120024342001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	193
	C2300002015041120137994001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	194
	C2300002010061120066876011
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	195
	C2300002010061120066876007
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	196
	ZJ2303032021008001
	小黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	197
	ZJ2303212021001001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	林地,草地

	198
	ZJ2303212021002001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	199
	ZJ2303212021003001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	200
	ZJ2303212021004001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	201
	C2300002009121120050540001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	202
	ZJ2303212021006001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	203
	ZJ2303212021007001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	204
	ZJ2303212021009001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	205
	ZJ2303212021013001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	206
	ZJ2303212021015001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	207
	ZJ2303212021016001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	208
	ZJ2303212021012001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	209
	C2300002009071120030696001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	210
	C2300002009091120037365011
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	211
	C2300002010061120066879010
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	212
	C2300002011031120108097005
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	213
	C2300002011031120108097006
	
	
	
	耕地,林地,草地

	214
	C2300002012111120127642001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	215
	C2300002010061120066874009
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	216
	CT2303212016000148001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	217
	CT2303212016000179001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	218
	CT2303212017001033002
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	219
	ZJ2303212021020001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	220
	CT2303212016000208001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	221
	CT2303212017000001008
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	222
	ZJ2303212021010001
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	223
	C2300002010061120066879007
	哈达河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地

	224
	CT2303212016000065001
	黄泥河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	225
	C2300002011111120120824001
	裴德河流域
	煤矸石
	有主矸石，开工前自行清运
	耕地,林地,草地

	226
	C2300002011111120120824004
	
	
	
	耕地,林地,草地

	227
	C2300002011111120120824005
	
	
	
	耕地,林地,草地

	228
	CT2303822016000150001
	裴德河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	229
	CT2303062016000006001
	城子河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	230
	CT2303062016000006002
	
	
	
	耕地,林地,草地

	231
	ZJ2303062021011001
	城子河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	232
	ZJ2303062021010001
	城子河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地

	233
	ZJ2303062021020001
	城子河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	234
	CT2303062017001031001
	城子河流域
	煤矸石
	原治理区修整不外运
	耕地,林地,草地

	235
	ZJ2303062021008001
	城子河流域
	煤矸石
	有主矸石，开工前自行清运
	耕地


五、原辅材料及消耗情况
本项目对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，采用地质安全隐患治理、地貌重塑工程、土壤重构工程、植被重建工程、配套工程和监测管护工程等，将各地块平整完成、回填至设计标高后，覆盖表土，复垦、绿化。
地貌重塑工程中回填蓄坡和土地平整利用的土石方来自工程危岩浮石清理、修坡平整的土石方，单个流域内所需土石方不足的在政府公共平台进行购买。
土壤重构工程使用的种植土利用场地本身剥离的表土及在政府公共平台购买种植土，土壤重构的壤土和黏土也在政府公共平台进行购买；项目原地遗留的及危岩浮石清理、削坡平整产生的土石料优先用于本工程修复使用，剩余的由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程。
对于废弃矿山涉及一般工业固体废物（煤矸石）压占的，项目不对一般工业固废进行外运，也不拉运其他工业固废至该地块进行填埋，仅将压占固废修坡平整后覆土。
表2-16  原辅材料消耗
	序号
	材料
	数量
	单位

	1
	碎土石
	329003.33
	立方米

	2
	种植土
	1638756.38
	立方米

	3
	壤土/粘土
	2206401.78
	立方米

	4
	乔木
	896590
	株

	5
	灌木
	493287
	株

	6
	草籽
	61420
	千克

	7
	喷播绿化用草籽
	920
	千克


表2-17  项目土方平衡表  单位：m3
	序号
	流域名称
	危岩浮石清理
	坡面整形
	削坡整形工程
	土石方挖运
	土方回填工程
	蓄坡工程
	总体土方回填量
	公共平台外售土石
	碎土石购买
	种植土购买
	壤土/黏土购买

	1
	牤牛河流域
	4655.05
	23457.55
	0
	1132916.14
	1224351.21
	0
	1274580.01
	
	141663.87
	363558.6
	175010.52

	2
	滴道河流域
	11943.68
	0
	0
	849586.45
	835466.58
	0
	868583.18
	
	18996.73
	136954.33
	402070.67

	3
	凤山河流域
	9544.09
	0
	0
	183277.77
	183277.77
	0
	199909.89
	
	16632.12
	118757.94
	118757.94

	4
	小黄泥河流域
	11159.81
	0
	5891.5
	2818877.07
	2555193.38
	0
	2629199.59
	189677.48
	0
	289843.75
	856214.08

	5
	哈达河流域
	10997.18
	1920.8
	0
	52853.67
	64457.74
	0
	78633.72
	
	25780.05
	149037.53
	149037.53

	6
	黄泥河流域
	0
	13178.09
	0
	1153534.47
	1152330.11
	0
	1189486.04
	
	35951.57
	440511.9
	328302.89

	7
	裴德河流域
	0
	5588.78
	0
	65978.52
	97037.73
	0
	102635.61
	
	36657.09
	19808.42
	13150.22

	8
	阿布沁河流域
	0
	13971.77
	0
	161188.44
	166904.25
	7600.3
	192400.82
	
	31212.38
	75789.53
	98432.82

	9
	兴凯湖流域
	0
	7583.51
	0
	73460.02
	80830.39
	0
	88500.66
	
	15040.64
	16514.95
	24153.35

	10
	城子河流域
	6680.15
	0
	0
	12789.53
	13178.26
	0
	19858.41
	
	7068.88
	27979.43
	41271.76

	项目合计
	54979.96
	65700.5
	5891.5
	6504462.08
	6373027.42
	7600.3
	6643787.93
	189677.48
	329003.33
	1638756.38
	2206401.78

	注：①场地内植被涨势良好的区域保持原样或进行提质改造，仅新增覆土0.2m，不对原有表土进行剥离。结合项目所有地块生态损毁情况，项目可剥离的表土量较少，剥离的表土直接用做原地块土壤重构覆土使用；②总体土方回填量=土方挖运量+碎石土购买量-公共平台外售土石量，项目土石方平衡


六、场内渣土
本项目部分地块岩石裸露、石渣堆积压占地面，通过危岩浮石清理、坡面整形、削坡整形等方式来消除地质安全隐患、平整场地。涉及到矸石等一般工业固废压占的，有主矸石在开工前自行清运，剩余的仅在原地块进行修坡及平整后恢复为林地、耕地或草地，不进行外运处置。
根据《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6号）：“对地方政府组织实施的历史遗留露天开采类矿山的修复，因削坡减荷、消除地质灾害隐患等修复工程新产生的土石料及原地遗留的土石料，可以无偿用于本修复工程；确有剩余的，可对外进行销售，由县级人民政府纳入公共资源交易平台，销售收益全部用于本地区生态修复”；根据《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发〔2021〕40号）：“按照生态保护修复方案及其工程设计，对于合理削坡减荷、消除地质灾害隐患等新产生的土石料及原地遗留的土石料，河道疏浚产生的淤泥、泥沙，以及优质表土和乡土植物，允许生态保护修复主体无偿用于本修复工程，纳入成本管理；如有剩余的，由县级以上地方政府依托公共资源交易平台体系处置，并保障生态保护修复主体合理收益”，本项目原地遗留的及危岩浮石清理、削坡平整产生的土石料优先用于本工程修复使用，剩余的由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程。
七、土地复垦方向
本工程不新增占地，项目涉及的图斑地块均为原有历史矿山活动中被破坏亟需修复的区域，现状为废弃采场、中转场地、固废堆放场地等，本次工程为将上述用地修复后复垦为耕地、林地、草地等，提高其土地利用性。对于项目区内已经自然恢复的林地、耕地或草地，有效土层、种植条件及植被茂密度达到土地复垦要求的，本项目不再扰动施工。
本项目为废弃矿山修复项目，根据治理区废弃矿山地质环境破坏现状特征，严守国土空间规划、生态保护红线、永久基本农田等用途管制，符合《土地复垦条例实施办法》《中华人民共和国生态环境法典》等法律法规的前提下，按照“一矿一策”、“宜林则林、宜草则草、宜耕则耕、宜景则景”的原则，在消除治理区地质灾害隐患的基础上，进行治理区植被恢复，恢复挖损破坏的耕地，提高治理区土地的综合利用价值。对接国土空间规划，优先恢复为原用地类型，严守基本农田保护红线（占用基本农田的区域恢复为耕地或对耕地进行提质改造），综合确定本项目各项目区的恢复方向。
表2-18  项目土地复垦面积统计表
	序号
	项目
	面积（公顷）

	1
	矿山生态修复面积（公顷）
	1395.44

	2
	修复废弃矿山（矿点）数量（个）
	608

	3
	边坡治理面积（公顷）
	80.80

	4
	采坑治理面积（公顷）
	389.9

	5
	新增耕地面积（公顷）
	296.91

	6
	耕地提质改造面积(公顷)
	55.28

	7
	新增林地面积（公顷）
	746.45

	8
	林地提质改造面积（公顷）
	81.56

	9
	土地复垦面积（公顷）
	1043.36

	10
	地质安全隐患点消除数量（处)
	44


[bookmark: _Toc15432][bookmark: _Toc31402][bookmark: _Toc24152][bookmark: _Toc24430]八、植被重建工程量
项目栽种的植物主要为乔木、灌木，同时播撒草籽，部分项目区进行喷播绿化，植被重建的工程量如下。
表2-19 项目植被重建工程量统计表
	            植被
流域名称
	乔木（株）
	灌木（株）
	草籽（千克）
	喷播绿化
（平方米）

	1
	牤牛河流域
	147711.00
	135753
	12421.6
	2249.20

	2
	滴道河流域
	181025
	20467
	8641.6
	0

	3
	凤山河流域
	80869
	3752
	30.4
	6657.59

	4
	小黄泥河流域
	298430
	99109
	26672
	0

	5
	城子河流域
	19702
	16681
	1552
	0

	6
	哈达河流域
	118916
	118248
	8600
	11772.42

	7
	黄泥河流域
	10692
	54050
	883.2
	740.51

	8
	裴德河流域
	23235
	22206
	1366.4
	0

	9
	阿布沁河流域
	12294
	19305
	1078.4
	13024.80

	10
	兴凯湖流域
	3716
	3716
	174.4
	2056.42

	11
	合计
	896590
	493287
	61420
	36500.94




	总平面及现场布置
	项目共涉及608个图斑，划分为498个施工区，总体不设料场、取土场、弃渣场。临时堆土区设置在治理区范围内，不新增占地。不设置施工营地，施工人员均从附近村屯雇佣，不提供食宿。

	施工方案
	1、 施工方案介绍
本工程通过坡面清理消除地质隐患，采用采坑回填、废石（渣）清理、地形重塑和土地整治等措施重塑地貌与周边地形地貌相协调。实施坡面修整与排水系统建设以改善场地功能，通过土壤翻耕培肥提升耕作层肥力。植物种植严格按照设计要求进行，禁止引入外来物种。土方工程按照设计指标分段实施挖填作业，遵循就近调配原则平衡各施工段土石方量，采用分层回填与碾压工艺确保压实度。项目不设料场、取土场、弃渣场。建筑材料及所需土方运至项目区占地范围内进行施工，不在项目区外新增占地。项目区复垦绿化工程所需的壤土来源为削坡整形表层土及政府公共资源交易平台，土壤量及品质等能够满足本次建设项目需求。削坡整形产生的砂石料优先用于原场地低洼处回填平整，剩余的石料当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程。
二、设计思路
针对存在崩塌、滑坡、泥石流安全隐患的矿山山体，采取危岩体清除、浮石清理、坡面整形、削坡整形等措施，确保矿山长期稳定。对边坡陡峭处采用GQS2型双层钢丝绳网主动防护系统进行防护，阻止危岩体的进一步发展。
涉及到压占的矿山，项目区内废弃建筑物进行拆除，遗留的废旧建筑垃圾进行清运。场地清理干净后，将清理下来的土石及原地遗留的土石方进行开挖、回填，以恢复场地标高，增强地基承载力。场地内底盘较平整的区域，进行微调、顺坡、归整、消除局部坑洼等平整措施。场内矸石堆积于采场坡脚，按台阶状蓄坡。坡脚修建挡土墙固脚护坡，防墙后岩土体在雨水作用下流失，防止坡脚被雨水掏空，还可为坡体提供一定的支撑力。
部分矿山现有沟道冲刷较严重，呈加宽加深的趋势，为防止水流对沟道的冲刷造成水土流失，拟建排水沟，个别源头设置沟头护底防护措施。为有效疏导上方农田汇水，避免其对下方蓄坡造成剧烈冲刷，依托坡面地形顺势布置急流槽工程。槽体断面结合矿区汇流量优化设计，做好进出口与截水沟、排水沟的平顺衔接。对沟道内堆积的块石、砂土等进行清理。在排水沟末端地势低洼处设置沉淀池，场内水流经截排水工程引入沉淀池。对于部分矿山场地地势低洼，坑内集水无外泄条件的，设置蓄水池，使场内水流顺地势由急流槽引入蓄水池。根据场地条件，蓄水池位置设置在场内最低点。
场地回覆砂质壤土、砂质粘土类壤土，林地覆土厚度不低于0.30m。拟恢复耕地区原地平整，然后客土回填覆盖壤土、平整、培肥、翻耕起陇，覆土后有效土层厚度不低于0.8m。
蓄坡后的边坡、坡度略大的缓坡区域栽植乔木、灌木，拟恢复为林地。自然保护地、公益林等敏感区范围内种植的植物类型要征求管理部门意见，其他地区乔木优先选择当地适宜生长的、耐性强、生长能力强的优势树种的且与周边树种一致的经济价值高的樟子松。灌木优先选择喜干冷气候，耐寒、耐旱、耐湿、耐盐碱，抗风沙、抗逆性极强，在荒山坡、道路旁、河岸、盐碱地均可生长的紫穗槐，其他植物的选择根据施工区周边条件确定，确保与周边环境的协调性。在栽植乔木的林下区域人工撒播与壤土混合均匀的草籽，起到保水固土的作用，增强修复效果。
为精准应对东北地区冬夏温差超50℃、土壤与水体冻融循环频繁的极端气候挑战，该问题易导致岩石边坡基质层冻胀开裂、剥离脱落，且常规绿化技术难以实现长效稳定防护与植被存活，采用新型CBS植被混凝土边坡绿化技术。采用特定的基质配方和种子配方，创新采用木质纤维网与岩面软连接工艺，通过钢钉固定形成柔性过渡层，有效消解冻融循环产生的热胀冷缩应力，避免基质层与岩面剥离，最终实现对露天采场周边岩石边坡的稳固防护与生态绿化双重目标，保障边坡长期稳定与植被持续存活。
为防止行人误入预留蓄水池内，同时提醒陡坡处存在安全隐患，在醒目位置设置警示牌。在每个矿山的道路入口或矿山内临近道路区域设置标示牌。设置护栏以确保人员安全。部分矿山通往治理区平台和渣堆边坡修整绿化区的道路进行路面压实。
通过上述方案实施，可消除矿山地质环境破坏、崩塌及滑坡等安全隐患，有效解决废物压占及土地挖损问题，恢复区域生态环境与生物多样性。
总体施工顺序：岩体坡面清理→挖填平整→场地平整→覆土→翻耕培肥→砌筑挡土墙→砌筑排水沟→修建沉淀池蓄水池→植树、撒播草籽、绿化→修路→警示标示、护栏→养护。
（一）地质安全隐患治理
1、危岩体清除、浮石清理
由于边坡体风化程度为强风化-中风化，中上部较为破碎，节理裂隙十分发育，东南部存在被节理裂隙切割的块石，高陡坡面多岩体破碎，相互镶嵌，局部坡面存在松动岩石或堆积于坡面的土石料，在暴雨等不利工况下随时有崩塌的可能，稳定性较差，存在崩塌地质灾害隐患。为了保证边坡的稳定，消除地质灾害，且与周围自然环境相协调，首先对坡面修整处理，清理危岩，消除不稳定块体、强风化带和堆积体，保证坡体稳定，同时可以美化边坡。
首先要清除坡面所有危岩险石，主要是对边坡上的危岩、松动岩石、坡面表层风化或被裂隙、节理等结构面切割出的岩块、以及从母岩剥离、脱落但停留在坡体上威胁施工安全的孤石以及局部堆积体和凸起体等，自上而下进行全面破碎后人工清除，彻底消除坡面安全隐患。为不破坏山体整体的稳定性，作业方式采取人工清理，手持风镐、撬棍等小型工具由上至下、从左至右逐层清理，将浮石、风化石、裂隙扩张的危石等彻底清除。严禁有死角、反坡欠挖，若有反坡欠挖大于30cm，必须凿顺。
由于危岩体极不均匀，平均清理厚度0.3m-0.5m，极个别危岩较厚的特殊项目区平均清理厚度约1m。
涉及治理区数量：牤牛河流域13个治理区，滴道河流域15个治理区，凤山河流域5个治理区，小黄泥河流域11个治理区，城子河流域1个治理区，兴凯湖流域9个治理区，共计54个治理区。
2、主动防护工程
采用GQS2型双层钢丝绳网主动防护系统对边坡陡峭处进行防护，阻止危岩体的进一步发展，GQS2为SNS系统中的一个型号。
SNS（SafetyNettingSystem）系统是以高强度柔性网（钢丝绳网、环形网、高强度钢丝格栅）作为主要构成部分，并以覆盖和拦截两大基本类型来治理各类斜坡坡面崩塌落石、风化剥落等地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石、坠物等危害的新型柔性防护结构，它是一种集构件设计与加工、系统配置设计与定型、现场设计选型、现场布置与施工设计的系统化技术。该系统于1950年发明并首先应用于雪崩防护，其后经过不断的实践和探索，该技术在边坡防护领域得到了更为广泛的应用，形成了一种坡面地质灾害治理工程领域内安全可靠、简单易行、环保经济的SNS防护新技术，其结构类型也实现了多样化、系列化和标准化，在斜坡安全防护特别是崩塌落石防护领域得到了广泛应用。
与传统的典型圬工结构相比，SNS防护系统不仅能起到以圬工结构为代表的传统治理之作用，而且还具有以下几个方面的综合技术经济优势：①充分利用柔性材料的易铺展性和高防冲击能力，通过系统的开发和大量的现场试验形成了适应各类坡面地质灾害防护的系统化技术。通过定型化的均衡设计和部件的工厂化生产来实现系统的标准化和最优化，并便于工程质量控制。②充分利用高强金属材料的质轻特点来实现系统的轻型化和积木式部件安装，以最短的工期和最少的劳动力来实现施工安装和维护的简单快速化，并最大限度地适应各种复杂的地形地貌环境，避免或尽可能降低因开挖所造成的环境破坏及其对其他作业和周边建筑物正常运营的干扰，可以同步或超前于土石方主体开挖工程的施工，即能实现逆作法施工或平行作业。③充分利用系统的开放性来减小系统的视觉干扰和保护原有植被及其生长条件，并给实施人工绿化提供了可能，充分利用植物根系的护坡加固作用和绿色植物的环境绿化美化功能，将工程修复与环境保护和改造融为一体。④采用特殊防腐处理的钢丝、钢丝绳材料来确保系统较长的防腐寿命，一般可达到30～50年。
GQS2型钢丝绳网是通过钢丝绳互相纽扣在一起，受力条件较好，易于安装，相连节点处防腐性较好。
采用GQS2型钢丝绳网主动防护系统，2φ16mm钢丝绳锚杆按4.5m×4.5m间距矩阵模式布置，方向垂直于坡面，锚杆设计抗拔力50kN，顶排锚杆长4m，其余锚杆长3m，锚杆锚入稳定岩层不小于2m，锚孔直径φ42mm，灌浆采用m30水泥砂浆。
涉及治理区数量：城子河流域1个治理区。
（二）地貌重塑
1、坡面整形、削坡整形
（1）坡面整形：矿山边坡上岩石破碎、凹凸不平，需进行坡面整形，重塑坡面形态，防止边坡发生结构性破损，确保其长期稳定。
（2）削坡整形：矿山场地内遗留有因采矿形成的残丘、不规则形态边坡，需对坡体进行削坡整形。
涉及治理区数量：牤牛河流域35个治理区，小黄泥河流域2个治理区，城子河流域14个治理区，哈达河流域14个治理区，黄泥河流域9个治理区，裴德河流域8个治理区，阿布沁河流域10个治理区，共计92个治理区。
2、建筑物拆除工程
多数项目区都有各类建筑物。需对项目区内废弃建筑物（废旧工棚、平房、简易房、挡墙等）、砖头瓦块建筑残骸、残留建筑基础、砌体台阶、鸡舍狗舍等建筑垃圾进行拆除工作，清运场地内遗留的废旧建筑垃圾，拆除的建筑垃圾能利用的利用，不能利用的统一拉运至政府指定的建筑垃圾消纳场处置。
涉及治理区数量：牤牛河流域13个治理区，滴道河流域33个治理区，凤山河流域11个治理区，小黄泥河流域80个治理区，城子河流域8个治理区，哈达河流域27个治理区，黄泥河流域1个治理区，裴德河流域8个治理区，阿布沁河流域4个治理区，共计185个治理区。
3、石方开挖及回填工程
土石方开挖工程是指通过机械或人工方式，将地表及地下的土壤、岩石等挖掘、搬运至指定地点，按照设计高程点对场地内区域进行场地平整，以满足建筑施工要求。土石方部署整体分成岩体清理装运以及渣石挖运，其中岩体挖运主要针对岩质地表及地下的土壤、岩石等挖掘；渣石挖运对象都是煤矸石及碎石，挖运渣石用于地形地貌重塑，将不稳定的渣坡向后放坡，挖损边坡进行渣石回填以保障边坡稳定性，对占用耕地林地的渣石进行整理清运。根据工程内容，矸石仅在原有地块内修坡平整，不外运至其他地块。项目原地遗留的及危岩浮石清理、削坡平整产生的土石料优先用于本工程修复使用，剩余的由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程。
回填工程是指将土石方开挖工程及危岩浮石清理工程中取出的土石方，按设计要求分层填入、压实到采坑等开挖空间或低洼区域，以恢复场地标高、增强地基承载力或满足后续工程建设条件的关键工序，注意应采用推土机推平配合重车进行压实，碾压部位应重叠二分之一，确保对回填土石体的均匀压实，不得出现遗漏，碾压次数4-5遍，压实度不小于0.85。
涉及治理区数量：牤牛河流域72个治理区，滴道河流域56个治理区，凤山河7个治理区，小黄泥河流域46个治理区，城子河流域4个治理区，哈达河流域46个治理区，黄泥河流域9个治理区，裴德河流域8个治理区，阿布沁河流域13个治理区，兴凯湖流域6个治理区，共计267个治理区。
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图2-11 土方挖填示意图
4、回填蓄坡工程
项目区部分图斑掌子面为凹型坡，坡面存在凹陷坑，按坡度低于30°进行回填蓄坡，目的是将陡坡堆积为缓坡，运进的土石经过平整、蓄坡、修型、压实后栽树种草。
参照省内破损山体生态修复工程成功案例，将矸石堆积于采石场坡脚，按台阶状蓄坡，后将表面绿化，即解决了采石场高陡边坡治理的难题，又解决了大量矸石压占浪费土地的问题，同时实现了两地的生态修复。
回填材料为削坡及土方挖运来的土石方。回填蓄坡应考虑其稳定性，按照先低后高的顺序逐层回填并分层压实，不应顺坡倾倒。回填时将大块度块石堆置在底层稳定基底，利用小块度块石、碎渣石填隙。
涉及治理区数量：裴德河流域1个治理区。
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图2-12 回填蓄坡示意图
5、土地平整工程
本工程土地平整主要针对治理区内露天采场底盘较平整区域实施。该区域地形起伏较小，整体坡度平缓，无大规模的高低落差及复杂地形构造，已具备较好的整平基础条件。场地主要存在局部坑洼、小范围坡度不顺等问题，未形成系统性的地形障碍，符合“微调、顺坡、归整”的平整作业前提。本工程的实施，将为区域后续的生态修复、农业种植、场地利用等后续规划奠定坚实基础，助力区域土地资源的合理开发与可持续利用。平整后的场地拟恢复为耕地的地坡度约5°~15°，拟恢复为林地的地块坡度约10°~30°。
涉及治理区数量：牤牛河流域123个治理区，滴道河流域47个治理区，凤山河流域22个治理区，小黄泥河流域67个治理区，城子河流域16个治理区，哈达河流域57个治理区，黄泥河流域12个治理区，裴德河流域18个治理区，阿布沁河流域13个治理区，兴凯湖流域7个治理区，共计382个治理区。
6、挡土墙工程
坡脚修建挡土墙固脚护坡，防墙后岩土体在雨水作用下流失，防止坡脚被雨水掏空，还可为坡体提供一定的支撑力。同时有挡土墙的阻隔，避免人为后续开挖坡脚。
挡土墙参照《国家建筑标准设计图集04J008挡土墙（重力式衡重式悬臂式）》提供的标准图，设计挡土墙总高4.0m，上顶宽0.5m，底宽1.62m，地面以上2.5m，基础埋深1.5m。
挡土墙为浆砌块石结构，砂浆等级为M10，块石强度不小于MU30，每10m设一道伸缩缝，伸缩缝宽2cm，沥青木板充填，沿走向每隔2m设排水孔，墙背设置通长反滤带以利排水，墙背回填可以选用坡面修整产生的碎石土，墙背填土应待墙体强度达到70%以上方可进行回填并分层夯实。
涉及治理区数量：牤牛河流域7个治理区，滴道河流域10个治理区，凤山河流域1个治理区，小黄泥河流域6个治理区，城子河流域3个治理区，哈达河流域3个治理区，阿布沁河流域1个治理区，兴凯湖流域3个治理区，共计34个治理区。
7、排水沟工程
部分项目区现有沟道冲刷较严重，呈加宽加深的趋势，为防止水流对沟道的冲刷造成水土流失，拟建排水沟，采用3种型号。
排水沟型号A：浆砌块石砌筑，截面呈矩形，壁厚为0.3m，底厚0.3m，沟净宽0.6m，沟净深0.5m，每延米砌筑量为0.66m3浆砌石，挖方量为0.96m3。排水沟型号A截面示意图见图2-13。
[image: ]
图2-13 排水沟型号A截面示意图（单位mm）
排水沟型号B：浆砌块石砌筑，截面呈倒梯形形，沟顶净宽2.155m，沟底净宽1m，净深1m，壁、底浆砌块石厚度均为0.4m，排水沟型号B截面示意图见图2-14。
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图2-14 排水沟型号B截面示意图（单位mm）
排水沟型号C：雷诺护垫（石笼）衬砌，雷诺护垫厚度为0.30m。沟道两侧用雷诺护垫护坡、护底，下设一层无纺布反滤。雷诺护垫一般规格长6m，宽2m，高0.3m，可根据设计规格调整。雷诺护垫采用锌-5%铝-混合稀土合金钢丝（也叫高尔凡钢丝）。钢丝的直径1.0MM，钢丝的抗拉强度不少于1380Mpa。网孔孔径采用60×80mm，填充石料粒径90～150mm。在施工现场用石料填充雷诺护垫，将过大粒径和过小粒径清除。内部每间隔1米采用横隔板成独立的单元，雷诺护垫为一次成型生产，隔板为双隔板，除盖板外，边板、端板、隔板及底板由一张连续不截断的网面组成。雷诺护垫组成结构示意图见图2-15。


盖banban
隔板
H
W
L








图2-15 雷诺护垫组成结构示意图
涉及治理区数量：牤牛河流域1个治理区，滴道河流域6个治理区，凤山河流域12个治理区，小黄泥河流域9个治理区，城子河流域2个治理区，哈达河流域5个治理区，裴德河流域4个治理区，阿布沁河流域3个治理区，兴凯湖流域1个治理区，共计43个治理区。
8、急流槽工程
为有效疏导上方农田汇水，避免其对下方蓄坡造成剧烈冲刷，急流槽工程依托坡面地形顺势布置，采用C25混凝土现浇施工，槽体断面结合矿区汇流量优化设计，做好进出口与截水沟、排水沟的平顺衔接，同步对槽体周边边坡采取喷播植草防护，既能快速导排矿区坡面雨水、矿坑积水，又可有效遏制坡面冲刷、泥石流等地质灾害风险，保障矿山生态修复区域边坡安全。
涉及治理区数量：哈达河流域1个治理区。
9、侵蚀沟治理及沟道清理
部分矿山现有沟道冲刷较严重，呈加宽加深的趋势，为防止水流对沟道的冲刷造成水土流失，拟建排水沟，个别源头设置沟头护底防护措施。其中为避免地表径流对回填的渣体进行冲蚀，造成水毁灾害，地表径流汇集区或道路一侧设置浆砌石排水渠。
（1）沟道清理工程
部分图斑内地势较缓，沟道内堆积有块石、砂土等，导致冲沟水位上升，同时降低了沟道的库容量，故需进行沟道清理，清理对象为沟内块石及砂土等。
（2）石笼沟渠（格宾石笼）工程
为对平台区的侵蚀沟进行治理，设置石笼谷坊、沟头浆砌石护底和石笼沟渠。石笼规格为石笼网箱，网孔60×80mm，网丝Ф3.0mm，边丝Ф3.0mm。组合丝：丝径Ф3.0mmPE涂塑后Ф4.0mm，钢丝为镀锌钢丝经过深度防腐加工而成。石笼谷坊、浆砌石护底及边坡回填土压实度要求达到0.93以上，上下游护砌需与沟底比降保持一致，且进出口护砌应与上下游沟道断面平顺衔接，堰顶不可高于地面，如堰顶高于地面需将建筑物进行下卧处理。护底及石笼基础部署0.1m厚的砂土垫层，石笼谷坊截面示意图见图2-16。
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图2-16 石笼谷坊截面示意图
涉及治理区数量：牤牛河流域14个治理区，滴道河流域11个治理区，小黄泥河流域2个治理区，哈达河流域6个治理区，裴德河流域1个治理区，阿布沁河流域5个治理区，共计39个治理区。
10、沉淀池工程
排水沟末端地势低洼处设置沉淀池，沉淀池采用抗渗混凝土结构，用于拦截排水中的悬浮物、泥沙、垃圾等污染物，保障下游水体或管网清洁。使场内水流经截排水工程引入沉淀池。
涉及治理区数量：牤牛河流域1个治理区，城子河流域1个治理区，共计2个治理区。
11、桥涵工程
涵管主要用于输送水流、跨越小型障碍或作为地下通道的管状结构，常与涵洞的基础、洞口等部分配合使用，共同实现排水或通行功能。涵管安装时，先在座垫上铺20mm，1:2水泥砂浆，然后再安装涵管，使涵管平直，钢筋混凝土涵管每2m一节，为钢筋砼Ⅱ级涵管；混凝土强度等级为C25砼，抗冻等级为F200；回填土要分层夯实，涵上填土、挡土墙后回填土压实度不低于92%。本工程桥涵工程为过路桥涵，配合排水沟使用，设置在矿山内部道路下方。
涉及治理区数量：裴德河流域1个治理区。
（三）土壤重构
1、覆土工程
场地回覆砂质壤土、砂质粘土类壤土。壤土要求：种植土应选择结构疏松、通气、保水、保肥能力强，适宜于植物生长的土壤，对土壤应采取増施有机质、调整pH值、施加磷、钾肥等改良措施。
拟恢复为林地区域，先进行场地平整，然后穴坑回填覆土，林下草地覆盖壤土。拟恢复耕地区设计回覆壤土0.3m、黄粘土、砂土0.5m。拟恢复为林地区设计林下草地覆盖壤土0.1m，穴坑内覆盖壤土0.4m*0.4m*0.4m。覆土后保障耕地有效土层厚度不低于0.8m（含粉质粘土），林地有效土层不低于0.1m。
涉及治理区数量：牤牛河流域135个治理区，滴道河流域61个治理区，凤山河流域22个治理区，小黄泥河流域115个治理区，城子河流域28个治理区，哈达河流域58个治理区，黄泥河流域15个治理区，裴德河流域19个治理区，阿布沁河流域14个治理区，兴凯湖流域12个治理区，共计479个治理区。
2、土壤翻耕工程及改良、培肥
覆土后的耕地进行平整，并进行土地翻耕，使土壤疏松，为作物根系生长创造良好条件。同时通过农艺措施和土壤培肥，不断培肥地力，以施用有机肥料（农家肥、复合肥）来提高土壤的有机物含量，改良土壤结构，消除土壤的不良理化特性，逐步达到原耕地的地力水平，复垦为耕地。
本土壤改良与培肥设计方案针对露天采场底盘区域土壤板结、有机质匮乏、养分失衡、pH值异常等问题，以改善土壤理化性状、提升肥力、修复生态功能、保障长效利用为核心目标，先通过全覆盖网格布点检测明确土壤缺陷，再实施分类改良；培肥环节遵循“有机肥为主、化肥为辅”原则，按生态绿化或农业种植用途精准配比基肥，搭配分期追肥计划，同时通过短期与长期土壤指标及植被生长监测建立动态调整机制，确保土壤pH值稳定在6.5-8.5、有机质≥2%，满足后续土地可持续利用需求。
土地平整后覆土、摊平、培肥、翻耕，使耕地复垦区域土壤质量满足《土地复垦质量控制标准》中（TD/T1036-2013）附录D.1的标准。
耕地复垦标准如下：
（1）地形：地面坡度≤15°；
（2）土壤质量：有效土层厚度≥80cm，土壤容重≤1.35g/cm³，土壤质地为砂质壤土至砂质粘土，砾石含量≤5%，pH值6.5-8.5，有机质≥2%，电导率≤2dS/m；
（3）生产力水平：产量（kg/hm²）三年后达到周边地区同等土地利用类型水平。
涉及治理区数量：牤牛河流域60个治理区，滴道河流域38个治理区，凤山河流域20个治理区，小黄泥河流域45个治理区，城子河流域9个治理区，哈达河流域41个治理区，黄泥河流域4个治理区，裴德河流域9个治理区，阿布沁河流域4个治理区，兴凯湖流域6个治理区，共计236个治理区。
（四）植被重建
1、栽植树木工程
（1）蓄坡后的边坡、坡度略大的缓坡、生态红线区域栽植乔木、灌木，拟恢复为林地。
（2）树种：乔木选择当地适宜生长的、耐性强、生长能力强的优势树种的且与周边树种一致的经济价值高的樟子松。灌木选择喜干冷气候，耐寒、耐旱、耐湿、耐盐碱，抗风沙、抗逆性极强，在荒山坡、道路旁、河岸、盐碱地均可生长的紫穗槐。为保证成活率，植物工程须及时浇灌，要求成活率不低于95%。
（3）规格：在栽植乔木、灌木前穴内客土，采用穴植的方式，苗木带土球直径20-30cm或营养杯。樟子松等树木、行距为3m×3m。树穴规格为0.4×0.4×0.4m，选取6-7年生苗，高1-1.2m。紫穗槐等灌木、行距为3m×3m。树穴规格为0.2×0.2×0.2m，选取1-2年生苗，高0.2-0.3m。紫穗槐与樟子松呈梅花形布置。
（4）苗木质量的基本要求：应具备生长健壮、枝叶繁茂，冠形完整、株型端正，叶、树千色泽正常，根系发达，无病虫害，土球包装完整，无破裂或松散，无机械损伤，无灼伤和药害等基本质量要求。外市或外省引进的苗木要求必须经过植物检疫主管部门检验，签发检疫合格证后，方可使用。
涉及治理区数量：牤牛河流域118个治理区，滴道河流域45个治理区，凤山河流域20个治理区，小黄泥河流域114个治理区，城子河流域25个治理区，哈达河流域45个治理区，黄泥河流域15个治理区，裴德河流域18个治理区，阿布沁河流域14个治理区，兴凯湖流域11个治理区，共计425个治理区。
2、撒播植草工程
（1）在栽植乔木的林下区域人工撒播与壤土混合均匀的草籽，起到保水固土的作用，增强修复效果。短期内草地绿化效果好，长期看乔木林地绿化效果好，两者取长补短。
（2）参照项目区内草本植物在10cm或者更薄土层中生长良好的实际情况，设计覆土厚度10cm。
（3）撒播土著草籽，混播紫羊茅草、结缕草，坡面处掺入一些攀藤植物五叶地锦、五味子草籽进行撒播，采取定期或不定期喷水、追肥、清除有害杂草、防治病虫害、补植、补种等措施，对植被进行养护。撒播草籽用量为80kg/公顷。
涉及治理区数量：牤牛河流域115个治理区，滴道河流域48个治理区，凤山河流域4个治理区，小黄泥河流域114个治理区，城子河流域16个治理区，哈达河流域46个治理区，黄泥河流域15个治理区，裴德河流域17个治理区，阿布沁河流域14个治理区，兴凯湖流域8个治理区，共计397个治理区。
3、新型CBS植被混凝土边坡绿化工程
为精准应对东北地区冬夏温差超50℃、土壤与水体冻融循环频繁的极端气候挑战，该问题易导致岩石边坡基质层冻胀开裂、剥离脱落，且常规绿化技术难以实现长效稳定防护与植被存活，该项工程创新性采用新型CBS植被混凝土边坡绿化技术，通过三重核心设计构建“防护-绿化-抗冻”一体化解决。采用特定的基质配方和种子配方，创新采用木质纤维网与岩面软连接工艺，通过钢钉固定形成柔性过渡层，有效消解冻融循环产生的热胀冷缩应力，避免基质层与岩面剥离，最终实现对露天采场周边岩石边坡的稳固防护与生态绿化双重目标，保障边坡长期稳定与植被持续存活。
（1）植生孔在边坡坡面上呈梅花型排布。这种排布方式能够更均匀地分布植物，提高植被覆盖率，增强边坡的稳定性，同时也有利于植物根系的生长和相互交织。
（2）孔位尺寸：第一种尺寸为同排相邻栽培孔的间距为4.0m，相邻两排栽培孔的竖直间距为3.0m。位于边坡坡面最底部的一排栽培孔距离坡脚3.0m处开始排布；第二种尺寸为同排相邻栽培孔的间距为2.5m，相邻两排栽培孔的竖直间距为2.5m。位于边坡坡面最底部的一排栽培孔距离坡脚2.5m处开始排布，确保坡脚区域的稳定性，同时为植物生长提供足够的空间。
（3）孔内结构分层：植生孔孔深为1m，分为下部的培植层和上部的栽培层。培植层深度为40cm，填塞入矿区表层剥离的碎石土，为植物提供基础的生长基质；栽培层深度为30cm，填充壤土，为植物幼苗的生长提供充足的养分。
[bookmark: _Toc7282][bookmark: _Toc24201]（4）孔径尺寸：孔径为16.5cm。
（5）钻孔角度：栽培孔与竖直面夹角设置为60°。这样的角度设计可以适配高陡边坡的坡度，有效提高钻孔效率，同时减少水分和土壤的流失，有利于植物生长。
涉及治理区数量：牤牛河流域2个治理区，凤山河流域1个治理区，哈达河流域4个治理区，黄泥河流域2个治理区，阿布沁河流域2个治理区，兴凯湖流域1个治理区，共计12个治理区。
（五）配套工程
1、警示工程
为防止行人误入预留蓄水池内，同时提醒陡坡处存在安全隐患，在醒目位置设置警示牌，主要设置在边坡坡脚及蓄水池周边。
涉及治理区数量：牤牛河流域104个治理区，滴道河流域31个治理区，凤山河流域22个治理区，小黄泥河流域39个治理区，城子河流域1个治理区，哈达河流域17个治理区，黄泥河流域9个治理区，裴德河流域8个治理区，阿布沁河流域6个治理区，兴凯湖流域7个治理区，共计244个治理区。
2、标示工程
在每个矿山的道路入口或矿山内临近道路区域设置标示牌，标示牌上应介绍项目情况、承担单位、设计单位、监理单位、施工单位等，让公众和相关方了解工程基本情况，增强工程透明度。同时，标明设备维护责任人、区域管理负责人及联系方式的标示牌，有助于明确责任归属，当出现问题时，能够迅速联系到相关负责人，及时解决故障和隐患，保障工程顺利推进。
涉及治理区数量：牤牛河流域85个治理区，滴道河流域60个治理区，凤山河流域16个治理区，小黄泥河流域5个治理区，城子河流域29个治理区，哈达河流域51个治理区，黄泥河流域16个治理区，裴德河流域19个治理区，阿布沁河流域14个治理区，兴凯湖流域12个治理区，共计307个治理区。
3、护栏工程
护栏的作用有：①掌子面顶部边缘布置安全围栏，防止坡顶务农人员掉落；②防止人员进入项目区内部挖区土石方，阻止生态胁迫因子进入项目区；③防止人畜不慎掉落蓄水池内。
除建设围栏外，施工单位也可将进入项目区的道路挖开，同时堆积一定的土石，禁止生态胁迫因子进入项目区。
涉及治理区数量：牤牛河流域39个治理区，滴道河流域8个治理区，凤山河流域12个治理区，小黄泥河流域14个治理区，城子河流域1个治理区，哈达河流域5个治理区，黄泥河流域6个治理区，裴德河流域7个治理区，阿布沁河流域7个治理区，兴凯湖流域5个治理区，共计104个治理区。
4、铺设砂石道路工程
为便于施工车辆进入和后期农民耕作，美化治理区环境，部分矿山通往治理区平台和渣堆边坡修整绿化区的道路进行路面压实，表层铺设10cm砂石层，修整道路宽度根据连通区外道路宽度和使用情况设定。
涉及治理区数量：滴道河流域26个治理区，小黄泥河流域6个治理区，城子河流域6个治理区，哈达河流域30个治理区，黄泥河流域11个治理区，裴德河流域5个治理区，阿布沁河流域8个治理区，兴凯湖流域4个治理区，共计96个治理区。
5、蓄水池工程
由于部分矿山场地地势低洼，坑内集水无外泄条件，设置蓄水池，使场内水流顺地势由急流槽引入蓄水池。根据场地条件，蓄水池位置设置在场内最低点。
涉及治理区数量：小黄泥河流域1个治理区。
（六）监测与管护工程
1、监测工程
监测的目的是掌握矿山生态修复实施效果，为后期管护和成效评估提供依据。监测范围以项目修复区为主。监测对象包括矿山生态环境及修复工程，包括地质灾害防治工程监测、土壤环境恢复监测、地形地貌景观恢复监测、土地复垦工程监测等，监测周期为3年。
（1）地质灾害监测主要为边坡稳定性，监测要素包括地表变形。
（2）地形地貌景观恢复监测主要包括地形地貌变化情况、植物种类和群落、植被生长情况、植被盖度（郁闭度和覆盖率）、土地损毁程度和面积、工程措施面积、位置情况。
（3）土壤质量监测内容主要包括地形坡度、有效土层厚度、pH值、有机质、氮、磷、钾、土壤有效水分、土壤容重、土壤侵蚀模数、土壤类型、理化性质等12项。
（4）复垦效果监测针对不同的恢复方向确定监测内容。复垦效果监测（林地）主要内容包括高度、生长势、成活率、种植密度、郁闭度等5项；复垦效果监测（草地）主要内容包括生长势、高度、产草量、成活率、覆盖度等5项；复垦效果监测（耕地）主要内容包括地形坡度、平整度、有效土层厚度、土壤物理性质、排水设施、土壤化学成分、水质、产量等。
涉及治理区数量：牤牛河流域134个治理区，滴道河流域62个治理区，凤山河流域22个治理区，小黄泥河流域132个治理区，城子河流域29个治理区，
哈达河流域58个治理区，黄泥河流域15个治理区，裴德河流域19个治理区，阿布沁河流域14个治理区，兴凯湖流域7个治理区，共计492个治理区。
2、管护工程
（1）工程维护
主要对挡土墙、柔性防护工程和相关配套设施等进行维护，应定期监测检查，发现损毁及时修复。
（2）植被管护
主要采取定期或不定期喷水、追肥、清除杂草、防治病虫害、补植、补种等措施，对复绿植被进行养护。
本次植被管护对象为乔木、草本植物、旱地。管护期3年，植被的后期管护主要包括浇水、补植修剪及间伐等。植被浇水：在植被恢复过程中，树木必须浇返青水和冻水，除此之外根据实际情况在生长期浇2～3次。浇水应浇透，在生产期间表土干后应及时松土，防止土壤板结。浇水采用汽车拉水的方式。
补植与修剪：在管护过程中，如有枯死的苗木，应连根及时挖除，并选规格相近、品种相同的新苗木补植。新补植的树木应根据实际情况做加固性保护。一年以里进行整形修剪，培养直立强壮的主枝，去除或控制竞争枝，保留抚养枝，并去除基部的萌条，通过控制侧枝加强主梢，人为的加强顶端优势。郁闭前尽量不修枝，郁闭后开始修枝，修枝一般在秋冬树木落叶后进行，切口要平滑，冠干比保持在2/3，以后逐步1/2或1/3。修枝原则为宁低勿高、次多量少、先下后上、茬短口尖。后期管理，除以上几种，还要派专人看管，防止人畜损毁。发现病虫害及时防止，勿使蔓延。对于因自然或人畜造成的树苗死亡，及时进行补种。管护工程结束后，树木成活率达到90%。
草地管护措施包括：松土、施肥、改善土壤的营养状况；消除杂草及草地鼠虫害的防治；补播；设置禁止踩踏标志、修复损坏的草地地区、定期检查和修复；禁牧封育、加强草地有害生物灾害监测预警和火灾防控；浇水、施肥、除草、松土、碾压、剪草、草坪的更新复壮；控制草地负荷。
耕地管护措施包括：增施有机肥快速提高土壤有机质含量，改善土壤结构；推广作物秸秆粉碎直接还田或堆沤还田，增加土壤有机质和养分；测土配方施肥：根据土壤养分状况和作物需肥规律，精准施用氮、磷、钾及中微量元素肥料，避免过量施肥造成污染和浪费。pH值调节：对于过酸或过碱的土壤，施用石灰或石膏等改良剂进行调节；盐碱治理：对于有盐碱化风险的耕地（尤其是新开发滩涂、盐碱荒地），完善排水系统，采用灌水洗盐、种植耐盐作物、施用改良剂（如脱硫石膏、有机物料）等措施。
涉及治理区数量：牤牛河流域135个治理区，滴道河流域59个治理区，凤山河流域22个治理区，小黄泥河流域132个治理区，城子河流域29个治理区，哈达河流域58个治理区，黄泥河流域15个治理区，裴德河流域19个治理区，阿布沁河流域14个治理区，兴凯湖流域12个治理区，共计495个治理区。
（3）监测与管护期限
项目区生态修复工程验收结束后，移交鸡西市人民政府，由其指定相关部门进行管护，监测与管护期为3年。
三、施工技术要求
（一）地质安全隐患治理
1、危岩体清除、浮石清理
（1）测量定位：根据设计治理范围用石灰做好标记。
（2）清除危岩严格按自上而下的顺序进行，施工开挖范围内的不同工点尽量呈水平布置作业，从高处分条带向下逐层依次清理，避免交叉施工引发安全事故。
（3）对于块体较大、人工无法撬动的孤石，宜采用手持凿岩机破碎或静力爆破后清除，具体施工方法根据现场实际情况选用。对于确实无法清除的大块危岩，应在危岩的上、中、下部分别增设锚杆锚固后方可进行下一层施工。
（4）清除危岩过程中，应进行坡顶沉降位移监测，并安排专人进行施工面上方的坡面岩体裂隙监测，如出现变形增大迹象，应立即暂停施工并将施工人员及设备撤至安全区域，在查清原因、采取可靠的安全措施后方可恢复施工。
（5）合理安排危岩清除和土石方外运的工作时段，避免交叉施工。清理下来的危岩直接运至治理区内需要回填的区域，严禁治理区外占地。坡下靠近边坡作业时，应与边坡保持必要的安全距离。
（6）在人工清理危岩时，如大体积浮石、危岩不能清理，需增设随机锚杆进行主动加固。
该工程所有浮动（包括裸露、半裸露、裂隙发育）的岩石均清除干净，无残留、无遗漏；坡面无松动、悬空、开裂岩体，敲击无空响。清除后坡面岩体稳定，无新的崩塌、滑移风险；裂隙发育处无张开、错动迹象。严格按照设计图纸及锚索施工技术规范的要求进行施工，从施工工艺、施工方法实行全方位的质量控制。
2、主动防护工程
（1）现场布置原则
根据长期的实践经验，从满足防护要求、施工安全和便捷出发，应遵循以下原则进行系统的现场布置：
1）为避免潜在破坏区向周边的扩展，在上沿及两侧，防护区域应跨越潜在破坏区2m左右。
2）从利于成孔和减小孔口凹坑开凿量考虑，锚杆孔的布置允许在0.3m范围内进行调整，充分利用坡面的凹凸特征。
3）在任何情况下，主动加固系统的锚杆间距都必须大于相应钢丝绳网边长。
4）为避免进场材料的不足或剩余，宜在材料进场前确定好锚杆孔位，并据此计划支撑绳的分段方式，从而给出比较准确的材料计划。
（2）施工工序
场地准备→放线→成孔→锚杆安装→支撑绳安装→格栅铺挂→安装钢丝绳网及缝合。
（3）施工方法及技术要求
场地准备主要是清除坡面防护区域内威胁施工安全的浮土及浮石，对不利于施工安装和影响系统安装后正常功能发挥的局部地形（局部堆积体和凸起体等）进行适当修整。
放线测量确定锚杆孔位（根据地形条件，孔间距可有0.3m的调整量），在孔间距允许的调整量范围内，尽可能在低凹处选定锚杆孔位；对非低凹处或不能满足系统安装后尽可能紧贴坡面的锚杆孔（一般连续悬空面积不得大于5㎡，否则宜增设长度不小于0.5m的局部锚杆，该锚杆采用2φ12mm的双股钢绳锚杆），应在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深20cm。
按设计深度采用YP24风钻钻凿锚杆孔并清孔，孔深应大于设计锚杆长度5cm～10cm，孔径不小于φ50mm；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于φ35的锚孔内，形成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为15°～30°，以达到同样的锚固效果；当局部孔位处因地层松散或破碎而不能成孔时，可以采用断面尺寸不小于0.4×0.4m的C15砼基础置换不能成孔的岩土段。
注浆并插入锚杆，当施工空间小于锚杆长度时，钢筋应分段插入钻孔，采用焊接的方式连接，水泥砂浆标号不低于M30，宜用灰砂比1:1～1.2、水灰比0.45～0.50的水泥砂浆，水泥宜用42.5普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。锚固体灌浆强度达到设计强度90%后，进行锚杆抗拔试验，最大荷载不宜超过锚杆体承载力标准值的0.9倍，试验数不得少于总锚杆的5%，且不应少于6根。
安装纵横向支撑绳，张拉紧后两端各用2～4个（支撑绳长度小于15m时为2个，大于30m时为4个，其间为3个）绳卡与锚杆外露环套固定连接。
从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间以及必要时格栅网与支撑绳间用φ1.5铁丝进行扎结，当坡度小于45°时，扎结点间距一般不得大于2m，当坡度大于45°时，扎结点间距一般不得大于1m（有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下）。
从上向下铺设钢绳网并缝合，缝合绳为φ8钢绳，每张钢绳网均用一根长约31m（或27m）的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。
（4）系统维护
对钢丝绳主动加固系统而言，正确设计和施工的工程在其工作寿命期内是不需要维护的，但是和其它各种岩土结构工程一样，由于工程地质条件的复杂性和认识的局限性，可能存在设计考虑上的不足，也可能因为施工质量不能满足设计要求或采用了不合格的材料，甚至也可能存在一些有意或无意的人为破坏因素等，都需要我们通过定期的工作状态检查来评判其防护功能是否仍在正常发挥，并在必要的时候进行适当的维护、维修是必须的。
1）系统工作状态检查
通常情况下，每两年对系统的工作状态进行定期检查。本工程区属于多雨地区，例行的定期检查宜在雨季到来之前进行。在十年一遇或几十年一遇的暴雨或风暴袭击通常都会引起地质灾害的集中发生，每当这样的一场现象发生之后，都宜进行一次重点检查。
2）边坡稳定性
对主动加固系统而言，边坡的现有稳定状态在一定程度上是系统作用功能的整体体现，因此通常作为首要的检查项目。若边坡有局部滑动、开裂、掏空等现象存在，则必须判明原因并判断它是否有进一步发展恶化的可能，以便进一步采取具体处理措施。
3）绳卡
绳卡紧固附近钢丝绳是否有滑动痕迹，若有，则表明绳卡有所松动或安装时紧固程度不够，应予以重新紧固并张紧支撑绳。
4）腐蚀
若有肉眼可见的特殊腐蚀作用发生，应弄清其发生原因和是否还会继续发生，当这种非正常的腐蚀作用可能明显降低系统的工作寿命时（通常影响范围超过构件原始断面尺寸的10％时），应对有关构件予以更换或加强防腐处理，并消除可能继续发生作用的腐蚀源。
5）钢丝绳网与格栅
主动加固系统的钢丝绳网和格栅，正常情况下是不存在功能性机械损伤的。若普通格栅发生了破损或撕裂时且确实还需要其发挥作用（对于主动加固系统而言，若坡面已有植被存在，普通格栅可能不再需要），则应对破损区域予以修补或重新铺挂新的格栅；若单张钢丝绳网在不超过三个网孔的范围内有两根以上的断丝、影响其强度的严重扭曲现象或不超出三点以上的断绳现象，则可用至少相同规格的钢丝绳段按交叉或环绕方式予以修补，该绳段的交叉点和端点应用绳卡紧固，若损伤现象超过了上述程度，则应重叠铺设新的钢丝绳网。
6）锚杆
若锚杆有拔出迹象，说明锚杆的抗拔力不足，或在设计上对整个系统的抗滑能力考虑不足，甚至对潜在的破坏形式、规模或范围认识不足，则应在该锚杆附近重新设置满足抗拔力要求的锚杆（原锚杆也可以继续同时使用），或在必要时考虑整个防护系统的补强。
7）维护作业的安全问题
除非对防护系统返工或其它特殊情况，否则在任何情况下对系统的维护或维修都不得将原有系统解体。
（二）地貌重塑
1、坡面整形、削坡整形
同危岩体清除。
2、建筑物拆除工程
机械拆除常用机械：挖掘机、破碎锤、液压剪。
（1）工艺：机械由上向下、由外向内拆解。先拆楼板、墙体，再拆梁、柱。构件破碎后及时清运。
控制要点：机械站位稳固，不得超回转半径作业。严禁机械同时在上下层作业。
（2）降尘、降噪、减扰措施：洒水降尘、雾炮机作业。建筑垃圾密闭覆盖运输。合理安排作业时间，减少夜间施工。临近建筑设置防护、减震、隔振措施。
（3）垃圾清运与堆放：随拆随清，严禁高空抛扔。垂直运输使用溜槽、升降机或机械吊运。分类堆放，及时外运。
（4）安全控制要点：设专职安全员全程监护。高空作业系安全带、戴安全帽。警戒区24h值守，禁止无关人员进入。遇大风、大雨、大雪停止拆除作业。临时支撑必须牢固，严禁随意拆除。
（5）验收要点：结构拆除干净，无残留危险构件。场地平整，垃圾清运完毕。周边设施、管线、道路无损坏。安全、文明施工资料齐全。
3、石方开挖及回填工程
（1）施工顺序
放线→场地清理→场地平整→细部处理→检测→验收
（2）施工方法
1）施工前应首先清除地表植被及垃圾。
2）场地平整土方开挖
①场地边坡开挖应采取沿等高线自下而上、分层、分段依次进行，禁止采用挖空底角的方法；在边坡上采取多台阶同时进行机械开挖时，上台阶应比下台阶开挖进深不少于30m，以防止塌方。
②边坡台阶开挖应作成一定坡势以利泄水。边坡下部设有护角及排水沟时，应尽快处理台阶的反向排水坡，进行护脚矮墙和排水沟的砌筑和疏通，以保证坡脚不被冲刷和在影响边坡稳定的范围内积水，否则应采取临时排水措施。
3）场地平整填方压实
①一般要求
填土应采用挖方区余土，并控制土的含水率在最优含水量范围内。当采用不同的土填筑时，应按土类有规则地分层铺填，将透水性大的土层置于透水性较小的土层之下，不得混杂使用，边坡不得用透水性较小的土封闭，以利水分排出和基土稳定，并避免在填方内形成水囊和产生滑动现象。
填土应从最低处开始，由下向上整宽度分层铺填碾压或夯实。
在地形起伏之处，应做好接搓，修筑1:2台阶形成边坡，每台阶高可取30cm，宽100cm。分段填筑时每层接缝处应作成大于1:1.5的斜坡，碾迹重叠0.51m，上下层错缝距离不应小于1m。接缝部位不得在基础、墙角、柱墩等重要部位。
②机械压实方法：
为保证填土压实的均匀性及密实度，避免碾轮下陷，提高碾压效率，在碾压机械碾压之前，宜先用轻型推土机、拖拉机推平，低速预压45遍，使表面平实；且应先静压，而后振压。
碾压机械压实填方时，应控制行驶速度，一般平碾、振动碾不超过2km/h；并要控制压实遍数。
用压路机进行填方压实，应采用“薄填、慢驶、多次”的方法，填土厚度不应超过30cm；碾压方向应从两边逐渐向中间，碾轮每次重叠宽度约1525cm，避免漏压。运行中碾轮边距填方边缘应大于50cm，以防止发生溜坡倾倒。边角、边坡边缘压实不到之处，应辅以人力夯或小型夯实机具夯实。压实密度，除另有规定外，应压至轮子下沉量不超过12cm为度。
平碾碾压一层完后，应用人工或推土机将表面拉毛。土层表面太干时，应洒水湿润后，继续回填，以保证上、下层结合良好。
4、土地平整工程
（1）总体控制、因地制宜、因势利导，基本遵循现有总体地势进行削高填低。
（2）对于原有地面，仅作恢复性清理，即清除弃土至原地面即可，不进行大量削坡或回填，以免造成“二次破坏”。对治理区堆积的废弃土石料，局部过于陡峭或坑洼不平地段可进行削坡或推平，将陡坎修成斜坡。
（3）平整后坡面汇水方向须与周边排水系统相协调，场地内留有一处坑塘水面，以免造成洪涝或淤积。治理区内的原有道路，为乡间的土路，为便利生产，进行平整并夯实，以解决雨天泥泞车人难行及晴天扬尘等问题。
施工流程：施工准备→施工放线→场地清理平整→检查验收
施工准备：核实设计方案有关的现状表述；为施工放线做准备，并合理地布置机械的停放和行走路线。
施工放线：依据场地清理与平整施工技术要求，在施工之前确定施工边界，依据合理节约成本的原则，选择较近的道路，保证正常的施工。总之，施工放线严格按GB500262007《工程测量规范》执行。
场地清理平整：严格按技术要求进行场地清理平整，合理地安排机械工作，使用推土机作业时要保证机器的正常工作，从而确保施工正常进行。采用20m×20m的方格网来实施施工，且测出方格桩点的地面高程和设计高程，如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方，反之则为填方。将每一个桩的挖填数用红铅笔写在桩上（侧面），填土用“+”号，挖土用“－”号。为便于挂线找平，在方格网内再增设加桩，将方格分成10m见方的小方格。如为填方时，则根据填方的高度在桩上挂线好填土；如为挖方时，可在桩四周挖至所需深度。在填挖过程中，以桩点为准，用尼龙线来检查，校正整个方格范围内标高。进行平整过程中，接部位做缓坡处理。场区平整后坡度与周围自然坡度走势一致，便于自然排水至保留坑塘水面或项目区外。
推运回填压实：对治理区内的坑、槽、沟等进行回填碾压，回填所需的材料主要利用边坡修整的废弃土石、坡脚的崩塌堆积物和治理区南部修坡残留的现有的废土石料，回填具有良好的地面坡度，达到自然排水水平。根据设计标高对长期堆积压占形成的废弃土堆进行开挖，采用自卸汽车配合单斗挖掘机、推土机推运至项目区坑塘进行回填；然后把废土、渣利用推土机回填压实低洼地带，进行回填的顺序是：选料、推土机推土、平整压实。最后用振动碾压机进行压实，应先用静压再用震压。
施工时按工序进行平行流水作业，根据各填筑区填筑次序规划填筑行车路线及进料速度，各种运输设备、平整设备、洒水设备及碾压设备根据各区填筑强度良好搭配，使填筑施工始终处于高速、均衡、有序的状态。在碾压设备上装配压实计，在碾压过程中检测压实效果，没达到压实度要求的，采用补碾等措施，及时确保碾压质量。每单元填筑完毕后，按设计和规范要求进行现场取样试验，碾压压实标准为现场检验无轮痕，碾压压实度达到85%。
5、回填蓄坡工程
（1）测量放线：对比放样图中的设计高程与原始高程，确定填方厚度。根据等高线，即可确定填方后各处的高程。
（2）大部分掌子面为凹型坡，坡面存在凹陷坑，按坡度低于30°进行回填蓄坡，目的是将陡坡堆积为缓坡，运进的固废经过平整、蓄坡、修型、压实后栽树种草。
（3）回填材料为削坡、土方挖运来的土石方。回填蓄坡应考虑其稳定性，按照先低后高的顺序逐层回填并分层压实，不应顺坡倾倒。回填时将大块度块石堆置在底层稳定基底，利用小块度块石、碎渣石填隙。
（4）回填蓄坡、填筑台阶利用机械设备分层回填，逐层压实，分层回填厚度≤0.35m。根据《建筑地基基础设计规范》GB500072011，表6.3.11关于压实系数的要求：压实系数λc不低于0.85。
（5）固废蓄坡按照先低后高的顺序逐层回填并分层压实，不应顺坡倾倒。回填时将大块度块石堆置在底层稳定基底，利用小块度块石、碎渣石填隙。为稳定蓄坡体和防止后续坡面覆土流失，在蓄坡体坡脚处可修建挡土墙并保证其稳定。
（6）采用推土机推土，蛙式打夯机、振动碾压实，自卸载重汽车进行土石方量运输。采用由深至浅、先局部后整体、由近至远，采取填、推、碾、压的方法进行，确保工程符合工程设计要求质量。力求在子项目区之内用最短的运输距离，实现土石方均衡。
6、挡土墙工程
（1）施工工序
定位放线→开挖基槽→地质编录→浆砌块石→勾缝→回填
（2）施工方案
1）施工准备
施工前必须树立质量意识，坚持挂牌施工，包括砂浆配合比标示牌、安全标示牌、胸牌、施工标志牌等。
2）测量放线
根据施工图设计使用全站仪测设出挡墙的内、外边线，并放出控制点，用水准仪测量各点的高程，确定下挖深度，经质检负责人检查符合设计及规范要求无误后报监理进行工序检验认可后进行下道工序的施工。
3）基坑开挖
基坑开挖至设计标高立即组织施工人员对基坑进行平整，并对基坑进行二次测量放样及高程测量，几何尺寸满足图纸要求后，通知试验室和监理工程师，用动力触探仪作地基承载力试验，合格后方可施工。
4）现场原材料的控制
现场材料分类堆放整齐，原材料之间设置隔离墙。
严格按照经总监办试验室验证后的施工配合比进行砂浆的拌合，对现场的计量用具进行标定。
现场设置配合比公示牌，公示牌要明显地标注出设计配合比和施工配合比，要求工队严格按照施工配合比拌合。
5）浆砌块石基础
砌筑前，首先将片石中的风化石，杂质等清理干净，砂必须是经过试验合格的，砂浆拌合采用搅拌机拌和。砂浆加水量采用搅拌机自动计量器控制水的需用量，砂用磅秤计量。
砌筑前，经施工放样后，再次复核各部尺寸，另外测量组将基础顶标高控制桩打在基坑四周，以便砌筑基础时拉线控制基础顶标高。
砌筑基础根据厚度的不同分两层或三层砌筑，每层砌筑的厚度3035cm，但分层不找平，使基础上下交错连成一体。
砌筑时用砖刀和捣浆棒一起将缝密实，不出现空洞和砂浆不饱满现象。
每个段落施工基础时，首先按图纸的要求将沉降缝位置确定且固定好，当砌筑到此时，用泡沫板将此隔开。
基础砌筑完毕后，用透水性的砂砾土或砂砾将基坑四周回填，用震动打夯机回填夯实。
6）浆砌块石墙身
基础砌筑完毕后，必须与设计图纸核对，检查几何尺寸与基础顶设计标高是否有偏差，经自检确认符合要求后报监理工程师签证认可后，方可进行墙身砌筑。
砌石前应按设计放出实样，为了控制好墙身内外侧的坡度，砌筑前，还需用松木板钉好坡度架并立于砌筑段的两端，挂横线采用坐浆法分段分层砌筑。分段位置设在沉降缝处，各段水平砌缝应一致。片石在砌筑前浇水湿润，石料表面有污垢应冲洗干净。分层砌筑以23层石块组成一个工作层，每工作层的水平缝大致找平，不同层位的竖缝应相应错开，不能贯通。
每层砌石都应先坐浆后砌石，坐浆厚度应使石料在挤压安砌时能紧密联结，且砌石砂浆密实饱满。应选用具有比较整齐表面的大尺寸石块作为定位石（角隅石）及镶面石。分层砌筑时各砌层应先砌角石，后边石或面石，最后才砌筑腹石。外围固定砌块应与里层砌块交错连成一体，定位石的砌缝应满铺砂浆，不得镶嵌小石块。
砌筑腹石时，砌体中的石块应大小搭配，石料间的砌缝要互相交错、咬搭，砂浆密实。片石不得竖立使用，一般情况下较大的石料以大面坐底，做到犬牙交错，搭配紧密即可。同时在砌下层石块时，即应考虑上层石块如何接砌，砌筑过程中必须将石料的缝隙留开，保证2cm的深度，以利于勾缝。
浆砌临近至设计高度时，应用较平整的石块砌筑顶部，并用水泥砂浆全面找平，顶面的横向流水坡度宜为2%。
7）墙顶抹面和勾缝
采用M10砂浆，将需勾缝处的原砌筑缝凿进2cm左右，以便勾缝砂浆不脱落。勾缝采用凹缝，线条要平顺、圆滑。
8）泄水孔
泄水孔采用直径7.5PVC管，在砌筑时按2米间隔布置，同时孔眼进口处设置碎石反滤层，下设防渗土工布，且最下层泄水孔应高于正常水位或地面50cm。
9）沉降缝
每10m设1道沉降缝，缝宽2cm。沉降缝施工时，先将施工时遗留在原缝内的水泥砂浆或小石块等清理干净，然后用沥青麻筋填塞，填深15cm。
10）养生
砌筑好的基础、墙身等用透水土工布将其覆盖好，并经常洒水保持湿润，养护期一般不得小于7天。
7、排水沟工程
（1）施工工序
定位放线→开挖基槽→地质编录→浆砌块石→勾缝→回填
（2）施工技术要求
1）按照设计位置进行定位放线。
2）排水沟开挖应分段进行，开挖后应及时对基槽进行地质编录。开挖一段砌筑一段，禁止排水沟基坑长期暴露，防止出现地基土强度降低和沟壁崩塌等不利情况。
3）浆砌石材料必须选用质地坚硬，不易风化，没有裂缝且大致方正的岩石，直径不小于30cm，强度不小于Mu30，石料表面的泥垢等杂质，在砌筑前应清洗干净。
4）采用砂浆标号为M10，砂浆配合比须经试验确定，砂浆必须搅拌均匀，一次搅拌应在其初凝前使用完。
5）排水沟砌筑时，下部须座满浆，并将大面朝下，分层卧砌，上下错缝，内外搭接。砌体的灰缝为20～30mm，砂浆须饱满，石块间较大间隙应先填砂浆后用碎石嵌实，不得先填碎石后塞浆或干填碎石，砌体重度不得小于22kN/m3。
6）排水沟砌筑时需设置伸缩缝，伸缩缝间距为10m，缝宽30mm，内填沥青、木板防水材料。伸缩缝须整齐垂直，上下贯通。
7）在排水沟砌筑完毕后，用M10水泥砂浆进行勾凸缝，勾缝平顺，无脱落现象。排水沟顶用M10水泥砂浆抹面，厚度为3cm。
8）对已完成的砌体，要定期养护，每2个小时洒水一次，炎热天气适当增加养护次数，养护时间七天以上。
8、急流槽工程
[bookmark: bookmark4]（1）施工工序
施工放样→基槽开挖→矫正挂线→铺设底浆→浆砌片石→抹面→勾缝→清理现场。
[bookmark: bookmark6]（2）施工方法
施工放样：
首先，按设计坡度对路基进行刷坡，为急流槽准备坡面。
急流槽放线：确定急流槽的位置，通过该点向路基坡脚引线确定坡脚桩，该线即为急流槽中心线，依次为准。根据施工图设计大样图放出急流槽纵断面大样，放样注意：急流槽中心线必须垂直于路基边线。
基槽开挖：
1）基槽采用人工开挖。基槽的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求进行施工，并与设计的排水沟、截水沟顺接。
2）开挖后的基底应整平夯实。
3）基坑挖至设计深度后应放线复检，确认位置无误后向现场监理上报检验申请批复单，监理抽检合格后，进行拍照存档，并进入下道工序施工。
矫正挂线：
由于挖土方线有可能扰动，正式砌筑/铺砌前要认真校正，确保几何尺寸的准确。
铺设底浆：根据挂好的结构尺寸线，进行铺设底浆，铺设底浆要均匀。
浆砌片石：
1）砌筑时，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎石块嵌塞，不得采用先摆碎石块，后填砂浆或干填碎石块方法。
2）灰缝厚度为2—3mm，砂浆应饱满，石块间不得有相互接触现象。
3）砌筑前应将石料表面泥垢处理干净，并用水湿润。砌筑时必须两面立杆挂线，保证砌体各部尺寸符合设计要求，浆砌石底面应卧浆铺砌，立缝填浆补实，不得有空隙和立缝贯通现象。砌筑工作中断时，可将砌好的石层空隙用砂浆填满，再砌时表面要仔细清理干净、洒水湿润。工作段的分段位置设在沉降缝处，各段水平缝应一致，急流槽的槽底不需要抹光，应做成粗糙面，并嵌入10cm*10cm的坚硬小石块，用以减缓水流速度。
抹面：砌筑完成后应在墙顶采用砂浆抹面。
勾缝：施工完成后按照要求进行勾缝，勾缝采用凹缝，勾缝后要及时进行养生，养生时间不小于7天。
清理现场：急流槽砌筑完成后应将水泥包装袋、碎石渣清理干净，做到文明、环保施工。
9、侵蚀沟头治理工程
（1）沟道清理工程
本工程对沟道内堆积有块石、砂土进行沟道清理，清理对象为沟内块石、砂土等，不涉及清淤工程。
1）清理作业需遵循“由上至下、分段推进、先大后小”的原则，分段长度根据沟道地形、堆积物量合理划分，每段完成后及时验收，再进入下一段施工。对于沟内块石，优先采用人工配合小型机械（如小型挖掘机、撬棍）清理，大型块石（单块重量超过50kg）需采用吊装设备转运，严禁直接抛掷，防止砸坏沟道边坡、衬砌结构及周边设施；砂土及细小杂物采用人工清扫、铁锹铲除，配合小型装载机转运，确保清理无死角，沟道内壁无明显附着物、堆积物残留。
2）清理出的块石、砂土需分类堆放于治理区内指定临时堆放点，用于治理区地貌重塑使用，严禁随意丢弃、倾倒至沟道周边、河道或公共区域，杜绝环境污染。临时堆放点需远离沟道边坡、河道及居民区，不得堆放于治理区红线外。
3）施工过程中需严格保护沟道原有边坡、衬砌等结构，严禁机械碰撞、碾压沟道内壁及边坡，若发现沟道边坡有松动、坍塌隐患，需立即停止清理作业，采取临时支护措施（如铺设防护网、堆砌临时挡墙），上报相关单位处理后，方可继续施工。清理过程中需保持沟道设计断面，不得随意拓宽、缩窄沟道，确保沟道排水畅通。
（2）石笼沟渠（格宾石笼）工程
1）施工前期准备：施工前需现场复核沟渠设计轴线、断面尺寸、长度及高程控制点，划定施工边界，清理施工范围内的杂草、树木、建筑垃圾及障碍物，同时完成施工材料（格宾网、块石、砂土等）进场检验，格宾网需符合设计规格（材质、孔径、丝径），块石需强度达标、表面平整、无裂隙，不合格材料严禁进场使用；
2）基槽开挖技术要求：基槽开挖遵循“由上至下、分段开挖、分层夯实”的原则，分段长度结合地形及施工机械配置，每段20—30m，避免过长开挖导致边坡坍塌。开挖尺寸严格按照设计图纸执行，沟底宽度、深度偏差控制在±5cm内，基槽开挖完成后，对沟底及边坡进行人工修整、夯实，夯实度不低于95%，清除浮土、杂物，确保基底平整、坚实，无积水。
3）格宾石笼制作与安装要求：格宾石笼采用工厂预制与现场拼装结合的方式，预制时严格按照设计尺寸裁剪格宾网，采用专用绑扎丝（与格宾网材质一致）绑扎，绑扎点间距不大于15cm，绑扎牢固、无松动，网片拼接处搭接宽度不小于10cm，搭接处每5cm绑扎一道，确保拼接紧密。现场安装时，将预制好的格宾石笼按设计位置依次摆放，摆放整齐、轴线偏差不大于3cm，笼体与基槽边坡、沟底贴合紧密，无空隙；相邻笼体之间采用绑扎丝连接牢固，形成整体，避免施工过程中笼体移位。笼体安装完成后，检查笼体尺寸、平整度及绑扎质量，不合格部位要及时整改，确保笼体稳固、无变形。
4）石笼填料要求：填料采用符合设计要求的块石，块石粒径为830cm，粒径均匀，无风化、裂纹，强度不低于30MPa，填料前清除笼体内杂物、积水。填料采用人工配合装载机分层进行，每层填料厚度不超过30cm，每层填料完成后采用木棒或小型振捣器捣实，确保填料密实，无空隙，填料密实度不低于90%；填料过程中避免机械直接碰撞笼体，防止笼体变形、损坏，若发现笼体移位、变形，需立即停止填料，调整笼体位置后再继续施工。填料至笼体顶部5cm时，采用粒径较小的块石（5—10cm）填充表层，平整压实，确保笼体顶部平整，与周边笼体齐平。
5）封顶与防护要求：石笼填料完成后，对笼体顶部进行封顶处理，采用格宾网片覆盖，覆盖后与笼体四周绑扎牢固，绑扎点间距不大于10cm，确保封顶严密，防止雨水冲刷、杂物进入笼体。同时对沟渠边坡及周边进行防护，边坡表面可铺设土工布或种植草本植物，防止水土流失；沟渠进出口处设置护砌、导流设施，与原有排水系统衔接顺畅，避免水流冲刷进出口土壤，导致沟渠损坏。若沟渠穿越道路、农田，需设置盖板或防护栏，确保通行安全。
6）沟道结构保护与防渗处理：施工过程中严格保护基槽边坡及周边植被，严禁随意开挖、破坏；若设计要求防渗，需在格宾石笼内侧铺设土工膜，土工膜铺设平整、无破损，搭接宽度不小于20cm，搭接处采用热熔焊接或专用粘接剂粘接，确保防渗效果，防止沟渠漏水。施工过程中避免尖锐物体划伤土工膜，若发现土工膜破损，需及时修补，确保防渗体系完整。同时保持沟渠设计断面，不得随意拓宽、缩窄沟渠，确保沟渠排水畅通。
10、沉淀池工程
（1）基础施工要求
地基需进行承载力检测，确保满足设计值（通常≥150kPa），软弱地基需采用换填、灰土挤压或桩基处理。
垫层施工需平整，采用C15混凝土时厚度不小于100mm，表面平整度误差控制在±5mm内。
（2）结构浇筑要求
混凝土强度等级不低于C30，抗渗等级≥P6，浇筑时需分层振捣（分层厚度≤500mm），避免出现蜂窝、麻面。
池壁、底板施工需连续进行，若留施工缝，需设置止水钢板（厚度≥3mm）或止水条，位置避开受力薄弱区。
（3）防渗漏要求
混凝土浇筑后需及时养护，养护时间不少于14天，保持表面湿润，防止裂缝产生。
施工完成后需做闭水试验：注水至设计水位，浸泡24小时后，观察72小时，渗漏量需≤2L/（m²·d）。
（4）内部构造要求
池底坡度需符合设计（通常为0.01-0.02），不得有积水死角。
导流墙、出水堰等构件需安装平整，出水堰口水平误差≤3mm，保证水流均匀分布。
11、桥涵工程
涵管主要用于输送水流、跨越小型障碍或作为地下通道的管状结构，常与涵洞的基础、洞口等部分配合使用，共同实现排水或通行功能。涵管安装时，先在座垫上铺20mm，1:2水泥砂浆，然后再安装涵管，使涵管平直，钢筋混凝土涵管每2m一节，为钢筋砼Ⅱ级涵管；混凝土强度等级为C25砼，抗冻等级为F200；回填土要分层夯实，涵上填土、挡土墙后回填土压实度不低于92%。
（三）土壤重构
1、覆土工程
在覆土区进行布土，整平、压实，其客土压覆具体施工顺序如下：
（1）布土：应根据取土场位置及地形确定经济、合理的运土路线，自卸汽车从取土场把土运到铺筑现场，从一端开始，左右成排，前后成行等距离布土。控制好布土的位置和稀疏密度，以提高摊铺速度。
（2）按规定厚度进行摊铺，用推土机进行。
（3）整平：当一段落由推土机摊平并经复测符合要求，由路中开始向道路两侧推进，如此往返3次，即可达到平整度的要求。
技术要求：
（1）不含建筑和生活垃圾。
（2）有效土层厚度不低于设计要求。
（3）种植层须与地下层连接，无水泥板、沥青、石层等隔断层，以保持土壤毛细管、液体、气体的上下贯通。
2、翻耕工程
需遵循“平整均匀、无明显起伏、无积水死角”原则，清除覆土后地表残留的石块、碎砖、施工废料等杂物，避免杂物影响土壤通透性及作物生长；平整后地表坡度控制在合理范围，确保后续灌溉均匀，不出现局部积水或水土流失现象，平整度误差不超过5cm。翻耕深度需符合农作物种植要求，一般不小于25cm，确保翻耕均匀，无漏耕、重耕区域；翻耕过程中需打破土壤板结层，使土壤疏松透气，同时将地表浮土与下层土壤充分混合，改善土壤结构，为作物根系伸展和养分吸收提供有利条件。翻耕完成后，对地表进行简单耙耱，清除翻耕过程中露出的大块土垡，使地表平整、土壤颗粒均匀；作业完成后需检查土壤疏松度，确保无明显板结区域，若发现局部板结，需进行二次翻耕整改；施工过程中需保护周边原有植被及农田设施，避免造成破坏。
土地平整后覆土、摊平、培肥、翻耕，使耕地复垦区域土壤质量满足《土地复垦质量控制标准》中（TD/T10362013）附录D.1的标准。
耕地复垦标准如下：
①地形：地面坡度≤15°；
②土壤质量：有效土层厚度≥80cm，土壤容重≤1.35g/cm³，土壤质地为砂质壤土至砂质粘土，砾石含量≤5%，pH值6.5-8.5，有机质≥2%，电导率≤2dS/m；
③生产力水平：产量（kg/hm²）三年后达到周边地区同等土地利用类型水平。
3、土壤改良与培肥工程
（1）统一修复目标
本项目所需种植土主要来源于鸡西市各级人民政府组织提供的土源。有机肥与无机肥作为基础培肥材料，所有复垦区域均需按设计要求统一添加。若土源取自鸡西市项目区附近的表土剥离项目存土，且其各项理化指标能够满足矿山生态修复的技术要求，则经检测合格后可直接用于耕地和林地的覆土修复；若土壤指标中任一项不符合修复目标要求，则必须依据本技术方案中的物理修复、化学修复及培肥措施进行系统改良，直至达到对应地类的验收标准后方可进行后续植被恢复工作。依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013），结合鸡西市高寒地区气候特征及乌苏里江流域生态环境保护要求，针对复垦为耕地和林地两大方向，设定以下核心土壤理化指标作为基准：
酸碱平衡：pH值调节至6.0～7.5，确保土壤无酸化或碱化障碍。
养分状况：复垦为耕地时，有机质含量≥2.0%、阳离子交换量≥15 cmol/kg、速效钾≥100 mg/kg；复垦为林地时，有机质≥1.5%、阳离子交换量≥12 cmol/kg、速效钾≥80 mg/kg。
物理结构：复垦为耕地时容重≤1.35 g/cm³、田间持水量≥25%；复垦为林地时容重≤1.40 g/cm³、田间持水量≥20%。
（2）物理修复措施
①土壤质地改良与重构
a.黏土添加与混合（保水保肥层构建）通用步骤：精确计算并添加膨润土（粒径≤0.002mm），按10%体积比均匀撒布，旋耕深度20cm，混匀后喷灌调湿至田间持水量，静置72小时。耕地深化要求：混合层厚度提升至30cm，膨润土比例可增至12%，以增强耕层保水保肥能力。林地深化要求：重点在栽植穴（鱼鳞坑）局部实施改良，坑穴回填土中按15%比例掺入膨润土，形成蓄水微区，应对林地初期缺乏灌溉的工况。
b.砂土掺混与级配优化（通气透水层构建）通用步骤：针对黏粒含量过高区域，旋耕深度15cm。耕地深化要求：实施双层层级调控，0～20cm耕层按20%比例掺细砂以利于出苗，20～40cm亚耕层掺混10%，形成“上虚下实”土体构型。林地深化要求：仅对定植穴周边50cm×50cm范围进行局部掺砂改良，避免大规模改变原有土层序列，保护矿区周边植被斑块。
②深松耕作与孔隙改良
a.超深松打破犁底层通用步骤：采用专业深松机，耕深50cm，间隔50cm开沟，沟内填充秸秆:腐殖土=1:1混合物。耕地深化要求：实施“V”形对置深松，作业深度加深至60cm，底部铺设5cm厚秸秆隔层，阻断底盐随毛细管水上升，预防鸡西地区局部盐碱化风险。林地深化要求：采用带状深松，仅沿植树行带（带宽1.2m）进行深松，行间原生植被带保留不扰动，符合近自然生态修复理念，保护土壤种子库。
b.蚯蚓接种活化土壤通用步骤：投放赤子爱胜蚓，密度800条/m2，表层覆盖10cm稻草层，每季度补种一次，持续2年。
耕地深化要求：接种密度提高至1200条/m²，并与秸秆还田深度耦合，秋收后利用秸秆粉碎旋耕为蚯蚓提供充足食物源，加速有机质转化。
林地深化要求：接种密度调整为500条/m²，选择耐寒品系蚯蚓，配合地表枯落物覆盖，构建“枯枝落叶-蚯蚓-土壤”微型物质循环系统。
（3）化学修复措施
①有机质与养分精准平衡
a.定制有机无机复合肥通用步骤：配制腐熟牛粪40%+秸秆炭30%+磷矿粉20%+硫酸钾10%的混合肥料，用量8kg/m²，旋耕深度25cm。耕地深化要求：针对玉米、大豆等主栽作物，调整为“高氮促生型”，秸秆炭比例增至35%，并添加0.5%哈茨木霉菌，预防土传病害。林地深化要求：针对樟子松、水曲柳等主要造林树种，调整为“菌根辅助型”，添加外生菌根真菌菌剂，辅助林木根系吸收磷钾，提高造林成活率。
b.缓释肥料精准施用通用步骤：包膜尿素（释放周期90天）搭配腐殖酸螯合肥（15-15-15），条施于根系带，用量0.3kg/m²。耕地深化要求：结合鸡西春季低温特点，选用树脂包膜+抑制剂双重控释技术，释放周期延长至120天，确保6～7月作物需肥高峰期精准释放。林地深化要求：采用穴施深层覆土工艺，施肥深度控制在20～30cm，引导乔木根系深扎，增强抗风、抗寒能力。
②pH值调节与酸化防控
石灰沸石联合调酸通用步骤：生石灰2kg/m²+沸石粉1kg/m²混合撒施，旋耕20cm，喷灌湿润，静置10天稳定pH至6.5～7.0。
耕地深化要求：采用“基施+追施”结合模式，基施石灰3kg/m2，之后每年每亩追施50kg硅钙钾镁肥（碱性），长效维持耕层pH稳定。
林地深化要求：采用分层调控，表层（0～20cm）施石灰2kg/m²，底层（20～40cm）结合深松撒施1kg/m²白云石粉（镁含量高），兼顾调节底层酸度和补充镁元素。
③保水与结构协同改良
a.聚丙烯酰胺（PAM）应用
通用步骤：PAM（粒径0.5～1mm）按10g/m²与表层5cm土混合，调节含水率至20%，形成保水凝胶层。
耕地深化要求：结合起垄作业，在垄沟内集中施用，用量降至8g/m²，降雨时蓄集径流水于沟内，旱时通过毛细作用供应垄背作物。
林地深化要求：在树穴围堰内与基肥混合施用，用量提高至15g/穴，遇水膨胀后可有效封堵围堰裂缝，显著提高雨水拦蓄能力。
b.腐殖酸胶体喷洒
通用步骤：配制0.5%腐殖酸胶体溶液，按200L/亩喷施，每季度一次。
耕地深化要求：随滴灌系统施入（水肥一体化），浓度为0.1%，每隔15天随水施入一次，持续活化耕层土壤，提高肥料利用率。
林地深化要求：在雨季来临前，利用高压喷枪进行林冠喷淋，清洗林冠粉尘的同时将腐殖酸带入林地，增加林下土壤胶体含量，改善阳离子交换量。
（四）植被重建
1、栽植树木工程
（1）施工流程：外运壤土→施工准备→苗木组织和采购（包括选苗、号苗、取苗）→现场定点放线→挖植树坑→施基肥→苗木运输到位→植树→浇定根水→修剪→养护管理。
（2）具体措施：
由苗圃基地严格按照设计要求采购苗木，所采购的苗木应具备“六证一签”且以选择二级以上苗木为宜，土球直径为20—30cm，向种植区运输过程中，要保持根部土球的湿润，装车时应顺序码放整齐，轻提轻放。装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。
在种植区现场按照设计要求定点放线，待苗木运至，挖植树坑，树穴（乔木）长、宽、深为0.4×0.4×0.4m，坑壁垂直，底部水平。
根据设计要求，在种植区首先按株行距布线，确定树穴位置，然后挖树穴，苗木栽入树穴前应检查穴的大小及深度，不符合要求的要修整树穴。种植苗木时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填土至l/2时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤。回填土过程中要做到“三埋两踩一提苗”。栽好树苗后24小时内浇一遍水，浇水量不宜过大，浸入土坑30cm即可，若树苗出现倾斜现象要立刻扶正。隔三日浇第二次水，水量仍不宜过大，再隔三日浇一次水，要浇足灌透。为了保证种植工程质量，结合矿山的实际情况，做到植、管结合，达到种植一块成活一块的目的。
紫穗槐种植剪取茎蔓上的枝条，截取插穗长度20cm左右，每50根或100根捆成一把。扦插间距5厘米，插入土壤时上部露出约1厘米左右，以利发芽；插好后进行喷水，以喷透为宜，有条件的可进行灌溉。当紫穗槐生根、发芽时要加强中耕除草和肥水管理。
2、撒播植草工程
（1）在栽植乔木的林下区域人工撒播与壤土混合均匀的草籽，起到保水固土的作用，增强修复效果。短期内草地绿化效果好，长期看乔木林地绿化效果好，两者取长补短。
（2）参照项目区内草本植物在10cm或者更薄土层中生长良好的实际情况，设计覆土厚度10cm。
（3）撒播土著草籽，混播紫羊茅草、结缕草，坡面处掺入一些攀藤植物五叶地锦、五味子草籽进行撒播，采取定期或不定期喷水、追肥、清除有害杂草、防治病虫害、补植、补种等措施，对植被进行养护。撒播草籽用量为80kg/公顷。
3、新型CBS植被混凝土边坡绿化工程
（1） 喷播绿化
坡面喷播绿化工程采用挂网+新型CBS植被混凝土绿化工艺，主要设计内容如下：
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图2-17 岩质边坡生态修复工程布置
①锚固孔
②集（储）孔（局部坡面较完整且无裂隙处）
③高性能生态基材（木纤维）（底层）
④镀锌格栅网（底层）
⑤客土（轻质）、生态长袋
⑥镀锌格栅网（顶层）
⑦钢绳网
⑧高性能生态基材（木纤维）（中间层）
⑨加筋麦克垫
⑩纵横向支撑绳
⑪植生基层（植生材料+乡土先锋植物种子）
⑫高性能生态基材（木纤维）（盖层）
技术要求如下：
1）锚杆施工
据现场调查结果，并结合类似工程经验，防护工程设计如下：
锚杆采用直径Φ18mm的螺纹钢，按1.0m×1.0m间距矩阵模式布置，方向垂直于坡面，锚杆设计抗拔力17.63kN，设计钻孔直径Φ42mm，设计锚杆长2.0m，外露长度为0.5m，锚杆要锚固至坡面稳定基岩内至少0.5m，自由段1.0m，锚杆注浆采用m30水泥砂浆。如局部坡面岩体风化破碎厚度较大，适当增加锚杆长度，确保锚杆进入稳定基岩内至少0.5m。施工过程中，如遇坡面地层岩性承载力差、锚固深度不够等情况施工方须及时与建设单位沟通，申请设计复核或设计变更。
2）喷播高性能生态基材（木纤维）（底层、中间层、盖层）
采用木质纤维喷播，根据《喷播用木质纤维》（LY/T2142-2013）技术要求执行，底层要求将岩石面凹陷处补平，确保岩石面与木纤维（底层）之间无缝隙；厚度要求为底层≥5cm、中间层≥5cm、盖层≥5cm。
3）铺设镀锌铁丝网（顶层、底层）
边坡选择14#镀锌勾花铁丝网（网目5cm×5cm），网应拉紧，网间搭接宽度不小于5cm，每隔一定距离可用铁丝扎紧。网距坡面要保证喷射厚度的距离。该网主要起到以下作用：
①前期稳固底层木纤维基材和生态袋，保证其整体性；
②抵抗基材和生态袋收缩应力，防止基材开裂；
③与锚钉（杆）共同作用，防止底层木纤维基材和生态袋剥落。
4）配置客土，安装生态长袋
生态长袋具有透水不透土的过滤功能，既能防止填充物（土壤和营养成分混合物）流失，又能实现水分在土壤中的正常交流，植物生长所需的水分得到了有效的保持和及时的补充。
①生态长袋规格采用3m×0.47m，制作生态长袋的布料为140克重以上的、纯聚丙烯无纺布。紧贴高性能生态基材（木纤维）（底层）铺挂，相互连接，采用Φ10的U型锚钉固定，锚钉长度40cm，生态长袋铺设厚度约30cm。
②生态长袋内填充营养物质为配置后的客土，包括种植土、长效缓释肥、抗旱保水剂、绿化专用B菌、生根粉、芸苔素内脂、种子、腐殖质等营养物质。
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图2-18 安装、固定生态长袋（施工过程）
5）喷射植生基材层、种子面层
客土喷播是以团粒剂使客土形成团粒化结构，在其中起到类似植物根茎的网络加筋作用，从而造就有一定厚度的具有耐雨水、风侵蚀，牢固透气，与自然表土相类似或更优的多孔稳定土壤结构。
客土喷播是将土壤、草种、木纤维、保水剂、粘合剂、肥料等与水的混合物通过专用喷播机按设计厚度均匀喷射到预定区域建植草坪的高效绿化技术，客土喷播能造就有一定厚度的具有耐雨水、风侵蚀，牢固透气，与自然表土相类似或更优的多孔稳定土壤结构。由于喷出的含有草种的粘性悬浊液，具有很强的附着力，喷射时不遗漏、不重复，可以均匀的将草种喷播到目的位置。在良好的保湿条件下，草种能迅速发芽，快速发育成新的草坪。
①材料要求：
客土材料：以土壤为主体，混入特制绿化剂、长效复合肥、粘合剂、植物纤维及有机肥）组成客土材料。
粘合剂：采用高分子聚合物及天然植物加工而成，使喷播材料在其作用下相互紧密连接形成一定厚度的喷播层，并与坡面表面粘结在一起而不下滑流失，形成良好的团粒结构。
长效复合肥：采用本地生产的富含N、P、K及微量元素的肥料自己调配而成，N、P、K比例为6:36:6（120克/平方米），为保证木本群落的生长，含P量要高，含N量不宜过高。可由复合肥与两倍过磷酸钙混合而成。
植物纤维：植物纤维、木纤维。
水：施工及养护用水应清洁无害，pH值适中，适合植物生长，符合GB5084-2005《农田灌溉水质标准》规定。
②植被混凝土植物种子配制
按配合比制备各组分材料，利用搅拌机充分搅拌后待用。表层基材搅拌时应加入植物种子，配置时需考虑混合植被草种、灌木种子的构成和作用。草种的构成主要有冷季型、暖季型植物种子，据工程实地气候条件选择植物种子。混合植被种子的作用需考虑：
形成合理的坡面植被群落；
快速发育生长，绿化坡面；
c、植被根系逐渐渗抵（透）坡面，防止坡面风化剥落。
综合考虑以上因素，确定混合植被种子由紫穗槐、柠条、狗牙根、紫羊茅、黑麦草、野花组成。
6）安装喷灌系统、养护
安装喷（浇）灌系统，实行每天的均匀洒水养护。喷（浇）灌系统由蓄水池、主供水管道、供水支管、摇臂喷头、水龙头和控制阀组成。
俗话说“”三分种植，七分养护”，后期强制养护非常关键，强制性养护指的是在喷播结束后的头两个月日常进行的给植物浇（洒）水工作。具体是在喷播施工结束后两天内，在基材表面加盖无纺布。一是起到保墒、控温的作用，提高植物种子出芽速度，二是防止植物种子被风吹走和被飞禽啄食，提高植物种子出芽率和成活率。
植被在未出芽之前易遭雨水冲刷，故采用无纺布进行覆盖，直至发芽长度为5-8cm为止拆除无纺布。
植被喷射到坡面上后立即洒水养护，用喷雾器使养护水成雾状均匀地湿润坡面基材混合物，注意控制好喷头与坡面的距离和移动速度，保证无高压水压冲击坡面，冲走基材混合物及种子，每天养护两次，早晚各一次，持续养护时间不小于45天。
在施工期间，定期（间隔15天）对植被喷水养护一次（旱季根据实际情况加密养护时间），确保植被生长水分。
养护洒水注意事项：
①根据植被基材的颜色确定浇水时间：当基材颜色变浅时，应及时浇水；为防止温度过高，烧伤幼苗，夏季和早秋避免在午后强烈的阳光下浇水养护；
②一般采用雾状水向坡面喷洒，禁止采用高压射流冲击坡面；
③由于边坡难于积水，且喷播的植被混凝土层有一定强度，浇水应遵循适量、缓慢、均匀、多次的原则，以润透喷播层为宜；
④对于喷灌系统遗漏部位，采取人工补浇的方式，补浇应及时适量；养护中发现秃斑或植被层脱落，及时采取有效措施修补。
7）加筋麦克垫铺设安装
材料要求：镀锌/镀高尔凡/10%铝锌合金，直径φ2.2mm，规格6cm×8cm，抗拉强度35kN/m。
安装要求：将麦克垫按照设计要求进行拼接，并用连接件将其固定在一起。同时，用固定件将麦克垫固定在施工区域的边界线上，确保垫子不会移动。
（2）植生孔绿化工程
1）植生孔在边坡坡面上呈梅花型排布。这种排布方式能够更均匀地分布植物，提高植被覆盖率，增强边坡的稳定性，同时也有利于植物根系的生长和相互交织。
2）孔位尺寸：第一种尺寸为同排相邻栽培孔的间距为4.0m，相邻两排栽培孔的竖直间距为3.0m。位于边坡坡面最底部的一排栽培孔距离坡脚3.0m处开始排布；第二种尺寸为同排相邻栽培孔的间距为2.5m，相邻两排栽培孔的竖直间距为2.5m。位于边坡坡面最底部的一排栽培孔距离坡脚2.5m处开始排布，确保坡脚区域的稳定性，同时为植物生长提供足够的空间。
3）孔内结构分层：植生孔孔深为1m，分为下部的培植层和上部的栽培层。培植层深度为40cm，填塞入矿区表层剥离的碎石土，为植物提供基础的生长基质；栽培层深度为30cm，填充壤土，为植物幼苗的生长提供充足的养分。
4）孔径尺寸：孔径为16.5cm。
5）钻孔角度：栽培孔与竖直面夹角设置为60°。这样的角度设计可以适配高陡边坡的坡度，有效提高钻孔效率，同时减少水分和土壤的流失，有利于植物生长。
（五）配套工程
1、警示工程
警示牌尺寸为1.0m×2.0m，地面高2m，地下0.5m。支架原材料采用镀锌钢管，材质20#，规格Φ152×16。警示牌上应以醒目文字注明危险情况、注意事项和责任单位等内容；牌正反面标明警示语。
2、标示工程
标示牌尺寸为1.0m×2.0m，地面高2m，地下0.5m。支架原材料采用镀锌钢管，材质20#，规格Φ152×16。标示牌上应介绍项目情况、承担单位、设计单位、监理单位、施工单位等，让公众和相关方了解工程基本情况，增强工程透明度。同时，标明设备维护责任人、区域管理负责人及联系方式的标示牌，有助于明确责任归属，当出现问题时，能够迅速联系到相关负责人，及时解决故障和隐患，保障工程顺利推进。
3、护栏工程
防护围栏采用框架护拦网，立柱采用外径76mm圆形钢管，立柱地上高度1.8m，立柱间距3.0m，方框截面尺寸20×30mm，网孔90×170mm，混凝土基础尺寸250×250×500mm，选用C30混凝土浇筑，防护围栏标准断面见图2-19。
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图2-19 防护围栏标准断面图
4、铺设砂石道路工程
道路工程路面压实施工需严格控制路基路面压实度，初压应在混合料摊铺50～60m后进行，接缝处辊轮成型表面需超过50%，采用0.1～0.2m水平辊压制并实时监测平整度。碾压遵循“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快”原则，压路机速度不宜超过4km/h，弯道碾压时首轮需空出0.3～0.4m边缘，由内向外滚动以减少混合料推移。过湿土质需降低2%～3%压实度目标，填料操作采用轻压密压准则，必要时掺入生石灰或吸水材料加固。冲击碾压施工前需确保下承层强度达标，控制填料含水量在最佳值±2%范围内，试验段确定最佳碾压遍数（通常8～12遍）及行驶速度（10～15km/h），采用错轮法确保轮迹重叠0.2～0.4m。
5、蓄水池工程
（1）选址与布置：严格按照设计坐标及场内最低点位置布设，与周边急流槽、排水沟顺畅衔接，确保汇水通畅、无积水死角。
（2）基坑开挖：采用机械配合人工开挖，开挖尺寸、深度满足设计要求，基底平整夯实，压实度符合规范，开挖弃土有序堆放，不破坏周边生态与排水路径。
（3）结构施工：采用浆砌石结构，砌体砂浆饱满、勾缝密实；模板牢固、浇筑均匀、振捣密实，做好养护。
（4）进出水设施：与急流槽、排水系统可靠连接，标高合理，保证排水及调蓄功能。
四、施工设备
根据施工工程内容，项目施工可能使用的机械及车辆如下：
表2-20  项目施工设备设施表
	序号
	设备名称
	型号规格
	额定
功率（KW）
	用于施工部位

	1
	挖掘机电动2m3
	WJD-2
	175
	土石方

	2
	履带拖拉机74kw
	C-702
	74
	土石方

	3
	自行式平地机118kw
	/
	118kw
	土石方

	4
	内燃压路机6～8t
	/
	/
	道路

	5
	无头三铧犁
	/
	/
	翻耕

	6
	推土机74kw
	Y19A
	74
	土石方

	7
	推土机55kw
	D60-8
	55
	土石方

	8
	推土机59kw
	/
	59
	土石方

	9
	刨毛机
	JL-60
	3.2
	土石方

	10
	挖掘机
	/
	/
	土石方/建筑物拆除

	11
	载重汽车5t
	EQ140
	97
	土石方

	12
	自卸汽车5t
	EQ3092
	99
	土石方

	13
	自卸汽车15t
	EQ3093
	99
	土石方

	14
	洒水车容量4800L
	/
	/
	全区

	15
	破碎锤
	GBPSC
	55
	土石方

	16
	装载机
	JGM857E
	50
	土石方


五、施工公用工程
1、施工用电
施工用电由治理区周边输电线路就近牵线与周边企业协商购电。
2、施工用水
施工用水来自周边市政管网或现有地下水井，员工饮用水购买桶装饮用水。生活用水量为30t/d，2.07万t/施工期。施工场地洒水降尘优先利用场地内坑塘积水、员工盥洗废水及洗车废水沉淀后的上清液。
3、施工排水
生活污水：设置防渗旱厕及沉淀池（与洗车沉淀池一同设置），施工人员排泄物排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，人员盥洗废水经沉淀后，上清液用于施工场地洒水抑尘及车辆清洗。
施工废水：各地块设置一组沉淀池。人员盥洗废水、车辆冲洗废水与坑塘积水都用于施工场地洒水抑尘及车辆清洗。
4、施工供暖
本项目施工期无需采暖。
六、施工时序及建设周期
1、牤牛河流域矿山生态修复建设周期为2026年8月—2028年6月，分三个批次进行。项目实施完成后由麻山区政府委托第三方单位对历史遗留废弃矿山生态修复示范项目建设成果进行管护及监测工作，管护监测期限为3年。
2、滴道河流域滴道河流域矿山生态修复建设周期为2026年8月—2028年6月，分三个批次进行。项目实施完成后由滴道区政府委托第三方单位对历史遗留废弃矿山生态修复示范项目建设成果进行管护及监测工作，管护监测期限为3年。
3、凤山河流域矿山生态修复建设周期为2026年8月—2028年6月，分三个批次进行。项目实施完成后由梨树区政府委托第三方单位对历史遗留废弃矿山生态修复示范项目建设成果进行管护及监测工作，管护监测期限为3年。
4、小黄泥河流域矿山生态修复建设周期为2026年8月—2028年6月，分三个批次进行。项目实施完成后由恒山区政府委托第三方单位对历史遗留废弃矿山生态修复示范项目建设成果进行管护及监测工作，管护监测期限为3年。
5、哈达河流域矿山生态修复建设周期为2026年8月—2028年6月，分三个批次进行。项目实施完成后由鸡东县政府委托第三方单位对历史遗留废弃矿山生态修复示范项目建设成果进行管护及监测工作，管护监测期限为3年。
6、黄泥河流域矿山生态修复建设周期为2026年8月—2028年6月，分三个批次进行。项目实施完成后由鸡东县政府委托第三方单位对历史遗留废弃矿山生态修复示范项目建设成果进行管护及监测工作，管护监测期限为3年。
7、裴德河流域矿山生态修复建设周期为2026年8月—2028年6月，分三个批次进行。项目实施完成后由密山市政府委托第三方单位对历史遗留废弃矿山生态修复示范项目建设成果进行管护及监测工作，管护监测期限为3年。
8、阿布沁流域矿山生态修复建设周期为2026年8月—2028年6月，分两个批次进行。项目实施完成后由虎林市政府委托第三方单位对历史遗留废弃矿山生态修复示范项目建设成果进行管护及监测工作，管护监测期限为3年。
9、兴凯湖流域矿山生态修复建设周期为2026年8月—2028年6月，分三个批次进行。项目实施完成后由密山市政府委托第三方单位对历史遗留废弃矿山生态修复示范项目建设成果进行管护及监测工作，管护监测期限为3年。
10、城子河流域矿山生态修复建设周期为2026年8月—2028年6月，分三个批次进行。项目实施完成后由城子河区政府委托第三方单位对历史遗留废弃矿山生态修复示范项目建设成果进行管护及监测工作，管护监测期限为3年。

	其他
	无。
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、生态环境现状
1、主体功能区规划
项目区处于鸡西市，所属行政区为五区（恒山区、滴道区、梨树区、麻山区、城子河区）、一县（鸡东县）、两市（密山市、虎林市）。
根据《黑龙江省主体功能区规划（2010-2020年）》，恒山区、滴道区、梨树区、城子河区和麻山区，属于省级重点开发区域。功能定位：全省重要的能源基地和煤电化基地，以煤机为重点的装备制造业基地，以石墨精深加工为重点的新材料基地，打造国内生态旅游城市，建设对俄进出口产品加工基地、优质农产品加工基地。产业发展方向及布局：发展煤电化、石墨新材料、装备制造、绿色食品和生态旅游五大主导产业。永庆煤化工园区、滴道煤电循环经济产业等园区重点发展煤炭、电力、煤化工、建材产业；麻山石墨产业园区、恒山石墨产业园区等园区重点发展石墨新材料产业；鸡西煤机园区重点发展煤机装备制造产业；依托农业资源优势重点发展绿色食品和医药产业；依托兴凯湖、乌苏里江等良好的生态资源重点发展生态旅游产业。生态建设：加强水土流失预防和治理。开展重点矿区生态修复和环境治理，加强煤矸石等废弃物和采煤沉陷区治理，强化煤层气抽采及综合利用，提高矿区土地复垦和矿井水回收利用率。基础设施建设：完善主城区基础设施建设，加快鸡西机场改扩建和东部物流通道建设。
鸡东县属于重点开发城镇。功能定位：东部煤电化基地中心城市产业辐射和转移的重要承接区，县域经济发展的核心区和引导区，周边农业人口转移的集散区。产业发展方向与布局：以城关镇为基础，以各类经济开发园区和对外口岸为依托，承接区域内中心城市特色产业。以煤电化产业为主导，发挥区位和资源优势，合理开发和有效保护煤炭资源，大力发展循环经济，积极发展非煤支柱产业和对外贸易，重点发展冶金、新材料、新能源、农产品加工、装备制造、生物工程等产业。生态建设：大力发展循环经济和生态农业，加强生态建设，实施退耕还林还草还湿，加强水土流失预防和治理，开展重点矿区生态修复、环境治理和水资源保护治理，提高矿区土地复垦和矿井水利用率。基础设施建设：完善城镇和矿区基础设施，构建综合交通网络，优化居住环境，提升服务水平。
密山市和虎林市属于限制开发区域（国家重点生态功能区）。功能定位：以提供生态产品为主，保障生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。发展方向：——水源涵养型生态功能区。加强生态环境保护，促进生态修复，禁止非保护性采伐，力争全面停止主伐，植树造林，涵养水源，开展以中幼林抚育为重点的森林抚育经营，保护野生动物；在资源环境可承载的范围内，适度开发林木和水资源，科学有序开发矿产资源；因地制宜发展优势特色产业，加快发展以生态旅游、特色种养殖、绿色食品加工、北药开发、清洁能源等为主的接续和替代产业，形成生态主导型产业格局；合理分布农业人口，完善城乡基础设施，居民享受的公共服务和基本生活条件与省内其他地区大体相同；繁荣边疆和少数民族地区经济，保障社会稳定；基本建立起完备的林业生态体系、发达的产业体系和繁荣的生态文化体系。——生物多样性维护型生态功能区。禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持和恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用；加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害；保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变；扩大保护范围，降低城市建设强度，改善水域及湿地环境。——该区域中农业产粮大县（市、区），应在保护生态的前提下，积极发展农业生产，努力提高粮食产量，保障国家粮食安全和食品安全，增加农民收入。生物多样性维护型生态功能区主要是濒危珍惜动植物分布较集中、具有典型代表性生态系统的区域。

密山市密山镇和连珠山镇、虎林市虎林镇属于点状开发城镇，功能定位：重要的农林产业和产品生产加工基地，县域经济和特色优势产业发展的核心区，承接周边农业人口和林业生态人口转移的集中区。生态建设：加强生态建设，积极保护耕地、森林、草原、水域和湿地，强化西部地区的防风固沙功能，加强水资源保护治理及林木采伐中的水土流失预防和治理。产业发展方向与布局：因地制宜发展优势特色产业，科学有序进行矿产资源的点状开发并做好生态恢复，重点发展特色种植养殖、观光休闲农业、农林牧产品生产和精深加工、绿色食品、北药等产业，积极发展生态旅游等服务业。公共服务和基础设施建设：改善教育、医疗、文化等设施条件，健全公共服务体系，提高公共服务供给能力和水平。加强城镇道路、供排水、垃圾污水处理基础设施建设，优化生产生活环境。
2、生态功能区划
根据《黑龙江省生态功能区划》，鸡西市和鸡东县属于Ⅰ-3三江平原农业与湿地生态区，Ⅰ-3-2完达山山地针阔混交林与湿地生态亚区，Ⅰ-3-2-6鸡西矿、农、林业生态功能区，主要生态环境问题是植被覆盖率低，矿产开采的生态恢复措施未跟上，引发严重的次生生态环境问题。生态环境敏感性是南部小片地区土壤侵蚀敏感性为高度敏感。主要生态系统服务功能是土壤保持、林矿农业生产。保护措施与发展方向是合理的进行矿产开发，禁止野蛮开采的情况出现，大力发展生态林业和生态农业。
虎林市属于Ⅰ-3三江平原农业与湿地生态区，Ⅰ-3-3兴凯平原农业与湿地生态亚区，Ⅰ-3-3-1穆棱河下游农业与湿地及界江国土保护生态功能区，主要生态环境问题是湿地面积减少，泡沼蓄水容量减小，洼地易发生内涝危害；农业经营单一；界江国土流失严重。生态环境敏感性是土壤侵蚀等敏感性因子均为中度敏感或轻度敏感。主要生态系统服务功能是土壤保持、生物多样性保护、自然人文景观保护、农业生产。保护措施与发展方向是加大对湿地、界江国土的保护力度，改善湿地的生态环境，调整区域的经济结构，发展生态农业和旅游业。
密山市属于Ⅰ-3三江平原农业与湿地生态区，Ⅰ-3-3兴凯平原农业与湿地生态亚区，Ⅰ-3-3-2兴凯湖农、牧、渔业与湿地及生物多样性保护生态功能区，主要生态环境问题是湖泊水体有潜在富营养化的趋势；湿地保护区被耕地包围，湿地生态功能衰退。生态环境敏感性是该区东南部边缘地区生物多样性敏感性为极敏感，高度敏感性地区所占面积较大。主要生态系统服务功能是土壤保持、生物多样性保护、自然人文景观保护、农牧渔生产、旅游。保护措施与发展方向是加强保护区建设，以减少人为因素对其的影响，改善周围湿地质量，科学发展农牧渔业。
本项目对历史遗留废弃矿山进行生态修复，采取地质安全隐患治理、地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程等生态重建措施。项目建成后，消除矿山地质安全隐患，改善废弃矿山及周边生态环境。使昔日荒芜废弃、地表裸露的采矿破坏土地得到复垦利用，生态系统功能得到恢复。与黑龙江省主体功能区规划相符。
3、 土地利用情况调查
表3-1 项目占用的土地利用性质统计表
	一级地类
	面积（公顷）

	编码
	名称
	

	1
	耕地
	62.94

	2
	园地
	0.16

	3
	林地
	97.2

	4
	草地
	77.66

	5
	商服用地
	0

	6
	工矿仓储用地
	1006.99

	7
	住宅用地
	4.16

	8
	公共管理与公共服务用地
	0.1

	9
	特殊用地
	0.23

	10
	交通运输用地
	30.19

	11
	水域及水利设施用地
	25.89

	12
	其他用地
	89.91

	总计
	1395.44
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图3-1 区域土地利用现状图
4、陆生生态环境现状
依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态现状采用收集历史调查数据及补充野外调查方法，具体内容见生态专项评价。
二、环境空气质量现状
1、基本污染物环境质量现状
（1）鸡西市基本污染物
根据黑龙江省生态环境监测中心《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市2025年PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为26μg/m3、43μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、0.9mg/m3和115μg/m3，各污染物平均浓度均优于2025年执行的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值，满足现阶段执行的《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值。因此，鸡西市属于达标区。
表3-2 区域空气质量现状评价表  单位：CO为mg/m3、其他为μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值（（GB3095-2012）及修改单）
	占标率
	标准值（（GB3095-2026）
	占标率
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.3%
	60
	13.3%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	17
	40
	42.5%
	40
	42.5%
	达标

	CO
	第95百分位数日平均质量浓度10
	0.9
	4
	22.5%
	4
	22.5%
	达标

	O3
	第90百分位数日最大8小时滑动平均值
	115
	160
	71.88%
	160
	71.88%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	43
	70
	61.4%
	60
	71.7%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	26
	35
	74.3%
	30
	86.7%
	达标


（2）环境空气质量一类区基本污染物
项目有5处图斑位于整合优化前的省级森林公园（4处位于卧龙湖省级森林公园、1处位于凤凰山省级森林公园）范围内，有2处图斑位于整合优化后的省级森林公园（卧龙湖省级森林公园）范围内，属环境空气质量一类区域，为调查一类区域环境质量现状，在凤凰山省级森林公园和卧龙湖省级森林公园各设置一个监测点，对基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）进行监测。
①监测点位
在凤凰山省级森林公园和卧龙湖省级森林公园内各设置一个监测点。
②监测因子及频次：日平均值：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3（日最大8小时平均）；小时值：SO2、NO2、CO、O3。
③监测天数：卧龙湖省级森林公园2026年3月26日~4月1日，凤凰山省级森林公园2026年4月3日~4月9日，分别监测7天。
④监测单位：黑龙江汉风环境检测技术有限公司。
⑤监测结果：
表3-3 环境空气质量一类区现状监测结果    单位：mg/m3
	采样点位
	采样
日期
	检测项目
	检测结果

	
	
	
	二氧化硫
	二氧化氮
	一氧化碳
	PM2.5
	PM10
	臭氧
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	2026.03.26
	第一次
	0.018
	0.025
	0.3
	——
	——
	0.036

	
	
	第二次
	0.023
	0.028
	0.4
	——
	——
	0.045

	
	
	第三次
	0.028
	0.034
	0.5
	——
	——
	0.051

	
	
	第四次
	0.025
	0.029
	0.4
	——
	——
	0.039

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	18.67%
	17.00%
	5.00%
	——
	——
	31.88%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.015
	0.021
	0.3
	0.018
	0.022
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	30.00%
	26.25%
	7.50%
	51.43%
	44.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.032

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	32.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否

	
	2026.03.27
	第一次
	0.03
	0.036
	0.6
	——
	——
	0.044

	
	
	第二次
	0.026
	0.031
	0.5
	——
	——
	0.04

	
	
	第三次
	0.024
	0.029
	0.5
	——
	——
	0.041

	
	
	第四次
	0.033
	0.038
	0.6
	——
	——
	0.052

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	22.00%
	19.00%
	6.00%
	——
	——
	32.50%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.021
	0.026
	0.4
	0.02
	0.024
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	42.00%
	32.50%
	10.00%
	57.14%
	48.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.038

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	38.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否

	
	2026.03.28
	第一次
	0.032
	0.038
	0.6
	——
	——
	0.046

	
	
	第二次
	0.027
	0.034
	0.5
	——
	——
	0.041

	
	
	第三次
	0.039
	0.045
	0.7
	——
	——
	0.053

	
	
	第四次
	0.031
	0.037
	0.5
	——
	——
	0.039

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	26.00%
	22.50%
	7.00%
	——
	——
	33.13%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.024
	0.03
	0.4
	0.023
	0.026
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	48.00%
	37.50%
	10.00%
	65.71%
	52.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.036

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	36.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否

	
	2026.03.29
	第一次
	0.019
	0.025
	0.3
	——
	——
	0.032

	
	
	第二次
	0.027
	0.032
	0.5
	——
	——
	0.043

	
	
	第三次
	0.034
	0.039
	0.6
	——
	——
	0.049

	
	
	第四次
	0.023
	0.03
	0.4
	——
	——
	0.04

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	22.67%
	19.50%
	6.00%
	——
	——
	30.63%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.015
	0.022
	0.3
	0.019
	0.021
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	30.00%
	27.50%
	7.50%
	54.29%
	42.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.03

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	30.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否

	
	2026.03.30
	第一次
	0.021
	0.026
	0.4
	——
	——
	0.042

	
	
	第二次
	0.032
	0.037
	0.6
	——
	——
	0.056

	
	
	第三次
	0.026
	0.032
	0.5
	——
	——
	0.051

	
	
	第四次
	0.028
	0.036
	0.5
	——
	——
	0.053

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	21.33%
	18.50%
	6.00%
	——
	——
	35.00%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.019
	0.024
	0.4
	0.025
	0.027
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	38.00%
	30.00%
	10.00%
	71.43%
	54.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.04

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	40.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否

	
	2026.03.31
	第一次
	0.018
	0.027
	0.3
	——
	——
	0.038

	
	
	第二次
	0.027
	0.033
	0.5
	——
	——
	0.049

	
	
	第三次
	0.036
	0.041
	0.6
	——
	——
	0.058

	
	
	第四次
	0.031
	0.038
	0.5
	——
	——
	0.052

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	24.00%
	20.50%
	6.00%
	——
	——
	36.25%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.015
	0.022
	0.3
	0.019
	0.021
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	30.00%
	27.50%
	7.50%
	54.29%
	42.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.035

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	35.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否

	
	2026.04.01
	第一次
	0.038
	0.042
	0.7
	——
	——
	0.065

	
	
	第二次
	0.03
	0.036
	0.5
	——
	——
	0.058

	
	
	第三次
	0.033
	0.038
	0.6
	——
	——
	0.06

	
	
	第四次
	0.035
	0.041
	0.6
	——
	——
	0.062

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	25.33%
	21.00%
	7.00%
	——
	——
	40.63%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.027
	0.032
	0.5
	0.024
	0.026
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	54.00%
	40.00%
	12.50%
	68.57%
	52.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.053

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	53.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否
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	2026.04.03
	第一次
	0.04
	0.045
	0.7
	——
	——
	0.062

	
	
	第二次
	0.025
	0.032
	0.4
	——
	——
	0.047

	
	
	第三次
	0.034
	0.04
	0.6
	——
	——
	0.055

	
	
	第四次
	0.037
	0.043
	0.6
	——
	——
	0.053

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	24.67%
	22.50%
	7.00%
	——
	——
	38.75%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.022
	0.028
	0.4
	0.019
	0.021
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	44.00%
	35.00%
	10.00%
	54.29%
	42.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.042

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	42.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否

	
	2026.04.04
	第一次
	0.025
	0.031
	0.5
	——
	——
	0.051

	
	
	第二次
	0.041
	0.044
	0.8
	——
	——
	0.071

	
	
	第三次
	0.033
	0.037
	0.6
	——
	——
	0.063

	
	
	第四次
	0.037
	0.042
	0.7
	——
	——
	0.068

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	27.33%
	22.00%
	8.00%
	——
	——
	44.38%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.023
	0.028
	0.5
	0.017
	0.019
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	46.00%
	35.00%
	12.50%
	48.57%
	38.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.047

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	47.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否

	
	2026.04.05
	第一次
	0.02
	0.025
	0.3
	——
	——
	0.041

	
	
	第二次
	0.023
	0.029
	0.4
	——
	——
	0.048

	
	
	第三次
	0.026
	0.033
	0.4
	——
	——
	0.05

	
	
	第四次
	0.022
	0.028
	0.4
	——
	——
	0.046

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	17.33%
	16.50%
	4.00%
	——
	——
	31.25%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.017
	0.022
	0.3
	0.021
	0.023
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	34.00%
	27.50%
	7.50%
	60.00%
	46.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.037

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	37.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否

	
	2026.04.06
	第一次
	0.029
	0.034
	0.5
	——
	——
	0.047

	
	
	第二次
	0.037
	0.041
	0.7
	——
	——
	0.069

	
	
	第三次
	0.034
	0.038
	0.6
	——
	——
	0.062

	
	
	第四次
	0.036
	0.042
	0.6
	——
	——
	0.066

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	24.67%
	21.00%
	7.00%
	——
	——
	43.13%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.025
	0.03
	0.4
	0.02
	0.023
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	50.00%
	37.50%
	10.00%
	57.14%
	46.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.043

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	43.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否

	
	2026.04.07
	第一次
	0.027
	0.032
	0.4
	——
	——
	0.04

	
	
	第二次
	0.036
	0.043
	0.7
	——
	——
	0.057

	
	
	第三次
	0.032
	0.037
	0.6
	——
	——
	0.051

	
	
	第四次
	0.033
	0.038
	0.6
	——
	——
	0.053

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	24.00%
	21.50%
	7.00%
	——
	——
	35.63%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.023
	0.029
	0.4
	0.024
	0.026
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	46.00%
	36.25%
	10.00%
	68.57%
	52.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.036

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	36.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否

	
	2023.04.08
	第一次
	0.019
	0.024
	0.3
	——
	——
	0.032

	
	
	第二次
	0.024
	0.03
	0.4
	——
	——
	0.037

	
	
	第三次
	0.029
	0.037
	0.5
	——
	——
	0.042

	
	
	第四次
	0.031
	0.039
	0.5
	——
	——
	0.045

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	20.67%
	19.50%
	5.00%
	——
	——
	28.13%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.016
	0.02
	0.3
	0.025
	0.027
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	32.00%
	25.00%
	7.50%
	71.43%
	54.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.028

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	28.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否

	
	2026.04.09
	第一次
	0.026
	0.035
	0.4
	——
	——
	0.038

	
	
	第二次
	0.04
	0.048
	0.6
	——
	——
	0.056

	
	
	第三次
	0.032
	0.039
	0.5
	——
	——
	0.05

	
	
	第四次
	0.042
	0.049
	0.7
	——
	——
	0.062

	
	
	评价标准
	0.15
	0.2
	10
	——
	——
	0.16

	
	
	最大占标率
	28.00%
	24.50%
	7.00%
	——
	——
	38.75%

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	——
	——
	否

	
	
	日均值
	0.022
	0.03
	0.4
	0.026
	0.027
	——

	
	
	评价标准
	0.05
	0.08
	4
	0.035
	0.05
	——

	
	
	占标率
	44.00%
	37.50%
	10.00%
	74.29%
	54.00%
	——

	
	
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	——

	
	
	日最大8小时均值
	——
	——
	——
	——
	——
	0.034

	
	
	评价标准
	——
	——
	——
	——
	——
	0.1

	
	
	占标率
	——
	——
	——
	——
	——
	34.00%

	
	
	是否超标
	——
	——
	——
	——
	——
	否


⑥评价结果
由监测结果可知，一类区补充监测的基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段一级浓度限值要求。
2、特征污染物补充监测
本项目的特征污染物为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》和《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》要求，对项目区域TSP开展补充监测。结合项目图斑分布，在十个流域范围内共布设68个监测点，其中图斑周边监测点58个，九龙沟自然保护区、麒麟山地质公园、曙光保护区、哈达河风景名胜区、凤凰山省级森林公园、凤凰山国家级自然保护区各1个监测点，东方红国家级自然保护区和卧龙湖省级森林公园设置2个监测点。
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图3-2环境空气质量现状监测点位图
表3-4  环境空气质量现状监测点位布设
	序号
	检测点位
	检测项目
	取值时间
	检测频次

	1
	项目区周边
	总悬浮颗粒物
	日均值
	1次/天
检测3天

	2
	项目区周边
	
	
	

	3
	项目区周边
	
	
	

	4
	项目区周边
	
	
	

	5
	项目区周边
	
	
	

	6
	项目区周边
	
	
	

	7
	项目区周边
	
	
	

	8
	项目区周边
	
	
	

	9
	项目区周边
	
	
	

	10
	项目区周边
	
	
	

	11
	项目区周边
	
	
	

	12
	项目区周边
	
	
	

	13
	项目区周边
	
	
	

	14
	项目区周边
	
	
	

	15
	项目区周边
	
	
	

	16
	项目区周边
	
	
	

	17
	项目区周边
	
	
	

	18
	项目区周边
	
	
	

	19
	项目区周边
	
	
	

	20
	项目区周边
	
	
	

	21
	项目区周边
	
	
	

	22
	项目区周边
	
	
	

	23
	项目区周边
	
	
	

	24
	项目区周边
	
	
	

	25
	项目区周边
	
	
	

	26
	项目区周边
	
	
	

	27
	项目区周边
	
	
	

	28
	项目区周边
	
	
	

	29
	项目区周边
	
	
	

	30
	项目区周边
	
	
	

	31
	项目区周边
	
	
	

	32
	项目区周边
	
	
	

	33
	项目区周边
	
	
	

	34
	项目区周边
	
	
	

	35
	项目区周边
	
	
	

	36
	项目区周边
	
	
	

	37
	项目区周边
	
	
	

	38
	项目区周边
	
	
	

	39
	项目区周边
	
	
	

	40
	项目区周边
	
	
	

	41
	项目区周边
	
	
	

	42
	项目区周边
	
	
	

	43
	项目区周边
	
	
	

	44
	项目区周边
	
	
	

	45
	项目区周边
	
	
	

	46
	项目区周边
	
	
	

	47
	项目区周边
	
	
	

	48
	项目区周边
	
	
	

	49
	项目区周边
	
	
	

	50
	项目区周边
	
	
	

	51
	项目区周边
	
	
	

	52
	项目区周边
	
	
	

	53
	项目区周边
	
	
	

	54
	项目区周边
	
	
	

	55
	项目区周边
	
	
	

	56
	项目区周边
	
	
	

	57
	项目区周边
	
	
	

	58
	项目区周边
	
	
	

	59
	九龙沟自然保护区
	
	
	

	60
	东方红国家级自然保护区1
	
	
	

	61
	东方红国家级自然保护区2
	
	
	

	62
	麒麟山地质公园
	
	
	

	63
	曙光保护区
	
	
	

	64
	哈达河风景名胜区
	
	
	

	65
	凤凰山省级森林公园
	
	
	

	66
	卧龙湖省级森林公园1
	
	
	

	67
	卧龙湖省级森林公园2
	
	
	

	68
	凤凰山国家级自然保护区
	
	
	


表3-5  环境空气质量现状监测结果（TSP）
	采样日期
	检测
点位
	41#点位41
	46#点位46
	6#点位6
	7#点位7
	8#点位8
	9#点位9
	10#点位10
	5#点位5
	61#东方红国家级自然保护区2
	4#点位4
	60#东方红国家级自然保护区1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	日均值
	0.089
	0.091
	0.092
	0.094
	0.088
	0.094
	0.09
	0.096
	0.093
	0.092
	0.09

	3.11
	
	0.091
	0.089
	0.094
	0.092
	0.09
	0.096
	0.093
	0.092
	0.095
	0.089
	0.089

	3.12
	
	0.092
	0.093
	0.091
	0.095
	0.092
	0.091
	0.092
	0.094
	0.091
	0.09
	0.093

	标准值
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.12
	0.3
	0.12

	最大占标率
	30.67%
	31.00%
	31.33%
	31.67%
	30.67%
	32.00%
	31.00%
	32.00%
	79.17%
	30.67%
	77.50%

	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否

	采样日期
	检测
点位
	1#点位1
	2#点位2
	59#九龙沟自然保护区
	3#点位3
	62#麒麟山地质公园
	39#点位39
	63#曙光保护区
	64#哈达河风景名胜区
	57#点位57
	43#点位43
	42#点位42
	67#卧龙湖省级森林公园2
	58#点位58

	3.26
	日均值
	0.09
	0.091
	0.093
	0.095
	0.089
	0.095
	0.092
	0.088
	0.093
	0.094
	0.087
	0.088
	0.091

	3.27
	
	0.095
	0.091
	0.092
	0.091
	0.091
	0.092
	0.088
	0.09
	0.095
	0.091
	0.091
	0.091
	0.094

	3.28
	
	0.092
	0.093
	0.095
	0.094
	0.092
	0.096
	0.09
	0.091
	0.091
	0.092
	0.089
	0.092
	0.092

	标准值
	0.3
	0.3
	0.12
	0.3
	0.12
	0.3
	0.12
	0.12
	0.3
	0.3
	0.3
	0.12
	0.3

	最大占标率
	31.67%
	31.00%
	79.17%
	31.67%
	76.67%
	32.00%
	76.67%
	75.83%
	31.67%
	31.33%
	30.33%
	76.67%
	31.33%

	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否

	采样日期
	检测
点位
	36#点位36
	48#点位48
	37#点位37
	47#点位47
	18#点位18
	45#点位45
	44#点位44
	56#点位56
	35#点位35
	49#点位49
	40#点位40

	3.29
	日均值
	0.089
	0.093
	0.09
	0.095
	0.092
	0.094
	0.094
	0.095
	0.096
	0.097
	0.094

	3.30
	
	0.092
	0.091
	0.094
	0.092
	0.096
	0.097
	0.095
	0.092
	0.094
	0.093
	0.095

	3.31
	
	0.093
	0.095
	0.092
	0.094
	0.092
	0.093
	0.096
	0.094
	0.095
	0.095
	0.092

	标准值
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3

	最大占标率
	31.00%
	31.67%
	31.33%
	31.67%
	32.00%
	32.33%
	32.00%
	31.67%
	32.00%
	32.33%
	31.67%

	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否

	采样日期
	检测
点位
	55#点位55
	16#点位16
	34#点位34
	54#点位54
	52#点位52
	53#点位53
	50#点位50
	66#卧龙湖省级森林公园1
	38#点位38
	51#点位51
	33#点位33

	4.01
	日均值
	0.093
	0.095
	0.096
	0.095
	0.091
	0.098
	0.096
	0.087
	0.092
	0.091
	0.097

	4.02
	
	0.095
	0.096
	0.092
	0.092
	0.095
	0.094
	0.093
	0.09
	0.092
	0.093
	0.098

	4.03
	
	0.092
	0.092
	0.095
	0.096
	0.093
	0.095
	0.097
	0.088
	0.095
	0.096
	0.095

	标准值
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.12
	0.3
	0.3
	0.3

	最大占标率
	31.67%
	32.00%
	32.00%
	32.00%
	31.67%
	32.67%
	32.33%
	75.00%
	31.67%
	32.00%
	32.67%

	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否

	采样日期
	检测
点位
	22#点位22
	21#点位21
	68#凤凰山国家级自然保护区
	24#点位24
	25#点位25
	23#点位23
	32#点位32
	20#点位20
	30#点位30
	31#点位31
	19#点位19

	4.04
	日均值
	0.092
	0.093
	0.088
	0.091
	0.093
	0.095
	0.092
	0.096
	0.092
	0.1
	0.099

	4.05
	
	0.095
	0.096
	0.087
	0.094
	0.095
	0.097
	0.094
	0.097
	0.098
	0.097
	0.095

	4.06
	
	0.096
	0.097
	0.089
	0.094
	0.092
	0.092
	0.095
	0.095
	0.095
	0.096
	0.097

	标准值
	0.3
	0.3
	0.12
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3

	最大占标率
	32.00%
	32.33%
	74.17%
	31.33%
	31.67%
	32.33%
	31.67%
	32.33%
	32.67%
	33.33%
	33.00%

	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否

	采样日期
	检测
点位
	26#点位26
	15#点位15
	27#点位27
	28#点位28
	12#点位12
	11#点位11
	13#点位13
	14#点位14
	29#点位29
	17#点位17

	4.25
	日均值
	0.101
	0.095
	0.097
	0.098
	0.099
	0.101
	0.094
	0.091
	0.092
	0.096

	4.26
	
	0.096
	0.092
	0.092
	0.095
	0.096
	0.098
	0.096
	0.095
	0.095
	0.099

	4.27
	
	0.098
	0.096
	0.095
	0.097
	0.097
	0.095
	0.097
	0.093
	0.097
	0.094

	标准值
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3

	最大占标率
	33.67%
	32.00%
	32.33%
	32.67%
	33.00%
	33.67%
	32.33%
	31.67%
	32.33%
	33.00%

	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否

	采样日期
	检测点位
	65#凤凰山省级森林公园

	
	
	

	4.03
	日均值
	0.089

	4.04
	
	0.09

	4.05
	
	0.087

	标准值
	0.12

	最大占标率
	75%

	是否超标
	否


通过监测结果可知，环境空气二类区区域内TSP日均值浓度在0.087-0.101mg/m3之间，最大占标率为33.67%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2二级浓度限值。环境空气一类区内TSP日均值浓度在0.087-0.095mg/m3之间，最大占标率为79.17%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2一级浓度限值。
三、水环境质量现状
根据黑龙江省生态环境监测中心《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市参与国家考核计算的断面共8个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为75.0%，无劣Ⅴ类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣Ⅴ类水质断面。兴凯湖和小兴凯湖水质状况均为轻度污染。鸡西市饮用水水源地水量达标率为100%。
四、声环境质量现状
鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.2dB(A)；道路交通间声环境质量为一级，等效声级为64.7dB(A)；功能区昼间达标率87.7%，功能区夜间达标率97.6%。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》和《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》要求，本项目设置37个声环境质量现状监测点位。
表3-6  声环境质量现状监测点位
	编号
	图斑编号
	监测点名称
	方位
	最近地块距离/m

	23
	CT2303072017001092001
	麻山村
	南侧
	15

	
	C2300002010071120070744005
	
	
	

	
	ZJ2303072021023001
	
	
	

	
	ZJ2303072021023002
	
	
	

	
	ZJ2303072021023005
	
	
	

	
	CT2303072016000048004/CT2303072016000150002
	
	
	

	
	CT2303072016000150001
	
	
	

	21
	ZJ2303052021011001
	平岗街道
	四周
	10

	12
25
27
35
28
15
16
13
14

	ZJ2303052021008001
	老九坑
永乐屯
长乐屯
恒山区
小恒山村
毛家村
新农屯
平安屯
义安村
	东侧
东侧
西侧
四周
东侧
南侧
北侧
东侧
西侧
	5
20
5
5
15
20
20
5
5

	
	ZJ2303052021008002
	
	
	

	
	C2300002009081120033822001
	
	
	

	
	C2300002009081120033822002
	
	
	

	
	2300000830523009
	
	
	

	
	C2300002009081120033822003
	
	
	

	
	C2300002009081120033822005
	
	
	

	
	ZJ2303032021009003
	
	
	

	
	C2300002009081120033822004
	
	
	

	
	C2300002010111120083747001
	
	
	

	
	C2300002010111120083747002/C2300002010111120083747003
	
	
	

	
	C2300002009061120024342002
	
	
	

	
	CT2303032017001753001
	
	
	

	
	C2300002009061120024342001
	
	
	

	
	C2300002009061120024342004
	
	
	

	
	2300000720394001
	
	
	

	
	C2303002010087130072333002
	
	
	

	
	2300000720394003/2300000720394004
	
	
	

	
	2300000720394002
	
	
	

	
	2300000720394005
	
	
	

	
	CT2303032017001883001
	
	
	

	
	CT2303032017001886001
	
	
	

	
	C2303002010127130095539001
	
	
	

	
	ZJ2303032021025001
	
	
	

	
	ZJ2303032021025002
	
	
	

	
	ZJ2303032021024001
	
	
	

	
	CT2303032016000008002
	
	
	

	
	CT2303032016000008003
	
	
	

	
	CT2303032016000008004
	
	
	

	
	CT2303032016000008005
	
	
	

	
	CT2303032016000001001
	
	
	

	
	CT2303032016000027001
	
	
	

	
	CT2303032016000026001/CT2303032016000026002
	
	
	

	
	C2303002010077120070331001
	
	
	

	
	C2303002010077120070331003
	
	
	

	
	CT2303032016000014001
	
	
	

	
	CT2303032016000029001
	
	
	

	
	CT2303032016000031001
	
	
	

	
	CT2303032016000030001
	
	
	

	
	CT2303032016000036001/CT2303032016000036002
	
	
	

	
	CT2303032016000040001
	
	
	

	
	C2300002010031120058561001
	
	
	

	
	CT2303032016000034001
	
	
	

	
	CT2303032016000028001
	
	
	

	
	CT2303032016000025001
	
	
	

	
	C2303002009037130008179001
	
	
	

	
	CT2303032016000029002
	
	
	

	
	CT2303032016000032001
	
	
	

	
	CT2303032016000035001
	
	
	

	
	CT2303032016000016001/CT2303032016000016001/CT2303032016000015001
	
	
	

	
	2300000820009004
	
	
	

	
	2300000820009002
	
	
	

	
	CT2303032016000004001
	
	
	

	
	2303000140005002/2303000140005003/2303000140005001
	
	
	

	
	2300000820009011/C2300002010061120066876005/2300000820009006/C2300002010061120066876003/2300000820009008
	
	
	

	
	CT2303032017001932001
	
	
	

	
	ZJ2303032021009001
	
	
	

	
	ZJ2303032021009002/ZJ2303032021009002
	
	
	

	
	ZJ2303032021038001
	
	
	

	
	C2300002010111120083747002
	
	
	

	
	ZJ2303032021044001
	
	
	

	
	2300000310978011
	
	
	

	
	C2300002010061120066876006
	
	
	

	
	C2300002010061120066876007
	
	
	

	
	C2300002010061120066876008
	
	
	

	
	C2300002010061120066876009
	
	
	

	
	C2300002010061120066876011
	
	
	

	
	C2300002010061120066876012
	
	
	

	
	2300000310978003
	
	
	

	
	ZJ2303032021045001
	
	
	

	
	C2300002009051120017161002
	
	
	

	
	ZJ2303032021026003
	
	
	

	
	ZJ2303032021026002
	
	
	

	
	ZJ2303032021028001
	
	
	

	
	ZJ2303032021026005
	
	
	

	
	ZJ2303032021026004
	
	
	

	
	ZJ2303032021029002
	
	
	

	
	ZJ2303032021027001
	
	
	

	
	ZJ2303032021027003
	
	
	

	
	CT2303032017000002004/CT2303032017000002003
	
	
	

	
	CT2303032017000002002
	
	
	

	
	CT2303032017000002005
	
	
	

	
	C2300002015041120137994008
	
	
	

	
	C2300002015041120137994004/C2300002015041120137994005/C2300002015041120137994007
	
	
	

	
	C2300002015041120137994001
	
	
	

	
	ZJ2303032021021001
	
	
	

	
	CT2303032016000006001
	
	
	

	
	ZJ2303032021019001
	
	
	

	29
	CT2303032016000043001
	丰鲜村
	南侧
	5

	36
	C2300002010091120076428001
	河北屯
	东/西
	2

	17
	CT2303032016000048001/CT2303032017001879001/CT2303032017001927001/CT2303032017001929001
	薛家村
	西/南
	10

	
	CT2303032017001881001
	
	
	

	9
	CT2303212016000160001
	鸡冠山屯
	东/西南
	50

	31
	CT2303212016000081004
	鸡东东屯
	北/东/南
	45

	33
32
	ZJ2303212021012001
ZJ2303212021013001
	哈达镇
杏花矿家属区
	北侧
南侧
	40
15

	
	
	
	
	

	8
	CT2303212017001944001
	普山村
	西侧
	30

	
	C2300002009071120030696001
	
	
	

	
	CT2303212017001033002
	
	
	

	
	CT2303212016000207001
	
	
	

	
	CT2303212016000208001
	
	
	

	
	C2300002009071120030696001
	
	
	

	11
	C2300002010061120066874009
	保河村
	东侧
	5

	37
	ZJ2303812021014001
	八五四农场六队
	东侧
	20

	22
	CT2303052016000045001
	河口村
	北侧
	25

	24
	CT2303072017000087001
	小云山村
	南侧
	10

	
	CT2303072016000161001
	
	
	

	6
	C2300002009031120007690003
	后东新村
	北侧
	50

	
	C2300002010071120070741003
	
	
	

	
	ZJ2303072021004001
	
	
	

	
	C2300002009031120007690002
	
	
	

	3
	CT2303042017001677001
	大通沟村
	西侧/北侧
	30

	
	ZJ2303042021028001
	
	
	

	30
	CT2303072016000057001
	石墨屯
	东侧
	50

	
	CT2303072017000123001
	
	
	

	
	CT2303072017000123002
	
	
	

	
	CT2303072016000125001
	
	
	

	5
4
	CT2303042017000199001
	暖泉村
荣丰六队
	南侧
东南
	5
10

	
	CT2303042017000209001
	
	
	

	
	ZJ2303042021030001
	
	
	

	
	C2300002010111120083389001
	
	
	

	
	C2300002010021120055731002
	
	
	

	
	ZJ2303042021022001
	
	
	

	
	C2300002010021120055731004
	
	
	

	
	C2300002009111120046097001
	
	
	

	
	CT2303042016000019001
	
	
	

	
	CT2303042016000018001
	
	
	

	
	CT2303042016000015001
	
	
	

	
	CT2303042016000015002/CT2303042016000015001
	
	
	

	
	CT2303042016000015002/CT2303042016000001001
	
	
	

	
	CT2303042016000015002
	
	
	

	
	CT2303042016000015002
	
	
	

	
	CT2303042016000015002
	
	
	

	
	CT2303042016000015002
	
	
	

	
	CT2303042016000015002
	
	
	

	
	CT2303042016000015002
	
	
	

	34
	ZJ2303212021009001
	运镇处
	东侧
	10

	
	C2300002010091120074559003
	
	
	

	
	C2300002012111120127642001
	
	
	

	
	C2300002010091120074559003
	
	
	

	7
	ZJ2303212021008001
	兴农镇
	南侧/东侧
	25

	
	CT2303212016000186002
	
	
	

	26
	ZJ2303212021004001
	煤矿家属区
	西侧
	1

	
	ZJ2303212021001001
	
	
	

	
	ZJ2303212021002001
	
	
	

	
	ZJ2303212021003001
	
	
	

	2
	CT2303062016000025001
	小东沟屯
	东侧
	40

	
	CT2303062016000070001
	
	
	

	
	CT2303062016000069001
	
	
	

	
	CT2303062016000019003
	
	
	

	1
	CT2303062016000024001
	新丰屯
	东侧
	40

	
	CT2303062016000073001
	
	
	

	
	CT2303062016000073001
	
	
	

	10
	ZJ2303212021020001
	荣华村
	北/西/南
	10

	18
	ZJ2303032021030002
	姜家沟屯
	南侧
	50

	
	ZJ2303032021007006
	
	
	

	
	ZJ2303032021007005/ZJ2303032021007001
	
	
	

	
	ZJ2303032021007003/ZJ2303032021007002
	
	
	

	
	ZJ2303032021030001
	
	
	

	19
	ZJ2303032021032002/ZJ2303032021032003
	艳胜村
	东侧/北侧
	5

	
	ZJ2303032021034002
	
	
	

	
	ZJ2303032021040001
	
	
	

	
	ZJ2303032021036001
	
	
	

	
	ZJ2303032021033001
	
	
	

	
	C2300002010111120083609004
	
	
	

	
	C2300002010111120083609003
	
	
	

	
	C2300002010111120083609001
	
	
	

	
	C2300002010111120083609002
	
	
	

	20
	ZJ2303032021039001
	艳东村
	西侧
	10
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图3-3声环境质量现状监测点位图
表3-7  声环境质量现状监测结果
	序号
	监测点位
	监测日期
	检测结果
	监测日期
	检测结果

	
	
	
	昼间dB（A）
	
	夜间dB（A）

	[image: ]26#
	煤矿家属区
	2026.04.08
	50
	2026.04.09
	42

	[image: ]7#
	兴农镇
	2026.04.08
	53
	2026.04.09
	44

	[image: ]34#
	运镇处
	2026.04.08
	52
	2026.04.09
	42

	[image: ]4#
	荣丰六队
	2026.04.08
	50
	2026.04.09
	41

	[image: ]5#
	暖泉村
	2026.04.08
	54
	2026.04.09
	44

	[image: ]3#
	大通沟村
	2026.04.08
	51
	2026.04.09
	41

	[image: ]6#
	后东新村
	2026.04.08
	54
	2026.04.09
	44

	[image: ]30#
	石墨屯
	2026.04.08
	52
	2026.04.08
	42

	[image: ]23#
	麻山村
	2026.04.08
	54
	2026.04.08
	44

	[image: ]24#
	小云山村
	2026.04.08
	51
	2026.04.08
	41

	[image: ]22#
	河口村
	2026.04.08
	52
	2026.04.08
	43

	[image: ]21#
	平岗街道
	2026.04.08
	53
	2026.04.08
	44

	[image: ]12#
	老九坑
	2026.04.08
	51
	2026.04.09
	42

	[image: ]25#
	永乐屯
	2026.04.08
	52
	2026.04.09
	44

	[image: ]27#
	长乐屯
	2026.04.08
	50
	2026.04.09
	41

	[image: ]13#
	平安屯
	2026.04.08
	52
	2026.04.09
	44

	[image: ]16#
	新农屯
	2026.04.08
	50
	2026.04.09
	41

	[image: ]35#
	恒山区
	2026.04.08
	53
	2026.04.09
	44

	[image: ]14#
	义安村
	2026.04.08
	53
	2026.04.09
	43

	[image: ]28#
	小恒山村
	2026.04.08
	50
	2026.04.09
	40

	[image: ]18#
	姜家沟屯
	2026.04.08
	49
	2026.04.09
	40

	[image: ]15#
	毛家村
	2026.04.08
	51
	2026.04.09
	43

	[image: ]19#
	艳胜村
	2026.04.08
	53
	2026.04.09
	44

	[image: ]20#
	艳东村
	2026.04.08
	54
	2026.04.08
	44

	[image: ]17#
	薛家村
	2026.04.08
	53
	2026.04.08
	44

	[image: ]36#
	河北屯
	2026.04.08
	50
	2026.04.08
	42

	[image: ]29#
	丰鲜村
	2026.04.08
	49
	2026.04.08
	41

	[image: ]2#
	小东沟屯
	2026.04.08
	49
	2026.04.09
	41

	[image: ]1#
	新丰屯
	2026.04.08
	52
	2026.04.09
	41

	[image: ]8#
	普山村
	2026.04.08
	51
	2026.04.09
	42

	[image: ]11#
	保河村
	2026.04.08
	51
	2026.04.09
	40

	[image: ]32#
	杏花矿家属区
	2026.04.08
	52
	2026.04.09
	42

	[image: ]33#
	哈达镇
	2026.04.08
	54
	2026.04.08
	44

	[image: ]9#
	鸡冠山屯
	2026.04.08
	54
	2026.04.08
	44

	[image: ]31#
	鸡东东屯
	2026.04.08
	54
	2026.04.08
	43

	[image: ]10#
	荣华村
	2026.04.08
	49
	2026.04.08
	40

	[image: ]37#
	八五四农场六队
	2026.04.08
	53
	2026.04.08
	43


由监测结果可知，项目37个监测点位中村庄监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求（昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)），集镇监测点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。
五、地下水环境质量现状
本项目对历史遗留废弃矿山进行生态修复，工程内容为地质安全隐患治理、地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程等生态重建措施，不涉及一般工业固废转运和填埋。为调查地下水环境质量现状，本项目设置十个监测点，对地下水质量进行采样监测。其中2#为非煤矸石堆积地块，7#~9#为煤矸石堆积面积较大、堆高较高的地块，其他为现状堆积煤矸石的非煤矿山地块。
（1） 监测点位：
1#滴道河流域CT2303042017001039001上游及下游；
2#滴道河流域CT2303042016000023002上游及下游；
3#凤山河流域ZJ2303052021008001上游及下游；
4#小黄泥河流域2300000715937001上游及下游；
5#裴德河流域CT2303822016000150001上游及下游；
6#城子河流域CT2303062016000006001上游及下游；
7#小黄泥河流域C2300002009081120033822001上游及下游；
8#牤牛河流域CT2303072017002061002上游及下游；
9#滴道河流域CT2303042017001030003上游及下游；
10#黄泥河流域CT2303212016000065001上游及下游。
（2）监测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铜、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共30项。
（3）监测频次：1次
（4）评价方法

采用单因子标准指数法：
[image: ]
式中：Si,j—标准指数，无量纲；
Ci,j—污染因子的检测浓度，mg/L；
Csi—污染因子的环境标准，mg/L。
pH标准指数计算公式：




式中：SpHj——pH在j点的标准指数；
pHj——pH在j点的检测值；
pHsd——水质环境标准中规定的pH值下限；
pHsu——水质环境标准中规定的pH值上限。
（5） 评价标准
采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准对地下水环境质量进行评价。
（6）监测结果
表3-8 地下水环境质量现状监测结果
	检测项目
	检测结果2026.04.20
	单位
	标准值
	最大标准指数

	样品原标识
	滴道河流域CT2303042017001039001
	滴道河流域CT2303042016000023002
	凤山河流域ZJ2303052021008001
	小黄泥河流域2300000715937001
	裴德河流域CT2303822016000150001
	城子河流域CT2303062016000006001
	小黄泥河流域C2300002009081120033822001
	牤牛河流域CT2303072017002061002
	滴道河流域CT2303042017001030003
	黄泥河流域CT2303212016000065001
	
	
	

	pH值
	7.3
	7.2
	7.5
	7.1
	7.0
	7.4
	7.6
	7.3
	7.2
	7.2
	无量纲
	6.5≤pH≤8.5
	0~0.4

	氨氮
	0.205
	0.228
	0.302
	0.268
	0.310
	0.186
	0.201
	0.279
	0.330
	0.178
	mg/L
	≤0.5
	0.66

	硝酸盐（以N计）
	0.86
	1.02
	1.25
	1.11
	1.83
	0.74
	0.91
	0.88
	1.26
	0.93
	mg/L
	≤20
	0.09

	亚硝酸盐（以N计）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	mg/L
	≤1
	/

	挥发酚（类）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	mg/L
	≤0.002
	/

	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	mg/L
	≤0.05
	/

	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	mg/L
	≤0.01
	/

	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	mg/L
	≤0.001
	/

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	mg/L
	≤0.05
	/

	铜
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	mg/L
	≤1
	/

	总硬度
	136
	130
	149
	152
	142
	135
	124
	136
	140
	163
	mg/L
	≤450
	0.36

	镉
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	mg/L
	≤0.005
	/

	铅
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	mg/L
	≤0.01
	/

	氟化物
	0.45
	0.36
	0.48
	0.52
	0.55
	0.40
	0.60
	0.68
	0.52
	0.47
	mg/L
	≤1
	0.68

	铁
	0.24
	0.26
	0.22
	0.13
	0.28
	0.19
	0.21
	0.19
	0.21
	0.24
	mg/L
	≤0.3
	0.93

	锰
	0.04
	0.09
	0.07
	0.06
	0.07
	0.04
	0.03
	0.06
	0.05
	0.06
	mg/L
	≤0.1
	0.9

	溶解性总固体
	236
	254
	275
	266
	231
	228
	220
	255
	268
	305
	mg/L
	≤1000
	0.31

	高锰酸盐指数（耗氧量）
	1.7
	1.5
	1.0
	1.2
	1.6
	1.0
	0.9
	1.4
	1.3
	1.8
	mg/L
	≤3
	0.6

	硫酸盐
	26
	31
	36
	37
	32
	29
	26
	32
	35
	40
	mg/L
	≤250
	0.16

	氯化物
	15.4
	16.8
	20.3
	22.5
	18.6
	16.8
	14.8
	19.6
	20.5
	24.3
	mg/L
	≤250
	0.097

	总大肠菌群
	2L
	2L
	2L
	2L
	2L
	2L
	2L
	2L
	2L
	2L
	MPN/100mL
	≤3
	/

	细菌总数
	26
	28
	35
	38
	33
	30
	26
	29
	34
	37
	CFU/mL
	≤100
	0.38

	K+
	1.50
	1.41
	1.27
	1.23
	1.61
	1.80
	1.53
	1.07
	1.74
	1.22
	mg/L
	/
	/

	Na+
	35.2
	43.3
	43.0
	43.6
	33.9
	33.4
	32.7
	44.0
	46.0
	53.3
	mg/L
	/
	/

	Ca2+
	27.0
	28.3
	29.5
	28.0
	29.3
	29.1
	28.1
	29.8
	27.1
	29.9
	mg/L
	/
	/

	Mg2+
	15.8
	14.5
	17.8
	19.0
	16.6
	12.6
	10.8
	11.5
	14.0
	18.4
	mg/L
	/
	/

	CO32-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	mg/L
	/
	/

	HCO3-
	205
	220
	232
	218
	196
	182
	170
	190
	195
	244
	mg/L
	/
	/

	Cl-
	14.7
	16.2
	19.7
	21.6
	18.1
	17.4
	15.3
	18.8
	19.1
	23.6
	mg/L
	/
	/

	SO42-
	26.7
	30.2
	34.6
	36.8
	31.1
	29.9
	27.4
	33.0
	33.9
	40.6
	mg/L
	/
	/


（7）水化学特征
用舒卡列夫分类法对地下水化学类型进行评价，其主要作用有两点，一是查明地下水化学类型，二是查验检测结果的准确性。地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+）。具体步骤如下：
将6种主要离子中含量大于25％毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号，见表3-9。
表3-9  舒卡列夫分类表
	超过25%毫克当量的离子
	HCO3-
	HCO3-
SO42-
	HCO3-
SO42-
Cl-
	HCO3-
Cl-
	SO42-
	SO42-
Cl-
	Cl-

	Ca2+
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca2+-Mg2+
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg2+
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na+-Ca2+
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na+-Ca2+-Mg2+
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na+-Mg2+
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na+
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


离子毫克当量百分比计算结果见表3-10。
表3-10  离子毫克当量百分比计算结果
	监测点
	项目
	k+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	HCO3-
	Cl-
	SO42-
	合计

	1#
	监测值mg/L
	1.5
	35.2
	27
	15.8
	205
	14.7
	26.7
	325.9

	
	毫克当量mEq/L
	0.038461538
	1.530434783
	1.35
	1.316666667
	3.360655738
	0.414084507
	0.55625
	8.566553232

	
	毫克当量百分比%
	0.44897332
	17.86523402
	15.75896353
	15.36985332
	39.22996387
	4.833735294
	6.493276641
	100

	2#
	监测值mg/L
	1.41
	43.3
	28.3
	14.5
	220
	16.2
	30.2
	353.91

	
	毫克当量mEq/L
	0.036153846
	1.882608696
	1.415
	1.208333333
	3.606557377
	0.456338028
	0.629166667
	9.234157947

	
	毫克当量百分比%
	0.391522934
	20.38744308
	15.32354123
	13.08547396
	39.05670011
	4.941847766
	6.813470923
	100

	3#
	监测值mg/L
	1.27
	43
	29.5
	17.8
	232
	19.7
	34.6
	377.87

	
	毫克当量mEq/L
	0.032564103
	1.869565217
	1.475
	1.483333333
	3.803278689
	0.554929577
	0.720833333
	9.939504253

	
	毫克当量百分比%
	0.327623005
	18.80944129
	14.83977432
	14.92361486
	38.26426944
	5.58307098
	7.252206096
	100

	4#
	监测值mg/L
	1.23
	43.6
	28
	19
	218
	21.6
	36.8
	368.23

	
	毫克当量mEq/L
	0.031538462
	1.895652174
	1.4
	1.583333333
	3.573770492
	0.608450704
	0.766666667
	9.859411831

	
	毫克当量百分比%
	0.319881775
	19.2268282
	14.19963
	16.05910535
	36.24729906
	6.171267766
	7.775987856
	100

	5#
	监测值mg/L
	1.61
	33.9
	29.3
	16.6
	196
	18.1
	31.1
	326.61

	
	毫克当量mEq/L
	0.041282051
	1.473913043
	1.465
	1.383333333
	3.213114754
	0.509859155
	0.647916667
	8.734419004

	
	毫克当量百分比%
	0.472636489
	16.87476915
	16.77272409
	15.83772581
	36.78681722
	5.837356265
	7.417970976
	100

	6#
	监测值mg/L
	1.8
	33.4
	29.1
	12.6
	182
	17.4
	29.9
	306.2

	
	毫克当量mEq/L
	0.046153846
	1.452173913
	1.455
	1.05
	2.983606557
	0.490140845
	0.622916667
	8.099991828

	
	毫克当量百分比%
	0.569801145
	17.92809109
	17.96298108
	12.96297604
	36.83468602
	6.051127649
	7.690336977
	100

	7#
	监测值mg/L
	1.53
	32.7
	28.1
	10.8
	170
	15.3
	27.4
	285.83

	
	毫克当量mEq/L
	0.039230769
	1.42173913
	1.405
	0.9
	2.786885246
	0.430985915
	0.570833333
	7.554674394

	
	毫克当量百分比%
	0.519291331
	18.81933034
	18.59775719
	11.91315407
	36.88954812
	5.704890681
	7.556028275
	100

	8#
	监测值mg/L
	1.07
	44
	29.8
	11.5
	190
	18.8
	33
	328.17

	
	毫克当量mEq/L
	0.027435897
	1.913043478
	1.49
	0.958333333
	3.114754098
	0.529577465
	0.6875
	8.720644272

	
	毫克当量百分比%
	0.314608607
	21.9369512
	17.08589358
	10.98924923
	35.71701816
	6.072687387
	7.883591837
	100

	9#
	监测值mg/L
	1.74
	46
	27.1
	14
	195
	19.1
	33.9
	336.84

	
	毫克当量mEq/L
	0.044615385
	2
	1.355
	1.166666667
	3.196721311
	0.538028169
	0.70625
	9.007281532

	
	毫克当量百分比%
	0.495325748
	22.20425767
	15.04338457
	12.95248364
	35.49041184
	5.973258048
	7.840878488
	100

	10#
	监测值mg/L
	1.22
	53.3
	29.9
	18.4
	244
	23.6
	40.6
	411.02

	
	毫克当量mEq/L
	0.031282051
	2.317391304
	1.495
	1.533333333
	4
	0.664788732
	0.845833333
	10.88762875

	
	毫克当量百分比%
	0.287317395
	21.28462824
	13.7311809
	14.08326246
	36.73894555
	6.105909261
	7.768756195
	100


根据统计结果，项目所在区域地下水化学类型主要为Na+—HCO3-型水。
对阴阳离子平衡关系进行检测可采用以下公式进行计算：
[image: ]
其中：mc为阳离子当量，ma为阴离子当量
      m=质量浓度/分子量*离子价
对于一份监测报告，E小于等于5%可以认为监测报告数据更加准确。项目区现状地下水监测数据阴阳离子平衡计算成果见表3-11。由分析结果可知，所以监测点阴阳离子平衡E值均在5%以内，故认为监测数据准确。


表3-11   阴阳离子平衡关系计算成果表
	离子类别
	离子当量
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#
	8#
	9#
	10#

	阳离子
	k+
	0.038461538
	0.036153846
	0.032564103
	0.031538462
	0.041282051
	0.046153846
	0.039230769
	0.027435897
	0.044615385
	0.031282051

	
	Na+
	1.530434783
	1.882608696
	1.869565217
	1.895652174
	1.473913043
	1.452173913
	1.42173913
	1.913043478
	2
	2.317391304

	
	Ca2+
	1.35
	1.415
	1.475
	1.4
	1.465
	1.455
	1.405
	1.49
	1.355
	1.495

	
	Mg2+
	1.316666667
	1.208333333
	1.483333333
	1.583333333
	1.383333333
	1.05
	0.9
	0.958333333
	1.166666667
	1.533333333

	
	小计
	4.235562988
	4.542095875
	4.860462653
	4.910523969
	4.363528428
	4.003327759
	3.7659699
	4.388812709
	4.566282051
	5.377006689

	阴离子
	HCO3-
	3.360655738
	3.606557377
	3.803278689
	3.573770492
	3.213114754
	2.983606557
	2.786885246
	3.114754098
	3.196721311
	4

	
	Cl-
	0.414084507
	0.456338028
	0.554929577
	0.608450704
	0.509859155
	0.490140845
	0.430985915
	0.529577465
	0.538028169
	0.664788732

	
	SO42-
	0.55625
	0.629166667
	0.720833333
	0.766666667
	0.647916667
	0.622916667
	0.570833333
	0.6875
	0.70625
	0.845833333

	
	小计
	4.330990245
	4.692062072
	5.079041599
	4.948887863
	4.370890576
	4.096664069
	3.788704495
	4.331831563
	4.44099948
	5.510622066

	合计
	8.566553232
	9.234157947
	9.939504253
	9.859411831
	8.734419004
	8.099991828
	7.554674394
	8.720644272
	9.007281532
	10.88762875

	阴阳离子差
	-0.095427257
	-0.149966197
	-0.218578946
	-0.038363894
	0.007362148
	-0.09333631
	-0.022734595
	0.056981146
	0.125282571
	0.133615377

	E值
	-1.113951602
	-1.624037596
	-2.199093038
	-0.389109356
	0.084288922
	-1.152301285
	-0.300934149
	0.653405231
	1.390903241
	1.227222013


根据监测结果可知，所有监测点位监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。采用舒卡列夫方法计算可知，区域地下水化学类型主要为Na+—HCO3-型水。
六、土壤环境质量现状
本项目对历史遗留废弃矿山进行生态修复，工程内容为地质安全隐患治理、地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程等生态重建措施，不涉及一般工业固废外运和填埋。为调查土壤环境质量现状，本项目设置十个监测点，对土壤质量进行采样监测。其中2#为非煤矸石堆积地块，7#~9#为煤矸石堆积面积较大、堆高较高的地块，其他为现状堆积煤矸石的非煤矿山地块。
（1） 监测点位：
1#滴道河流域CT2303042017001039001；
2#滴道河流域CT2303042016000023002；
3#凤山河流域ZJ2303052021008001；
4#小黄泥河流域2300000715937001；
5#裴德河流域CT2303822016000150001；
6#城子河流域CT2303062016000006001；
7#小黄泥河流域C2300002009081120033822001；
8#牤牛河流域CT2303072017002061002；
9#滴道河流域CT2303042017001030003；
10#黄泥河流域CT2303212016000065001，各地块内设置一个柱状样一个表层样，地块外一个表层样。柱状点采样深度（m）：0.5、1.0、2.0；表层样点在0~0.2m取样。
（2）监测因子：pH（农用地监测因子）、锌（农用地监测因子）、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共计47项。
（3）监测频次：1次
（4）评价方法
土壤重金属评价采用单因子质量指数法进行评价。
单因子质量指数法进行评价公式如下：


式中：Pi――土壤污染物的质量指数，质量指数大于1，说明土壤已受到污染物的污染；
Ci――土壤中污染物的含量，mg/kg；
Si――土壤质量标准，mg/kg
（5）评价标准
图斑内采样点土壤质量现状评价采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他用地风险筛选值，图斑外采样点土壤质量现状评价采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他用地风险筛选值。
（6）监测结果
表3-12  土壤检测结果表
	检测点位
	汞
	砷
	铜
	镍
	铅
	镉
	锌
	六价铬

	
	mg/
kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	1#滴道河流域地块外 0.2m
	0.022 
	8.06 
	10 
	16 
	17.7 
	0.05 
	34 
	ND

	1#滴道河流域地块内 0.2m
	0.021 
	9.69 
	20 
	23 
	28.2 
	0.08 
	77 
	ND

	1#滴道河流域地块内 0.5m
	0.021 
	6.87 
	10 
	17 
	18.1 
	0.05 
	34 
	ND

	1#滴道河流域地块内 1.0m
	0.026 
	10.7 
	20 
	22 
	28.1 
	0.09 
	84 
	ND

	1#滴道河流域地块内 2.0m
	0.023 
	10.8 
	22 
	25 
	28.9 
	0.09 
	81 
	ND

	2#滴道河流域地块外 0.2m
	0.021 
	7.56 
	13 
	19 
	21.4 
	0.10 
	44 
	ND

	2#滴道河流域地块内 0.2m
	0.024 
	9.94 
	21 
	22 
	29.4 
	0.09 
	81 
	ND

	2#滴道河流域地块内 0.5m
	0.022 
	6.80 
	12 
	16 
	18.5 
	0.08 
	38 
	ND

	2#滴道河流域地块内 1.0m
	0.021 
	8.27 
	17 
	16 
	31.2 
	0.18 
	90 
	ND

	2#滴道河流域
地块内 2.0m
	0.024 
	9.98 
	20 
	22 
	27.3 
	0.08 
	81 
	ND

	3#凤山河流域地块外 0.2m
	0.021 
	7.53 
	11 
	18 
	17.4 
	0.07 
	37 
	ND

	3#凤山河流域地块内 0.2m
	0.021 
	7.81 
	19 
	16 
	30.9 
	0.18 
	87 
	ND

	3#凤山河流域地块内 0.5m
	0.065 
	6.65 
	16 
	15 
	30.8 
	0.19 
	91 
	ND

	3#凤山河流域
地块内 1.0m
	0.024 
	10.5 
	27 
	29 
	31.7 
	0.29 
	77 
	ND

	3#凤山河流域地块内 2.0m
	0.025 
	9.09 
	20 
	23 
	28.7 
	0.09 
	82 
	ND

	4#小黄泥河流域地块外 0.2m
	0.042 
	7.12 
	10 
	17 
	18.2 
	0.05 
	36 
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 0.2m
	0.043 
	7.90 
	15 
	14 
	29.8 
	0.16 
	91 
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 0.5m
	0.048 
	7.89 
	16 
	15 
	31.8 
	0.18 
	88 
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 1.0m
	0.045 
	7.63 
	15 
	14 
	30.6 
	0.20 
	90 
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 2.0m
	0.043 
	7.77 
	14 
	15 
	31.3 
	0.20 
	104 
	ND

	5#裴德河流域地块外 0.2m
	0.044 
	11.6 
	28 
	32 
	33.0 
	0.08 
	87 
	ND

	5#裴德河流域地块内 0.2m
	0.042 
	9.09 
	10 
	21 
	18.9 
	0.05 
	42 
	ND

	5#裴德河流域地块内 0.5m
	0.065 
	11.8 
	28 
	29 
	41.6 
	0.37 
	143 
	ND

	5#裴德河流域
地块内 1.0m
	0.045 
	13.4 
	27 
	33 
	35.6 
	0.10 
	85 
	ND

	5#裴德河流域地块内 2.0m
	0.043 
	12.8 
	30 
	32 
	44.5 
	0.36 
	118 
	ND

	6#城子河流域地块外 0.2m
	0.053 
	12.2 
	26 
	30 
	31.9 
	0.09 
	86 
	ND

	6#城子河流域地块内 0.2m
	0.045 
	8.57 
	11 
	22 
	18.9 
	0.07 
	45 
	ND

	6#城子河流域地块内 0.5m
	0.077 
	13.1 
	27 
	33 
	30.0 
	0.08 
	88 
	ND

	6#城子河流域地块内 1.0m
	0.045 
	11.4 
	26 
	30 
	33.7 
	0.10 
	86 
	ND

	6#城子河流域地块内 2.0m
	0.044 
	13.9 
	27 
	32 
	30.6 
	0.11 
	88 
	ND

	7#小黄泥河流域地块外 0.2m
	0.043 
	9.94 
	11 
	23 
	19.5 
	0.08 
	48 
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 0.2m
	0.044 
	13.3 
	27 
	32 
	49.7 
	0.28 
	135 
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 0.5m
	0.043 
	11.4 
	24 
	29 
	34.7 
	0.10 
	82 
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 1.0m
	0.042 
	11.3 
	25 
	31 
	33.8 
	0.09 
	85 
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 2.0m
	0.042 
	12.4 
	25 
	31 
	32.9 
	0.08 
	82 
	ND

	8#牤牛河流域地块外 0.2m
	0.042 
	9.30 
	10 
	20 
	18.2 
	0.06 
	42 
	ND

	8#牤牛河流域地块内 0.2m
	0.043 
	12.4 
	28 
	30 
	43.2 
	0.39 
	140 
	ND

	8#牤牛河流域地块内 0.5m
	0.047 
	12.4 
	25 
	31 
	35.5 
	0.10 
	84 
	ND

	8#牤牛河流域地块内 1.0m
	0.043 
	12.9 
	26 
	31 
	34.8 
	0.13 
	81 
	ND

	8#牤牛河流域地块内 2.0m
	0.044 
	13.5 
	25 
	31 
	36.8 
	0.09 
	80 
	ND

	9#滴道河流域地块外 0.2m
	0.046 
	8.37 
	10 
	21 
	19.9 
	0.06 
	43 
	ND

	9#滴道河流域地块内 0.2m
	0.045 
	11.3 
	26 
	28 
	43.8 
	0.32 
	144 
	ND

	9#滴道河流域
地块内 0.5m
	0.044 
	11.6 
	25 
	30 
	32.4 
	0.08 
	82 
	ND

	9#滴道河流域
地块内 1.0m
	0.044 
	11.7 
	26 
	29 
	31.1 
	0.11 
	90 
	ND

	9#滴道河流域地块内 2.0m
	0.043 
	12.4 
	27 
	32 
	44.2 
	0.30 
	134 
	ND

	10#黄泥河流域地块外 0.2m
	0.042 
	8.68 
	10 
	20 
	21.0 
	0.07 
	46 
	ND

	10#黄泥河流域地块内 0.2m
	0.044 
	13.3 
	27 
	32 
	44.5 
	0.36 
	131 
	ND

	10#黄泥河流域地块内 0.5m
	0.046 
	11.2 
	25 
	29 
	31.4 
	0.10 
	90 
	ND

	10#黄泥河流域地块内 1.0m
	0.046 
	12.1 
	25 
	32 
	44.2 
	0.11 
	81 
	ND

	10#黄泥河流域地块内 2.0m
	0.044 
	11.7 
	25 
	30 
	31.6 
	0.10 
	82 
	ND

	检测点位
	苯胺
	2-氯苯酚
	硝基苯
	萘
	苯并(a)
蒽
	䓛
	苯并(b)
荧蒽

	
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	1#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域
地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域
地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	检测点位
	苯并(k)荧蒽
	苯并(a)芘
	茚并
(1,2,3-c,d)芘
	二苯并
(a,h)蒽
	氯甲烷
	氯乙烯

	
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	μg/kg
	μg/kg

	1#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域
地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域
地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	检测点位
	1, 1-二氯乙烯
	二氯甲烷
	反-1,2-二
氯乙烯
	1, 1-二氯乙烷
	顺-1,2-二
氯乙烯
	氯仿

	
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg

	1#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 1.0m
	ND
	12.4 
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域
地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 0.2m
	ND
	24.7 
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 0.5m
	ND
	20.0 
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	14.3 
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	13.4 
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	19.7 
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	13.7 
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域
地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	检测点位
	1, 1, 1-三氯乙烷
	四氯化碳
	苯
	1,2-二氯
乙烷
	三氯乙烯
	1,2-二氯
丙烷
	甲苯

	
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg

	1#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域
地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	12.7 
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	9.5 
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	7.2 
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	5.8 
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域
地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	检测点位
	1, 1,2-三
氯乙烷
	四氯乙烯
	氯苯
	1, 1, 1,2-
四氯乙烷
	乙苯
	间,对-二甲苯
	邻二甲苯

	
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg

	1#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1#滴道河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#滴道河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	15.0 
	8.3 

	2#滴道河流域
地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#凤山河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#小黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	11.6 
	ND

	5#裴德河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#裴德河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#城子河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	7#小黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	8#牤牛河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域
地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	9#滴道河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	10#黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	检测点位
	苯乙烯
	1, 1,2,2-四氯乙烷
	1,2,3-三氯
丙烷
	1,4-二氯苯
	1,2-二氯苯
	pH

	
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	μg/kg
	无量纲

	1#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.45 

	1#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.75 

	1#滴道河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.57 

	1#滴道河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.96 

	1#滴道河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.42 

	2#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.08 

	2#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.78 

	2#滴道河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.99 

	2#滴道河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.77 

	2#滴道河流域
地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.21 

	3#凤山河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.74 

	3#凤山河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.03 

	3#凤山河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.08 

	3#凤山河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.50 

	3#凤山河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.78 

	4#小黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.51 

	4#小黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.90 

	4#小黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.74 

	4#小黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.42 

	4#小黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.44 

	5#裴德河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.61 

	5#裴德河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.40 

	5#裴德河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.78 

	5#裴德河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.25 

	5#裴德河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.55 

	6#城子河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.85 

	6#城子河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.53 

	6#城子河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.21 

	6#城子河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.61 

	6#城子河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.93 

	7#小黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.52 

	7#小黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.97 

	7#小黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.43 

	7#小黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.50 

	7#小黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.89 

	8#牤牛河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.16 

	8#牤牛河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.03 

	8#牤牛河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.92 

	8#牤牛河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.81 

	8#牤牛河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.40 

	9#滴道河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.54 

	9#滴道河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.61 

	9#滴道河流域
地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.67 

	9#滴道河流域
地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.86 

	9#滴道河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.30 

	10#黄泥河流域地块外 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.69 

	10#黄泥河流域地块内 0.2m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.61 

	10#黄泥河流域地块内 0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	8.09 

	10#黄泥河流域地块内 1.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.53 

	10#黄泥河流域地块内 2.0m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.64 


表3-13  土壤现状评价结果表
	检测点位
	汞
	砷
	铜
	镍
	铅
	镉
	锌
	六价铬

	1#滴道河流域地块外 0.2m
	0.009
	0.267
	0.10
	0.160
	0.148
	0.167
	0.136
	/

	1#滴道河流域地块内 0.2m
	0.001
	0.162
	0.001
	0.026
	0.035
	0.001
	0.257
	/

	1#滴道河流域地块内 0.5m
	0.001
	0.115
	0.001
	0.019
	0.023
	0.001
	0.113
	/

	1#滴道河流域地块内 1.0m
	0.001
	0.178
	0.001
	0.024
	0.035
	0.001
	0.280
	/

	1#滴道河流域地块内 2.0m
	0.001
	0.180
	0.001
	0.028
	0.036
	0.001
	0.324
	/

	2#滴道河流域地块外 0.2m
	0.006
	0.302
	0.130
	0.100
	0.126
	0.167
	0.147
	/

	2#滴道河流域地块内 0.2m
	0.001
	0.166
	0.001
	0.024
	0.037
	0.001
	0.270
	/

	2#滴道河流域地块内 0.5m
	0.001
	0.113
	0.001
	0.018
	0.023
	0.001
	0.127
	/

	2#滴道河流域地块内 1.0m
	0.001
	0.138
	0.001
	0.018
	0.039
	0.003
	0.300
	/

	2#滴道河流域
地块内 2.0m
	0.001
	0.166
	0.001
	0.024
	0.034
	0.001
	0.270
	/

	3#凤山河流域地块外 0.2m
	0.006
	0.301
	0.110
	0.095
	0.102
	0.117
	0.123
	/

	3#凤山河流域地块内 0.2m
	0.001
	0.130
	0.001
	0.018
	0.039
	0.003
	0.290
	/

	3#凤山河流域地块内 0.5m
	0.002
	0.111
	0.001
	0.017
	0.039
	0.003
	0.303
	/

	3#凤山河流域
地块内 1.0m
	0.001
	0.175
	0.002
	0.032
	0.040
	0.004
	0.308
	/

	3#凤山河流域地块内 2.0m
	0.001
	0.152
	0.001
	0.026
	0.036
	0.001
	0.273
	/

	4#小黄泥河流域地块外 0.2m
	0.012
	0.285
	0.100
	0.057
	0.107
	0.083
	0.120
	/

	4#小黄泥河流域地块内 0.2m
	0.001
	0.132
	0.001
	0.016
	0.037
	0.002
	0.303
	/

	4#小黄泥河流域地块内 0.5m
	0.001
	0.132
	0.001
	0.017
	0.040
	0.003
	0.293
	/

	4#小黄泥河流域地块内 1.0m
	0.001
	0.127
	0.001
	0.016
	0.038
	0.003
	0.360
	/

	4#小黄泥河流域地块内 2.0m
	0.001
	0.130
	0.001
	0.017
	0.039
	0.003
	0.416
	/

	5#裴德河流域地块外 0.2m
	0.013 
	0.464 
	0.280 
	0.168 
	0.194 
	0.133 
	0.013 
	/

	5#裴德河流域地块内 0.2m
	0.001
	0.152
	0.001
	0.023
	0.024
	0.001
	0.168
	/

	5#裴德河流域地块内 0.5m
	0.002
	0.197
	0.002
	0.032
	0.052
	0.006
	0.477
	/

	5#裴德河流域
地块内 1.0m
	0.001
	0.223
	0.002
	0.037
	0.045
	0.002
	0.283
	/

	5#裴德河流域地块内 2.0m
	0.001
	0.213
	0.002
	0.036
	0.056
	0.006
	0.393
	/

	6#城子河流域地块外 0.2m
	0.016 
	0.488 
	0.260 
	0.158 
	0.188 
	0.150 
	0.287 
	/

	6#城子河流域地块内 0.2m
	0.001
	0.143
	0.001
	0.024
	0.024
	0.001
	0.150
	/

	6#城子河流域地块内 0.5m
	0.002
	0.218
	0.002
	0.037
	0.038
	0.001
	0.293
	/

	6#城子河流域地块内 1.0m
	0.001
	0.190
	0.001
	0.033
	0.042
	0.002
	0.287
	/

	6#城子河流域地块内 2.0m
	0.001
	0.232
	0.002
	0.036
	0.038
	0.002
	0.293
	/

	7#小黄泥河流域地块外 0.2m
	0.013 
	0.398 
	0.110 
	0.121 
	0.115 
	0.133 
	0.160 
	/

	7#小黄泥河流域地块内 0.2m
	0.001
	0.222
	0.002
	0.036
	0.062
	0.004
	0.450
	/

	7#小黄泥河流域地块内 0.5m
	0.001
	0.190
	0.001
	0.032
	0.043
	0.002
	0.328
	/

	7#小黄泥河流域地块内 1.0m
	0.001
	0.188
	0.001
	0.034
	0.042
	0.001
	0.340
	/

	7#小黄泥河流域地块内 2.0m
	0.001
	0.207
	0.001
	0.034
	0.041
	0.001
	0.273
	/

	8#牤牛河流域地块外 0.2m
	0.012 
	0.372 
	0.100 
	0.105 
	0.107 
	0.100 
	0.140 
	/

	8#牤牛河流域地块内 0.2m
	0.001
	0.207
	0.002
	0.033
	0.054
	0.006
	0.467
	/

	8#牤牛河流域地块内 0.5m
	0.001
	0.207
	0.001
	0.034
	0.044
	0.002
	0.280
	/

	8#牤牛河流域地块内 1.0m
	0.001
	0.215
	0.001
	0.034
	0.044
	0.002
	0.270
	/

	8#牤牛河流域地块内 2.0m
	0.001
	0.225
	0.001
	0.034
	0.046
	0.001
	0.320
	/

	9#滴道河流域地块外 0.2m
	0.014 
	0.335 
	0.100 
	0.111 
	0.117 
	0.100 
	0.143 
	/

	9#滴道河流域地块内 0.2m
	0.001
	0.188
	0.001
	0.031
	0.055
	0.005
	0.480
	/

	9#滴道河流域
地块内 0.5m
	0.001
	0.193
	0.001
	0.033
	0.041
	0.001
	0.273
	/

	9#滴道河流域
地块内 1.0m
	0.001
	0.195
	0.001
	0.032
	0.039
	0.002
	0.300
	/

	9#滴道河流域地块内 2.0m
	0.001
	0.207
	0.002
	0.036
	0.055
	0.005
	0.447
	/

	10#黄泥河流域地块外 0.2m
	0.012 
	0.347 
	0.100 
	0.105 
	0.124 
	0.117 
	0.153 
	/

	10#黄泥河流域地块内 0.2m
	0.001
	0.222
	0.002
	0.036
	0.056
	0.006
	0.437
	/

	10#黄泥河流域地块内 0.5m
	0.001
	0.187
	0.001
	0.032
	0.039
	0.002
	0.300
	/

	10#黄泥河流域地块内 1.0m
	0.001
	0.202
	0.001
	0.036
	0.055
	0.002
	0.270
	/

	10#黄泥河流域地块内 2.0m
	0.001
	0.195
	0.001
	0.033
	0.040
	0.002
	0.273
	/

	注：表格中地块内重金属标准指数为GB36600标准指数，地块外重金属标准指数为GB15618标准指数


表3-14  土壤现状评价结果表（续）
	检测点位
	苯胺
	2-氯苯酚
	硝基苯
	萘
	苯并(a)
蒽
	䓛
	苯并(b)
荧蒽
	苯并(k)荧
蒽
	苯并(a)芘
	茚并
(1,2,3-c,d)芘
	二苯并
(a,h)蒽
	氯甲烷
	氯乙烯

	1#滴道河流域地块外0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1#滴道河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1#滴道河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1#滴道河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1#滴道河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域
地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域
地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域
地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域
地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域
地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


表3-15  土壤现状评价结果表（续）
	检测点位
	1, 1-二氯乙烯
	二氯甲烷
	反-1,2-二
氯乙烯
	1, 1-二氯乙烷
	顺-1,2-二
氯乙烯
	氯仿
	1, 1, 1-三
氯乙烷
	四氯化碳
	苯
	1,2-二氯
乙烷
	三氯乙烯
	1,2-二氯
丙烷
	甲苯

	1#滴道河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1#滴道河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1#滴道河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1#滴道河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1#滴道河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域地块内 1.0m
	/
	0.00002
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域
地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域地块内 0.2m
	/
	0.00004
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00254
	/
	/
	/

	3#凤山河流域地块内 0.5m
	/
	0.00003
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0019
	/
	/
	/

	3#凤山河流域
地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块外0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块内0.2m
	/
	0.00002
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00144
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块内0.5m
	/
	0.00002
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00116
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块内1.0m
	/
	0.00003
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块内2.0m
	/
	0.00002
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域
地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块外0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块内0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块内0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块内1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块内2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域
地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域
地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块外0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块内0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块内0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块内1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块内2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


表3-16  土壤现状评价结果表（续）
	检测点位
	1, 1,2-三
氯乙烷
	四氯乙烯
	氯苯
	1, 1, 1,2-
四氯乙烷
	乙苯
	间,对-二
甲苯
	邻二甲苯
	苯乙烯
	1, 1,2,2-四
氯乙烷
	1,2,3-三氯
丙烷
	1,4-二氯苯
	1,2-二氯苯

	1#滴道河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1#滴道河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1#滴道河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1#滴道河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1#滴道河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	0.000026
	0.000013

	/
	/
	/
	/
	/

	2#滴道河流域
地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域
地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3#凤山河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块外0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块内0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块内0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块内1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4#小黄泥河流域地块内2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00002
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域
地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5#裴德河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6#城子河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块外0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块内0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块内1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7#小黄泥河流域地块内2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8#牤牛河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域地块外 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域地块内 0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域
地块内 0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域
地块内 1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9#滴道河流域地块内 2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块外0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块内0.2m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块内0.5m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块内1.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10#黄泥河流域地块内2.0m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


由监测数据可知，区域内土壤环境质量良好，图斑内采样点土壤污染物含量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他用地风险筛选值，图斑外采样点土壤污染物含量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他用地风险筛选值。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	项目区为历史遗留废弃矿山的生态修复，涉及煤矿、石墨矿、铁矿、建筑用石矿及相关废弃用地，为无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山。经过人为开采且矿山用地废弃后，改变了原有的地形地貌，造成土地压占、土地挖损、山体破损、岩石裸露、植被损毁、扬尘飘散等现象，随着时间推移，项目区及周边环境质量持续恶化。
综上，与项目有关的原有环境问题主要为生态环境破坏，对区域生态系统功能如水源涵养能力、动植物生存环境等带来负面影响。
[image: G:/鸡西示范工程/图片/鸡西市图集-黄/插图/0.2025新图集/插图第三删掉生态红线版/插图/插图1/3-5矿山地质环境问题分析-插图.jpg3-5矿山地质环境问题分析-插图]
图3-4 项目区历史遗留废弃矿山地质环境问题
一、矿山地质环境破坏
1.崩塌、滑坡及废物压占
矿山地质安全隐患主要体现为露天采石场高陡边坡稳定性差，部分边坡倾角超过60°，岩体节理发育、风化严重，遇强降雨易诱发滑塌；井工煤矿采空区分布广泛，地表出现不均匀沉降与裂缝，最大沉降量达1.2米，威胁周边农田与村屯安全；废弃矿井未封闭或封堵不严，存在人员坠落及地下水污染风险。
崩塌、滑坡、泥石流安全隐患：矿山开采过程中，尤其是露天开采和一些山坡地带的矿山，会破坏山体原有的稳定性。岩石破碎、边坡失稳等情况容易引发崩塌和滑坡。另一方面，矿山开采过程中产生的废渣、废石等如果随意堆放，也为泥石流的发生提供了物质来源。
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	图3-5 崩塌、滑坡地质灾害隐患图
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	图3-6 泥石流地质灾害隐患图


鸡西作为黑龙江省四大煤城之首，近百年的煤炭开采产生了大量废弃煤矸石。矸石的堆积不仅压占大量土地，还容易发生自燃、扬尘、坍塌、泥石流等灾害，对周边生态环境和居民生命财产安全构成威胁。矸石堆相关隐患见下图。
	[image: ]
	[image: 1704787320768]

	[image: 图片3]
	[image: 图片4]

	图3-7 矸石堆相关隐患图


2.地形地貌景观破坏
地形地貌景观的破坏主要是以往露天开采对原有地形地貌景观、山体及山体植被的破坏。露天采坑损毁土地类型主要为挖损，破坏程度为重度，严重破坏地形地貌，使得山体的整体性遭到破坏，原有植被也受到不同程度破坏，形成大量的裸土、裸岩，在相对低洼的矿坑和废石填满的山沟，采矿活动清除地表植被、挖毁原地貌、废石堆场的修建等，采矿区的地貌、地形被改变，破坏了矿区原有地貌景观。
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	图3-8 露天采场地貌景观破坏图


二、土地资源损毁
1.土地挖损及压占
项目区由于前期施工的交通运输、临时堆放、作业周转等活动，治理区历史遗留矿山四周，大量渣石和碎石堆积，或开采遗留的废弃设施，开采和开挖结束后未及时进行有效整治，造成历史遗留矿山地表大面积土地压占。由于地面覆盖物为砂石或开采设施，自然状态下植物种子无法落地生长。部分出露地表的浅薄土壤，由于表土被剥离，土壤中养分随时间推移而逐渐流失，缺乏植物生长营养成分，土壤肥力不足，使得场地不具备植物生长条件，因此无法进行开垦利用。场地植被无法自然恢复，亦难以进行人为开垦利用，造成遗留矿山周边土地资源严重占损浪费。
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	图3-9 土地损毁、压占问题图


    三、生态环境退化
1.黑土地退化
区内矿山表土被清除采矿后，留下矿渣，加上大型采矿设备的重压，使土壤坚硬、板结，有机质、养分与水分缺乏；露天和井工开采导致地下水位下降、土壤裂隙产生。土壤中的营养元素也随着裂隙、地表径流流入采空区或洼地，造成许多地方土壤养分短缺，土壤承载力下降，农作物产量减少，对自然灾害抵御能力有所下降，中低产田比重有所增加。此外，部分耕地受风力或水力侵蚀严重，其中水力作用侵蚀的区域主要分布在丘陵和漫滩台地地区。
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	图3-10 黑土地退化图


2.植被破坏
植被资源破坏区内多为煤矿、砂石类矿山，岩层厚，土层薄，山体地表覆盖主要为低矮灌木林地，受开挖开采活动影响，植被遭到严重破坏，山体破损边界碎石滑落堆积，掩埋周围植被，造成范围内植被破坏，部分地面受砂石堆积影响几乎变成无土层的裸地甚至裸岩地，植被资源严重退化。
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	图3-11 植被退化图


3.生物多样性受损
项目区砂石矿山开采过程中，废渣随意堆放、植被破坏、土壤污染与退化都严重影响着矿区动植物的生存，对生物多样性造成的破坏往往是不可逆的，严重破坏了保护区内动植物的栖息地，无法短期内自然恢复。生物多样性丧失后，虽然一些耐性物种能在矿地实现植物的自然定居，但形成的植被质量也通常是相对低劣的，因为废弃矿山土地土层贫瘠、生物活性差，受损的生态系统恢复非常缓慢，自身无法短期内自然恢复，矿山开采严重影响项目区生物多样性。
	[image: IMG_20220815_071303]
	[image: IMG_2567]

	[image: 1704853555554]
	[image: DJI_0120]

	图3-12 生物多样性受损问题图




	生态环境保护目标
	1、项目周边500m范围内大气环境保护目标如下。
表3-17   项目环境空气保护目标（二类区）
	序号
	图斑编号
	敏感目标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	方位
	最近距离/m

	1
	CT2303072017001092001
C2300002010071120070744005
ZJ2303072021023001
ZJ2303072021023002
ZJ2303072021023005
CT2303072016000048004/CT2303072016000150002
CT2303072016000150001
	麻山村
	居民
	环境空气质量
	二类区
	南侧
	15

	2
	ZJ2303072021045002
ZJ2303072021045004
ZJ2303072021045003/ZJ2303072021045001
	振兴村
土顶村
	
	
	
	西南
东北
	400
370

	3
	CT2303072017000065001
CT2303072016000045001
CT2303072016000046001
	土顶村
	
	
	
	南侧
	80

	4
	CT2303072016000047001
ZJ2303072021019001
ZJ2303052021009001/ZJ2303052021009002
CT2303052016000001002
	石磷村
	
	
	
	东南
	80

	5
	ZJ2303052021016001
ZJ2303052021024002
ZJ2303052021023002/ZJ2303052021023001
ZJ2303052021012002
	中北村
	
	
	
	南侧
	450

	6
	ZJ2303052021005004
ZJ2303052021022001
	凤山村
	
	
	
	西南
	255

	7
	ZJ2303052021011001
	平岗街道
	
	
	
	四周
	10

	8
	ZJ2303052021008001
ZJ2303052021008002
C2300002009081120033822001
C2300002009081120033822002
2300000830523009
C2300002009081120033822003
C2300002009081120033822005
ZJ2303032021009003
C2300002009081120033822004
C2300002010111120083747001
C2300002010111120083747002/C2300002010111120083747003
C2300002009061120024342002
CT2303032017001753001
C2300002009061120024342001
C2300002009061120024342004
2300000720394001
C2303002010087130072333002
2300000720394003/2300000720394004
2300000720394002
2300000720394005
CT2303032017001883001
CT2303032017001886001
C2303002010127130095539001
ZJ2303032021025001
ZJ2303032021025002
ZJ2303032021024001
CT2303032016000008002
CT2303032016000008003
CT2303032016000008004
CT2303032016000008005
CT2303032016000001001
CT2303032016000027001
CT2303032016000026001/CT2303032016000026002
C2303002010077120070331001
C2303002010077120070331003
CT2303032016000014001
CT2303032016000029001
CT2303032016000031001
CT2303032016000030001
CT2303032016000036001/CT2303032016000036002
CT2303032016000040001
C2300002010031120058561001
CT2303032016000034001
CT2303032016000028001
CT2303032016000025001
C2303002009037130008179001
CT2303032016000029002
CT2303032016000032001
CT2303032016000035001
CT2303032016000016001/CT2303032016000016001/CT2303032016000015001
2300000820009004
2300000820009002
CT2303032016000004001
2303000140005002/2303000140005003/2303000140005001
2300000820009011/C2300002010061120066876005/2300000820009006/C2300002010061120066876003/2300000820009008
CT2303032017001932001
ZJ2303032021009001
ZJ2303032021009002/ZJ2303032021009002
ZJ2303032021038001
C2300002010111120083747002
ZJ2303032021044001
2300000310978011
C2300002010061120066876006
C2300002010061120066876007
C2300002010061120066876008
C2300002010061120066876009
C2300002010061120066876011
C2300002010061120066876012
2300000310978003
ZJ2303032021045001
C2300002009051120017161002
ZJ2303032021026003
ZJ2303032021026002
ZJ2303032021028001
ZJ2303032021026005
ZJ2303032021026004
ZJ2303032021029002
ZJ2303032021027001
ZJ2303032021027003
CT2303032017000002004/CT2303032017000002003
CT2303032017000002002
CT2303032017000002005
C2300002015041120137994008
C2300002015041120137994004/C2300002015041120137994005/C2300002015041120137994007
C2300002015041120137994001
ZJ2303032021021001
CT2303032016000006001
ZJ2303032021019001
	长安屯
老九坑
永乐屯
长乐屯
恒山区
小恒山村
毛家村
新农屯
义安村
平安屯
	
	
	
	南侧
东侧
东侧
西侧
四周
东侧
南侧
北侧
西侧
东侧
	445
5
20
5
5
15
20
20
5
5

	9
	ZJ2303032021003001
	恒山区
	
	
	
	南侧
	260

	10
	CT2303032016000043001
	丰鲜村
靠山屯
	
	
	
	南侧
东南
	5
65

	11
	C2300002010091120076428001
	河北屯
	
	
	
	东/西
	2

	12
	CT2303032016000048001/CT2303032017001879001/CT2303032017001927001/CT2303032017001929001
CT2303032017001881001
	薛家村
	
	
	
	西/南
	10

	13
	CT2303032017000022001
	高鲜屯
	
	
	
	东侧
	380

	14
	CT2303212016000160001
	鸡冠山屯
	
	
	
	东/西南
	50

	15
	CT2303212016000081004
	鸡东东屯
	
	
	
	北/东/南
	45

	16
	ZJ2303212021012001
ZJ2303212021013001
	太阳村
哈达镇
杏花矿家属区
	
	
	
	南侧
北侧
南侧
	55
40
15

	17
	ZJ2303062021016001
ZJ2303062021011001
	三号井
	
	
	
	西侧
	385

	18
	CT2303062017001031001
	普山村
	
	
	
	东侧
	400

	
	CT2303212017001032001
	
	
	
	
	
	

	19
	CT2303212017001944001
C2300002009071120030696001
CT2303212017001033002
CT2303212016000207001
CT2303212016000208001
C2300002009071120030696001
	普山村
沟里小屯
	
	
	
	西侧
西南
	30
70

	20
	CT2303212016000003002
CT2303212016000003001
	青山村
	
	
	
	北侧
	170

	21
	C2300002010061120066874009
	保河村
	
	
	
	东侧
	5

	22
	CT2303212016000020001
CT2303212016000019001
	东海矿家属区
	
	
	
	西南
	440

	23
	ZJ2303212021014001
ZJ2303212021017001
	群英四队
8510农场
中兴屯
昌盛屯
	
	
	
	东北
北侧
东侧
西南
	335
270
325
390

	24
	CT2303212016000183001
	永安村
安北屯
	
	
	
	北侧
东侧
	190
185

	25
	ZJ2303812021014001
	八五四农场六队
	
	
	
	东侧
	20

	26
	ZJ2303812021008001
	胜利村
	
	
	
	东北
	160

	27
	ZJ2303812021002001
	东诚镇
	
	
	
	东侧
	225

	28
	ZJ2303812021013001
	朝阳村
	
	
	
	北侧
	375

	29
	C2303002009067120025818001
	柳毛村
柳毛一组
	
	
	
	东侧
南侧
	370
380

	30
	CT2303822016000157001
2300000615836006
2300000615836007
C2300002011037120109217001/C2300002011037120109217002
CT2303822017001037002
CT2303822017001037001
CT2303822017001037003
	金银库二组
金银库村
	
	
	
	西南
东侧
	350
60

	31
	CT2303822017000038002
	勤农七队
	
	
	
	西侧
	340

	32
	C2303002010057130072243001
	八五一一农场九队
	
	
	
	南侧
	220

	33
	2300000710146001
	良种场村
	
	
	
	西侧
	455

	34
	CT2303822016000148003
	新忠三组
新忠七组
	
	
	
	西侧
东北
	60
455

	35
	CT2303822016000150001
	新忠七组
	
	
	
	南侧
	435

	36
	C2300002009047120014186002
	水库村
	
	
	
	南侧
	75

	37
	CT2303212016000047001
	联南屯
	
	
	
	东南
	425

	38
	CT2303052016000045001
	河口村
	
	
	
	北侧
	25

	39
	2303000010022005
ZJ2303072021030002
2303000010022004
2303000010022002
CT2303072016000098001
CT2303072017002067001
CT2303072016000119001
CT2303072017000012002
ZJ2303072021005001/5003/2303009315017001/CT2303072016000025004/25005
CT2303072016000025003
CT2303072017002071002/CT2303072017002071001
CT2303072016000097001
CT2303072016000071001/CT2303072017002067001
CT2303072017002068002
CT2303072017002070001
ZJ2303072021053002
CT2303072016000025001
ZJ2303072021054001
CT2303072016000159001
CT2303072016000147001/CT2303072016000146002
CT2303072017000004001
CT2303072017000031003
CT2303072017002069001
CT2303072016000027001
CT2303072016000146001
ZJ2303072021009001
ZJ2303072021009001
CT2303072016000174001
2303009910003001
2303009910003002
2303009910003003
2303009910003004/2303009910003005
	龙山村
	
	
	
	东侧
	135

	40
	CT2303072017000087001
CT2303072016000161001
	小云山村
	
	
	
	南侧
	10

	41
	ZJ2303072021020001
	吉祥村
	
	
	
	南侧
	215

	42
	CT2303072016000033002
ZJ2303072021026001
ZJ2303072021027001
ZJ2303072021027002
ZJ2303072021028001
ZJ2303072021055001
ZJ2303072021062001
CT2303072017002072001
ZJ2303072021059002
	龙山村
	
	
	
	西北
	485

	43
	C2300002009031120007690003
C2300002010071120070741003
ZJ2303072021004001
C2300002009031120007690002
	后东新村
	
	
	
	北侧
	50

	44
	C2300002010021120055729002
C2300002010021120055729003
	后东新村
	
	
	
	西南
	430

	45
	ZJ2303042021023001
	小苇子沟屯
	
	
	
	东北
	280

	46
	ZJ2303042021003001
2300000720412002
2300000720412006
2300000720412009
2300000720412013
2300000720412013
2300000720412014
2300000720412008
2300000720412012
CT2303042017001938001
2300000720412011
	平安五队
平安四队
	
	
	
	西北
北侧
	340
325

	47
	CT2303042017002086001
CT2303042017002087008
CT2303042017002087007
CT2303042017002087009
CT2303042017002087011
CT2303042017002087006
CT2303042017002087010
CT2303042017002087002
CT2303042017002087004
CT2303042017002087005
	种畜场
	
	
	
	东侧
	275

	48
	C2300002010071120069806004
CT2303042016000028006
CT2303042016000028005
CT2303042016000028008
	新风村
	
	
	
	东南
	60

	49
	CT2303042017001677001
ZJ2303042021028001
	河西屯
大通沟村
	
	
	
	东北
西侧/北侧
	335
30

	50
	CT2303072016000057001
CT2303072017000123001
CT2303072017000123002
CT2303072016000125001
	石墨屯
麻山区
	
	
	
	东侧
南侧
	50
290

	51
	CT2303072016000108001
CT2303072017002061002/CT2303072017002061003/2300000520856009/CT2303072017002061001
CT2303072016000048001
CT2303072017000081001
CT2303072016000126001/CT2303072017001942001
CT2303072016000048002
	麻山乡
	
	
	
	东侧
	445

	52
	2300000140060013
2300000140060001
2300000140060004
2300000140060006
2300000140060010
CT2303072016000172001
CT2303072016000172002
2303002303072001/2303002303072002/2303002303072003
CT2303072016000019001/CT2303072016000019002
2303000140025001
CT2303072017000008001
CT2303072016000170001
CT2303072016000171001
	岭南村
	
	
	
	东侧
	305

	53
	CT2303072016000061001
2303000010022008
2303000010022006/2303000010022007
	和平村
	
	
	
	东侧
	175

	54
	CT2303042016000022001
	兴盛屯
	
	
	
	西南
	145

	55
	ZJ2303042021026001
	永台村
靠山屯
	
	
	
	西南
东南
	360
435

	56
	ZJ2303042021004001
C2300002009071120029028005/C2300002009071120029028001/C2300002009071120029028003
ZJ2303042021020001
C2300002010071120069805010
C2300002010071120069805013
C2300002009121120050545010/5012/C2300002010071120069805004/5007/5012
C2300002010071120069805005
C2300002009121120050545013
C2300002009121120050545006
CT2303042017001035002
C2300002010071120069805001
C2300002010071120069805003/CT2303042017001036001/CT2303042017001036003
	金铁村
矿里街道
	
	
	
	北侧
西南
	65
375

	57
	CT2303042017000199001
CT2303042017000209001
ZJ2303042021030001
C2300002010111120083389001
C2300002010021120055731002
ZJ2303042021022001
C2300002010021120055731004
C2300002009111120046097001
CT2303042016000019001
CT2303042016000018001
CT2303042016000015001
CT2303042016000015002/CT2303042016000015001
CT2303042016000015002/CT2303042016000001001
CT2303042016000015002
CT2303042016000015002
CT2303042016000015002
CT2303042016000015002
CT2303042016000015002
CT2303042016000015002
	荣兴屯
荣丰六队
荣发屯
荣丰一队
暖泉村
荣丰村
	
	
	
	西南
东南
北侧
北侧
南侧
西侧
	135
10
190
205
5
195

	58
	C2300002010091120076426002/C2300002010091120076426001
	利民屯
	
	
	
	北侧
	235

	59
	CT2303212016000190001
	太平村
	
	
	
	东侧
	135

	60
	ZJ2303212021009001
C2300002010091120074559003
C2300002012111120127642001
C2300002010091120074559003
	运镇处
	
	
	
	东侧
	10

	61
	ZJ2303212021008001
CT2303212016000186002
	兴农镇
	
	
	
	南侧/东侧
	25

	62
	ZJ2303212021007001
C2300002009091120037365011
ZJ2303212021006001
	兴农镇
	
	
	
	西北
	480

	63
	ZJ2303212021004001
ZJ2303212021001001
ZJ2303212021002001
ZJ2303212021003001
	煤矿家属区
兴林村
	
	
	
	西侧
北侧
	1
480

	64
	CT2303062016000071001
2303009410034001
	北沟屯
	
	
	
	东侧
	370

	65
	CT2303062016000009001/CT2303062016000009002
CT2303062016000007001
2303000140015004
CT2303062016000068001
CT2303062016000067001
CT2303062016000065001
ZJ2303062021002001
CT2303062016000006001/CT2303062016000006002
CT2303062016000004001
CT2303062016000004002
CT2303062016000003001
CT2303062016000005001
2300000140069001
ZJ2303062021002001
	城海村
西沟屯
	
	
	
	西侧
北侧
	325
400

	66
	CT2303062016000025001
CT2303062016000070001
CT2303062016000069001
CT2303062016000019003
	小东沟屯
城东一队
	
	
	
	东侧
西侧
	40
315

	67
	CT2303062016000072001
	大顶子屯
	
	
	
	东南
	300

	68
	CT2303062016000024001
CT2303062016000073001
CT2303062016000073001
	新丰屯
大顶子屯
	
	
	
	东侧
北侧
	40
360

	69
	ZJ2303062021020001
	双锋屯
新丰屯
	
	
	
	东北
西北
	305
220

	70
	ZJ2303062021008001
	正阳村
有余屯
	
	
	
	东侧
西侧
	480
255

	71
	CT2303062017000055001
	龙山屯
	
	
	
	北侧
	365

	
	CT2303062017000055001
	
	
	
	
	
	

	72
	C2300002010061120066879007
C2300002010061120066879010
	张家六队
	
	
	
	东北
	195

	73
	ZJ2303212021020001
	荣华村
	
	
	
	北/西/南
	10

	74
	2303000140007001
2303000140007002
	兴开村
	
	
	
	西侧
	115

	75
	CT2303042017001041001
	粮食局畜牧场
	
	
	
	北侧
	450

	76
	ZJ2303072021056001
CT2303072016000003001/CT2303072016000059001
CT2303072016000004001/CT2303072016000004002/CT2303072016000004003
ZJ2303072021043001
ZJ2303072021043002
CT2303072016000060001
ZJ2303072021017002/CT2303072016000051001
ZJ2303072021017001
ZJ2303072021017003
ZJ2303072021017004
ZJ2303072021018001
ZJ2303072021057001
CT2303072016000044001
CT2303072016000153001
CT2303072016000153002
CT2303072016000155001
	共荣村
	
	
	
	四周
	60

	77
	ZJ2303042021014001
ZJ2303042021012001
ZJ2303042021016001
	守山村
	
	
	
	东北
	225

	78
	CT2303042017001030001
CT2303042017001030003
CT2303042017001936001
C2300002009041120010434001/C2300002009041120010434002
CT2303042017001937001
	河东村
公路西侧某村
	
	
	
	北侧
西侧
	140
100

	79
	CT2303052016000055001
	梨树区
	
	
	
	西北
	320

	80
	ZJ2303032021002001
	致富屯
	
	
	
	东侧/南侧
	90

	81
	ZJ2303032021030002
ZJ2303032021007006
ZJ2303032021007005/ZJ2303032021007001
ZJ2303032021007003/ZJ2303032021007002
ZJ2303032021030001
	姜家沟屯
东山屯
二道河子
	
	
	
	南侧
西侧
北侧
	50
185
355

	82
	ZJ2303032021037001
	艳东六队
	
	
	
	东侧
	280

	
	C2300002010061120066879001
	
	
	
	
	
	

	83
	CT2303032016000007002
	裕山屯
	
	
	
	西南
	150

	84
	ZJ2303032021010001
ZJ2303032021013001
ZJ2303032021006005
ZJ2303032021008001
ZJ2303032021016001
	长胜三组
长胜四组
长胜村
	
	
	
	南侧
东侧
南侧
	255
355
105

	85
	ZJ2303032021032002/ZJ2303032021032003
ZJ2303032021034002
ZJ2303032021040001
ZJ2303032021036001
ZJ2303032021033001
C2300002010111120083609004
C2300002010111120083609003
C2300002010111120083609001
C2300002010111120083609002
	暖泉屯
艳胜村
艳胜村西北某村
	
	
	
	西侧
东侧/北侧
北侧
	195
5
80

	86
	ZJ2303032021031001
	富裕屯
	
	
	
	西北
	320

	87
	ZJ2303032021039001
	艳东村
解放新区
东胜屯
水库屯
	
	
	
	西侧
南侧
东北
东侧
	10
150
350
340

	88
	2300000715937001
	裕丰村
	
	
	
	西南
	180


表3-18 项目环境空气保护目标（一类区）
	序号
	名称
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对方位
	最近地块距离/m

	1
	九龙沟自然保护区
	环境空气质量
	自然保护区
	一类区
	西北
	770

	2
	麒麟山地质公园
	环境空气质量
	地质公园
	一类区
	北侧
	30

	3
	哈达河风景名胜区
	环境空气质量
	风景名胜区
	一类区
	北侧
	260

	4
	黑龙江凤凰山国家级自然保护区
	环境空气质量
	自然保护区
	一类区
	西侧
	368

	5
	黑龙江东方红国家级自然保护区
	环境空气质量
	自然保护区
	一类区
	东北侧
	5

	6
	黑龙江虎林东方红东北虎重要栖息地
	环境空气质量
	自然保护区
	一类区
	东北侧
	5

	7
	凤凰山省级森林公园
	环境空气质量
	森林公园
	一类区
	位于
	/

	8
	卧龙湖省级森林公园
	环境空气质量
	森林公园
	一类区
	位于
	/


2、项目周边200m范围内声环境保护目标如下。
表3-19  项目声环境保护目标
	[bookmark: _Toc6953][bookmark: _Toc17240][bookmark: _Toc13248][bookmark: _Toc5852]序号
	图斑编号
	敏感目标名称
	方位
	最近距离/m
	执行标准/功能区类别

	1
	CT2303072017001092001
C2300002010071120070744005
ZJ2303072021023001
ZJ2303072021023002
ZJ2303072021023005
CT2303072016000048004/CT2303072016000150002
CT2303072016000150001
	麻山村
	南侧
	15
	村庄执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区标准；集镇执行声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	CT2303072017000065001
CT2303072016000045001
CT2303072016000046001
	土顶村
	南侧
	80
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	CT2303072016000047001
ZJ2303072021019001
ZJ2303052021009001/ZJ2303052021009002
CT2303052016000001002
	石磷村
	东南
	80
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	ZJ2303052021011001
	平岗街道
	四周
	10
	

	5
	ZJ2303052021008001
ZJ2303052021008002
C2300002009081120033822001
C2300002009081120033822002
2300000830523009
C2300002009081120033822003
C2300002009081120033822005
ZJ2303032021009003
C2300002009081120033822004
C2300002010111120083747001
C2300002010111120083747002/C2300002010111120083747003
C2300002009061120024342002
CT2303032017001753001
C2300002009061120024342001
C2300002009061120024342004
2300000720394001
C2303002010087130072333002
2300000720394003/2300000720394004
2300000720394002
2300000720394005
CT2303032017001883001
CT2303032017001886001
C2303002010127130095539001
ZJ2303032021025001
ZJ2303032021025002
ZJ2303032021024001
CT2303032016000008002
CT2303032016000008003
CT2303032016000008004
CT2303032016000008005
CT2303032016000001001
CT2303032016000027001
CT2303032016000026001/CT2303032016000026002
C2303002010077120070331001
C2303002010077120070331003
CT2303032016000014001
CT2303032016000029001
CT2303032016000031001
CT2303032016000030001
CT2303032016000036001/CT2303032016000036002
CT2303032016000040001
C2300002010031120058561001
CT2303032016000034001
CT2303032016000028001
CT2303032016000025001
C2303002009037130008179001
CT2303032016000029002
CT2303032016000032001
CT2303032016000035001
CT2303032016000016001/CT2303032016000016001/CT2303032016000015001
2300000820009004
2300000820009002
CT2303032016000004001
2303000140005002/2303000140005003/2303000140005001
2300000820009011/C2300002010061120066876005/2300000820009006/C2300002010061120066876003/2300000820009008
CT2303032017001932001
ZJ2303032021009001
ZJ2303032021009002/ZJ2303032021009002
ZJ2303032021038001
C2300002010111120083747002
ZJ2303032021044001
2300000310978011
C2300002010061120066876006
C2300002010061120066876007
C2300002010061120066876008
C2300002010061120066876009
C2300002010061120066876011
C2300002010061120066876012
2300000310978003
ZJ2303032021045001
C2300002009051120017161002
ZJ2303032021026003
ZJ2303032021026002
ZJ2303032021028001
ZJ2303032021026005
ZJ2303032021026004
ZJ2303032021029002
ZJ2303032021027001
ZJ2303032021027003
CT2303032017000002004/CT2303032017000002003
CT2303032017000002002
CT2303032017000002005
C2300002015041120137994008
C2300002015041120137994004/C2300002015041120137994005/C2300002015041120137994007
C2300002015041120137994001
ZJ2303032021021001
CT2303032016000006001
ZJ2303032021019001
	老九坑
永乐屯
长乐屯
恒山区
小恒山村
毛家村
新农屯
义安村
平安屯
	东侧
东侧
西侧
四周
东侧
南侧
北侧
西侧
东侧
	5
20
5
5
15
20
20
5
5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	CT2303032016000043001
	丰鲜村
靠山屯
	南侧
东南
	5
65
	

	
	
	
	
	
	

	7
	C2300002010091120076428001
	河北屯
	东/西
	2
	

	8
	CT2303032016000048001/CT2303032017001879001/CT2303032017001927001/CT2303032017001929001
CT2303032017001881001
	薛家村
	西/南
	10
	

	
	
	
	
	
	

	9
	CT2303212016000160001
	鸡冠山屯
	东/西南
	50
	

	10
	CT2303212016000081004
	鸡东东屯
	北/东/南
	45
	

	11
	ZJ2303212021012001
ZJ2303212021013001
	太阳村
哈达镇
杏花矿家属区
	南侧
北侧
南侧
	55
40
15
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	CT2303212017001944001
C2300002009071120030696001
CT2303212017001033002
CT2303212016000207001
CT2303212016000208001
C2300002009071120030696001
	普山村
沟里小屯
	西侧
西南
	30
70
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	CT2303212016000003002
CT2303212016000003001
	青山村
	北侧
	170
	

	
	
	
	
	
	

	14
	C2300002010061120066874009
	保河村
	东侧
	5
	

	15
	CT2303212016000183001
	永安村
安北屯
	北侧
东侧
	190
185
	

	
	
	
	
	
	

	16
	ZJ2303812021014001
	八五四农场六队
	东侧
	20
	

	17
	ZJ2303812021008001
	胜利村
	东北
	160
	

	18
	CT2303822016000157001
2300000615836006
2300000615836007
C2300002011037120109217001/C2300002011037120109217002
CT2303822017001037002
CT2303822017001037001
CT2303822017001037003
	金银库村
	东侧
	60
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	19
	CT2303822016000148003
	新忠三组
	西侧
	60
	

	20
	C2300002009047120014186002
	水库村
	南侧
	75
	

	21
	CT2303052016000045001
	河口村
	北侧
	25
	

	22
	2303000010022005
ZJ2303072021030002
2303000010022004
2303000010022002
CT2303072016000098001
CT2303072017002067001
CT2303072016000119001
CT2303072017000012002
ZJ2303072021005001/5003/2303009315017001/CT2303072016000025004/25005
CT2303072016000025003
CT2303072017002071002/CT2303072017002071001
CT2303072016000097001
CT2303072016000071001/CT2303072017002067001
CT2303072017002068002
CT2303072017002070001
ZJ2303072021053002
CT2303072016000025001
ZJ2303072021054001
CT2303072016000159001
CT2303072016000147001/CT2303072016000146002
CT2303072017000004001
CT2303072017000031003
CT2303072017002069001
CT2303072016000027001
CT2303072016000146001
ZJ2303072021009001
ZJ2303072021009001
CT2303072016000174001
2303009910003001
2303009910003002
2303009910003003
2303009910003004/2303009910003005
	龙山村
	东侧
	135
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	23
	CT2303072017000087001
CT2303072016000161001
	小云山村
	南侧
	10
	

	
	
	
	
	
	

	24
	C2300002009031120007690003
C2300002010071120070741003
ZJ2303072021004001
C2300002009031120007690002
	后东新村
	北侧
	50
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	25
	C2300002010071120069806004
CT2303042016000028006
CT2303042016000028005
CT2303042016000028008
	新风村
	东南
	60
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	26
	CT2303042017001677001
ZJ2303042021028001
	大通沟村
	西侧/北侧
	30
	

	
	
	
	
	
	

	27
	CT2303072016000057001
CT2303072017000123001
CT2303072017000123002
CT2303072016000125001
	石墨屯
	东侧
	50
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	28
	CT2303072016000061001
2303000010022008
2303000010022006/2303000010022007
	和平村
	东侧
	175
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	29
	CT2303042016000022001
	兴盛屯
	西南
	145
	

	30
	ZJ2303042021004001
C2300002009071120029028005/C2300002009071120029028001/C2300002009071120029028003
ZJ2303042021020001
C2300002010071120069805010
C2300002010071120069805013
C2300002009121120050545010/5012/C2300002010071120069805004/5007/5012
C2300002010071120069805005
C2300002009121120050545013
C2300002009121120050545006
CT2303042017001035002
C2300002010071120069805001
C2300002010071120069805003/CT2303042017001036001/CT2303042017001036003
	金铁村
	北侧
	65
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	31
	CT2303042017000199001
CT2303042017000209001
ZJ2303042021030001
C2300002010111120083389001
C2300002010021120055731002
ZJ2303042021022001
C2300002010021120055731004
C2300002009111120046097001
CT2303042016000019001
CT2303042016000018001
CT2303042016000015001
CT2303042016000015002/CT2303042016000015001
CT2303042016000015002/CT2303042016000001001
CT2303042016000015002
CT2303042016000015002
CT2303042016000015002
CT2303042016000015002
CT2303042016000015002
CT2303042016000015002
	荣兴屯
荣丰六队
荣发屯
暖泉村
荣丰村
	西南
东南
北侧
南侧
西侧
	135
10
190
5
195
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	32
	CT2303212016000190001
	太平村
	东侧
	135
	

	33
	ZJ2303212021009001
C2300002010091120074559003
C2300002012111120127642001
C2300002010091120074559003
	运镇处
	东侧
	10
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	34
	ZJ2303212021008001
CT2303212016000186002
	兴农镇
	南侧/东侧
	25
	

	
	
	
	
	
	

	35
	ZJ2303212021004001
ZJ2303212021001001
ZJ2303212021002001
ZJ2303212021003001
	煤矿家属区
	西侧
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	36
	CT2303062016000025001
CT2303062016000070001
CT2303062016000069001
CT2303062016000019003
	小东沟屯
	东侧
	40
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	37
	CT2303062016000024001
CT2303062016000073001
CT2303062016000073001
	新丰屯
	东侧
	40
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	38
	C2300002010061120066879007
C2300002010061120066879010
	张家六队
	东北
	195
	

	
	
	
	
	
	

	39
	ZJ2303212021020001
	荣华村
	北/西/南
	10
	

	40
	2303000140007001
2303000140007002
	兴开村
	西侧
	115
	

	
	
	
	
	
	

	41
	ZJ2303072021056001
CT2303072016000003001/CT2303072016000059001
CT2303072016000004001/CT2303072016000004002/CT2303072016000004003
ZJ2303072021043001
ZJ2303072021043002
CT2303072016000060001
ZJ2303072021017002/CT2303072016000051001
ZJ2303072021017001
ZJ2303072021017003
ZJ2303072021017004
ZJ2303072021018001
ZJ2303072021057001
CT2303072016000044001
CT2303072016000153001
CT2303072016000153002
CT2303072016000155001
	共荣村
	四周
	60
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	42
	CT2303042017001030001
CT2303042017001030003
CT2303042017001936001
C2300002009041120010434001/C2300002009041120010434002
CT2303042017001937001
	河东村
公路西侧某村
	北侧
西侧
	140
100
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	43
	ZJ2303032021002001
	致富屯
	东侧/南侧
	90
	

	44
	ZJ2303032021030002
ZJ2303032021007006
ZJ2303032021007005/ZJ2303032021007001
ZJ2303032021007003/ZJ2303032021007002
ZJ2303032021030001
	姜家沟屯
东山屯
来富屯
	南侧
西侧
北侧
	50
185
310
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	45
	ZJ2303032021037001
C2300002010061120066879001
	艳东六队
	东侧
	280
	

	
	
	
	
	
	

	46
	CT2303032016000007002
	裕山屯
	西南
	150
	

	47
	ZJ2303032021010001
ZJ2303032021013001
ZJ2303032021006005
ZJ2303032021008001
ZJ2303032021016001
	长胜村
	南侧
	105
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	48
	ZJ2303032021032002/ZJ2303032021032003
ZJ2303032021034002
ZJ2303032021040001
ZJ2303032021036001
ZJ2303032021033001
C2300002010111120083609004
C2300002010111120083609003
C2300002010111120083609001
C2300002010111120083609002
	暖泉屯
艳胜村
艳胜村西北某村
	西侧
东侧/北侧
北侧
	195
5
80
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	49
	ZJ2303032021039001
	艳东村
解放新区
	西侧
南侧
	10
150
	

	
	
	
	
	
	

	50
	2300000715937001
	裕丰村
	西南
	180
	


3、地表水环境保护目标
表3-20 地表水环境保护目标
	保护对象
	保护要求
	执行标准
	相对距离

	牤牛河
	地表水环境质量
	《地表水环境质量标准》（GB3939-2002）Ⅲ类水质标准
	115m

	穆棱河
	
	
	紧邻

	滴道河
	
	
	460m

	凤山河
	
	
	100m

	安平河
	
	
	10m

	塔头水库
	
	
	10m

	鸡西市七台河市供水工程饮用水水源
	
	
	位于准保护区陆域范围内，距离二级保护区约2690m

	鸡西市团山子水库饮用水水源
	
	
	位于二级保护区陆域范围内

	鸡西市哈达水库饮用水水源
	
	
	距离二级保护区260m

	鸡西市七台河市供水工程饮用水水源
	湖库型饮用水源
	二级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；一级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准
	位于准保护区陆域范围内，距离二级保护区约2690m

	鸡西市团山子水库饮用水水源
	
	
	位于二级保护区陆域范围内

	鸡西市哈达水库饮用水水源
	
	
	距离二级保护区260m


4、生态环境保护目标
项目为历史遗留废弃矿山生态修复治理工程，周围涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、生态保护红线等生态敏感区分布，工程占地周围分布有大面积林地，主要保护目标为森林公园、风景名胜区、地质公园、自然保护区、生态保护红线、公益林、湿地和重要物种，具体保护目标请见附件1生态专项评价。
表3-21 生态环境保护目标
	序号
	名称
	位置
	保护对象/保护等级

	1
	卧龙湖省级森林公园
	评价等级为一级的项目区评价范围为项目区边界周围1000m范围，评价等级为二级、三级的项目区评价范围为项目区边界周围500m范围内
	森林生态系统/省级

	2
	黑龙江九龙沟省级自然保护区
	
	湿地生态系统/省级

	3
	黑龙江省麒麟山地质公园
	
	地质公园/省级

	4
	鸡东哈达河风景名胜区
	
	风景名胜区/省级

	5
	黑龙江凤凰山国家级自然保护区
	
	森林生态系统/国家级

	6
	凤凰山省级森林公园
	
	森林生态系统/省级

	7
	黑龙江东方红国家级自然保护区
	
	东北虎等国家重点保护野生动植物及其栖息地/国家级

	8
	黑龙江虎林东方红东北虎重要栖息地
	
	东北虎、原麝、白枕鹤、丹顶鹤、白头鹤、东方白鹳、金雕、白尾海雕等/国家级

	9
	生态保护红线
	
	生物多样性维护、水土保持、水源涵养/三江平原生物多样性维护功能生态保护红线

	10
	公益林
	
	公益林/Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级保护林地

	11
	湿地
	
	湿地生态系统及生态功能/一般湿地

	12
	重要物种
	
	重要野生植物、重要野生动物等


5、 地下水环境保护目标
本项目不设置地下水专项评价，经过现场调查，项目治理区外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
6、土壤环境保护目标
项目土壤环境保护目标为治理区外50m范围内的耕地（含基本农田）、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区等。

	评价
标准
	一、环境质量标准
1、大气环境质量标准
评价区域基本污染物质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段的一级和二级浓度限值，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2的一级和二级浓度限值。
表3-22   环境空气质量标准      单位：µg/m3
	污 染 物 名 称
	PM10
	NO2
	SO2
	CO
	O3
	PM2.5
	TSP

	GB3095-2026中一级浓度限值
	日平均
	50
	80
	50
	4000
	日最大8小时平均100
	35
	120

	
	1小时平均
	—
	200
	150
	10000
	160
	—
	—

	
	年平均
	40
	40
	20
	—
	—
	15
	80

	GB3095-2026中二级浓度限值
	日平均
	120
	80
	150
	4000
	日最大8小时平均160
	60
	300

	
	1小时平均
	—
	200
	500
	10000
	200
	—
	—

	
	年平均
	60
	40
	60
	—
	—
	30
	200


2、水环境质量标准
根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》及《黑龙江省地表水功能区标准》（DB23/T740-2003），本项目周边地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ~Ⅳ类水质标准。
表3-23  地表水环境质量标准   单位：mg/L（pH值除外）
	序号
	项目
	单位
	Ⅱ类标准
	Ⅲ类标准
	Ⅳ类标准

	1
	pH
	无量纲
	6-9

	2
	化学需氧量
	mg/L
	≤15
	≤20
	≤30

	3
	五日生化需氧量
	mg/L
	≤3
	≤4
	≤6

	4
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	≤1
	≤1.5

	5
	石油类
	mg/L
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.5

	6
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤4
	≤6
	≤10

	7
	总磷
	mg/L
	≤0.1（湖、库0.025）
	≤0.2（湖、库0.05）
	≤0.3（湖、库0.1）

	8
	总氮（湖、库，以N计）
	mg/L
	≤0.5
	≤1
	≤1.5


3、声环境质量标准
项目区是历史遗留废弃矿山，曾进行工业活动，按照《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，项目区周边村庄的声环境按照1类功能区执行，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；集镇及项目区声环境按照2类功能区执行，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；高速公路、级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路两侧区域35m范围按照4a类功能区执行，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。
表3-24   声环境质量标准     单位：Leq（dB）
	项  目
	昼  间
	夜  间

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准
	55
	45

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
	60
	50

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准
	70
	55


4、地下水环境
项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见表3-25。
表3-25  地下水环境质量标准
	项目
	Ⅲ类

	pH值
	6.5～8.5

	氨氮
	≤0.50

	硝酸盐氮
	≤20

	亚硝酸盐氮
	≤1.00

	挥发性酚类
	≤0.002

	氟化物
	≤1.0

	汞
	≤0.001

	砷
	≤0.01

	铁
	≤0.3

	锰
	≤0.10

	铅
	≤0.01

	镉
	≤0.005

	铜
	≤1.0

	氰化物
	≤0.05

	总硬度
	≤450

	硫酸盐
	≤250

	铬（六价）
	≤0.05

	氯化物
	≤250

	溶解性总固体
	≤1000

	耗氧量
	≤3.0

	总大肠菌群
	≤3.0

	菌落总数
	≤100


注：单位为mg/L，pH无量纲，总大肠菌群单位为MPNb/100mL，细菌总数单位为CFU/mL
5、土壤环境
土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值，及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中其他用地风险筛选值。
表3-26  建设用地土壤环境质量标准值   单位：mg/kg（pH无量纲）
	标准名称及级（类）别
	污染因子
	标准值

	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值
	重金属和无机物

	
	1
	As
	60

	
	2
	Cd
	65

	
	3
	Cr（六价）
	5.7

	
	4
	Cu
	18000

	
	5
	Pb
	800

	
	6
	Hg
	38

	
	7
	Ni
	900

	
	挥发性有机物

	
	8
	四氯化碳
	2.8

	
	9
	氯仿
	0.9

	
	10
	氯甲烷
	37

	
	11
	1,1-二氯乙烷
	9

	
	12
	1,2-二氯乙烷
	5

	
	13
	1,1-二氯乙烯
	66

	
	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596

	
	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54

	
	16
	二氯甲烷
	616

	
	17
	1,2-二氯丙烷
	5

	
	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10

	
	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8

	
	20
	四氯乙烯
	53

	
	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840

	
	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8

	
	23
	三氯乙烯
	2.8

	
	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5

	
	25
	氯乙烯
	0.43

	
	26
	苯
	4

	
	27
	氯苯
	270

	
	28
	1,2-二氯苯
	560

	
	29
	1,4-二氯苯
	20

	
	30
	乙苯
	28

	
	31
	苯乙烯
	1290

	
	32
	甲苯
	1200

	
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	
	34
	邻二甲苯
	640

	
	半挥发性有机物

	
	35
	硝基苯
	76

	
	36
	苯胺
	260

	
	37
	2-氯酚
	2256

	
	38
	苯并[a]蒽
	15

	
	39
	苯并[a]芘
	1.5

	
	40
	苯并[b]荧蒽
	15

	
	41
	苯并[k]荧蒽
	151

	
	42
	䓛
	1293

	
	43
	二苯并[a，h]蒽
	1.5

	
	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15

	
	45
	萘
	70


表3-27  农用地土壤环境质量标准值   单位：mg/kg（pH无量纲）
	类别
	标准名称
及级（类）别
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	
	pH≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	土壤
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值
	镉
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	
	
	汞
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	
	
	砷
	其他
	40
	40
	30
	25

	
	
	铅
	其他
	70
	90
	120
	170

	
	
	铬
	其他
	150
	150
	200
	250

	
	
	铜
	其他
	50
	50
	100
	100

	
	
	镍
	其他
	60
	70
	100
	190

	
	
	锌
	其他
	200
	200
	250
	300


二、污染物排放标准
1、大气污染物排放标准
本项目施工过程产生的粉尘和施工机械及车辆尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。
表3-28 大气污染物综合排放标准   单位：mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度限制

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


2、噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。
表3-29   建筑施工噪声排放标准限值
	昼  间Leq（dB）
	夜  间Leq（dB）

	70
	55


3、固体废物标准
本项目施工期剥离的土石、场地遗留废土石优先在治理区摊平利用，剩余的土石由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程。建筑垃圾能利用的利用，不能利用的统一拉运至政府指定的建筑垃圾消纳场处置，沉淀池泥沙定期清理用于项目区回填蓄坡。场地清理的生活垃圾及施工期施工人员产生的生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号）由环卫部门清运处置。
4、废水
施工期生活污水排入项目区自建的防渗旱厕，定期清掏用作农家肥；人员盥洗废水、洗车废水通过沉淀后与坑塘积水都用于施工场地洒水抑尘及车辆清洗，施工结束后防渗旱厕和施工沉淀池拆除回填并进行消毒。

	其他
	本项目为历史遗留废弃矿山生态修复工程，项目建成后，对植被和工程进行维护和监测，无废气、废水、固废等污染物排放，故本项目无需设置污染物总量控制指标。
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四、生态环境影响分析
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	一、生态环境影响分析
本项目生态环境影响主要体现在施工期，本次对鸡西市608处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，对其采取地质安全隐患治理、地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程等生态重建措施，将废弃土地恢复为林地、耕地或草地。项目建成后，可消除矿山地质安全隐患，改善废弃矿山及周边生态环境。使昔日荒芜废弃、地表裸露的采矿破坏土地得到复垦利用，生态系统功能得到恢复。
施工期对生态的影响主要为施工活动占地扰动土壤，以及雨季施工造成的少量水土流失。雨季地表径流水主要携带水土流失的泥沙，主要污染因子为SS。本工程水土流失主要是施工期间土石方开挖、土方临时堆放在风力和降水条件下，将加剧水土流失的发生和发展。合理安排施工进度，避开雨季施工。施工作业面做到日清日结，防止因风蚀而造成水土流失。工程结束，矿山进行植被覆盖，将会使因施工而引起的水土流失现状得到改善。
施工期生态影响主要为对土地利用的影响、对植被的影响、对动物的影响、对生境的影响、对生态系统的影响、对自然景观的影响、对生物多样性的影响、对生态敏感区的影响及对外来物种风险的影响。
矿山早期开采过程中滥采乱伐、土石压占，地形地貌和生态环境破坏严重，部分边坡陡立，岩石裸露。项目区多处图斑处于重要的公路、铁路、河流沿线，影响交通沿线自然景观，制约着当地的生态文明建设。通过对废弃矿山修复整治，进行坡面整形、地貌平整后覆土绿化，可消除地质灾害隐患，减缓矿区水土流失，改善矿区地貌景观，提高矿山所在地的环境质量，有效地抑制该地区环境负效应。且项目建成后，改善了废弃矿山及周边生态环境，使昔日荒芜废弃、地表裸露的采矿破坏土地得到复垦利用，生态系统功能得到恢复，提高了植被覆盖率，增加动物生存空间和生物多样性。因此，在严格执行报告中提出的污染防治措施后，项目生态环境的影响可接受。具体见附件1生态专项评价。
二、环境空气影响分析
1.施工期大气环境影响分析
（1）施工扬尘
施工扬尘主要来自土方挖掘及现场堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，回填扬尘及运输车辆造成的道路扬尘，属无组织排放。
①作业扬尘
根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），堆场的扬尘源排放量是装卸、回填、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀的加和，计算公式如下：
[image: ]
式中：WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；
Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；
m——每年料堆物料装卸总次数；取5250次
GYi——第i次装卸过程的物料装卸量，取50t；
Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，根据计算，本项目为0.0037kg/m3；
AY——料堆表面积m2；
装卸、回填、运输物料过程扬尘排放系数的估算：
[image: ]
式中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。
ki为物料的粒度乘数，见表3-3-3。
u为平均风速，取3.5m/s。
M为物料含水率，%，取20%。
η为污染控制技术对扬尘的去除效率%，本项目取74%。
表4-1 装卸过程中产生的颗粒物粒度乘数
	粒径
	TSP

	粒度乘数/无量纲
	0.74


表4-2 堆场操作扬尘控制措施的控制效率
	控制措施
	TSP控制效率

	输送点位连续洒水操作
	74%


经计算本项目Eh（TSP）为0.000024kg/t。
堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法：
  [image: ]
                   [image: ]
式中：Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；
ki——物料的粒度乘数，见表3-3-5；
n——料堆每年受扰动的次数，本次单元作业面积对应的扰动次数，取24；
Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，经计算得9.41；
[image: ]——污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取定期洒水；
u*——摩擦风速，m/s，经计算得0.781；
ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，取0.54；
u（z）——地面风速，取3.5m/s；
z——地面风速检测高度，取1.2m；
z0——地面粗糙度，m，郊区取值0.2；
0.4——冯卡门常数，无量纲。
表4-3 风蚀过程中产生的颗粒物粒度乘数
	粒径
	TSP

	粒度乘数/无量纲
	1.0


表4-4 堆场风蚀扬尘控制措施的控制效率
	控制措施
	TSP控制效率

	堆场
	定期洒水
	66%


经计算本项目Ew（TSP）为0.0036kg/m2，堆场起尘量排放量WY（TSP）为0.011t/a（0.0039kg/h）。
本项目采用分区、分块施工方式，施工过程中使暴露面最小，堆满一块覆盖一块从而一次形成永久性覆盖面，最大限度地减小扬尘。评价要求本项目作业时要及时进行铺平、碾压。碾压方向平行于分区填充的长边，碾压搭接长度不得小于25cm，不得漏压和欠压，减少二次扬尘的产生。另外表面的含水量是制约二次扬尘的主要因素，评价要求建设单位在施工时根据天气情况适时调整加大洒水强度。在各处施工场地设置一辆洒水车，以保证洒水面积能覆盖整个工作面。
②运输扬尘
根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，计算本项目进场运输道路产生的粉尘公式：
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式中：EPi—铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km；
ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数，TSP取3.23g/km；
sL—道路积尘负荷，g/m2；取1g/m2。
W—平均车重，15t。
[image: ]—污染控制技术对扬尘的去除效率，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，TSP洒水控制效率为66%。
通过上式计算，EPi为17.07g/km，进场道路长度约100m，每个矿山运输次数约为7200次/a，产生道路扬尘0.025t/a。
（2）尾气
本项目危岩清理、场地平整、物料运输过程中机械尾气中含有HC、NOx、TSP及CO等。由于本项目所处区域较开阔，且场地平整阶段用时较短，物料运输量不大，故汽车尾气可快速消散，不会对项目所在区域环境造成明显不利影响。
项目施工期严格执行法规及相关规定，施工场界设置围挡，土方进行苫盖，施工场地定期洒水，轮毂定期清洗，降低施工扬尘的影响；并且定期对车辆及机械检修维护，可使施工期场界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度点排放标准，对自然保护地、水源保护区、公益林等生态环境敏感区域及居民区环境影响较小。 
三、水环境影响分析 
（1）生活污水
本工程施工期废水主要为施工人员生活污水。施工期分批次施工，拟定施工人员2000人，分散在各工段，最长施工时间23个月。本项目位于农村地区，生活用水量计算参照黑龙江省省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025）要求及同类施工现场实际用水情况，工人人均用水量取80L/（人•d），则生活用水量为160t/d，11.04万t/施工期。本项目生活污水产生量按生活用水量的80%计算，生活污水产生量为128t/d，8.832万t/施工期。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，根据《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》中“12.2.2污水水量和水质”中给出的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度，并结合项目特点，COD排放浓度取值350mg/L，氨氮取值35mg/L，BOD5取值180mg/L，SS取值200mg/L，产生量分别为30.912t/施工期、3.091t/施工期、15.899t/施工期、17.664t/施工期。本项目施工期生活污水排入项目区自建的防渗旱厕，定期清掏用作农家肥，盥洗废水沉淀后用于洒水抑尘，施工结束后防渗旱厕和沉淀池拆除回填并进行消毒，对地表水环境影响较小。
（2）施工废水
施工期间车辆定期养护及维修，外委去附近市县的机修店进行，不产生含油废水及废机油等。施工废水主要为洗车废水。施工期车辆冲洗主要清除施工机械运行中沾染的粉尘及泥沙，其主要污染控制指标为SS。施工期施工车辆约600台，载重汽车洗车用水量取50L/辆·次，施工车辆每天冲洗1次，则项目车辆冲洗用水总量为2.07万m3/施工期（30m3/d），废水产生系数按照90%计，则洗车废水量为1.863万m3/施工期（27m3/d）。废水经沉淀处理后，回用于洒水降尘及车辆清洗，不外排。
（3）在土石方施工过程中，尘土及土石在风力和降水的条件下容易进入地表水体中，将导致附近水体短期内悬浮物含量的轻微增加，从而对水质产生不利影响，但这些不利影响范围都局限于靠近项目侧的部分水体。评价要求项目施工时，临近地表水体的施工作业面设置施工围挡，围挡内设置截水沟。围挡外通过沙袋进行加固，防止施工土石及尘土进入地表水体。同时，应加强施工人员管理，禁止向地表水体乱扔生活垃圾、倾倒废水。项目施工对地表水体的影响是暂时的，随着施工的结束，影响将会消失。在饮用水源地准保护区范围及二级保护区周边施工时，要严管对施工人员进行管控，禁止垃圾和废水随意排放，避免对水源保护区造成影响。
四、声环境影响分析
（1）设备噪声
施工过程中施工机械主要有破碎锤、刨毛机、挖掘机、推土机、装载机等，这些机械运行时噪声强度为70-90dB（A）。这些设备的运行噪声见表4-5。
表4-5  各矿山可能用到的主要施工机械和车辆噪声级
	机械设备
	数量/台▪治理区
	声级(dB)（A）

	拖拉机
	2
	85-90

	破碎锤
	2
	85-90

	装载机
	2
	85-90

	推土机
	4
	85-90

	挖掘机
	4
	85-90

	压路机
	2
	85-90

	平地机
	2
	85-90

	洒水车
	2
	70-75

	汽车
	3
	80-85

	犁地机
	2
	80-85

	刨毛机
	2
	80-85


施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：
Lp=Lpo－20lg(r/ro)
式中：Lp——距声源r m处的施工噪声预测值，dB(A)；
Lpo——距声源ro m处的参考声级，dB(A)；
ro——Lpo噪声的测点距离，m。
根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表4-6。
表4-6  各种施工机械在不同距离处的噪声预测值
	机械
名称
	噪声预测值dB(A)

	
	5m
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m

	拖拉机、推土机、挖掘机、装载机、破碎锤、压路机、平地机
	86
	80
	74
	68
	64
	62
	60
	56.

	洒水车
	70
	64
	58
	52
	48
	46
	44
	40

	刨毛机、犁地机
	76
	70
	64
	58
	54
	52
	50
	46

	汽车
	76
	70
	64
	58
	54
	52
	50
	46


根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间噪声限值为70dB(A)，从表4-2中可以推出，在全部机械设备同时使用的情况下，随着距离的增加，噪声的衰减，昼间施工噪声在施工场地周边40m以上符合标准限值。
施工设备应尽量符合国家要求标准要求的施工机械，合理安排施工时间，并禁止夜间（22:00~次日6:00）及居民午休时间（11:30~13:30）施工。对较高噪声设备安装减振、消声等措施。合理安排施工机械布置情况，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高，施工机械位置设置在远离居民点一侧40m以上。在敏感点所在地块施工时，加强施工管理，在居民点一侧设置声屏障。本项目各地块施工期较短，施工噪声随着施工结束随之消失。
（2）交通噪声
①噪声源强
运输车辆时速为20km/h时，平均辐射噪声级（7.5m处）约69.25dB(A)。
②影响预测
评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021）中的公路交通噪声预测模式，模式的误差范围为±2.5dB(A)，模式如下：第i类车等效声级预测模式：
[image: ]
式中：Leq(h)——第i类车的小时等效声级，dB(A)；
[image: ]——第i类车速度为Vi，km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB，取74.9；
Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h，取2.8；
Vi——第i类车的平均车速，km/h，取20；
T——计算等效声级的时间，1h；
[image: ]——距离衰减量，dB(A)，小时车流量大于等于300辆/小时：
[image: ]=10lg(7.5/r)，小时车流量小于300辆/小时：[image: ]=15lg(7.5/r)；
r——从车道中心线到预测点的距离，m；
[image: D:\用户目录\我的文档\WeChat Files\mengtingting239478\FileStorage\Temp\1702199981005.png]——预测点到有限长路段两端的张角，弧度。
[image: ]——由其他因素引起的修正量，取0。
③预测结果
本次噪声预测包括运输道路两侧10～100m车速为20km/h时的噪声值。运输道路噪声预测结果见下表所示。
表4-7 运输车辆噪声影响预测结果   单位：dB(A)
	距离
声级值
	距路面中心线距离（m）

	预测值
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	100

	
	47.92
	43.81
	40.67
	38.04
	36.10
	34.61
	28.94


由上表可知，行车速度在20km/h的情况下，道路两侧10m范围外昼间、夜间均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值要求。由于车辆是间断运输，对交通噪声贡献量不会很大。在施工过程中，加强运输车辆的维修与管理，确保车辆均能正常运行，合理安排施工材料运输路线，尽量避开居民居住区，实在不能避免的，在人口密集区内行驶时禁止鸣笛，并限速行驶，严禁22:00～次日06:00及午休时间（11:30~13:30）内禁止运输。此外，车辆经过敏感路段应采取绕行避让、禁止鸣笛、限制车速，使噪声影响减到最小。
本项目通过采取以上措施，可使施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。同时可降低对敏感点的影响，减小噪声扰民问题，声环境敏感目标处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类及2类标准要求，且本项目噪声对环境的影响是暂时的，随着工程的结束而消失，因此项目建设的噪声影响可接受。
五、固体废物环境影响分析
项目施工人员共计2000人，本项目生活垃圾按照0.2kg/人•d计算，生活垃圾量为0.4t/d，根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾属于900-099-S64，应分类收集后，由当地环卫部门清运处理。项目地块中需要进行场地清理的，清理出来的生活垃圾和施工人员产生的生活垃圾一起由当地环卫部门清运处理。
项目施工废水主要为施工人员盥洗废水、车辆清洗废水，废水沉淀过程中会产生沉淀池泥沙，主要影响因子为SS，根据《固体废物分类与代码目录》，沉淀池泥沙属于900-099-S07。经查阅相关资料，泥沙产量约为污水量的0.05%～0.15%，本项目按0.1%计，根据项目废水计算可知洗车废水和盥洗废水总量3.519万m3/施工期，则泥沙产生量为35.19m3/施工期。由于沉淀池泥沙均来自于施工场内，车辆及机械定期维护后不产生含油废水，因此泥沙中不包含油类物质，可定期清理在施工现场直接进行晾干，然后用于治理区回填蓄坡，不外排。
施工期建筑物拆除及施工行为会产生建筑垃圾，根据《固体废物分类与代码目录》，本工程产生的建筑垃圾主要为502-001-S73、502-002-S73、502-003-S73及502-099-S73。根据设计单位提供数据，施工期建筑垃圾产生量约13.66万m3，建筑垃圾能利用的利用，不能利用的统一拉运至建筑垃圾消纳场处置。
本项目原地遗留的及危岩浮石清理、削坡平整产生的土石料优先用于本工程修复使用，剩余的由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程。
通过采取以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对区域环境产生不良影响。若施工期发现其他来源不明、性质不清的固体废弃物，应委托有资质的第三方机构进行危险特性鉴别，依据鉴别结论，严格按照《中华人民共和国生态环境法典》及相关管理规范进行分类处置。
六、环境风险影响分析
项目车辆及机械用油直接在附近加油站进行充装，不在施工区设置储油库。施工车辆及机械定期养护及维修，外委去附近市县的机修店进行，不在项目施工范围内产生含油废水和废机油，因此对周围环境影响较小。
七、对环境敏感区的影响分析
在生态保护红线、自然保护地、水源保护区范围内、公益林、基本农田区域及敏感区附近施工时，要严格控制施工占地，禁止在治理区外新增占地。需加强施工人员管控，强化保护植物及动物的教育工作，设置隔离围挡，合理处置施工产生的污染物，禁止乱排乱放。由于项目施工是暂时的，且项目实施后，解决了区域环境问题，增加绿化面积及生物多样性，为环境敏感区内的动植物提供适宜的生境，有利于种群的繁衍与栖息。

	运营期生态环境影响分析
	项目建成后，对植被和工程进行维护和监测，无废气、废水、固废等污染物排放，废弃矿山进行治理后起到涵养水源、蓄水保水、防止水土流失、调节区域气候、防风固沙等作用，大大改善周围环境质量。对生态造成正向、有利影响。
1、对土地利用的影响
本项目建成后通过地质安全隐患治理、地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程等生态重建措施，将废弃土地恢复为林地、耕地或草地。项目建成后，新增林地746.45hm2，新增耕地296.91hm2，土地复垦总面积1043.36hm2。增加植被覆盖率，对项目区植被覆盖率造成正面的影响。
2、对植物的影响
项目建成后植被破坏区域将覆土绿化或变为耕地，届时植被破坏将得到恢复，项目区新增林地746.45hm2，新增耕地296.91hm2，土地复垦总面积1043.36hm2。通过项目实施，该区域破坏的植被可以得到有效的恢复。
3、对动物的影响
本项目施工区域基本无野生大型动物分布。野生动物一般多为常见的麻雀、乌鸦、喜鹊等鸟类、鼠类，此外还有一些常见昆虫。废弃矿山破坏了原有地形地貌，对陆生动物的栖息环境产生一定影响。项目建成后植被破坏区域将覆土绿化，对项目区进行地质安全隐患治理、地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程等生态重建措施，复垦及植被恢复后，植被的增加为区域动物提供栖息地，由于区域生境的改善，野生动物将会逐渐进入，对动物可带来正面影响。
5、生物多样性影响
项目周边分布的植被主要为树木及耕地，及部分草甸植被，生命力较强，项目的建设对其物种多样性的影响很小。本项目恢复林地和草地，可以弥补植物生物量的损失。
7、土壤及水土流失影响
覆土后进行植被恢复，根据项目区周边环境特点，项目区林地优先选用樟子松作为绿化树种，灌木优先选用紫穗槐，同时播撒草籽；耕地用于农作物耕种；对于水土流失的治理将会起到积极的作用。此外，植被恢复后，减少了土壤损害和水土流失。

	选址选线环境合理性分析
	本工程任务主要是对鸡西市608处对历史遗留废弃矿山进行生态修复，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》的鼓励类项目，第四十二项，环境保护与资源节约综合利用，第2点 生态环境修复和资源利用，矿山生态环境恢复工程。
上述矿山经过多年无序开采或废弃，地形地貌和生态破坏严重，部分部分边坡陡立，岩石裸露，存在土地压占、土地挖损、岩石裸露及植被损毁等问题。项目区多处图斑处于重要的公路、铁路、河流沿线，影响交通沿线自然景观，制约着当地的生态文明建设。
本次工程内容为地质安全隐患治理、地貌重塑工程、土壤重构工程、植被重建工程、配套工程和监测管护工程，通过上述工程，废弃矿山进行生态修复治理后增加了林地、耕地或草地面积，起到涵养水源、蓄水保水、防止水土流失、调节区域气候、防风固沙等作用，工程结束后增加了植被覆盖率，消除矿山地质安全隐患，改善废弃矿山及周边生态环境，对项目区生态系统带来正面的影响。
项目部分图斑涉及水源保护区、生态敏感区、基本农田及公益林等，由于本项目是对遗留废弃矿山进行生态修复，有助于区域生态环境的改善，因此项目的选址具有唯一性。项目施工时，要严格控制施工占地，禁止在治理区外新增占地。需加强施工人员管控，强化保护植物及动物的教育工作，设置隔离围挡，合理处置施工产生的污染物，禁止乱排乱放。
项目区内含有基本农田的，若农田质量不佳，项目对其翻耕改良，提高农田质量，否则实施农田保护隔离，不进行施工行为。
进场道路依托现有进场的道路，现有道路可满足使用，不建设临时施工通道。物料运输优先选用远离居民区的道路，减少对周边居民的影响。
项目排放污染物主要发生在施工期，通过落实报告表提出的治理措施后，可确保施工期污染物达标排放，对周围环境影响不大，则本项目建设对生态环境影响是可接受的，因此项目选址合理。
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	施工期生态环境保护措施
	（1） 施工大气环境保护措施
1）污染物来源：施工过程中清理危岩、土地平整及覆土等过程中产生的扬尘；施工机械及车辆运行产生的尾气。
2）采取措施：
①土方开挖机回填、覆土期间施工场地采用围挡阻隔施工扬尘逸散，对土方进行苫盖，减少大面积的裸露及扬尘；
②项目施工期间，每天定时对施工现场各扬尘点及道路洒水，遇有四级以 上大风天气预报或政府发布空气质量预警时，不得进行土方作业；
③施工现场的土方及时平整并压实；
④施工场地及施工道路及时清扫，对车辆进行定期清洗，防止泥土被运输车辆轮胎带到场区外，限制运输车辆的行驶速度等；
⑤选用符合国家标准要求的机械设备，并对施工机械人员进行岗前培训。
⑥日常注意设备及车辆的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转，减少车辆怠速时间的情况下，可以减少机动车尾气的排放量。
3） 可行性分析：在采取上述措施后，扬尘散逸遇水快速沉降，小粒径扬尘遇到围挡受到二次阻隔，扬尘抑制效率可达60%以上。
本项目施工过程为间歇性施工，并非完全连续操作，平整过程中扬尘主要影响区域为施工场地内，再经历二次阻隔后产生的环境影响较小。敏感点较近的施工区域，加强施工围挡的阻隔，减少对其产生的影响。敏感点附近的施工围挡，应选择同时具有降噪或隔声功能的围挡，高度至少2.5m，围挡沿施工区域红线连续布置，不得有缺口。围挡横向范围应大于施工区域与敏感点的交界面1m以上。土石方作业时，围挡内部应设置洒水管线，以减少扬尘影响。
而机械和车辆尾气属于分散的移动源排放，排放量跟使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率有关，由于其本身产生量少，且本项目地块数量较多，排放点分散，多处于林地、耕地周围，地势较为开阔，在经过自然扩散及吸收周边植物后其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。
综上所述，项目在采取以上措施后，大气污染物能够得到有效控制，处理后的污染物排放对环境影响产生的影响可接受，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，措施可行。
（2）水污染防治和水环境保护措施
1）生活污水
①采取措施：设置防渗旱厕及沉淀池（与洗车沉淀池一同设置）
②措施有效性：在各项目区设置防渗旱厕，集中收集施工人员排泄物，定期清掏外运堆肥，不会影响周边地表水环境。人员盥洗废水经沉淀后用于施工场地洒水抑尘及车辆清洗，不外排。
③可行性分析：本项目施工期生活污水产生量较小，防渗旱厕价格低廉，无需用水，可以有效处理人类排泄物，定期清掏外运堆肥使用。人员盥洗废水经沉淀后（与洗车沉淀池一同设置）用于施工场地洒水抑尘及车辆清洗。产生的生活污水可实现不外排，对环境影响较小。
2）施工废水
本项目施工期施工废水主要为车辆冲洗废水和坑塘积水。
①采取措施：各治理区设置一组三级沉淀池，施工期共设置498个。沉淀池容积选择10m3。
②措施有效性：车辆冲洗废水中主要含泥沙，本项目各地块车辆进出口处设洗车平台，洗车平台连接沉淀池（集水池、沉淀池、循环清水池）。人员盥洗废水、车辆冲洗废水经沉淀后与坑塘积水都用于施工场地洒水抑尘及车辆清洗。
③可行性分析：三级沉淀池为密闭式，具备安全高效、无二次污染、异味较小、受外环境影响小、占地面积小、管理维护方便等优点。沉淀池容积可盛装各施工治理区产生的全部车辆冲洗废水和坑塘积水。废水经处理后完全回用于场地洒水抑尘和车辆冲洗，可实现废水不外排的效果。
综上所述，项目产生的施工期废水在采取上述措施后均能实现废水不外排，同时对环境影响可接受的效果，故采取的措施可行。
3）在土石方施工过程中，尘土及土石在风力和降水的条件下容易进入地表水体中，将导致附近水体短期内悬浮物含量的轻微增加，从而对水质产生不利影响，但这些不利影响范围都局限于靠近项目侧的部分水体。评价要求项目施工时，临近地表水体的施工作业面设置施工围挡，围挡内设置截水沟。围挡外通过沙袋进行加固，防止施工土石及尘土进入地表水体。同时，应加强施工人员管理，禁止向地表水体乱扔生活垃圾、倾倒废水。项目施工对地表水体的影响是暂时的，随着施工的结束，影响将会消失。在饮用水源地准保护区范围及二级保护区周边施工时，要严管对施工人员进行管控，禁止垃圾和废水随意排放，避免对水源保护区造成影响。
（3）施工声影响防范措施
1）污染物来源：破碎锤、拖拉机、装载机、推土机、挖掘机、刨毛机等施工设备及车辆的噪声
2）产生情况：70~90dB（A）
3）采取措施：
①设备选型上尽量采用低噪声设备；
②固定机械设备及挖土、运土机械，如挖土机、推土机等。
③对动力机械设备进行定期的维修、养护，减少因维修不良而增加的噪声声级，闲置不用的设备应立即关闭；
④禁止夜间及午休期间作业，合理安排施工机械布置情况，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；
⑤对较高噪声设备安装减振、消声等措施；
⑥施工设备及设施远离敏感点布设，若必须在敏感点附近施工时，需设置声屏障。
4）可行性分析：项目施工机械运行过程中噪声不可避免，结合项目预测结果，在采取上述措施后，施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），项目敏感点声环境在采取隔声屏障情况下能够实现达标，故本项目噪声防治措施可行。
（4）施工固体废物影响防范措施
1）污染物来源：施工人员产生的生活垃圾、场地清理垃圾、沉淀池泥沙、项目区清理的生活垃圾及建筑垃圾和弃土（土石料）。
2）采取措施：各地块设置垃圾桶，生活垃圾置于垃圾桶内，和场地清理的生活垃圾一起由当地环卫部门清运处理；沉淀池泥沙定期清理用于项目区回填蓄坡；施工期拆除的建筑垃圾能利用的利用，不能利用的统一拉运至政府指定的建筑垃圾消纳场处置；本项目原地遗留的及危岩浮石清理、削坡平整产生的土石料优先用于本工程修复使用，剩余的由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程。
3）可行性分析：生活垃圾和场地清理垃圾统一由当地环卫部门清运处理，沉淀池泥沙用于本地块回填，建筑垃圾能利用的利用，不能利用的统一拉运至政府指定的建筑垃圾消纳场处置；土石方优先用于本工程使用，不能使用的纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程。
4）结论：项目产生固体废物不外排，对环境影响较小，措施可行。
若施工期发现其他来源不明、性质不清的固体废弃物，应委托有资质的第三方机构进行危险特性鉴别，依据鉴别结论，严格按照《中华人民共和国生态环境法典》及相关管理规范进行分类处置。
（5）生态环境保护措施
本项目为废弃矿山生态修复治理工程，施工期各类作业严格限定于工程治理红线范围内，无新增原生生态占地，为最大限度降低施工人为扰动、保护区域生态环境，结合项目地貌重塑、土壤重构、植被重建、边坡治理、配套设施建设等工程内容，制定了施工期边界管控、植被与土壤保护措施、野生动植物保护措施、生态敏感区专项保护措施、水土保持临时保护措施、施工污染管控措施等。同时，结合本项目施工期短暂生态扰动特征及区域生态现状，为进一步降低工程实施带来的轻微生态影响，最大化提升生态修复效益，制定全方位生态减缓与修复补强措施，以减少对生态环境的影响。通过采取生态保护措施及减缓措施，项目施工期对环境影响较小，可以被外环境接受。具体措施请见附件1生态专项评价。
（6）涉土方工程采取的生态环境保护措施
涉及土方的工程包括危岩浮石清理、坡面整形、削坡整形、土石方外运、回填蓄坡、土地平整、覆土工程及道路工程等工程内容，上述工程施工时，需严禁治理区外临时占地，并着重注意扬尘的控制。在施工区域尤其是下风向设置施工围挡，围挡高度至少2.5m，围挡沿施工区域红线连续布置，不得有缺口。围挡横向范围应大于施工区域与敏感点的交界面1m以上。土石方作业时，围挡内部应设置洒水管线，以减少扬尘影响。
（7）临近地表水体区域采取的生态环境保护措施
临近地表水体的施工作业面设置施工围挡，围挡内设置截水沟。围挡外通过沙袋进行加固，防止施工土石及尘土进入地表水体。并加强施工人员管控，禁止向地表水体乱扔生活垃圾、倾倒废水。河道管理范围内进行施工的要征得相关管理部门同意后方可开工建设。
（8）环境敏感区内及敏感区附近施工采取的生态环境保护措施
在生态保护红线、自然保护地、水源保护区范围内、公益林、基本农田区域及敏感区附近施工时，要征得相关动植物管理部门意见，并严格控制施工占地，禁止在治理区外新增占地。需加强施工人员管控，强化保护植物及动物的教育工作，设置隔离围挡，合理处置施工产生的污染物，禁止乱排乱放。
（9）与居民距离较近的区域采取的生态环境保护措施
距离居民较近的施工区域，加强施工围挡的阻隔，减少对其产生的影响。敏感点附近的施工围挡，应选择同时具有降噪或隔声功能的围挡，高度至少2.5m，围挡沿施工区域红线连续布置，不得有缺口。围挡横向范围应大于施工区域与敏感点的交界面1m以上。且应严格控制施工时间，禁止夜间及午休期间作业，合理安排施工机械布置情况，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备及设施远离敏感点布设。

	运营期生态环境保护措施
	通过对鸡西市608处历史遗留废弃矿山的生态修复工作，消除矿山地质安全隐患，改善废弃矿山及周边生态环境。本项目建成后，新增林地746.45hm2，新增耕地296.91hm2，土地复垦总面积1043.36hm2。项目的实施使昔日荒芜废弃、地表裸露的采矿破坏土地得到复垦利用，生态系统功能得到恢复。综上，项目建成后，增加植被覆盖率，植被的增加为区域动物提供栖息地，由于区域生境的改善，野生动物将会逐渐进入，对动物可带来正面影响。
本项目运营期主要为管护和监测工程，工程本身不产生废水、废气、固体废物、噪声等，运营期主要举措主要为对工程维护、植被管护及监测，由各区政府委托第三方单位进行。
（1）工程维护
工程维护主要对矿山内挡土墙、排水沟和相关配套设施等进行维护，应定期监测检查，发现损毁及时修复。
（2）植被管护
主要采取定期或不定期喷水、追肥、清除杂草、防治病虫害、补植、补种等措施，对复绿植被进行养护。
本次植被管护对象为乔木、草本植物。管护期3年，植被的后期管护主要包括浇水、补植修剪及间伐等。
植被浇水：在植被恢复过程中，树木必须浇返青水和冻水，除此之外根据实际情况在生长期浇2～3次。浇水应浇透，在生产期间表土干后应及时松土，防止土壤板结。浇水采用汽车拉水的方式。
补植与修剪：在管护过程中，如有枯死的苗木，应连根及时挖除，并选规格相近、品种相同的新苗木补植。新补植的树木应根据实际情况做加固性保护。一年以里进行整形修剪，培养直立强壮的主枝，去除或控制竞争枝，保留抚养枝，并去除基部的萌条，通过控制侧枝加强主梢，人为的加强顶端优势。郁闭前尽量不修枝，郁闭后开始修枝，修枝一般在秋冬树木落叶后进行，切口要平滑，冠干比保持在2/3，以后逐步1/2或1/3。修枝原则为宁低勿高、次多量少、先下后上、茬短口尖。后期管理，除以上几种，还要派专人看管，防止人畜损毁。发现病虫害及时防治，勿使蔓延。对于因自然或人畜造成的树苗死亡，及时进行补种。管护工程结束后，树木保存率不低于80%。
对项目区内栽植树木的林下区域、裸露坡面和植被较疏区已经播撒草籽的地方进行管护、管护措施包括：松土、施肥、改善土壤的营养状况；消除杂草及草地鼠虫害的防治；补播；设置禁止踩踏标志、修复损坏的草地地区、定期检查和修复；禁牧封育、加强草地有害生物灾害监测预警和火灾防控；浇水、施肥、除草、松土、碾压、剪草、草坪的更新复壮；控制草地负荷。
（3）监测
监测的目的是掌握矿山生态修复实施效果，为后期管护和成效评估提供依据。监测范围以项目修复区为主。监测对象包括矿山生态环境及修复工程，包括地质灾害防治工程监测、土壤环境恢复监测、地形地貌景观恢复监测、土地复垦工程监测等，监测周期为3年。
1）地质灾害监测主要为边坡稳定性，监测要素包括地表变形。
2）地形地貌景观恢复监测主要包括地形地貌变化情况、植物种类和群落、植被生长情况、植被盖度（郁闭度和覆盖率）、土地损毁程度和面积、工程措施面积、位置情况。
3）土壤质量监测内容主要包括地形坡度、有效土层厚度、pH值、有机质、氮、磷、钾、土壤有效水分、土壤容重、土壤侵蚀模数、土壤类型、理化性质等12项。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]4）复垦效果监测针对不同的恢复方向确定监测内容。复垦效果监测（林地）主要内容包括高度、生长势、成活率、种植密度、郁闭度等5项；复垦效果监测（草地）主要内容包括生长势、高度、产草量、成活率、覆盖度等5项；复垦效果监测（耕地）主要内容包括地形坡度、平整度、有效土层厚度、土壤物理性质、排水设施、土壤化学成分、水质、产量等。
同时，建议对煤矸石堆复垦为耕地的土壤开展农作物管控，并对土壤质量及农产品质量进行长期监测，制定应急机制。

	其他
	公司应委托检测机构定期对项目污染源及场界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。
根据该项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：
（1）委托环境监测部门定期对施工期产生的废气、噪声进行监测；
（2）定期向环境管理部门上报监测结果；
（3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测。
施工期监测点位、监测项目和监测频率见下表。
表5-1 环境监测计划一览表
	监测时段
	监测方案
监测内容
	监测点位
	监测指标
	监测频率
	监测要求

	施工
期
	污染物排放监测
	废气
	施工场界
	颗粒物
	每季度一次
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）

	
	
	噪声
	施工厂界
	等效连续A声级
	每季度一次
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间≤70dB(A)）

	
	生态监测
	植被覆盖情况
	工程占地及周围500m
	一次

	
	
	动物种群分布情况
	
	一次

	运营期（管护期）
	/
	地质灾害监测
	各地块
	地表变形
	1次/年
	连续监测3年

	
	
	地形地貌景观恢复监测
	各图斑
	地形地貌变化情况、植物种类和群落、植被生长情况、植被盖度（郁闭度和覆盖率）、土地损毁程度和面积、工程措施面积、位置情况
	1次/年
	连续监测3年

	
	
	土壤质量监测
	各图斑
	地形坡度、有效土层厚度、pH值、有机质、氮、磷、钾、土壤有效水分、土壤容重、土壤侵蚀模数、土壤类型、理化性质等12项
	1次/年
	连续监测3年

	
	
	复垦效果监测
	各图斑
	复垦效果监测（林地）主要内容包括高度、生长势、成活率、种植密度、郁闭度等5项；复垦效果监测（草地）主要内容包括生长势、高度、产草量、成活率、覆盖度等5项；复垦效果监测（耕地）主要内容包括地形坡度、平整度、有效土层厚度、土壤物理性质、排水设施、土壤化学成分、水质、产量等。
	1次/年
	连续监测3年




	环保投资
	本项目对鸡西市608处废弃矿山进行生态恢复治理，属于单独的环境治理项目。项目总投资全部为环保投资，环保投资占比为100%。
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	陆生生态
	在土方开挖回填时避开雨天，土堆及时苫盖并用编织袋做挡墙，四周挖排水沟。合理安排施工时序，减少场地占用及施工裸露面暴露时间，尽量边开挖边回填。
加强施工人员管理，严禁超范围占地和破坏敏感区、水源保护区等。
	施工期落实上述要求
	做好管护和监测工程
	确保生态修复达到预期效果

	水生生态
	本工程无涉水施工，施工场地附近地表水体无珍稀鱼类的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道。
要求临近地表水体的施工作业面设置施工围挡，围挡内设置截水沟，围挡外通过沙袋进行加固，防止施工土石及尘土进入地表水体。同时，应加强施工人员管理，禁止向地表水体乱扔生活垃圾、倾倒废水。定期对施工设备进行检修维护，减少噪声较大的设备同时运行。
	施工期落实上述要求
	/
	/

	地表水环境
	生活污水：设置防渗旱厕及沉淀池（与洗车沉淀池一同设置），施工人员排泄物排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，人员盥洗废水经沉淀后，上清液用于施工场地洒水抑尘及车辆清洗。
施工废水：各施工区设置一组沉淀池。人员盥洗废水、车辆冲洗废水经沉淀后与坑塘积水都用于施工场地洒水抑尘及车辆清洗。
在饮用水源地准保护区范围及二级保护区周边施工时，要严管对施工人员进行管控，禁止垃圾和废水随意排放
	废水不外排，施工结束后防渗旱厕及沉淀池拆除回填。对附近水体影响不大
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	①设备选型上尽量采用低噪声设备；
②固定机械设备及挖土、运土机械，如挖土机、推土机等。
③对动力机械设备进行定期的维修、养护，减少因维修不良而增加的噪声声级，闲置不用的设备应立即关闭；
④禁止夜间及午休期间作业，合理安排施工机械布置情况，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；
⑤对较高噪声设备安装减振、消声等措施；
⑥施工设备及设施远离敏感点布设，若必须在敏感点附近施工时，需设置声屏障。
	施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限制要求
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①土方开挖机回填、覆土期间施工场地采用围挡阻隔施工扬尘逸散，对土方进行苫盖，减少大面积的裸露及扬尘；
②项目施工期间，每天定时对施工现场各扬尘点及道路洒水，遇有四级以上大风天气预报或政府发布空气质量预警时，不得进行土方作业；
③施工现场的土方及时平整并压实；
④施工场地及施工道路及时清扫，对车辆进行定期清洗，防止泥土被运输车辆轮胎带到场区外，限制运输车辆的行驶速度等；
⑤选用符合国家标准要求的机械设备，并对施工机械人员进行岗前培训。
⑥日常注意设备及车辆的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转，减少车辆怠速时间的情况下，可以减少机动车尾气的排放量。
	场界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值
	/
	/

	固体废物
	各地块设置垃圾桶，生活垃圾置于垃圾桶内，和场地清理的生活垃圾一起由当地环卫部门清运处理；沉淀池泥沙定期清理用于项目区回填蓄坡；施工期拆除的建筑垃圾能利用的利用，不能利用的统一拉运至政府指定的建筑垃圾消纳场处置；项目原地遗留的及危岩浮石清理、削坡平整产生的土石料优先用于本工程修复使用，剩余的由当地政府纳入公共资源交易平台进行销售，销售收入用于生态修复治理工程
	处置率100%
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	加强环境管理，并按照施工期监测方案进行监测
	落实监测计划
	对地质灾害、地形地貌景观恢复、土壤质量及复垦效果进行监测
	落实监测计划

	其他
	/
	/
	/
	/
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本项目对鸡西市608处历史遗留废弃矿山图斑进行生态恢复治理，对其采取地质安全隐患治理、地貌重塑工程、土壤重构工程、植被重建工程、配套工程和监测管护工程等生态重建措施。项目建成后，可消除矿山地质安全隐患，改善废弃矿山及周边生态环境。使昔日荒芜废弃、地表裸露的采矿破坏土地得到复垦利用，生态系统功能得到恢复。
对于废弃矿山涉及一般工业固体废物压占的，项目不对一般工业固废进行外运，也不拉运其他工业固废至该地块进行填埋，仅将压占固废修坡平整后覆土。施工期间采取污染防治措施有效减少施工期对环境影响，实施后无废气、废水、固体废物等产生。综上，从环境角度分析，本项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc1913]附件4：项目实施后土地利用调整情况
	东北森林带－乌苏里江流域（鸡西市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程
	牤牛河
	滴道河
	凤山河
	小黄泥河
	城子河
	哈达河
	黄泥河
	裴德河
	阿布沁河
	兴凯湖

	一级地类
	面积
（公顷）
	面积增减
	面积（公顷）
	面积增减
	面积（公顷）
	面积增减
	面积（公顷）
	面积增减
	面积（公顷）
	面积增减
	面积（公顷）
	面积增减
	面积（公顷）
	面积增减
	面积（公顷）
	面积增减
	面积（公顷）
	面积增减
	面积（公顷）
	面积增减
	面积
	面积增减

	编码
	名称
	修复前
	修复后
	（公顷）
	修复前
	修复后
	（公顷）
	修复前
	修复后
	（公顷）
	修复前
	修复后
	（公顷）
	修复前
	修复后
	（公顷）
	修复前
	修复后
	（公顷）
	修复前
	修复后
	（公顷）
	修复前
	修复后
	（公顷）
	修复前
	修复后
	（公顷）
	修复前
	修复后
	（公顷）
	修复前
	修复后
	（公顷）

	1
	耕地
	62.94 
	359.85 
	296.91
	21.14
	74.05
	52.91
	16.7403
	53.6988
	36.9585
	3.66
	22.87
	19.21
	8.6846
	108.6095
	99.9249
	0.77
	15.24
	14.47
	9.658
	55.1964
	45.5384
	0.17
	3.39
	3.22
	1.4162
	13.3689
	11.9527
	0.18
	4.69
	4.51
	0.52
	8.75
	8.23

	2
	园地
	0.16 
	0.03 
	-0.135
	0.13
	0.02
	-0.11
	0.0063
	0.0063
	0
	0
	0
	0
	0.0051
	0
	-0.0051
	0
	0
	0
	0.0199
	0
	-0.0199
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	林地
	97.20 
	843.65 
	746.45
	22.15
	152.25
	130.1
	8.2236
	104.3961
	96.1725
	5.46
	90.34
	84.88
	36.5136
	307.9672
	271.4536
	2.37
	25.34
	22.97
	7.0367
	109.3832
	102.3465
	3.79
	12.73
	8.94
	4.3162
	20.232
	15.9158
	5.38
	15.97
	10.59
	1.96
	5.04
	3.08

	4
	草地
	77.66 
	42.73 
	-34.9328
	23.1
	7.29
	-15.81
	11.3726
	5.6949
	-5.6777
	3.44
	6.67
	3.23
	19.5718
	16.4284
	-3.1434
	2.48
	1.78
	-0.7
	9.138
	3.6935
	-5.4445
	0
	0
	0
	1.5118
	0.0846
	-1.4272
	5.7
	1.06
	-4.64
	1.35
	0.03
	-1.32

	5
	商服用地
	0 
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	工矿仓储用地
	1006.99 
	58.86 
	-948.1327
	175.09
	31.6
	-143.49
	124.5415
	0
	-124.5415
	125.41
	0
	-125.41
	380.2572
	21.0965
	-359.1607
	35.31
	2.68
	-32.63
	132.2793
	0
	-132.2793
	0.59
	0.09
	-0.5
	22.1959
	2.5447
	-19.6512
	3.19
	0.23
	-2.96
	8.13
	0.62
	-7.51

	7
	住宅用地
	4.16 
	0.37 
	-3.7876
	0.46
	0.07
	-0.39
	0.492
	0
	-0.492
	0.17
	0.02
	-0.15
	2.6746
	0.2779
	-2.3967
	0.08
	0.003
	-0.077
	0.2057
	0
	-0.2057
	0
	0
	0
	0.0762
	0
	-0.0762
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	公共管理与公共服务用地
	0.10 
	0.02 
	-0.0763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.02
	0.02
	0
	0.0763
	0
	-0.0763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	特殊用地
	0.23 
	0.03 
	-0.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.19
	0
	-0.19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.03
	0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.01
	0
	-0.01

	10
	交通运输用地
	30.19 
	27.02 
	-3.1744
	10.75
	5.5
	-5.25
	2.202
	2.999
	0.797
	2.19
	2.47
	0.28
	9.6857
	10.3777
	0.692
	0.67
	0.92
	0.25
	3.0791
	3.2215
	0.1424
	0.28
	0.2
	-0.08
	0.7962
	0.9704
	0.1742
	0.29
	0.21
	-0.08
	0.25
	0.15
	-0.1

	11
	水域及水利设施用地
	25.89 
	30.58 
	4.6834
	5.51
	2.74
	-2.77
	3.5318
	3.1888
	-0.343
	0
	12.67
	12.67
	5.5443
	5.5593
	0.015
	0.16
	0
	-0.16
	3.7061
	0.5637
	-3.1424
	3.52
	1.04
	-2.48
	2.1206
	2.3044
	0.1838
	1.8
	2.51
	0.71
	0
	0
	0

	12
	其他用地
	89.91 
	32.31 
	-57.5947
	31.57
	16.38
	-15.19
	2.8738
	0
	-2.8738
	0.1
	5.59
	5.49
	7.6165
	0.3131
	-7.3034
	4.55
	0.43
	-4.12
	9.2135
	2.2779
	-6.9356
	11.03
	1.94
	-9.09
	10.6342
	3.5623
	-7.0719
	9.13
	1.01
	-8.12
	3.19
	0.81
	-2.38

	总计
	1395.44
	1395.44
	0
	289.9
	289.9
	0
	169.9839
	169.9839
	0
	140.65
	140.65
	0
	470.6296
	470.6296
	0
	46.38
	46.38
	0
	174.3362
	174.3362
	0
	19.41
	19.41
	0
	43.0674
	43.0674
	0
	25.67
	25.67
	0
	15.41
	15.41
	0
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[image: 1-1项目区区位图-插图]
[image: G:/鸡西示范工程/图片/鸡西市图集-黄/插图/0.2025新图集/插图第三删掉生态红线版/7.28备案版插图/何雨寒出图/1-2.行政区划图ss.jpg1-2.行政区划图ss]
附图2：工程总平面布置图
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[bookmark: _GoBack]附图8：施工场地平面布置示意图及典型生态保护措施布置图
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