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[bookmark: _Toc14132]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	穆棱河流域虎林市城区雨污分流改造及污水处理厂扩建项目

	项目代码
	2502-230381-04-01-246830

	建设单位联系人
	宋炎
	联系方式
	15561779695

	建设地点
	黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇铁南街1号

	地理坐标
	（东经132度58分19.082秒，北纬45度44分44.936秒）

	国民经济
行业类别
	D4620污水处理及
其再生利用
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十三、水的生产和供应业
95、污水处理及其再生利用中新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	虎林市发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	虎发改【2025】10号

	总投资（万元）
	5129.22
	环保投资（万元）
	5129.22

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	13799.8

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见下表。
表1-1  本项目专项评价设置情况
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目为扩建污水处理站项目，排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故无需设置大气专项评价。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目不属于新增工业废水直排建设项目，但属于新增废水直排的污水集中处理厂，因此需设置地表水专项评价。

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目供水由厂区原地下水井提供，不需设置生态专项评价。

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程，不需设置海洋专项评价。

	地下水
	地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。
	本项目500米范围内无饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不需设置地下水专项评价。





	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策合理性
根据国家发改委2023年第7号令公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年12月27日）有关规定，本项目属于鼓励类第四十二条环境保护与资源节约综合利用第3款：“城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程 ”。因此，本项目建设符合国家当前产业政策规定。
2、选址合理性分析
本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇铁南街1号，厂界东侧临近养鱼池、南侧临近穆棱河、西侧临近虎林市工业污水处理厂、北侧临近国道G331。项目用地性质为排水用地。项目所在地水、电、道路交通等基础设施配套齐全，可以满足本项目建设与运营需要，项目选址有以下特点：本项目选址区域不在风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区、重要湿地、野生动物重要栖息地内，同时评价区域内无国家级、省级保护野生动物、植物及古木名树。虎林市多年主导风向为西北风，污水处理厂位于居民区下风向，项目500米范围内无环境保护目标，因此，本项目在选址上是合理的。生活污水经污水处理厂处理后排入穆棱河，各类污染物产生量均较少，经采取治理措施处理并预测后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)含2025年修改单中一级A标准对环境质量影响小，且穆棱河下游无环境保护目标。项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的建设。综上，本项目选址合理。
3、排污口设置的合理性分析
本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇铁南街1号，扩建规模为10000m3/d，扩建后全厂日处理污水量合计30000m3/d。服务区域为虎林市的城区生活污水，采用预处理+EBIS 生化工艺+混凝沉淀过滤深度处理工艺，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)含2025年修改单中一级A标准；项目排污口位于穆棱河左岸(具体坐标东经132°58'12.24"，北纬45°44'44.62")，排污口名称为鸡西市虎林市污水处理厂排污口，排污口编码为AC-230381-0099-SH-00，入河排污口的类型是混合废污水入河排污口，排放方式为连续式，入河方式为地埋管道，按规定办理扩大入河排污口设置许可变更，完成入河排污口设置论证，与环评、排水许可衔接。
入河排污口出水汇入穆棱河凯北站—东仁义屯断面，规划水质目标为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。本项目排污口设置论证报告正在同步论证中。
4、生态环境分区管控符合性分析 
根据《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发[2024]1号），本项目建设符合生态环境分区管控符合性分析要求，具体符合性分析如下：
（1）生态保护红线
本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇铁南街1号，项目选址不在世界自然遗产地、国家自然遗产地、国家自然与文化双遗产地，国家级、省级和市（州）级自然保护区，世界级、国家级和省级地质公园，国家级和省级风景名胜区，国家重要湿地，国家湿地公园，国家级和省级森林公园，千人以上集中式饮用水源保护区，国家级和省级水产种质资源保护区；集中连片优质耕地（指五千亩以上耕地大坝永久基本农田）；公益林地（指国家重要生态公益林）；生态敏感区和生态脆弱区（指石漠化敏感区）等区域；根据国土空间总体规划及生态保护红线划分文件，本项目不涉及生态保护红线。
（2）环境质量底线
根据黑龙江省生态环境厅2026年1月公布的《2025年黑龙江省生态环境质量状况》数据，鸡西市2025年空气质量级别达到二级标准，达标天数为350天（95.9%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per、O3-8h-90per年均浓度分别为26μg/m3、43μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、0.9mg/m3、115μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值，区域属于环境空气质量达标区。本项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，本项目所在区域属于凯北站至东仁义屯断面，本项目所在穆棱河水质目标为Ⅲ类，根据鸡西市人民政府网站发布的2024年地表水国控考核断面水质信息公开，穆棱河水质状况良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。本项目厂界东侧、南侧、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，厂界北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准的要求。本项目选用低噪声设备，经减振、消声、隔声处理等降噪措施后，运营时厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2中的3类标准及4类标准。本项目扩建污水处理厂，本项目在采取相应的污染防治措施后，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)含2025年修改单中一级A标准，排入穆棱河。经过预测，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。本项目不会改变所在地环境功能级别，能够满足环境质量底线的要求。
本项目污水处理厂预处理间、EBIS生化池、污泥脱水间产生的恶臭气体均采取离子除臭+二级活性炭吸附，吸附效率达到90%。废气经离子除臭+二级活性炭吸附处理后由15米排气筒排放。污水处理站恶臭有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值；污水处理站恶臭无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）含2025年修改单二级标准。对大气环境产生的影响可接受，符合严守环境空气质量标准底线的要求。结合大气污染防治行动计划、环境保护规划等国家、地方等要求，本项目对大气环境产生影响较小。本项目生活污水排入污水处理厂。综上，经采取上述措施后，项目排放废水、废气均能达标排放，不会对周边环境产生明显不利影响。本项目建设符合环境质量底线的要求。
（3）资源利用上线
本项目生产过程中消耗一定电及水资源，水源由虎林市市政统一供给，冬季供热由市政供热管网提供，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的措施，可有效的控制污染及资源利用水平。本项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单
本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇铁南街1号，根据黑龙江省生态环境厅文件《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1 号）、《鸡西市生态环境准入清单（2023年版）》以及参照查询黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台可知：选址处环境管控单元为虎林市城镇空间，编码为ZH23038120002，管控单元为重点管控单元。经分析，本项目建设符合相关管控要求。
表1-2鸡西市生态环境准入清单
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	符合情况

	ZH23038120002
	虎林市城镇空间
	重点管控单元
	一、空间布局约束
	1.同时执行 (1)严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。(2)禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 2.水环境农业污染重点管控区同时执行(1)科学划定畜禽养殖禁养区。(2)加快农业结构调整。松平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物:在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植;在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。
	本项目为扩建污水处理厂项目，不涉及新建危险化学品生产项目、农业种植业畜禽养殖场、养殖小区。

	
	
	
	二、污染物排放管控

	1.同时执行:加快 65t/h以上燃煤锅炉(含电力)超低排放改造。 2.水环境农业污染重点管控区同时执行(1)支持规模化畜禽养殖场(小区)开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。(2)畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。(3)全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。
	本项目为扩建污水处理厂项目，不涉及规模化畜禽养殖场(小区)开展标准化改造和建设及畜禽养殖污染排放；

	ZH23038120002
	虎林市城镇空间
	重点管控单元
	三、环境风险防控
	化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。
	本项目为扩建污水处理厂项目，项目离居民区较远，不涉及敏感目标。

	
	
	
	四、资源开发效率要求
	1.同时执行 (1)推进污水再生利用设施建设。(2)公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。
	本项目为扩建污水处理厂项目，属于污水再生利用设施建设；本项目不涉及公共建筑节水器具。


综合以上分析，项目建设符合生态环境分区管控的要求。
5、与《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发[2016]3号）符合性分析
根据《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发[2016]3号）中“2.强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。加快推进规划项目落实，确保污水处理能力满足快速发展的城镇化需要。现有城镇污水处理设施要因地制宜进行改造，2020年底前达到国家要求的排放标准和再生利用要求。排水的城镇污水处理设施应于2017年底前达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建污水处理设施要执行一级A排放标准，要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况。
本项目扩建污水处理厂，采用预处理+EBIS 生化工艺+混凝沉淀过滤深度处理工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)含2025年修改单中一级A标准，符合《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发[2016]3号）的相关要求。
6、与《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》符合性分析
根据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》中第十二条，全面推进节水型社会建设，加快推进节水技术改造，强化用水过程管理。第十五条，加强水功能区监督管理，推进水生态系统保护与修复。第十八条，完善水资源管理体制。进一步完善流域管理与行政区域管理相结合的水资源管理体制，切实加强流域水资源的统一规划、统一管理和统一调度。强化城乡水资源统一管理，对城乡供水、水资源综合利用、水环境治理和防洪排涝等实行统筹规划、协调实施，促进水资源优化配置。
本项目扩建污水处理厂，无新增取水，不会突破区域用水总量控制指标，符合严格实行用水总量控制。项目采用预处理+EBIS 生化工艺+混凝沉淀过滤深度处理工艺，采用污泥回流设计，提升水资源利用效率，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)含2025年修改单中一级A标准，COD、氨氮、总磷等指标远优于常规排放要求，符合《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》的相关要求。
7、与《虎林市国土空间总体规划（2021-2035）》的符合性分析
（一）与 “三区三线” 管控要求的符合性
第三章明确要求按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先顺序划定三条控制线，城镇开发边界内实行 “详细规划 + 规划许可” 管制方式，边界外原则上仅允许农业生产、乡村振兴、生态保护和交通基础设施建设。
本项目为污水处理厂扩建工程，属于市政公用设施范畴。根据规划中第九章第四节 “优先支持市政设施建设空间” 的要求，市政设施是城乡发展的基础支撑，需优先保障用地空间。若项目选址位于城镇开发边界内，则符合 “详细规划 + 规划许可” 的管制要求；若位于边界外的城镇建成区或产业园区配套区域，亦符合规划中 “保障城镇基础设施和公共服务设施用地” 的导向，不违反 “三区三线” 的刚性管控要求。
规划中第三章第四节划定了生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区等主导功能分区。
本项目不属于开发性、生产性建设活动，不涉及生态保护区、生态控制区、农田保护区的管控红线；项目位于城镇发展区，则符合城镇发展区 “优化国土利用布局、保障市政设施用地” 的管控要求。
（二）与生态环境保护目标的符合性
规划中第五章明确构建 “两区、两屏、三廊” 生态保护格局，重点保护湿地、林地、河流等生态空间，推进山水林田湖草沙系统修复，加强穆棱河、七虎林河、阿布沁河等流域水环境综合治理。
本项目污水处理厂扩建后，新增生活污水出水水质严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)含2025年修改单中一级A标准，与规划中“加强水环境综合整治、提升流域生态功能” 的目标高度契合。同时，项目恶臭气体采取离子除臭+二级活性炭吸附处理，有组织排放和无组织排放均满足国家标准，可有效降低大气污染影响，符合规划中“推进绿色低碳发展、减少对自然干扰和损害” 的生态保护要求。
规划中第九章第四节 “城乡排水工程” 明确要求：“改扩建中心城区污水处理厂，提高污水处理厂运行负荷率；推进各乡镇污水收集管网新建及升级改造；加强污泥资源化利用和无害化处理”。
本项目属于污水处理厂扩建工程，且配套建设恶臭治理设施，完全符合规划中 “提升污水处理能力、完善污水治理设施” 的具体要求，是落实规划中生态环境保护任务的具体举措。
（三）与城镇空间建设目标的符合性
规划中第六章构建 “一心协多点，两轴链五区” 的城镇空间格局，明确中心城区及重点乡镇需 “完善公共服务设施体系、推进城镇用地节约集约利用、建立健全绿色低碳发展”。
本项目作为市政公用设施，其建设可提升城镇污水治理能力，改善城镇人居环境，助力虎林市 “宜居宜业城镇空间” 和 “生态强市、魅力虎林” 总目标的实现，与规划中城镇发展的核心导向一致。
规划中第六章第三节强调 “建立健全绿色低碳发展”，第九章第三节要求 “构建清洁低碳的能源体系、推进城镇节能建设”。
本项目采用先进的 EBIS 生化工艺，污染物去除效率高，且配套建设恶臭治理设施，无高耗能、高污染环节，符合规划中“绿色低碳、集约高效” 的城镇建设要求。
（四）与基础设施支撑体系的符合性
规划中第九章 “保障城乡设施支撑体系建设空间” 将市政设施列为优先保障范畴，明确要求 “推进城镇供水管网向乡村延伸，构建城乡一体化供水体系；规划改扩建中心城区污水处理厂，完善再生水回用系统；提高污泥处理和利用水平”。
本项目扩建日处理生活污水规模10000m³/d，处理工艺为预处理+EBIS 生化工艺+混凝沉淀过滤深度处理工艺，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)含2025年修改单中一级A标准排入穆棱河。本项目产生污泥收集后输送至污泥脱水间处理，工艺采用叠螺式污泥浓缩脱水一体机对污水进行浓缩脱水，将含水率由99.2%降至80%时运至虎林市污泥处理场进行深度处理处置。本项目属于污水处理厂扩建工程，是完善虎林市市政基础设施网络的关键环节，与规划中“全面提升基础设施建设空间支撑水平” 的要求完全相符，可进一步强化城乡基础设施的保障能力。
因此，符合《虎林市国土空间总体规划（2021-2035）》的相关要求。
8、与《黑龙江省水污染防治条例》符合性分析
根据《黑龙江省水污染防治条例》（2023年12月1日起施行）中的规定：
第三十五条县级以上人民政府应当根据国土空间、水污染防治、城镇排水与污水处理等规划，合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。第三十七条城镇污水集中处理设施运营单位或者污泥处理处置单位应当安全处理处置污泥，对污泥的贮存、运输、处理、处置全过程承担污染防治责任，保证处理处置后的污泥符合国家标准，对产生的污泥以及处理处置后的去向、用途、用量等进行跟踪、记录，建立、保存台账，并向城镇排水主管部门、生态环境主管部门报告。第三十八条除干旱地区外，新区建设应当依法实行雨水、污水分流。老旧城区应当推行污水截流、收集措施，对现有合流制排水系统逐步实施雨水、污水分流改造；难以改造的，可以采取截流、调蓄和治理等措施。
本项目为穆棱河流域虎林市城区雨污分流改造及污水处理厂扩建项目，厂区污水管网与雨水管网分别布置，污水排放口、雨水排放口位置独立，污水收集系统与雨水收集系统无交叉、无混接，符合雨污分流的环保要求，布局合理。本项目扩建日处理生活污水规模10000m³/d，处理工艺为预处理+EBIS 生化工艺+混凝沉淀过滤深度处理工艺，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)含2025年修改单中一级A标准排入穆棱河，本项目产生污泥收集后输送至污泥脱水间处理，工艺采用叠螺式污泥浓缩脱水一体机对污水进行浓缩脱水，将含水率由99.2%降至80%时运至虎林市污泥处理场进行深度处理处置。符合《黑龙江省水污染防治条例》中的要求。



- 14 -

[bookmark: _Toc20702]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、 项目由来
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虎林市现有生活污水处理厂1座，服务区域为虎林市的城区生活污水，不包含工业废水，位于黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇铁南街1号，日处理规模为2.0万吨，处理工艺为“预处理+A2O+高密度沉淀池+滤布滤池”，设计处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单中一级A标准后，排入穆棱河。本次生活污水处理厂扩建项目即在现有2.0万m3/d的处理规模上扩建增加1.0万m3/d 处理规模，采用预处理（利旧）+EBIS 生化工艺（二级处理，新建）+混凝沉淀过滤（深度处理，新建）工艺处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）含2025年修改单中一级A标准。原有2.0万m3/d的处理规模项目不变，本次新增排放废水通过原有排放口排放。2025年2月17日取得《虎林市发展和改革局关于穆棱河流域虎林市城区雨污分流改造及污水处理厂扩建项目可行性研究报告的批复》通过虎林市发展和改革局的审批（虎发改【2025】20号），见附件。
本项目属于“污水处理及其再生利用”项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（部令第 16 号），本项目属四十三、水的生产和供应业-95、污水处理及其再生利用“新建、扩建日处理10万吨以下500 吨及以上城乡污水处理的 ”，应当编制环境影响报告表，受虎林市市政设施维护中心委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。
2、项目建设内容及规模
表2-1 本项目主要建设内容
	建设内容
	建设规模及内容
	备注

	主
体
工
程
	粗格栅间
	格栅间平面尺寸12.0×9.6m ，设有粗格栅槽2格，单槽宽1500mm，格栅栅条间距 25mm，栅前水深 0.55m，过栅流速 0.60m/s，格栅倾角75 ° ,渠道进出口处均设有闸门。每条渠道设有1台回转式格栅除污机，设备宽度 B=1500mm，N=2.2kW，螺旋式栅渣压榨机1台，其规格为∅=260，倾角 45°, N=2.2kW，带式输送机1台，规格为 B=500，L=4.0m ，N=1.5kW。设有电动悬挂式起重机1台，起重量为5t，规格为Lk=7.5m，H=12m，N=2×0.4kW。经校核现有粗格栅间土建尺寸、过流断面、水力条件及配套格栅机、压榨机、输送机、起重设备均按远期规模配置，过流能力可达8.5万m3/d，可完全满足本项目扩建后总规模 30000m3/d的处理要求，依托安全可靠。
	依托

	
	提升泵房
	污水提升泵房平面尺寸 12.0×9.6m，地面下最深 9.0m。内设5个泵位，现已安装潜水排污泵3台，2用1备，其性能参数 Q=550-700-1000m3/h ，H=18-16-12m ，N=45kW。经校核，现有提升泵房土建满足使用要求，本次设计新增潜污泵 2台（1用一备），单泵参数 Q=550-700-1000m3/h ，H=18-16-12m ，N=45kW。新增2台同型号水泵后，3用2备，3台同时运行日处理量为50400m3/d，可完全覆盖本次增加10000m3/d后总处理规模30000m3/d的设计规模及高峰流量需求，提升泵房依托方案安全可靠。
	依托

	
	细格栅间
	细格栅间与沉砂池合建，平面尺寸19.5×12.0m，设有细格栅槽2格，单槽宽2200mm，栅条间距5mm，过栅流速 0.6m/s，栅前水深 0.8m ，格栅倾角 70°,设有回转式格栅除污机2台，螺旋输送机1台，直径260mm，功率 N=1.5kW，螺旋式栅渣压榨机1台，∅=260，倾角45°, N=2.2kW。设电动单梁悬挂起重机1台，起重量为3t，规格为 Lk=8m ，H=12m ，N=4.5kW+0.4kW。经水力核算，总过流面积为 3.52 m²，最大过流能力达2.112 m³/s（约18.2万 m³/d），处理能力远大于本项目 30000 m³/d 的扩建规模。现有细格栅间土建及设备均按远期规模预留，可安全可靠地承接本项目扩建后的全部来水，依托条件成立。
	依托

	
	沉砂池
	旋流沉砂池土建及设备均按远期规模设计，设2座沉砂池，全部使用。沉砂池直径Φ=3.65m、沉砂池深 H=4.2m。每座沉砂池内安装沉砂池搅拌机（带气提除砂装置）1台，功率N=3.0kW，设砂水分离器1台，其规格为 Q=12-20L/s ，N=0.37kW。总有效容积约 87.8m³。按高峰小时流量（1875m³/h）核算，水力停留时间约 2.8min，满足《室外排水设计标准》2~3min 的规范要求，沉砂效率可保证。设备方面，每座池配置 1 台 3.0kW 搅拌机（带气提装置），配套 1 台处理能力 12~20L/s 的砂水分离器，可满足本次增加10000m3/d后总处理规模30000m3/d规模下的排砂及砂水分离需求。
	依托

	
	调节池
	调节池1座，停留时间8h，采用地下式钢筋混凝土结构，尺寸45×25×5.5m，有效水深 5.0m。内设潜污泵6台，其中3台用于原有厂区 2.0万m3/d的处理系统，2用1备，单台性能 Q=460m3/h ，H=10m，N=22kW；另外 3台用于扩建部分1.0万m3/d的处理系统，2用1备，单台性能Q=230m3/h，H=10m ，N=15kW。
	新建

	
	EBIS 生化池
	EBIS系统设计规模为10000m3/d，设计流量为460m3/h（单格230m3/h）。共设置1座 EBIS池，分2格，EBIS池净尺寸为：54.5×31.9×6.5m，有效水深为6.0m。
	新建

	
	厌氧区
	厌氧区尺寸22.8×7.9×6.5m，单池有效容积2161m3，停留时间 5.03h；池内设置低速推流搅拌器 24h 连续运转。
	新建

	
	低氧曝气区
	通过控制曝气池在低氧环境下运行(DO≈0.5mg/L)，在去除有机物的同时，实现同步脱氮及生物除磷。曝气区尺寸22.8×18.8×6.5m，单池有效容积2490m3，停留时间 12.06h；池内设置可提升微孔曝气系统，通过风机房鼓风机供气24小时连续运转。EBIS 生化池内设 EB-TH4500 提升微孔曝气软管（配套安装附件）2套、ACE-2000空气推流器8套、溶解氧控制系统2套、吸刮泥机2套、污泥回流泵5套、反冲风机2套、沉淀池组合填料346m2、潜水推流器4套、剩余污泥泵3台、碳源投加装置 1套。
	新建

	
	澄清区
	采用上向流斜管沉淀池结构进行泥水分离，通过回流泵将部分污泥回流至厌氧区前端。澄清区尺寸 27×6.4×6.5m×2格， 表面负荷1.0m/m3•h ，单池有效容积1037m3，池内设置斜板及斜管填料、行车式吸刮泥机（含回流泵及反冲系统）及污泥回流槽，24小时连续运转。污泥回流槽内设剩余污泥泵，每天运行一定时间间歇排放剩余污泥至污泥储池（原有）。出水槽采用三角堰式不锈钢 304 材质，45°开孔。
	新建

	
	污水深度处理间
	深度处理间平面尺寸36.0×21.0m，包括机械混合池、网格絮凝池、斜板沉淀池、滤布滤池、加药间、配电间及控制室。（1）混合：混合采用孔板式净水混合器，利用高比例高强度微涡旋的离心惯性效应来克服亚微观传质阻力，增加亚微观传质效率。该设备不但能够完成药剂的宏观混合，而且完善了亚微观传质，使药剂水解产物迅速分散到原水各微细部，充分发挥药剂作用。与传统工艺比较，一般可节省药剂 10%~30%。设 KB-4不锈钢孔板式净水混合器1台。（2）混凝池：絮凝池采用小孔眼网格絮凝池，其特点是通过科学布设多层网格，使水流过网格时产生强烈的惯性效应和对矾花的柔动作用，控制矾花合理的有效碰撞，迅速形成密实且易沉淀的矾花。在反应池全程分段布设网格，使矾花颗粒由小到大，由松散到密实，大大缩短了反应时间。絮凝池设计水量 458m3/h，分2组，絮凝时间25min，单组网格絮凝池尺寸 5.3×5.3×5.3m，有效水深 4.8~4.9m，共设竖井25个。絮凝池排泥采用穿孔管排泥，排泥采用电动阀，根据实际情况设定排泥时间和排泥次数。（3）沉淀池：沉淀池采用上向流低脉动小间距斜板沉淀池，分2组，单池设计水量458m3/h，分2组，单组沉淀池尺寸8.0×3.3×4.9m，上升流速1.44mm/s，采用XJB-25 型小间距聚合物斜板，斜板安装于斜板支架上。斜板上清水区深度1.5m，斜板下缓冲层高度1.5m。采用斗式重力排泥，泥斗高度1.0m。集水采用不锈钢集水槽集水，汇至混凝土集水渠后出水。沉淀池排泥采用穿空管排泥，排泥采用电动阀，根据实际情况设定排泥时间和排泥次数。（4）滤池：滤池选用滤布滤池。设计水量458m3/h ，设2格滤池，设计滤速5.0m/h，滤池尺寸 10.36×5.2×3.0m ，滤布滤池采用成套设备自动冲洗。（5）鼓风机房及配电间：EBIS生化反应池所需空气由鼓风机供应，单池最大供气量为Q=3931m3/h。本工程设鼓风机房1座，平面尺寸12.0×7.9m，设鼓风机3台，2用1备。单台风机主要参数为：风量 Q=27.02m3/min、出口压力 P=73.5KPa、功率 N=37Kw。设无级变速电机3 套，可以根据曝气池内溶解氧含量，自动调整鼓风机供气量。为消除噪音，对内墙做吸音处理，以减少噪声对周围的影响。进风口配置过滤器和消音器；出风管上设有出口消音器、旁通阀、逆止阀和手动蝶阀，旁通阀上配消音器。为方便安装和检修，机房内设 LX-3-7.5电动单梁悬挂式起重机一台。鼓风机房与变配电间合建（位于污水深度处理间内），配电间平面尺寸 12.0×9.0m。（6）加药间及药库：加药间平面尺寸 6.0×9.0m ，建于污水深度处理间内，絮凝剂采用聚合铝，助凝剂采用聚丙烯酰胺，絮凝剂聚合铝最大投加量 30mg/L，助凝剂聚丙烯酰胺投加量 1～2mg/L。聚合铝投加采用1套成套加药装置，投加浓度 10%，聚丙烯酰胺采用1套成套加药装置，投加浓度1%。絮凝剂、助凝剂贮存按最大投药量7天计算贮量。设轴流风机2套。
	新建

	
	紫外消毒间
	设有两条消毒渠道，每条渠宽0.54m、深1.575m，有效水深 0.8m，目前仅使用1 条渠道（现有5个消毒模块，包括灯管40支、套管40支和镇流器20个，总功率 13kW），已经预留1条渠道。本次设计新增紫外消毒设备1套，设计水量458m3/h。
	依托

	
	废水排放池
	废水排放池位于深度处理间外西侧，尺寸9.9×9.9×3.5m。反应沉淀池的排泥水先进入反应沉淀池两侧的排水渠，再排入废水排放池，经调节后，再由潜水泵送至污泥储池，后进入污泥处理系统。内设2台潜污泵，1用1备，性能：Q=30m³/h，H=20.0m，N=3.0kW。
	新建

	
	污泥脱水间
	现有污泥储池2座，单池尺寸8.0×8.0×4.0m，有效水深 3.5m，内设 MA2.2/8-320-740 型搅拌器4台。现有污泥脱水间1座，平面尺寸36.0×10.5m，内设有污泥螺杆进料泵2台（1用1备），单台参数 Q=25-58m3/h 、H=30m 、N=11kW；设有叠螺式污泥浓缩脱水机2台（1用1备），单台处理能力 Q=270- 450kgDs/hr、功率 N=4.13kW；设有 PAM 加药装置1套，离子除臭+二级活性炭吸附设备1套。该系统原设计污泥处理量为495m3/d，含水率99.2%，经污水处理厂原有叠螺式污泥浓缩脱水一体机处理后（1用1备，设计每天运行11小时），含水率降至80%左右，污泥量为19.8t/d 。经校核，污泥脱水系统实际每天运行时间8～10小时，污泥产生量12～18t/d。本次设计污水处理厂扩建1.0万m3/d，总处理能力达到3.0万m3/d，设计总污泥产生量为750m3/d（包括生化池剩余污泥和深度处理排泥），含水率99.2% ，绝干泥产量为6tDS/d 。设计充分利用现有污泥处理设施，将每天污泥浓缩脱水的时间延长至16小时，即可满足本项目的污泥浓缩脱水要求。
	依托

	
	在线监测室
	利用原有紫外线消毒间内设有在线监测室，内有在线SS仪、在线COD仪、在线氨氮仪、在线总磷仪、在线总氮仪和在线pH计等及原有进水在线，与中心控制室PLC远程联接。
	依托

	
	污水管网
	排水管道12425m，排水管道管径d300~d800，非开挖修复排水管道管径d1200~d1400。
	新建

	储运工程
	加药间
	加药间平面尺寸6.0×9.0m ，建于污水深度处理间内，絮凝剂采用聚合铝，助凝剂采用聚丙烯酰胺，絮凝剂聚合铝最大投加量 30mg/L，助凝剂聚丙烯酰胺投加量1～2mg/L。聚合铝投加采用1套成套加药装置，投加浓度10%，聚丙烯酰胺采用1套成套加药装置，投加浓度1%。絮凝剂、助凝剂贮存按最大投药量7天计算贮量。设轴流风机2套。
	新建

	辅助工程
	危废贮存库
	位于厂区南侧，东侧临近排泥池，占地50m2，贮存能力为50t，渗透系数≤10-10cm/s，2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，并采用环氧树脂防腐，危险废物用HDPE桶暂存。
	新建

	
	一般固废间
	位于厂区南侧，北侧临近排泥池，占地50m2，贮存能力为50t，满足高等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。
	新建

	
	办公区域
	管理机构办公地点设在虎林市现有污水处理厂综合楼内。
	依托

	公用
工程
	供水
	水源由虎林市市政统一供给。
	依托

	
	排水
	利用厂区原有排水设施。
	依托

	
	供热
	本项目供热由市政供热管网提供。
	依托

	
	供电
	本项目供电由市政电网提供。
	依托

	环保
工程
	废气治理
	预处理间、污泥脱水间均采用离子除臭（利旧）+二级活性炭吸附（新建），吸附效率达到90%。EBIS生化池为封闭阳光房采用离子除臭（新建）+二级活性炭吸附（新建），吸附效率达到90%。废气经离子除臭+二级活性炭吸附处理后由15米排气筒排放。污水处理站恶臭有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值；污水处理站恶臭无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）含2025年修改单中二级标准。
	依托

	
	废水治理
	本项目采取雨污分流制，雨水管网收集厂区雨水，经雨水口直接排放。污水经污水处理厂“采用预处理（利旧）+EBIS 生化工艺（二级处理，新建）+混凝沉淀过滤（深度处理，新建）工艺处理”，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)含2025年修改单中表4中瞬时值及一级A标准后，排入穆棱河。
	新建

	
	固体废物
	①生活垃圾：集中收集，由市政环卫部门统一清运处置。
②废活性炭、废紫外消毒灯管：更换后暂存于危废贮存库，定期委托资质单位处置。
③污泥：本工程将产生污泥收集后输送至污泥脱水间处理，工艺采用叠螺式污泥浓缩脱水一体机对污水进行浓缩脱水，将含水率由99.2%降至80%时运至虎林市污泥处理场进行深度处理处置。
④格栅渣、沉沙：定期送至虎林市垃圾填埋场填埋处置。
⑤在线监测废液：委托有单位资质处置，利用原有工程危废暂存库。
⑥药剂废包装袋：本项目药剂废包装袋产量为1.8t/a，定期交由物资回收单位综合利用。
	依托

	
	声环境
	采用低噪声设备，封闭式结构。
	新建


3、主要建筑物建设及主要设备
本项目主要建筑物建设情况见下表。
表2-2  项目组成一览表
	序号
	名称
	规格
	备注

	1
	粗格栅间
	12.0×9.6m
	依托原有

	2
	提升泵房
	12.0×9.6m
	依托原有

	3
	细格栅间
	19.5×12.0m
	依托原有

	4
	沉砂池
	直径Φ=3.65m
	依托原有

	5
	调节池
	45×25×5.5m
	钢筋混凝土结构

	6
	EBIS 生化池
	54.5×31.9×6.5m
	钢砼

	7
	厌氧区
	22.8×7.9×6.5m
	/

	8
	低氧曝气区
	22.8×18.8×6.5m
	/

	9
	澄清区
	27×6.4×6.5m×2格
	/

	10
	污水深度处理间
	36.0×21.0m
	二层，框架

	11
	废水排放池
	9.9×9.9×3.5m
	/

	12
	污泥脱水间
	36.0×10.5m
	依托原有

	13
	加药间
	6.0×9.0m
	/


本项目主要设备建设情况见下表。
表2-3  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	一、预处理间

	1 
	潜污泵
	台
	2
	Q=550-700-1000m3/hH=18-16-12m，N=45kW（两用一备）

	2 
	二级活性炭吸附箱
	台
	1
	设备配套

	二、调节池

	3 
	潜水排污泵
	台
	3
	Q=460m3/h，H=10m
N=22kW（2用1备）

	4 
	潜水排污泵
	台
	3
	Q=230m3/h，H=10m
N=15kW（2用1备）

	5 
	潜水搅拌器
	台
	4
	N=3.0kW

	6 
	冲洗门
	套
	8
	2800x400mm

	7 
	冲洗门控制系统
	/
	/
	控制柜，冲洗油管，液位计

	8 
	调蓄池通风机
	套
	4
	22500m3/h

	9 
	集水坑通风机
	套
	2
	1500m3/h

	10 
	设备间通风机
	套
	2
	1500m3/h

	11 
	液位变送器
	台
	2
	最大量程 10m

	12 
	气体探测器
	套
	2
	甲烷、氧含量、氨气

	13 
	气体探测器
	套
	2
	甲烷、硫化氢、氧含量、氨气

	三、新建生化池

	14 
	潜水搅拌器
	台
	4
	D=580mm, 480r/min, N=5.5kW

	15 
	管式曝气器
	套
	2
	EB-TH4500

	16 
	导向绳索
	套
	2
	尼龙，TR-6＆8000

	17 
	挂钩
	套
	2
	非标，SS304

	18 
	专用连接件
	套
	2
	∅50-∅70

	19 
	导向滑轨
	套
	2
	GR-6500

	20 
	鼓风支管
	套
	2
	ABP-6.5 ，φ63，壁厚 1.2mm

	21 
	导向滑轨支撑
	套
	2
	非标，SS304

	22 
	除磷加药装置
	套
	3
	除磷药剂

	23 
	导向装置
	台
	2
	GE-2000

	24 
	导向支架
	台
	2
	GH-3000

	25 
	导向滚轴
	台
	2
	GA-2000

	26 
	空气推流器
	套
	8
	ACE-2000

	27 
	溶解氧控制系统
	套
	3
	DOCS-37

	28 
	溶氧仪支架
	套
	2
	非标，SS304

	29 
	溶氧仪
	套
	2
	LDO 在线溶解氧仪 + SC4500
控制器

	30 
	吸刮泥机
	套
	2
	池宽 B=8.6m,行走距离 27m,轨距 6.4m,功率N=0.37*2kW

	31 
	潜污泵
	套
	5
	Q=210m3/h，H=4.0m，N=5.5kW，变频控制

	32 
	反冲风机
	套
	2
	Q=2.6m3/min，0.06Mpa，
N=5.5kW

	33 
	出水槽
	套
	20
	5100*200*200 ，SS304

	34 
	放空消音器
	台
	2
	DN50 ，L=500

	35 
	沉淀池组合填料
	m2
	345.6
	b=1.0mm ，φ90mm，垂高
1.7m

	36 
	潜水推流器
	套
	4
	3.0kW

	37 
	剩余污泥泵
	套
	3
	Q=40m3/h，H=8.0m， N=2.2kW

	38 
	二级活性炭吸附箱
	台
	1
	设备配套

	39 
	离子除臭
	台
	1
	设备配套

	四、污水深度处理间

	40 
	孔板式净水混合器
	个
	2
	DN400 ，L=4000

	41 
	手动蝶阀
	个
	1
	DN600

	42 
	手动蝶阀
	个
	4
	DN400

	43 
	手动蝶阀
	个
	3
	DN400

	44 
	手动蝶阀
	个
	3
	DN500

	45 
	手动蝶阀
	个
	2
	DN200

	46 
	气动调节阀
	个
	4
	DN200

	47 
	气动调节阀
	个
	4
	DN600

	48 
	气动调节阀
	个
	4
	DN250

	49 
	气动调节阀
	个
	2
	DN200

	50 
	气动蝶阀
	个
	1
	DN50

	51 
	翻板阀
	个
	4
	3200x200

	52 
	翻板阀
	个
	4
	350×350

	53 
	手动闸阀
	个
	4
	DN100

	54 
	手动闸阀
	个
	1
	DN600

	55 
	手动闸阀
	个
	1
	DN200

	56 
	手动闸阀
	个
	20
	DN200

	57 
	排泥快开阀
	个
	20
	DN200

	58 
	出口安全阀
	个
	2
	DN200

	59 
	止回阀
	个
	4
	DN200

	60 
	进口消声器
	个
	2
	DN200

	61 
	出口消声器
	个
	2
	DN200

	62 
	多功能水泵控制阀
	个
	3
	DN400

	63 
	单因子混凝投药仪
	套
	2
	SC4000

	64 
	浊度计
	个
	3
	1720D   0-100NTU

	65 
	pH计
	个
	1
	/

	66 
	液位计
	个
	5
	/

	67 
	小孔眼网格设备(I)
	组
	10
	1.3×1.0

	68 
	小孔眼网格设备 (II)
	组
	20
	1.3×1.2

	69 
	小孔眼网格设备(III)
	组
	20
	1.3×1.4

	70 
	小间距斜板沉淀设备
	套
	2
	8.0×10.5×0.87m

	71 
	不锈钢集水槽
	根
	28
	3500x200x350厚4mm

	72 
	纤维滤布
	套
	2
	过滤面积50m2

	73 
	驱动系统
	套
	2
	N=0.37kW

	74 
	反冲洗泵
	DX-1
	DX-1
	Q=54m3/h，H=17m，N=3.7kW（一用一备）

	75 
	空气悬浮鼓风机
	台
	2
	Q=27.02m3/min，H=70KPa，

	76 
	配套电动机
	台
	1
	N=1.5kW

	77 
	变频调速器
	个
	3
	N=75Kw

	78 
	卧式消声器
	个
	3
	KM, DN150

	79 
	卧式消声器
	个
	3
	KM, DN50

	80 
	立式消声器
	个
	3
	RKM, DN200

	81 
	混凝剂投药设备
	套
	1
	JYA-0.8/2×1.5

	82 
	助凝剂投加设备
	套
	1
	GTF-1000

	83 
	轴流风机
	个
	4
	T35-11

	84 
	电动单梁悬挂起重机
	台
	1
	DX-1

	85 
	电动葫芦
	台
	1
	CD11-6D

	五、排泥池

	86 
	潜污泵
	台
	1
	Q=30m3/h, H=20m, N=3.0kW（一用一备）

	87 
	潜水搅拌器
	台
	1
	N=4.0kW

	六、电气

	88 
	配电柜
	台
	3
	GCD

	89 
	现场按钮箱
	台
	3
	鼓风机

	90 
	现场按钮箱
	台
	3
	鼓风机

	91 
	负荷开关
	台
	1
	/

	92 
	壁挂式现场操作柱
	台
	1
	/

	93 
	变压器
	台
	1
	500KVA

	94 
	控制柜
	台
	2
	设备配套（1300×800×500）

	95 
	配电柜
	台
	2
	XL-21 改型
（1800×600×400）

	96 
	照明配电箱
	台
	8
	非标 铁质

	97 
	动力配电箱
	台
	4
	非标 铁质

	98 
	软启动柜
	台
	5
	设备配套(WJR-75.0/BE)

	99 
	变频启动柜
	台
	1
	设备配套(WJR-75.0/BE)

	100 
	电动阀控制柜
	台
	1
	设备配套（1300×800×500）

	101 
	控制配电柜
	台
	7
	设备配套

	102 
	总等电位端子箱
	台
	5
	设备配套

	103 
	控制配电箱
	台
	1
	设备配套

	污泥脱水间

	104 
	搅拌器
	台
	4
	MA2.2/8-320-740型（利旧）

	105 
	污泥螺杆进料泵
	台
	2
	Q=25-58m3/h、H=30m、N=11kW（利旧，一用一备）

	106 
	叠螺式污泥浓缩脱水机
	台
	2
	Q=270- 450kgDs/hr、功率 N=4.13kW（利旧，一用一备）

	107 
	二级活性炭吸附箱
	台
	1
	设备配套


本项目原辅材料使用情况见下表。
表2-4  项目原辅材料使用情况
	序号
	原辅料
	名称
	单位
	原来项目用量
	本次项目增加用量
	厂区内最大存在总量

	1
	辅料
	混凝剂PAC
	t
	130
	65
	25

	2
	
	絮凝剂PAM
	t
	130
	65
	25

	3
	
	葡萄糖
	t
	500
	250
	60

	4
	
	活性炭
	t
	6
	3
	3

	5
	
	紫外线消毒灯管
	个
	48
	24
	50



表2-5项目原辅材料理化性质一览表
	名称
	分子式
	理化特性
	危险性

	
PAC
聚合氯化铝
	

AL2CLn(0H
)6-n
	相对密度(20℃)>=1.19，熔点190(253kPa)，
颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程
	有吸附、凝聚、沉淀等性能，聚合化铝稳性差。毒性及防护有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净

	PAM聚丙烯酰胺
	

(C3H5NO)n
	是线型高分子化合物，主要是絮凝带负电荷的胶体，具有除浊、脱色、吸附、黏合等功能，特别适用于城市污水、城市污泥造纸污泥及其他工业污泥的脱水处理
	本项目所用为固体产
品，本品无毒，注意防潮、防雨、避免阳光暴晒

	葡萄糖
	C6H12O6
	白色结晶性粉末或颗粒，无臭，味甜，易溶于水，微溶于乙醇，熔点约146℃，密度约 1.56 g/cm³，化学性质稳定，在污水处理中作为外加碳源，为微生物代谢提供营养，促进反硝化脱氮过程
	本品为普通化学品，低毒或无毒，无腐蚀性、易燃易爆性，使用中应注意防潮、避免阳光直射，防止受潮结块影响使用效果


4、污水处理厂的设计规模
本项目污水收集范围为林市中心城区排水系统划分西沟区污水系统、中部区污水系统、东沟区污水系统，污水干管将城市污水送入本项目污水处理厂，服务区域为虎林市的城区生活污水，不包含工业废水。根据本项目排污许可证执行报告显示全厂废水排放量为704万t/a（1.92万t/d），根据《虎林市国土空间总体规划（2021-2035 年）》预测2035年总用水量为3.56万立方米/日，污水排放系数按0.9计算，集中收集率70%，则2035年污水排放量为2.24万立方米/日，因此本项目扩建1万立方米/日污水处理量，原处理规模2万立方米/日污水处理厂项目不变。本项目污水处理厂扩建后总规模为3.0万m³/d，其中现有2.0万m³/d 收水范围为铁北主城区已建成区及铁南工业园区已纳管生活污水区域；本次新增1.0万m³/d收水范围为城区北部空白区、雨污分流未彻底区域及铁南工业园区污废分流后纯生活污水区域。新增污水主要来源于空白区补建管网、合流制溢流截污、老旧破损管网修复回收以及工业园区生活污水单独收集，现状以直排、合流溢流、散排、渗井为主，未得到有效处理。本次通过完善污水管网、实施雨污分流与污废分流、修复老旧缺陷管道，将上述污水全部截污纳管，统一进入扩建后污水处理厂达标处理，有效消除直排污染，提升穆棱河水环境质量。
（1） 用水量预测
人口指标预测法
根据《虎林市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）、《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017），并结合虎林市城市发展性质、居民生活水平等因素，确定虎林市中心城区单位人口综合用水量指标2035年为0.25m3/（万人•d），日变化系数取1.2。
根据预测，虎林市中心城区 2035年用水量为3.56万m3/d ，详见下表。
表2-6用水量预测表
	年限
	2035年

	规划人口（万人）
	14.25

	单位人口综合用水量指标万 m3/（万人•d）
	0.25

	日变化系数
	1.2

	最高日用水量（万 m3/d）
	4.27

	平均日用水量（万 m3/d）
	3.56


（2） 污水量预测
根据用水量预测，2035年平均日用水量为3.56万m3/d，城市污水量按用水量的90%计，集中收集率70%，则2035设计范围内城镇污水量为2.24万m3/d ，详见表2-7。
表2-7 污水量预测表
	年限
	需水量
	污水排放系数
	收集率
	污水总量

	
	(万 m3/d)
	(%)
	(%)
	(万 m3/d)

	2035
	3.56
	90
	70
	2.24


（3）城区污水处理规模
根据前述污水量预测2035年为2.24万m3/d，本次综合确定虎林市污水处理厂设计处理规模为3.0万m3/d。
污水处理厂现状设计规模为2.0万m3/d，本项目扩建处理能力1.0万m3/d，总处理能力达到3.0万m3/d。
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图2-1  本项目收水范围图
5、排水管道设计
排水管道12425m，排水管道管径d300~d800，非开挖修复排水管道管径d1200~d1400。
（1）东部区
东部区排水系统主要完善城区北部空白区的雨、污水管道。
①东山路（基督教堂-东山路23巷）
该路段同槽新建污水管道和雨水管道，向南接入东山路现有管道。
污水管道主要收集城区北部基督教堂的生活污水，管径DN400，长445米，服务面积4.37公顷，设计流量 6.38L/s，流速 0.70～0.9m/s，h/D=0.26～0.32，管底坡度3.0‰，埋深2.6～3.2m。
雨水管道主要收集城区北部基督教堂附近区域的雨水，管径d1000，长 365 米，汇水面积12.45公顷，设计流量0.16m3/s，流速0.80～1.2m/s，管底坡度2.0‰，埋深1.8～2.5m。
②中心路（923电台-北兴东街）
该路段同槽新建污水管道和雨水管道，向南接入中心路现有管道。
污水管道主要收集城区北部923电台的生活污水，管径DN400，长710 米，服务面积2.56公顷，设计流量5.36L/s，流速0.70～0.9m/s，h/D=0.22～0.25，管底坡度3.0‰，埋深2.4～2.9m。
雨水管道主要收集城区北部923电台附近区域的雨水，管径 d600，长 515米，汇水面积7.69公顷，设计流量0.12m3/s，流速0.80～1.2m/s ，管底坡度3.0‰，埋深1.6～2.4m。
③北兴东街（邮政路-中心路）
该路段同槽新建污水管道和雨水管道，向东接入中心路现有管道。
污水管道主要收集城区北部广播电视局附近的生活污水，管径DN400，长 310米，服务面积3.34公顷，设计流量5.64L/s，流速0.70~ 0.9m/s，h/D=0.23～0.26，管底坡度2.0‰，埋深2.4～3.0m。
雨水管道主要收集城区北部广播电视局附近区域的雨水，管径d600，长 290米，汇水面积3.34公顷，设计流量0.08m3/s，流速0.70~ 1.1m/s，管底坡度 2.0‰，埋深1.6～2.8m。
（2）中部区
中部区排水系统主要完善城区北部空白区的雨、污水管道，进一步实施雨污分流改造。
①平安北路（北兴东街-佳信小区北）
该路段上下游均已实现雨污分流改造，仅剩中间315m合流管道，管径 d600。本次设计将此段现有管道用作污水管道，另新建雨水管道，连接上下游雨水管道，实现雨污分流。新建雨水管道管径d800，长315m，流速0.70～1.2m/s，管底坡度3.0‰，埋深1.6～2.5m。
②北兴东街（邮政路-平安北路）
该路段同槽新建污水管道和雨水管道，污水管道向西接入中欧丽景花园西侧现有污水管道，管径DN300，长180米；雨水管道向西接入平安北路雨水干线，管径d600，长230米。
（3）西部区
西部区排水系统主要完善城区西部空白区的污水管道，进一步实施雨污分流改造。
①希望街（安乐东路-晨光北路）
该路段现为合流制管道，管径d600。本次设计将此段现有管道用作污水管道，另新建雨水管道，连接上下游雨水管道，实现雨污分流。新建雨水管道管径d600，长305m。
②解放西街（西岗路-西岗小区）
该路段南侧现无污水管道，周边工商户通过渗井排污，污染地下水。本次新建污水管道510米，管径DN400，末端接入西岗小区一体化提升泵站。
（4）铁南区
铁南区本次设计主要针对污水管道进行原位换管，并进一步实施雨污分流改造和污废分流改造。
①东大沟污水干线
现状东大沟污水干线，北接东部区生活污水，由北向南敷设至兴华二街后折向西，接入新建路区污水干线，管径 DN600~DN800。本次设计在铁南街南侧新建污水管道，将铁北区生活污水向西排至新建路专用的生活污水管道中，管径DN600，长420m，接入点管径DN600，管底埋深 4.5m，经校核管道高程满足接入要求，管径满足流量要求。铁南街以南的现状污水管道，原位更换后末端在兴华二街接入新建路污水干线，管径DN600，长1355m。
②新建路污水干线
该污水干线起于铁南街南侧，沿新建路由北向南敷设至南外环路后折向西，再沿南外环路由东向西敷设至生活污水处理厂，本次设计原位换管，管径 DN600~DN800，长1660m。
③工农路排水干线
该排水干线为合流管道，管径d1200~d1600，建设年代较早，为平口式钢筋混凝土管，且中间穿越了铁路专线（企业），部分路段上现为建筑物。
本次设计将现有合流管道用作雨水管道，另新建污水管道。
铁路专线及其以北段，道路狭窄，仅具备建设一条污水管道的条件。因此，此段新建污水管道向北接入现状污水管道，管径 DN500，长 170m；同步对现有合流管道进行非开挖修复后用作雨水管道，修复方式采用机械制螺旋缠绕法，修复长度588米，管径 d1200。
铁路专线-外环南路段具备建设条件，同槽新建污水管道和雨水管道（将原有合流管道原位更换为雨水管道），其中污水管道管径DN500~DN600，长 820m ，接入污水主干线；雨水管道管径d1400~d1600，长 820m。
外环南路以南段位于企业厂区内，不具备开槽施工条件，采用非开挖修复后用作雨水管道，修复方式采用机械制螺旋缠绕法，修复长度328米，管径 d1600。
④西大沟污水干线
该污水干线起于铁路与西大沟交叉口南侧，沿西大沟东侧空地由北向南敷设至南外环路后折向东，再沿南外环路由西向东敷设至生活污水处理厂。其中原溢流口以南段为2024年新建污水管道，管径DN800；铁路-溢流口段为原有合流管道，管径 d2000，建设年代较早，为平口式钢筋混凝土管。本次设计将此段管道原位更换为污水管道，管径 DN800，长955m。
6、劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员。
年工作365d，每天3班工作制，每班工作8小时，每天工作24小时。
7、公用工程
（1）给水
项目无新增劳动定员，无新增供水。
（2） 排水
①城镇收纳生活污水
经城区雨污分流管网收集→厂区预处理单元→EBIS 生化池→深度处理→紫外消毒→总排污口→地埋管道连续排入穆棱河。污水排放量为1.0万立方米/日，原处理规模2万立方米/日污水处理厂项目不变。新增1.0万立方米/日由本项目处理后与原项目共用一个排口排入穆棱河。
②污泥脱水滤液
根据污泥产率系数经验公式，每去除1kgCOD产生0.3kg干污泥。本项目COD削减浓度为405mg/L，则干污泥产生量为1.215t/d（443.47t/a），产生的污泥先经重力浓缩后进入污泥脱水机间，采用压滤机脱水至含水率80%，则本项目污泥产生量为6.07t/d（2215.55t/a）（含水率80%），则污泥产生量为7.58t/d，含水率为99.2%的污泥经叠螺式污泥浓缩脱水一体机处理后至含水率为80%污泥，则脱水滤液产生量为1.51t/d，污泥脱水工序产生滤液，经管道回流至厂区进水端。
③滤池反冲洗废水
本项目深度处理工艺设置滤池，运行过程中需定期进行反冲洗。根据《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB 50335-2016）及《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60-2011），滤池反冲洗水量通常占处理水量的 1%~5%，结合本项目污水处理规模 1.0万m³/d，工程经验及水量平衡校核，反冲洗水量按处理规模的3%取值，滤池反冲洗废水产生量为300t/d，反冲洗水源采用厂内处理后的出水，不新增新鲜水用量；反冲洗废水全部回流至污水处理厂进水口，与进厂生活污水合并处理，不外排。
④生活污水
项目无新增劳动定员，无新增生活污水。
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图2-2水平衡图（单位：m3/d）
（3） 供电
本项目供电由市政电网提供。
（4） 供热
本项目供热由市政供热管网提供。
8、环保治理措施及投资估算
项目总投资5129.22万元，估算环保投资共计5129.22万元，环保投资占总投资的100%，具体见下表。
表2-8项目环保措施及投资
	时段
	类别
	治理措施
	投资（万元）

	运营期
	大气污染防治
	预处理间、污泥脱水间均采用离子除臭（利旧）+活性炭吸附设备（新建）+15米高排气筒（利旧），EBIS生化池为封闭阳光房采用离子除臭（新建）+二级活性炭吸附（新建）

	13

	
	水污染防治
	预处理（利旧）+EBIS 生化工艺（二级处理，新建）+混凝沉淀过滤（深度处理，新建）工艺处理
	5017.22

	
	噪声污染防治
	采取减振、隔声等措施
	80

	
	固体废物处理
	生活垃圾定期清运处理（利旧）、叠螺式污泥浓缩脱水一体机（利旧）对污水进行浓缩脱水后运至污泥处理场处置、格栅渣送至虎林市垃圾填埋场填埋处置。
	0

	
	危险废物
	废活性炭、在线监测废液（利用原有）、废紫外灯管（利用原有）委托资质单位处置
	2

	
	环境管理及自行监测费
	环保设施运营、监测及维护费用
	17

	环保投资合计
	/
	5129.22

	项目总投资
	/
	5129.22

	环保投资占项目总投资（%）
	/
	100


9、平面布置
本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇铁南街1号，厂界东侧临近养鱼池、南侧临近穆棱河、西侧临近虎林市工业污水处理厂、北侧临近国道G331。
本项目占地13799.8平方米，在区域平面布置上充分考虑自然条件及污水处理厂厂区进行合理布置。本项目位于原日处理规模2万立方米项目南侧空地内建设，从东至西，依次为污泥深度处理间、污水深度处理间、EBIS生化池、排泥池、调节池，详细情况见附图。


	工艺流程和产排污环节
	1、 施工期工艺流程及产污环节
工程主要施工工艺流程是地块清理后进行基础施工、结构施工及设备安装， 最后竣工验收后交付使用。施工期工艺流程及产污环节见图2-2。
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图2-3施工期工艺流程图
项目施工期预计最大施工人数为20人/d，项目施工期24个月。 
1、 废水 
本工程施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。 
生活污水：本工程预计最大施工人数为20人/d，施工人员生活污水排放量按照80L/人·d，施工人员生活污水排放量约1.6m3/d；污染物以COD、BOD5、NH3-N和SS 为主，排放浓度分别为400mg/L、250mg/L、30mg/L和300mg/L，产生量为0.115t/a、0.072t/a、0.009t/a和0.086t/a。本项目不设施工营地，施工人员生活依托污水处理厂现有设施。 
施工废水：施工采用商品砼，施工期废水主要来自于基础养护过程中产生的废水、施工机械及运输车辆在保养和冲洗中产生的含悬浮物、石油类的废水。考虑到施工废水污染物以SS为主，而施工材料预制和加工对水质要求不高，因此，为减少工程用水量、同时避免污水外排，施工需设置沉淀池将收集的施工废水处理回用于车辆冲洗、场地降尘洒水等，预计这些工序可完全消耗经处理的废水，污废水得到有效治理，对环境影响小。 
项目材料设备等运输利用厂内已有的道路运输，不涉及机械设备的清洗和轮胎的冲洗，因此无设备清洗和车辆冲洗废水产生。 
2、大气污染物 
施工人员日常生活依托污水处理厂内已有的生活设施，项目的土地已平整，不涉及大型的施工机具的使用。项目主要的大气污染物及基础工程施工以及建筑材料运输及卸载过程会产生扬尘。主体结构工程施工、设备安装等均会产生粉尘，产生粉尘的环节主要为切割、钻孔等施工过程。 此外，设备安装过程中使用的机械设备产生少量燃油废气。 
3、噪声
施工期噪声以汽车运输、基础及主体工程施工及设备安装等环节为主。项目施工中主要为吊车、载重汽车、切割机等施工机具噪声，源强为80dB（A）~105dB（A）。 
4、固体废物
项目场地已平整，不涉及土石方工程。施工期固体废物主要为建筑垃圾、设备的包装材料以及生活垃圾。建筑垃圾及包装材料：新建设施设备产生的建筑垃圾及设备运输及安装过程中产生外包装材料，整个施工期的产生量预计为30t。生活垃圾：施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，生活垃圾产生量为 0.01t/d，生活垃圾集中收集，交由市政环卫部门进行清运处置。
二、污水处理厂工艺流程和产排污环节
本项目主要工艺流程及产污节点见图2-4。
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图2-4 本项目工艺流程及产污环节图
项目运营期工艺流程图如下：
（1）预处理(格栅、沉淀池、调节池)
污水通过集污管网收集输送，经配水池进入格栅池，通过回转格栅机截留大块的呈悬浮或漂浮状态的污物，对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用；格栅池出水进入调节池，调节池起均化水量水质的作用，通过容积缓冲，平衡污水的水量波动（如早晚用水高峰的水量差异）和水质波动（如 COD、氨氮、pH 的瞬时变化），为后续生化系统提供稳定的进水条件，避免冲击负荷破坏微生物活性。对污水水质进行调节后经提升泵站提升至细格栅。细格栅进一步去除污水中细小悬浮物，降低生物处理负荷，均质均量，保障生化系统稳定运行。
（2）生物处理( EBIS工艺生化池)
EBIS 一体式活性污泥系统是基于同步硝化反硝化脱氮理论的高效一体化生物处理系统，它通过控制曝气池溶解氧（小于0.5mg/L），在单一池体内不仅完成对有机物的彻底去除，更重要的是实现了硝化反硝化的同步进行，且短程硝化反硝化占有相当比例，该系统不仅简化了系统脱氮的运行流程，节约了能耗，降低了对碳源的需求，提高了脱氮效率，同时也避免了由于硝态氮积累带来的不利影响。
溶解氧控制是EBIS 系统的一大亮点，同时也是EBIS系统处理效果能够实现的基石，为实现溶氧的控制，经过多年的实践和研究，EBIS系统应用新型空气提升系统、高效曝气系统、智能化控制系统等多项专有、专利技术，旨在稳定控制曝气池内溶解氧，实现工艺所要求的系统环境。内挂式泥水分离系统的开发并应用，使得EBIS系统更加完善、紧凑，形成了真正意义上的集约型生物处理工艺。EBIS 系统在保证处理效果的基础上，真正意义上的实现了生物处理高效、节能降耗、节省占地、运行维护简单等工艺亮点，彻底更新了现有生物污水处理系统的控制和运行模式。目前该工艺在国内市政、石油化工、医药化工、造纸等多个污水处理领域得到了广泛应用。在EBIS曝气池前半段溶解氧都被微生物降解有机物所消耗，溶解氧浓度基本都处在 0~0.05mg/L，在池子的后半段，负荷降低，溶解氧开始富余，溶解氧在0.05~0.5mg/L，这样的溶解氧浓度条件，给硝化反硝化同时进行提供了一个最佳条件。氨氮硝化反硝化过程有短程硝化反硝化和全程硝化反硝化过程两种。全程硝化过程就是反硝化菌却利用NO3-作电子受体，进行反硝化，而短程硝化中反硝化菌群可以利用NO2-作电子受体进行反硝化，即亚硝化微生物将NH4+-N转化为NO2--N，随即由反硝化微生物直接进行反硝化反应，将NO2--N还原为N2释放，整个生物脱氮过程比全程硝化历时要短得多。在EBIS 工艺中，以短程硝化反硝化为主。短程同时硝化反硝化生物脱氮过程，除了具备同时生物脱氮过程的一系列优点外，与全程硝化反硝化相比，还具备一些特有优点：(1)硝化阶段可减少25%左右的好氧量，降低了能耗；（2）反应时间短；（3）具备较高的反硝化速率，NO2-的反硝化速率通常比 NO3-高 63%左右，其生物脱氮过程比一般硝化-反硝化反应快、效率高。EBIS 反应池中分别设置厌氧、好氧段，创造出一个好的厌氧-好氧-沉淀排放的循环过程，将污水中的磷随污泥排放。在厌氧和好氧状态下使活性污泥与污水充分混合，活性污泥始终处于悬浮状态，促使嗜磷菌的细胞与所要吸取的物质充分接触，以增加反应速度和加大吸取量。同时，曝气区良好的脱氮效果使得回流液中化合态氧（NO3-或NO2-）浓度很低，更促进磷的厌氧有效释放，进而大大提高好氧吸磷能力。
（3）深度处理
①混合工艺
孔板式净水混合器是利用高比例高强度微涡旋的离心惯性效应来克服亚微观传质阻力，增加亚微观传质效率，这种设备混合效果良好，不仅比传统的静态混合器可大幅度增加处理能力，也大大地节省了投药量。东北地区水温低，水中的布朗运动较弱，从颗粒尺度分布来看也相对偏低，加之低温时药剂吸附架桥能力下降，这种情况更需要均匀、快速、高强度地实现亚微观扩散。
②絮凝工艺
采用水力絮凝池，在絮凝之前，水中的胶体颗粒（如泥沙、细菌）因带有负电荷而相互排斥，处于稳定分散状态。投加混凝剂PAC后，混凝剂水解产生的正电荷离子会中和胶体的负电荷，使其失去稳定性（脱稳）。该工艺采取了亚微观尺度的混凝效果控制，更易克服亚微观传质阻力，絮凝效果好。
③沉淀工艺
该工艺斜板间距小，矾花可快速沉淀，雷诺数（Re 值）较小，能有效抑制颗粒沉降的水力脉动，而结构上的优化无侧向约束、不积泥，采用优质疏水性聚合物，具有很高的表面光洁度，有利于排泥，从而保证小的矾花絮凝体亦可有效去除，同时又具有布水均匀、不短流的优点。
④过滤工艺
污水通过进水管进入滤布滤池，均匀布满整个池体，原水从滤布的两侧紧密过滤至滤布内侧，原水中的悬浮物絮体挂载在滤布的外侧，过滤后的水经过池体底部的出水口排出，完成正常过滤。
（4）紫外消毒
紫外消毒工艺是利用紫外光破坏微生物的遗传物质DNA，使微生物结构造成破坏，照射后的微生物无法完成分裂复制从而达到消毒灭菌的目的。具有以下优点：①不需要添加化学药剂，避免了化学残留问题；②能够在短时间内大量杀死细菌，对病毒、芽孢等也有很好的灭活作用；③不会改变水的化学性质，保持了水的原有品质。
（5）污泥脱水
叠螺式污泥浓缩脱水一体机的工作原理主要包括浓缩、脱水和自清洗三个过程。①浓缩过程：当螺旋推动轴转动时，设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动，在重力作用下，水从相对移动的叠片间隙中滤出，实现快速浓缩。②脱水过程：经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动，沿泥饼出口方向，螺旋轴的螺距逐渐变小，环与环之间的间隙也逐渐变小，螺旋腔的体积不断收缩，在出口处背压板的作用下，内压逐渐增强，在螺旋推动轴依次连续运转推动下，污泥中的水分受挤压排出，滤饼含固量不断升高，最终实现污泥的连续脱水。③自清洗过程：螺旋轴的旋转，推动游动环不断转动，设备依靠固定环和游动环之间的移动实现连续的自清洗过程，从而巧妙地避免了传统脱水机普遍存在的堵塞问题。
污泥脱水后泥饼，不在场内储存，由密闭污泥车运送到虎林市污泥处理厂。虎林市污泥处理有限公司是虎林市专业从事城镇污水处理厂污泥收集、运输、无害化处置与资源化利用的特许经营单位，为虎林市域内生活污水处理厂提供污泥最终处置服务，是本项目污泥外运处置的合法合规接收单位。该污泥处理厂现状设计规模60t/d满足本项目产生的污泥，采用动态好氧堆肥技术处理污泥，污泥在高温发酵阶段通过微生物代谢和强制通风，实现有机物降解率为50%以上，含水率降至40%以下，污泥得到稳定化与无害化处理，并在陈化三个月后，可用于土地利用等，实现节能减排和循环利用。
本项目运营期污染工序及污染因子见下表：
表2-9  项目产污环节汇总表
	序号
	污染物类型
	产污环节
	污染因子

	1
	废气
	预处理间、生化池、污泥脱水间
	氨气、硫化氢、臭气浓度

	2
	废水
	员工生活
	COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷

	3
	噪声
	水泵、配电柜等
	机械噪声

	4
	固体废物
	职工生活
	生活垃圾

	
	
	格栅池
	格栅渣

	
	
	污泥处理间
	污泥

	
	
	在线监测
	在线监测废液

	
	
	除臭系统
	废活性炭

	
	
	紫外消毒系统
	废紫外灯管




	与项目有关的原有环境污染问题
	一、环保手续情况
原工程于2019年9月18日取得由虎林市生态局批复的《关于虎林市污水处理厂二期工程环境影响报告表的批复》（虎环评字[2019]14号）环评批复文件；于2020年9月完成建设竣工环境保护验收，2021年2月22日取得鸡西市生态环境局签发的排污许可证，证书编号为91230831MA1BBFXU5E001V，现企业事业单位突发环境事件应急预案备案表更新至2024年6月28日（详见附件11）。
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图2-5  企业排污许可系统及执行报告填报情况
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图2-6  固体废物基础信息表
二、现有工程概况
本项目占地面积20656平方米，建设地点位于虎林市虎林镇桦树村西南方向550米处（原污水处理厂东侧），穆棱河北岸。项目东北侧550m处为桦树村，西侧紧邻原虎林污水处理厂，西侧750m处为东升村，南侧紧邻穆棱河，北侧600m为虎林市城区。原有项目排污口位于穆棱河左岸(具体坐标东经132°58'12.24"，北纬45°44'44.62")，排污口名称为鸡西市虎林市污水处理厂排污口，排污口编码为AC-230381-0099-SH-00，入河排污口的类型是混合废污水入河排污口，排放方式为连续式，入河方式为地埋管道。处理规模为2.0万吨/日的污水处理厂1座，污水处理采用“预处理+改良A2/O生化池+污泥回流泵房及配水井+二沉池+深度处理（混合+絮凝+高效沉淀池+滤布滤池+紫外线消毒）”处理工艺。
表2-10原有工程主要建设内容
	分类
	项目名称
	建设内容

	主体工程
	污水处理
	污水处理采用“预处理+改良A2/O生化池+污泥回流泵房及配水井+二沉池+深度处理‘混合+絮凝+高效沉淀池+滤布滤池’+紫外线消毒”处理工艺。

	
	粗格栅间及提升泵房间
	设有进水井、粗格栅间、污水提升泵房。进水井设有2条1500mm宽渠道与粗格栅间相连；粗格栅间与污水提升泵房合建，设有2台回转式格栅除污机和3台潜水排污泵。

	
	细格栅间
	细格栅间与沉砂池合建，设GSHZ型回转式格栅除污机2台，沉砂池内设1台可调速浆板搅拌机。

	
	改良A2/O生化池
	设A2/O生化池2座，生化池由预缺氧、厌氧段、缺氧段、好氧段四部分组成。

	
	配水井及污泥回流泵房
	配水井及污泥回流泵房合建，共2座，采用矩形池形，单座尺寸为15.3×4.8m。

	
	二沉池
	共设计4座二沉池，每2座沉淀池共用1座配水井。二沉池采用辐流式沉淀池，二沉池设计规模2.0万m3/d。

	
	深度处理间
	设污水深度处理间1座，主要包括进水井、混合池、絮凝池、高密度沉淀池、滤布滤池等。

	
	消毒间
	设消毒间1座，消毒指标（粪大肠菌群数）基于30天连续采样几何平均值1000个/L。

	
	污泥储池
	在污泥脱水间前设2座污泥储池，在污泥脱水机停机不工作时，贮存改良A2/O生化池和污水深度处理间排放的剩余污泥。

	
	污泥脱水间
	将改良A2/O生化池和污水深度处理间产生的剩余污泥收集后输送至污泥脱水间处理，将含水率由99.2%降至80%。

	
	在线监测室
	在紫外线消毒间内设有在线监测室，内有在线SS仪、在线COD仪、在线氨氮仪、在线总磷仪、在线总氮仪和在线pH计等，与中心控制室PLC远程联接。

	
	危废贮存库
	位于厂区深度处理间，占地10m2，贮存能力为10t，渗透系数≤10-10cm/s，2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，并采用环氧树脂防腐，危险废物用HDPE桶暂存。

	辅助工程
	办公区域
	管理机构办公地点设在虎林市现有污水处理厂综合楼内。

	公用工程
	给水工程
	水源由虎林市市政统一供给。

	
	排水工程
	排进拟建的污水处理厂统一处理。

	
	供热工程
	热源引自市政供热管网。

	
	供电工程
	依托市政供电局，一条10kV供电专线。

	环保工程
	恶臭
	预处理间和污泥脱水间均采用离子除臭，吸附效率达到90%。废气经离子除臭后经15米排气筒排放。

	
	废水
	本项目生产和生活污水排进拟建的污水处理厂统一处理。

	
	固废
	本工程将改良A2/O生化池和污水深度处理间产生的剩余污泥收集后输送至污泥脱水间处理，工艺采用叠螺式污泥浓缩脱水一体机对污水进行浓缩脱水，将含水率由99.2%降至80%时运至虎林市污泥处理场进行深度处理处置。生活垃圾委托环卫部门进行处理。

	
	噪声
	采用低噪声设备，封闭式结构。

	
	地下水
	各处理池四壁、底部、预处理间及污泥脱水间进行防渗处理，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。在项目场地地下水流向下游设置一眼监测井。


三、现有工程污染物排放情况
根据《2025年虎林市瀚科污水处理有限公司检测报告》及《排污许可证执行报告》2025年报，污染物及固体废物排放情况如下。
1、噪声
根据企业委托鸡西晟源环境检测有限公司出具《2025年虎林市瀚科污水处理有限公司检测报告》详见附件4可知厂界四周噪声昼间值在50-54dB(A)之间，夜间噪声值在40-44dB(A)之间，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区昼间60dB(A)夜间50dB(A)标准要求。
2、废气
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根据《排污许可证执行报告》2025年报，有组织废气检测结果表明：污水处理站废气处理装置后排放废气中DA001氨平均排放速率为2.5x10-4kg/h，硫化氢最大排放速率为2.4x10-4kg/h，臭气浓度(无量纲)最大监测浓度为1479；DA002氨平均排放速率为2.6x10-4kg/h，硫化氢最大排放速率为2.5x10-4kg/h，臭气浓度(无量纲)最大监测浓度为1318均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中15m高排气筒标准限值；厂界无组织氨的浓度值为：0.004mg/m3、硫化氢的浓度值为0.003mg/m3、臭气浓度（无量纲）低于10、厂区体积浓度最高处甲烷浓度为0.00022mg/m3。检出限满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准要求。
表2-11原有工程有组织废气污染物排放量一览表  单位t/a
	污染物
	DA001
	DA002
	合计

	硫化氢
	有组织
	0.00219
	0.00227
	0.00446

	氨
	
	0.00210
	0.00219
	0.00429

	硫化氢
	无组织
	0.00040776
	0.00040776

	氨
	
	0.2383
	0.2383


3、废水
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根据《排污许可证执行报告》2025年报，现项目污水处理厂进水水量为7360000t/a，废水排放量为7040000t/a。废水污染物排放浓度监测数据统计表废水排放出口pH(无量纲)日均值浓度为7.66，悬浮物日均浓度为7mg/L，氨氮日均浓度为0.1mg/L，化学需氧量日均浓度为16.25mg/L，五日生化需氧量日均浓度为4.7mg/L，粪大肠菌群日均浓度为320(MPN/L)，动植物油日均浓度为0.22mg/L，石油类日均浓度为0.24mg，阴离子表面活性剂日均浓度为<0.05mg/L，总氮日均浓度为8.18mg/L，总磷日均浓度为0.11mg/L，色度(倍)日均浓度为9，根据《排污许可证执行报告》2025年报原有工程污水处理厂实际排放情况废水COD排放量为116.12t/a，氨氮排放量为0.9156t/a，总氮排放量为55.356t/a，总磷排放量为0.7t/a，SS排放量为49.29t/a。虎林市污水处理厂原环评污染物预测量COD排放量为365t/a，氨氮排放量为36.5t/a，总氮排放量为109.5t/a，总磷排放量为3.65t/a，SS排放量为473t/a。污水处理厂出水污染物的排放浓度能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求。
表2-12原有工程废水污染物排放量一览表 单位t/a
	污染物
	COD
	氨氮
	总氮
	总磷
	SS

	实际排放量
	116.12
	0.9156
	55.356
	0.7
	49.29

	环评预测排放量
	365
	36.5
	109.5
	3.65
	73


4、地下水
由跟踪监测井监测结果可知，地下水监测因子监测结果均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。
5、固废
①格栅渣：现工程产生量489.1t/a，委托有资质单位处置。
②沉砂：现工程产生量580.34t/a，运至市政指定地点填埋处置。
③污泥：现工程产生量835t/a，定期运送至市污泥处理厂。
④生活垃圾：现工程产生量3.285t/a，由垃圾箱收集后环卫部门清运。
⑤恶臭气体处理产生的废活性炭：现工程产生量3t/a，委托资质单位进行处置。
⑥在线监测废液：现工程产生量0.6t/a，委托有单位资质处置
⑦废紫外消毒灯管：本项目废紫外消毒灯管产生量为46个/a，定期委托资质单位进行处置。
⑧药剂废包装袋：本项目药剂废包装袋产量为3.6t/a，定期交由物资回收单位综合利用。
脱水污泥运送至虎林市污泥处理场进行深度处理处置，格栅渣委托有资质单位处置，沉砂运至市政指定地点填埋处置，恶臭气体处理产生的废活性炭及在线监测废液委托有单位资质处置，生活垃圾集中收集，由环卫部门处置，处置率100%。
综合2025年度企业自行监测报告、第三方检测报告及排污许可证年度执行报告全部监测数据与核算排放量，现有工程各类污染物均稳定实现达标排放，无超标监测数据，各类固废全部规范处置，地下水、厂界噪声环境质量满足对应标准要求，具体总结如下：
废气：有组织排气筒DA001、DA002 排放的氨、硫化氢排放速率远低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 15m排气筒许可限值；厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度及厂区甲烷无组织监测浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 二级标准，全年所有有效监测数据超标数量为0，废气无超标排放现象。经核算，现有工程有组织硫化氢总排放量0.00446t/a、有组织氨总排放量0.00429t/a；无组织硫化氢排放量 0.00040776t/a，无组织氨排放量 0.2383t/a。
废水：厂区总排口DW001有效日均值监测数据全部达标，pH、COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类、粪大肠菌群等全部常规及特征污染物日均排放浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准，无超标水样。核算全年废水污染物排放量：COD 116.12t/a、氨氮 0.9156t/a、总氮 55.356t/a、总磷 0.7t/a、悬浮物 49.29t/a、阴离子表面活性剂 0.352t/a。
噪声：厂界四周昼间噪声50~54dB (A)、夜间噪声 40~44dB (A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类区标准，厂界噪声达标。
地下水、固体废物：厂区跟踪监测井地下水各项指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ 类标准；格栅渣、沉砂、污泥、废活性炭、在线监测废液、废紫外灯管、废药剂包装袋、生活垃圾等全部固废均配套合规处置途径，规范转移、处置，固废处置率 100%，无固废乱堆乱放、违规丢弃环境问题。
表2-13现有工程污染物排放量汇总表 单位t/a
	类别
	污染物
	有组织排放量
	无组织排放量
	全厂合计排放量

	废气
	硫化氢
	0.00446
	0.00040776
	0.004868

	
	氨
	0.00429
	0.2383
	0.24259

	废水
	COD
	/
	/
	116.12

	
	氨氮
	/
	/
	0.9156

	
	总氮
	/
	/
	55.356

	
	总磷
	/
	/
	0.7

	
	悬浮物
	/
	/
	49.29

	
	阴离子表面活性剂
	/
	/
	0.352



4、 存在的主要问题
现状污水处理厂自投运以来，未发生过任何形式的污水溢流事件。经全面排查，现有污水处理厂不存在环境问题。
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[bookmark: _Toc11762]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量现状
根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市常规污染物（SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5）区域空气质量现状评价情况见下表。
表3-1 本项目所在区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/μg/m3
	过度阶段浓度限值/μg/m3
	占标率/%
	达标
情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	26
	30
	86.66%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	43
	60
	71.66%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	17
	40
	42.50%
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.33%
	达标

	COmg/m3
	第95百分位数日平均浓度
	900
	4000
	22.50%
	达标

	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	115
	160
	71.87%
	达标


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市2025年空气质量级别达到过渡阶段浓度限值，达标天数为350天(95.9%)，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8μg/m3、17μg/m3、43μg/m3、26μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为115μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值，判定结果为达标区。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”本项目废气特征污染物为氨、硫化氢、臭气浓度，均无环境空气质量标准，因此不进行补充监测。
2、 地表水环境质量现状
（1）环境质量公报
本项目涉及的地表水体为穆棱河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的通知》，本项目所在区域属于穆棱河段凯北站—东仁义屯断面，规划水质目标为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中全省地表水水质状况示意图，穆棱河现状水质类别为Ⅲ类水体，水质状况良好，符合其功能区水质要求。全省地表水水质状况示意图见下图。
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图3-1    全省地表水水质状况示意图
（2） 地表水补充监测
本项目地表水环境质量委托黑龙江绿宸环境监测有限公司于2026年1月12日～2026年1月14日进行采样检测。
1）监测布点
按照地表水环境监测布点原则的规定，结合纳污水体的实际情况，在评价范围内布设5个监测断面。具体断面位置详见表3-2及图3-1。
表3-2  地表水环境现状监测断面布设情况
	序号
	监测断面
	检测项目

	1#
	排污口上游500m处
	水温、pH、溶解氧、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、石油类、挥发酚、总磷、高锰酸盐指数、总氮、铜、锌、氟化物、汞、砷、硒、六价铬、镉、铅、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物

	2#
	排污口下游500m处
	

	3#
	排污口下游2.5km处
	

	4#
	排污口下游5.0km处
	


2）采样时间和频率
连续3天，每天1次，采样时间 2026年1月12日～2026年1月14日。
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图3-2 地表水监测断面示意图
3）监测结果及评价
表3-3  地表水环境监测结果及评价一览表
	断面
	监测因子
	1月12日
	1月13日
	1月14日
	标准值
（mg/L）

	1#排污口上游0.5km处
	水温（℃）
	0.3
	0.2
	0.4
	/

	
	pH 值（无量纲）
	8.2
	8.6
	8.5
	6-9

	
	溶解氧
	5.8
	5.9
	6.0
	≥5

	
	化学需氧量
	16
	17
	15
	≤20

	
	五日生化需氧量
	3.4
	3.5
	3.3
	≤4

	
	氨氮
	0.498
	0.533
	0.493
	≤1.0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	总磷
	0.06
	0.09
	0.04
	≤0.2

	
	高锰酸盐指数
	4.6
	4.6
	4.8
	≤6

	
	总氮
	0.83
	0.78
	0.75
	≤1.0

	
	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0

	
	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	氟化物
	0.10
	0.09
	0.10
	≤1.0

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.05

	
	硒
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	
	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.14
	0.14
	0.15
	≤0.2

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2

	2#排污口下游0.5km处
	水温（℃）
	4.2
	3.0
	4.5
	/

	
	pH 值（无量纲）
	8.7
	8.5
	8.7
	6-9

	
	溶解氧
	5.9
	6.2
	5.7
	≥5

	
	化学需氧量
	18
	17
	18
	≤20

	
	五日生化需氧量
	3.6
	3.5
	3.7
	≤4

	
	氨氮
	0.752
	0.786
	0.644
	≤1.0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	总磷
	0.05
	0.07
	0.08
	≤0.2

	
	高锰酸盐指数
	5.0
	5.1
	4.9
	≤6

	
	总氮
	0.89
	0.85
	0.82
	≤1.0

	
	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0

	
	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	氟化物
	0.11
	0.13
	0.11
	≤1.0

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.05

	
	硒
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	
	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.14
	0.13
	0.14
	≤0.2

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2

	3#排污口下游2.5km处
	水温（℃）
	0.5
	0.3
	0.8
	/

	
	pH 值（无量纲）
	8.3
	8.7
	8.4
	6-9

	
	溶解氧
	6.1
	6.0
	6.3
	≥5

	
	化学需氧量
	15
	14
	16
	≤20

	
	五日生化需氧量
	3.3
	3.1
	3.5
	≤4

	
	氨氮
	0.658
	0.672
	0.650
	≤1.0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	总磷
	0.07
	0.11
	0.09
	≤0.2

	
	高锰酸盐指数
	4.8
	4.7
	4.6
	≤6

	
	总氮
	0.92
	0.91
	0.87
	≤1.0

	
	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0

	
	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	氟化物
	0.14
	0.12
	0.14
	≤1.0

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.05

	
	硒
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	
	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.12
	0.12
	0.14
	≤0.2

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2

	4#排污口下游5.0km处
	水温（℃）
	0.7
	0.5
	0.7
	/

	
	pH 值（无量纲）
	8.7
	8.4
	8.5
	6-9

	
	溶解氧
	5.8
	5.7
	5.9
	≥5

	
	化学需氧量
	13
	14
	15
	≤20

	
	五日生化需氧量
	3.1
	3.2
	3.5
	≤4

	
	氨氮
	0.729
	0.755
	0.718
	≤1.0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	总磷
	0.18
	0.17
	0.20
	≤0.2

	
	高锰酸盐指数
	5.1
	5.2
	5.1
	≤6

	
	总氮
	0.93
	0.83
	0.86
	≤1.0

	
	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0

	
	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	氟化物
	0.13
	0.12
	0.11
	≤1.0

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.05

	
	硒
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	
	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.06
	0.06
	0.05
	≤0.2

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2


根据监测数据可知，本次检测穆棱河流域虎林市污水处理厂扩建项目排污口上下游4个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质目标要求。
3、声环境质量现状
根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》：2025年鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为 53.2dB（A）；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为64.7dB（A）；功能区昼间达标率87.7%；功能区夜间达标率97.6%。项目厂界东侧临近养鱼池、南侧临近穆棱河、西侧临近虎林市工业污水处理厂、北侧临近国道G331。本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此本项目不进行环境保护目标声环境质量现状监测。
根据《鸡西市人民政府印发鸡西市中心城区声环境功能区划分方案的通知》（鸡政规〔2020〕9号），本项目位于3类声环境功能区内，厂界北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表3-10中4类标准。
[image: 声功能区划]本项目位置

图3-3 虎林市声功能环境区划图
4、地下水、土壤环境质量状况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类 （试行）》地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目建成后会对地下水及土壤环境存在污染途径，对场区采取防渗综合区域采用硬化措施，并采取分区防渗措施，本项目土壤、地下水环境质量检测结果见下表。
（1）地下水环境质量
本项目地下水环境质量委托黑龙江绿宸环境监测有限公司于2026年1月12日进行采样检测。
A、监测点布设
本次评价在厂区内现有地下水井处进行地下水环境质量现状监测，监测及评价结果见下表。
B、水质监测项目
水位、井深、pH、色（度）、嗅和味、浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类、耗氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、硫酸盐、氯化物、钠、铜、锌、铁、锰、铝、硫化物、总大肠菌群、菌落总数。
C、地下水质量现状评价
I、评价方法
①采用单因子标准指数法，其计算公式为：


式中：Pi—i因子标准指数；
Ci—i因子监测浓度，mg/L；
COi—i因子质量标准，mg/L。
②对于pH值，评价公式为：
PpH=(7.0-pHi)/(7.0-pHsd)(pHi≤7.0)
PpH=(pHi-7.0)/(pHsu-7.0)(pHi>7.0)
式中：PpH—i监测点的pH评价指数；
pHi—i监测点的水样pH监测值；
pHsd—评价标准值的下限值；
pHsu—评价标准值的上限值。
II、评价标准：采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
III、评价结果及分析：根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测结果见表3-4。
表3-4  地下水检测结果
	监测日期
	检测项目
	检测结果
	标准指数

	
	因子
	标准值
	项目区
	

	2026.1.12
	pH(值)（无量纲）
	6.5～8.5
	8.0
	0.66

	
	水位
	-
	11.25
	/

	
	井深
	-
	20.75
	/

	
	色度
	≤15
	5L
	0.33

	
	嗅和味
	无
	无
	/

	
	浊度
	≤3
	2.4
	0.8

	
	肉眼可见物
	无
	无
	/

	
	总硬度
	≤450
	191
	0.42

	
	溶解性总固体
	≤1000
	257
	0.257

	
	挥发性酚类
	≤0.002
	0.0003L
	0.15

	
	耗氧量
	≤3.0
	2.36
	0.78

	
	阴离子表面活性剂
	≤0.3
	0.05L
	0.16

	
	氨氮
	≤0.50
	0.336
	0.67

	
	硫酸盐
	≤250
	14
	0.05

	
	氯化物
	≤250
	22
	0.08

	
	钠
	≤200
	96.6
	0.483

	
	铜
	≤1.0
	0.001L
	0.001

	
	锌
	≤1.0
	0.05L
	0.05

	
	铁
	≤0.3
	0.03L
	0.1

	
	锰
	≤0.1
	0.01L
	0.1

	
	铝
	≤0.2
	0.010L
	0.05

	
	硫化物
	≤0.02
	0.003L
	0.15

	
	总大肠菌群
	≤3.0
	2L
	0.66

	
	菌落总数
	≤100
	31
	0.31


（2）土壤环境质量
本项目土壤环境质量委托黑龙江绿宸环境监测有限公司于2026年1月12日进行采样检测。
A、监测点布设
本项目厂区内设一个土壤监测点。
B、 监测项目
砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 
表3-5   土壤环境质量现状监测点位
	采样单元
	监测因子
	监测布点类型
	测点取土样深度

	厂区内土壤
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、
	表层土
	0-0.2m


监测结果见表3-6。
表3-6    土壤检测结果
	监测日期
	检测项目
	检测结果

	
	
	mg/kg

	2026.1.12
	砷
	17.8

	
	镉
	0.04

	
	铬（六价）
	未检出

	
	铜
	28

	
	铅
	11.6

	
	汞
	0.078

	
	镍
	38

	
	四氯化碳
	未检出

	
	氯仿
	未检出

	
	氯甲烷
	未检出

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出

	
	1,1-二氯乙烯
	未检出

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出

	
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出

	
	二氯甲烷
	未检出

	
	1,2-二氯丙烷
	未检出

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出

	
	四氯乙烯
	未检出

	
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出

	
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出

	
	三氯乙烯
	未检出

	
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出

	
	氯乙烯
	未检出

	
	苯
	未检出

	
	氯苯
	未检出

	
	1,2-二氯苯
	未检出

	
	1,4-二氯苯
	未检出

	
	乙苯
	未检出

	
	苯乙烯
	未检出

	
	甲苯
	未检出

	
	间二甲苯+对二甲苯
	未检出

	
	邻二甲苯
	未检出

	
	硝基苯
	未检出

	
	苯胺
	未检出

	
	2-氯酚
	未检出

	
	苯并[a]蒽
	未检出

	
	苯并[a]芘
	未检出

	
	苯并[b]荧蒽
	未检出

	
	苯并[k]荧蒽
	未检出

	
	䓛
	未检出

	
	二苯并[a,h]蒽
	未检出

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出

	
	萘
	未检出


[image: ]
图3-4  地下水、土壤监测点位示意图
根据上述监测结果可知，本项目所在区域地下水监测结果满足《地下水质量标准》(GBT14848-2017)表1中Ⅲ类标准限值；土壤监测结果满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中表一（基本项目）第二类用地筛选值要求。

	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），大气环境需明确厂界外500米范围内的保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系；声环境需明确厂界外50米范围内声环境保护目标；地下水环境需明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
1、 大气环境保护目标
本项目污水处理厂厂界外500m范围内无国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，管网施工工程500m存在大气环境保护目标。
表3-5 大气环境保护目标
	类型
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	环境
空气
	虎林市第四小学
	132°57′40.56011″
	45°45′35.45860″
	师生
	约400人
	GB3095-2026二类区
	W
	260

	
	虎林市第三小学
	132°59′4.83726″
	45°45′55.38848″
	居民
	约500人
	GB3095-2026二类区
	E
	190

	
	逸夫中学
	132°57′59.33128″
	45°46′18.17653″
	居民
	约800人
	GB3095-2026二类区
	S
	80

	
	虎林市居民
	123°22′39.87360″
	46°17′39.34567″
	居民
	约70000人
	GB3095-2026二类区
	N
	10-500


2、 声环境
本项目污水处理厂50m范围内无声环境保护目标，管网施工工程50m存在声环境保护目标。
表3-6声环境保护目标
	环境要素
	保护目标
	方位、
厂界距离
	坐标/m
	规模
	执行标准

	
	
	
	X
	Y
	
	

	声环境
	虎林市居民
	3-50米
	/
	/
	2000人
	《声环境质量标准》
（GB3096-2008）2类标准

	备注：以项目占地的中心为坐标原点，坐标为X，Y（0.0）


[image: ]
图3-5  本项目保护目标范围图
3、地下水环境
厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、地表水环境
本项目涉及的地表水体为穆棱河，位于本项目南25m，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的通知》，本项目所在区域属于穆棱河段凯北站—东仁义屯断面，规划水质目标为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。严格控制本项目废水污染物排放总量，保证污水处理厂出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准后排入穆棱河水体；项目运营期不改变纳污水体原有水环境功能区划，评价范围内地表水水质持续满足GB3838-2002对应类别标准，COD、氨氮、总氮、总磷、BOD₅等特征水质指标不出现明显恶化，保护河流渔业、景观及农业用水功能，不影响下游水环境敏感水体水质安全。
5、生态环境
评价范围内无珍稀濒危植物，不涉及生态环境保护目标。本项目评价范围内不存在依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及 对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域：（一）自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；（二）基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域等。

	污染
物排
放控
制标
准

	1、废气
本项目施工期及运营期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表3-7中无组织排放浓度监控限值要求。
表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	排放源
	无组织排放监控浓度限值
	执行标准

	颗粒物
	无组织
	周界外浓度最高点：1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


本项目营运期恶臭无组织执行《城镇污水处理厂污染排放物标准》（GB18918-2002）含2025年修改单厂界废气排放最高允许浓度二级标准要求。污水处理站恶臭有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排放标准值。
表3-8《城镇污水处理厂污染排放物标准》（GB18918-2002）含2025年修改单
	污染物
	排放源
	排放限值（标准级别：二级）mg/m3
	执行标准

	氨
	无组织
	1.5
	《城镇污水处理厂污染排放物标准》（GB18918-2002）含2025年修改单厂界废气排放最高允许浓度二级标准要求

	硫化氢
	
	0.06
	

	臭气浓度
	
	20
	

	甲烷（厂区最高体积浓度%）
	
	1
	


表3-9《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
	污染物
	排放源
	排放限值（标准级别：二级）kg/h
	执行标准

	硫化氢
	有组织
	0.33
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排放标准值

	氨
	
	4.9
	

	臭气浓度
	
	2000（无量纲）
	

	烟囱最低允许高度15m


2、噪声排放标准
本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中的标准要求。运营期厂界东侧。南侧、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表3-10中3类标准，厂界北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表3-10中4类标准。
表3-10  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	项目
	昼间
	夜间

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	70dB（A）
	55dB（A）


表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
	项目
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中3类标准
	65dB（A）
	55dB（A）


表3-12  《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
	项目
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中4类标准
	70dB（A）
	60dB（A）


3、固体废物排放标准
（1）本项目运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。
（2）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中相关要求。危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（3）污 泥 执 行《 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 排 放 物 标 准 》
 （GB18918-2002）及其修改单标准要求。
4、废水排放标准
出水水质满足达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)含2025年修改单中一级A标准。
表3-13《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）含2025年修改单
	序号
	基本控制项目
	标准值

	1
	化学需氧量（COD）
	50mg/L

	2
	生化需氧量（BOD5）
	10mg/L

	3
	悬浮物（SS）
	10mg/L

	4
	总氮（以N计）
	15mg/L

	5
	总磷（以P计）
	0.5mg/L

	6
	氨氮（以N计）
	5（8）mg/L

	7
	动植物油
	1mg/L

	8
	石油类
	1mg/L

	9
	阴离子表面活性剂
	0.5mg/L

	10
	总汞
	0.001mg/L

	11
	烷基汞
	不得检出

	12
	总镉
	0.01mg/L

	13
	总铬
	0.1mg/L

	14
	六价铬
	0.05mg/L

	15
	总砷
	0.1mg/L

	16
	总铅
	0.1mg/L


表3-14 基本控制项目最高允许排放浓度(瞬时值)
单位:mg/L(pH和注明单位的除外)
	序号
	基本控制项目
	一级标准

	
	
	A级标准

	1
	化学需氧量
	75

	2
	总氮
	20

	3
	氨氮
	10（15）

	4
	总磷
	1

	5
	色度
	30

	6
	PH
	6~9

	7
	粪大肠菌群数
	103（回用）104（非回用）

	注:①下列情况下按去除率指标执行:当进水C0D大于 350mg/L时，去除率应大于60%: BOD 大于160 mg 时，去除率应大于50%。②)括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。③2005 年 12 月 31 日前建设的城镇污水处理厂，自2028年1月1日起，执行 2006年月1日起建设的城镇污水处理厂的排放限值。




	总量
控制
指标
	大气：本项目无国家“十四五”期间总量控制因子（氮氧化物(NOX)）排放。
废水：根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），按照排水量10000m3/d计算，废水许可排放量计算如下：
根据《黑龙江省主要江河水文水温特征》穆棱河全年水温≤12℃为253天，水温>12℃为112天。氨氮水温>12℃112天排放量5.6t/a，氨氮水温≤12℃253天排放量20.24t/a，
Ej许可= Qi×Cj许可×10-6 
D（氨氮）=5×10000×112×10-6=5.6t/a；（水温>12℃）
D（氨氮）=8×10000×253×10-6=20.24t/a；（水温≤12℃）
D（COD）=50×10000×365×10-6=182.5t/a；
则本项目总量控制指标COD为182.5t/a、氨氮为25.84t/a。
“三本账”分析
本项目实施后污染物变化情况见下表。
根据《排污许可证执行报告》2025年报原有工程污水处理厂实际排放情况废水COD排放量为116.12t/a，氨氮排放量为0.9156t/a，总氮排放量为55.356t/a，总磷排放量为0.7t/a。根据《排污许可证执行报告》2025年报，现项目污水处理厂进水水量为7360000t/a，废水排放量为7040000t/a。
表3-15项目实施后污染物变化情况
	项目
	污染物
	原环评预测排放量（t/a）
	现有工程实际排放量（t/a）
	本工程预测排放量（t/a）
	以新带老削减量（t/a）
	排放总量（t/a）
	排放增减量（t/a）

	废水
	COD
	365
	116.12
	164.25
	0
	280.37
	+164.25

	
	氨氮
	36.5
	0.9156
	14.05
	0
	14.9656
	+14.05

	
	TN
	109.5
	55.356
	49.82
	0
	105.176
	+49.582

	
	TP
	3.65
	0.7
	1.314
	0
	2.014
	+1.314

	有组织废气
	硫化氢
	0.430
	0.00446
	0.000633492
	0
	0.005093492
	+0.000633492

	
	氨
	0.016
	0.00429
	0.412542
	0
	0.416832
	+0.412542

	无组织废气
	硫化氢
	/
	0.00040776
	0.00070388
	0
	0.00111164
	+0.00070388

	
	氨
	/
	0.2383
	0.33823
	0
	0.57653
	+0.2383
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主要环境影响和保护措施
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	1、环境空气保护措施
施工期废气主要为土建施工等产生的扬尘，运输车辆扬尘及排放的汽车尾气，汽车尾气主要污染物为CO、HC、NOx、细颗粒物、可吸入颗粒物。应采取积极的防尘措施，运输时应加遮盖，避免扬尘；施工场地保持一定湿度，定时洒水降尘，则施工期粉尘对外环境影响范围不大，污染程度较轻。本项目配套管网工程为线性开挖施工模式，施工期大气污染主要来源于沟槽土方开挖、原状土体扰动、管线基础平整、沟槽土方回填、施工便道扬尘及土石方、建材运输扬尘。管网施工属于露天敞开式作业，施工过程中表层土壤结构被破坏，土体松散、地表裸露，在风力扰动及施工机械搅动作用下易产生无组织施工扬尘，主要污染物为TSP、PM10，是管网施工阶段最主要的大气污染源。管网施工采取分段作业方式，作业面呈带状分布，裸露土方分散、断续出现，扬尘影响具有局部性、阶段性、短暂性特征。同时，挖掘机、装载机、压路机、运输车辆等燃油施工机械持续运转，会产生少量燃油尾气，主要含有NOx、SO2、CO等污染物，尾气排放强度与施工机械数量、作业时长、设备工况相关。由于管网施工范围分散、单段施工周期短、作业流动性强，施工扬尘及机械尾气仅对管线沿线局部区域产生短时扰动影响，污染影响范围有限、污染强度较低。待单段管网敷设、回填平整完成后，裸露地表立即恢复，污染源随之消失，整体大气影响可逆、可恢复，施工结束后大气环境可完全恢复至原有背景水平，不会对区域大气环境产生持续性、累积性不利影响。通过采取以上措施，扬尘对大气环境影响较小。施工期废气扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求（周界外浓度最高点1.0mg/m3）。
2、水环境保护措施
项目施工期不设施工营地，施工人员生活依托虎林市生活污水处理厂现有设施。废水主要是生活废水。施工废水经沉淀池（30m3）处理后回用于车辆冲洗、场地降尘洒水等，不外排。管网开槽施工产生基坑积水、沟槽泥浆水、地表径流泥沙漫流等影响，项目施工期严格落实地表水防护措施。管网沟槽施工实行分段开挖、分段排水、分段回填，避免大面积沟槽长期积水；沟槽开挖作业周边设置临时环形截水沟、挡水埂，有效阻断场外雨水汇入沟槽，防止地表径流携带泥沙四处漫流进入周边沟渠及农田水系。沟槽内产生的基坑积水、泥浆废水统一采用抽水泵收集，全部引流至场内多级沉淀池进行沉淀处理，经沉降去除悬浮物、泥沙后，上清液全部回用于施工场地洒水降尘、裸土保湿，实现施工废水零外排，杜绝泥浆废水直接排入周边地表水体，避免造成沟渠水体浑浊、淤积、悬浮物升高等不利影响。施工期间严禁在河道、沟渠、滩地范围内堆放土方、建材、施工机械；管材、砂石、辅材堆放区设置防雨遮盖及周边挡水设施，防止雨水冲刷夹带污染物进入地表水体。施工机械统一在硬化区域检修、停放，禁止在沟渠、农田旁冲洗机械、排放油污废水，彻底杜绝施工期油品、泥沙、杂物污染地表水体的现象。管网穿越沟渠施工尽量避开雨季，采用快速施工工艺，缩短涉水作业时长，施工完毕及时清理河道淤积、恢复沟渠原貌，保障行洪及水体通畅。
3、声环境保护措施
施工期噪声主要是施工机械及运输车辆噪声，其噪声源强为80-105dB(A)。施工噪声属于暂时的、短期行为。施工期通过合理安排施工时间、严禁夜间施工，合理布局施工现场，选用低噪声设备，采取围挡作业，减少施工噪声对周围环境的影响。通过采取措施，施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12513-2025）标准。
4、固体废物防治措施
施工期主要固体废物为施工人员产生的生活垃圾，生活垃圾集中收集，交由市政环卫部门进行清运处置。本项目场地基础施工产生的少量土方，开挖后就地回填，在施工期无弃渣产生；本项目施工前对占用的土地进行表土剥离。在土壤剥离及运输过程中，采取了水土保持和扬尘防治措施，防止了土壤和环境污染。本着就近存储的原则，结合项目施工场地布置一处临时堆土区。表土剥离后存储于项目区内临时堆土区内。表土储存时对堆土区播撒草籽并进行顶部和四周土工布苫盖，堆土区边角设置编织袋拦挡，堆土区四周设置截水沟等措施，堆土区由专人进行管理。在项目施工结束后，剥离的表土用于附近劣质耕地改良。对于设施设备的改造产生的建筑垃圾集中收集后外售综合利用，剩余建筑垃圾送往建筑垃圾指定地点处理。设备运输安装过程中产生废外包装材料收集后外卖，对环境的影响较小。综上所述，本项目施工期的环境影响主要是土建施工及设备的安装，施工单位应积极采取环境保护措施，使施工期对环境的影响降低到最低。通过采取措施后不会改变该区域环境功能，对周围环境影响可以接受，同时施工期是暂时的、局部的，随着施工期结束而消失。
3、 生态环境保护措施
本项目场地基础施工产生的少量土方，开挖后就地回填，在施工期无弃渣产生；本项目施工前对占用的土地进行表土剥离。表土剥离采用分段、分区施工，禁止大面积全域开挖；裸露作业面、临时土堆全覆盖防尘网（密度≥2000 目），堆土高度控制在2m以内，边坡放缓，减少起尘面积。配备移动式洒水车，干燥、大风天气（风力≥4 级）每2小时洒水1次，保持表土及作业面湿润；每日早、中、晚固定洒水，抑制扬尘扩散。大风、重污染天气时段暂停表土剥离作业；优先完成建筑物基坑表土剥离，同步跟进基础施工，缩短土体裸露时间。施工区域沿厂界设置硬质围挡（高度≥2.5m），阻隔扬尘向外扩散。施工设备选用低噪声挖掘机、装载机等施工机械，定期检修保养，避免设备异常异响。合理安排施工时间：严禁夜间（22:00 - 次日 6:00）开展表土剥离作业，日间集中施工，减少噪声持续影响。高噪声设备布置在厂区中部，远离北侧 G331 国道，利用厂区建构筑物隔声降噪。表土剥离区域周边开挖环形截水沟，拦截地表径流及施工泥浆；场内设置容积不小于30m³多级沉淀池，施工废水、泥浆全部汇入沉淀池，经沉淀后回用于洒水降、场地抑尘，严禁外排。表层耕作土、下层素土分开剥离、单独堆存，设置标识牌区分，避免混掺；堆存区底部铺设防渗布，防止土壤被施工废水、油污污染。在土壤剥离及运输过程中，采取了水土保持和扬尘防治措施，防止了土壤和环境污染。本着就近存储的原则，结合项目施工场地布置一处临时堆土区。表土剥离后存储于项目区内临时堆土区内。表土储存时对堆土区播撒草籽并进行顶部和四周土工布苫盖，堆土区边角设置编织袋拦挡，堆土区四周设置截水沟等措施，堆土区由专人进行管理。在项目施工结束后，剥离的表土用于附近劣质耕地改良。经现场核查，该范围内无居民区、学校、医院等大气敏感保护目标；虎林市常年主导风向为西北风，本厂区位于居民区下风向，表土剥离扬尘对人居区域影响极小。
配套污水管网敷设施工同步落实生态环保措施：管网沟槽采用分段开挖、分段敷设、及时回填施工方式，减少沟槽裸露时长；管线途经耕地路段分层剥离耕作层土壤，与厂区表土统一分区暂存，禁止耕作土与底层素土混杂堆放；管线临时堆土同步落实防尘网苫盖、边坡防护、截排水措施。管网穿越道路、沟渠段优先选用非开挖顶管施工工艺，最大限度减少地表扰动、植被损毁与土石方开挖量；沟槽施工结束后及时回填压实，快速恢复原有地表地貌。管网施工产生的少量泥浆、基坑废水引入场内沉淀池处理后回用，不随意漫流；管道施工机械严格管控油料存放，防范漏油污染沿线土壤。管线施工完成后及时清理施工建筑垃圾，沿线耕地、植被区域及时平整复垦恢复原状。在土壤剥离及运输过程中，采取了水土保持和扬尘防治措施，防止了土壤和环境污染。本着就近存储的原则，结合项目施工场地布置一处临时堆土区。表土剥离后存储于项目区内临时堆土区内。表土储存时对堆土区播撒草籽并进行顶部和四周土工布苫盖，堆土区边角设置编织袋拦挡，堆土区四周设置截水沟等措施，堆土区由专人进行管理。在项目施工结束后，剥离的表土用于附近劣质耕地改良。
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	一、废气
（1）污染源源强核算方法
在污水处理站运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要成分为H2S、NH3等物质，项目主要产生于预处理阶段粗格栅、提升泵房、细格栅、沉砂池部分）、生化池（EBIS生化池、厌氧区、低氧曝气区、澄清区）采取阳光房密封，及污泥脱水工序。
污水处理站的恶臭逸出量大小，受污水量、BOD负荷、污水中DO、污泥量及堆存量、污染气象特征等多种因素影响。恶臭的扩散衰减过程，主要由三维空间扩散的物理稀释性衰减和受日照紫外线因素经一定时间的化学破坏性衰减。
查阅王喜红（洛阳市环境保护设计研究院）编写的《城市污水处理厂恶臭影响及对策措施》，该文献中表明：“恶臭源强常采用类比监测进行确定，通常可按产生恶臭设施的构筑物尺寸进行粗算，污水处理厂主要处理设施产生强度详见下表。
表4-1  污水处理厂主要设施NH3和H2S产生强度
	序号
	构筑物名称
	NH3产生强度（mg/s.m2）
	H2S产生强度（mg/s.m2）

	1
	预处理（粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池、调节池）
	0.0610
	1.068×10-4

	2
	污泥储池及污泥脱水间
	0.0103
	0.03×10-4

	3
	生化池（EBIS生化池、厌氧区、低氧曝气区、澄清区）
	0.00049
	0.26×10-4


表4-2  污水处理厂主要设施NH3和H2S产生浓度
	序号
	构筑物名称
	面积（m2）
	NH3产生速率（kg/h）
	H2S 产生速率（kg/h）

	1
	预处理（粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池、调节池）
	1674.91
	0.3678102
	0.0006439

	2
	污泥储池及污泥脱水间
	411.04
	0.0152413
	0.0000044

	3
	生化池（EBIS生化池、厌氧区、低氧曝气区、澄清区）
	1738.55
	0.0030668
	0.0001627

	4
	总计
	/
	0.3861183
	0.000811


本项目预处理系统采用二级活性炭吸附除臭工艺抑制臭气，设负压集气装置，集气装置的集气收集率按90%计，废气统一收集通过管道经离子除臭+二级活性炭系统处理后经15m高排气筒DA001排放；污泥脱水间采用二级活性炭吸附除臭工艺抑制臭气，设负压集气装置，集气装置的集气收集率按90%计，废气统一收集通过管道经离子除臭+二级活性炭系统处理后经15m高排气筒DA002排放。生化池为封闭阳光房采用二级活性炭吸附除臭工艺抑制臭气，设负压集气装置，集气装置的集气收集率按90%计，废气统一收集通过管道经离子除臭+二级活性炭系统处理后经15m高排气筒DA003排放。
①预处理间废气
本项目年生产365天，设备运营时间为每天24小时，则全年共计运行8760h/a。本项目预处理系统NH3的产生量为3.222t/a，产生速率为0.3678102kg/h，H2S的产生量为0.0056t/a，产生速率为0.0006439kg/h；设负压集气装置，集气装置的集气收集率按90%计，即预处理系统NH3的产生量为2.8998t/a，产生速率为0.331027kg/h，H2S的产生量为0.00504t/a，产生速率为0.00057534kg/h。废气统一收集通过管道经离子除臭+二级活性炭系统处理后经15m高排气筒DA001排放，除臭效率按90%计，除臭气量5000m3/h，经过计算，排气筒DA001有组织NH3排放量为0.28998t/a，排放速率为0.0331027kg/h，排放浓度为6.62mg/m3，H2S的排放量为0.000504t/a，H2S排放速率为0.0000575kg/h，排放浓度为0.0115mg/m3。则本项目剩余未被收集的10%恶臭气体以无组织形式排放，NH3的无组织排放量为NH3排放量为0.3222t/a，排放速率为0.036kg/h，H2S的无组织排放量为0.00056t/a，排放速率为0.00006kg/h。
②污泥脱水间废气
本项目年生产365天，设备运营时间为每天24小时，则全年共计运行8760h/a。本项目污水脱水间NH3的产生量为0.1335t/a，产生速率为0.0152413kg/h，H2S的产生量为0.0000388t/a，产生速率为0.0000044kg/h；设负压集气装置，集气装置的集气收集率按90%计，即预处理系统NH3的产生量为0.12015t/a，产生速率为0.01371575kgh，H2S的产生量为0.00003492t/a，产生速率为0.00000398kg/h。废气统一收集通过管道经离子除臭+二级活性炭系统处理后经15m高排气筒DA002排放，除臭效率按90%计，除臭气量5000m3/h，经过计算，排气筒DA002有组织NH3排放量为0.012015t/a，排放速率为0.001371575kg/h，排放浓度为0.27mg/m3，H2S的排放量为0.000003492t/a，H2S排放速率为0.000000398kg/h，排放浓度为0.00008mg/m3。则本项目剩余未被收集的10%恶臭气体以无组织形式排放，NH3的无组织排放量为NH3排放量为0.01335t/a，排放速率为0.00152397kg/h，H2S的无组织排放量为0.00000388t/a，排放速率为0.00000044kg/h。
③生化池（EBIS生化池、厌氧区、低氧曝气区、澄清区）废气
本项目年生产365天，设备运营时间为每天24小时，则全年共计运行8760h/a。本项目污水生化池NH3的产生量为0.0268t/a，产生速率为0.0030668kg/h，H2S的产生量为0.0014t/a，产生速率为0.0001627kg/h；设负压集气装置，集气装置的集气收集率按90%计，即预处理系统NH3的产生量为0.02412t/a，产生速率为0.0027534kgh，H2S的产生量为0.00126t/a，产生速率为0.00014383kg/h。废气统一收集通过管道经离子除臭+二级活性炭系统处理后经15m高排气筒DA003排放，除臭效率按90%计，除臭气量5000m3/h，经过计算，排气筒DA003有组织NH3排放量为0.002412t/a，排放速率为0.00027534kg/h，排放浓度为0.055mg/m3，H2S的排放量为0.000126t/a，H2S排放速率为0.000014383kg/h，排放浓度为0.002876mg/m3。则本项目剩余未被收集的10%恶臭气体以无组织形式排放，NH3的无组织排放量为NH3排放量为0.00268t/a，排放速率为0.0003059kg/h，H2S的无组织排放量为0.00014t/a，排放速率为0.00001598kg/h。
本项目类比同行业虎林市瀚科污水处理有限公司废气均采取离子除臭+二级活性炭吸附装置有组织排放方案，根据《虎林市瀚科污水处理有限公司检测报告》中臭气浓度（无量纲）630~1318，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的要求。
本项目污水处理站采用EBIS 生化处理工艺，仅在污泥暂存区因少量污泥厌氧发酵可能产生微量甲烷气体。本项目污水厂甲烷产生量极低，甲烷以无组织逸散形式排放，类比同行业虎林市瀚科污水处理有限公司，根据《虎林市瀚科污水处理有限公司检测报告》中厂区体积浓度最高处甲烷最大为0.00026%，逸散浓度满足《城镇污水处理厂污染排放物标准》(GB18918-2002)厂界废气排放最高允许浓度标准要求。
表4-3  大气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	产排污环节
	污染物种类
	污染物产生
	排放形式
	治理设施
	污染物排放

	
	
	产生量
（kg/h）
	产生浓度
（mg/m³）
	
	处理能力
	收集效率
	治理工艺去除率
	是否为可行技术
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m³）
	高度（m）
	排放时间/h
	
执行标准

	预处理系统（DA001）
	NH3
	0.036
	—
	无组织
	—
	—
	—
	—
	0.3222
	0.036
	—
	—
	8760
	《城镇污水处理厂污染排放物标准》(GB18918-2002)表4厂界废气排放最高允许浓度二级标准要求

	
	H2S
	0.00006
	—
	无组织
	—
	—
	—
	—
	0.00056
	0.00006
	—
	—
	
	

	
	NH3
	0.331027
	662.0
	有组织
	5000m3/h
	90%
	90%
	是
	0.28998
	0.0331027
	6.62
	15
	
	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)表2中恶臭污染
物排放标准值

	
	H2S
	0.00057534
	0.95
	有组织
	5000m3/h
	90%
	90%
	是
	0.000504
	0.0000575
	0.0115
	15
	
	

	污泥脱水间（DA002）
	NH3
	0.00152397
	—
	无组织
	—
	—
	—
	—
	0.01335
	0.00152397
	—
	—
	
	《城镇污水处理厂污染排放物标准》(GB18918-2002)表4厂界废气排放最高允许浓度二级标准要求

	
	H2S
	0.0000044
	—
	无组织
	—
	—
	—
	—
	0.00000388
	0.0000044
	—
	—
	
	

	
	NH3
	0.01371575
	69.0
	有组织
	5000m3/h
	90%
	90%
	是
	0.12015
	0.001371575
	0.69
	15.0
	
	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)表2中恶臭污染
物排放标准值

	
	H2S
	0.00000398
	0.019
	有组织
	5000m3/h
	90%
	90%
	是
	0.000003492
	0.000000398
	0.00019
	
	
	

	生化池（DA003）
	NH3
	0.0003059
	—
	无组织
	—
	—
	—
	—
	0.00268
	0.0003059
	—
	
	
	《城镇污水处理厂污染排放物标准》(GB18918-2002)表4厂界废气排放最高允许浓度二级标准要求


	
	H2S
	0.00001598
	—
	无组织
	—
	—
	—
	—
	0.00014
	0.00001598
	—
	
	
	

	
	NH3
	0.000027534
	0.550
	有组织
	5000m3/h
	90%
	90%
	是
	0.002412
	0.00027534
	0.055
	
	
	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)表2中恶臭污染
物排放标准值

	
	H2S
	0.0000014383
	0.02876
	有组织
	5000m3/h
	90%
	90%
	是
	0.000126
	0.000014383
	0.002876
	
	
	


（2）非正常工况
当环保设施发生故障，无法正常工作时，出现非正常工况，项目非正常工况排放情景设置为离子除臭、活性炭吸附装置失效，会导致除臭效率下降至60%。若发生非正常工况，企业做停产处理。非正常工况污染物排放情况见下表。
表4-4  非正常排放参数表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率/(kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	预处理系统（DA001）
	离子除臭、活性炭吸附装置失效
	NH3
	0.04347368
	＜1
	1

	
	
	H2S
	0.00007610
	＜1
	1

	污泥脱水间（DA002）
	离子除臭、活性炭吸附装置失效
	NH3
	0.00548630
	＜1
	1

	
	
	H2S
	0.00000159
	＜1
	1

	生化池
（DA003）
	离子除臭、活性炭吸附装置失效
	NH3
	0.00011010
	＜1
	1

	
	
	H2S
	0.00000575
	＜1
	1


（3）排放口基本信息
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），活性炭吸附技术处理“预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段”产生的氨气、硫化氢等恶臭气体为可行技术。
表4-5《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》
	主要工艺
	污染物种类
	可行技术

	预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段
	氨气、硫化氢等恶臭气体
	生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附



表4-6废气产排及污染防治设施一览表
	产排污环节
	污染物种类
	排放方式
	排放口
	执行标准
	排放口
类型
	污染防治
措施

	预处理间
	NH3、H2S、臭气浓度
	有组织
	DA001
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
	一般
排放口
	离子除臭+二级活性炭吸附

	污泥脱水间
	NH3、H2S、臭气浓度
	有组织
	DA002
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
	一般
排放口
	离子除臭+二级活性炭吸附

	生化池
	NH3、H2S、臭气浓度
	有组织
	DA003
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
	一般
排放口
	离子除臭+二级活性炭吸附

	污水处理厂
	NH3、H2S、臭气浓度、甲烷
	无组织
	/
	《城镇污水处理厂污染排放物标准》(GBI8918-2002)
	/
	/


表4-7 排气口基本情况一览表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒高度（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况

	
	
	东经
	北纬
	
	
	

	DA
001
	预处理间排气筒
	132°58′16.88452″
	45°44′48.00924″
	15
	8760
	正常

	DA
002
	污泥脱水间排气筒
	132°58′15.88995″
	45°44′46.26151″
	15
	8760
	正常

	DA
003
	生化池排气筒
	132°58′19.75064″
	45°44′43.35058″
	15
	8760
	正常


（4）监测计划
建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本项目根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）中相关要求，本次评价废气自行监测要求如下表。
表4-8大气污染源监测要求信息表
	污染源名称
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	预处理间排气筒、污泥脱水间排气筒、生化池排气筒
	有组织排气筒
	NH3、H2S、臭气浓度
	半年1次

	厂界
	厂界或防护带边缘的浓度最高点
	氨、硫化氢、臭气浓度
	半年1次

	厂界
	厂区甲烷体积浓度最高处
	甲烷
	年1次


综上所述，本项目所在区域环境空气质量现状为达标区，本项目有组织及无组织形式排放的恶臭污染物均可达标排放，且排放量较小，不会造成区域环境空气质量问题。本项目厂界外无大气环境保护目标，可被大气环境所接受。
二、废水
厂区实施雨污分流，雨水与污水分开收集、分开排放，杜绝混排、溢流风险。本项目污水处理站设计污水处理能力为10000t/d（3650000t/a），预处理采用粗格栅、细格栅、沉砂池（利用现有），二级生化处理采用 EBIS 工艺（新建），深度处理采用常规“混凝→沉淀→过滤→消毒”工艺（新建），采用紫外消毒措施。本项目污水处理站通过设置调节池均质均量、优化生化系统运行参数、、精准投药、在线监测设备并建立联动调控机制，可有效保证出水化学需氧量（COD）、总氮、氨氮、总磷等基本控制项目的瞬时值浓度满足达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单中一级A标准，排入穆棱河。
本项目无生产用水环节，主要为生活用水，项目无新增劳动定员，无新增排水。
根据《虎林市发展和改革局关于穆棱河流域虎林市城区雨污分流改造及污水处理厂扩建项目可行性研究报告》中建设单位提供参照现有污水处理厂进水水质，确定设计进水水质指标如下表：
表4-9  污水处理站进水水质
	序号
	分析项目
	单位
	进水水质

	1
	pH
	无量纲
	6~9

	2
	COD
	mg/L
	450

	3
	BOD5
	mg/L
	200

	4
	NH3-N
	mg/L
	55

	5
	SS
	mg/L
	250

	6
	TN
	mg/L
	65

	7
	TP
	mg/L
	6

	8
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	5

	9
	色度
	倍
	60

	10
	石油类
	mg/L
	8

	11
	动植物油
	mg/L
	15

	12
	粪大肠菌群
	个/L
	1.0×107


表4-10  污水处理站出水水质
	序号
	分析项目
	单位
	进水水质

	1
	pH
	无量纲
	6~9

	2
	COD
	mg/L
	45.0

	3
	BOD5
	mg/L
	9.0

	4
	NH3-N
	mg/L
	3.85

	5
	SS
	mg/L
	8.0

	6
	TN
	mg/L
	13.65

	7
	TP
	mg/L
	0.36

	8
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.36

	9
	色度
	倍
	13.5

	10
	石油类
	mg/L
	0.48

	11
	动植物油
	mg/L
	0.99

	12
	粪大肠菌群
	个/L
	100


本项目污水处理站进水水质指标与除效率情况如下：
表4-11污水处理站进水水质指标与去除效率情况
	处理阶段
	CODcr
	NH3-N
	TN
	TP
	SS
	阴离子表面活性剂

	进水水质（mg/L）
	450
	55
	65
	6
	250
	5

	预处理阶段
（粗细格栅沉砂）
	去除率（%）
	0
	0
	0
	0
	60
	0

	
	剩余量（mg/L）
	450
	55
	65
	6
	100
	5

	生化处理阶段
（EBIS生化池）
	去除率（%）
	90
	93
	79
	88
	0
	92

	
	剩余量（mg/L）
	45
	3.85
	13.65
	0.72
	100
	0.4

	深度处理阶段
（混凝、过滤工艺）
	去除率（%）
	0
	0
	0
	50
	92
	10

	
	剩余量（mg/L）
	45
	3.85
	13.65
	0.36
	8
	0.36

	出水水质（mg/L）
	45
	3.85
	13.65
	0.36
	8
	0.36

	瞬时值（mg/L）
	<75
	<10（15）
	<20
	<1
	/
	/

	处理阶段
	BOD5
	色度
	石油类
	动植物油
	粪大肠菌群
	/

	进水水质（mg/L）
	200
	60
	8
	15
	1.0×107
	/

	预处理阶段
（粗细格栅沉砂）
	去除率（%）
	0
	5
	40
	45
	0
	/

	
	剩余量（mg/L）
	200
	57
	4.8
	8.25
	1.0×107
	/

	生化处理阶段
（EBIS生化池）
	去除率（%）
	95
	40
	75
	70
	0
	/

	
	剩余量（mg/L）
	10
	34.2
	1.2
	2.475
	1.0×107
	/

	深度处理阶段
（混凝、过滤工艺+紫外消毒）
	去除率（%）
	10
	60
	60
	60
	99.99
	/

	
	剩余量（mg/L）
	9
	13.5
	0.48
	0.99
	100
	/

	出水水质（mg/L）
	9
	13.5
	0.48
	0.99
	100
	/

	瞬时值（mg/L）
	/
	<30
	/
	/
	104
	/


表4-12污染物排放量一览表
	处理规模
	污染物
	出水

	
	
	浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	外排水量10000m3/d（3650000m3/a）
	CODcr
	45
	164.25

	
	NH3-N
	3.85
	14.05

	
	TN
	13.65
	49.82

	
	TP
	0.48
	1.314

	
	SS
	8
	29.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.36
	1.314


根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）表4-11，本项目预处理（粗格栅、细格栅、沉沙）+生化处理EBIS+深度处理（混合、混凝池、沉淀池、滤池、紫外消毒）技术为可行技术。
表4-13污水处理可行技术参照表
	废水类别
	执行标准
	可行技术

	生活污水
	执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准
	预处理：格栅、沉淀(沉砂、初沉)、调节；
生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器；
深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒(次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯)。


表4-14  废水排放口基本情况表
	序号
	排放口
编号
	排放口地理坐标
	废水排放量
（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳地表水体信息
	汇入受纳地表水体处地理坐标
	备注

	
	
	纬度
	经度
	
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	纬度
	经度
	

	1
	DW001
	132°58′57.17892″
	45°44′43.30″
	10950000
	入江河、湖、库
	连续排放、流量稳定
	/
	穆棱河
	Ⅲ类
	132°58′13.08″"
	45°44′43.19″
	/


[image: 图片5][image: ]地表水流向

图4-1  本项目排污口排放去向图
根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ978-2018）中相关要求，本次评价对本项目废水排放监测要求如下表。
表4-15废水环境监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	废水
	废水总排
放口
DW001
	流量、pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
	自动监测

	
	
	悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数
	每月一次

	
	
	总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬
	每季度一次

	
	
	烷基汞
	每半年一次

	
	进水口
	流量、化学需氧量、氨氮
	自动监测

	
	
	总磷、总氮
	日

	注：①进水口：进水总管自动检测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网。排放口②设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。③排污单位废水处理量根据近三年实际排水量的平均值确定，运行不满3年的则从投产之日开始计算日均排水量，未投入运行的排污单位取设计水量;若排污单位预期来水水量有变化，可在申请排污许可证时提交说明并按预期排水量申报，地方生态环境主管部门在核发排污许可证时根据排污单位合理预期确定监测频次。


入河排污口依托可靠性
本项目扩建生活污水处理规模1.0万m³/d，扩建后全厂总处理规模3.0万 m³/d，出水仍执行一级A标准，依托原有排污口扩容改造，无新增入河排污点位。
现有入河排污口已取得虎环发〔2020〕28号行政许可决定书，为虎林市污水处理厂与工业园区污水处理厂共用排污口，坐标为东经 132°58′12.24″、北纬 45°44′44.62″，排入穆棱河虎林市保留区（Ⅲ类水质目标），许可合规、手续齐全。本项目建设单位与排污口责任主体一致，权属清晰。
原许可总规模：2.5万m³/d（生活2.0万+工业0.5万），本次扩建后：3.5万m³/d（生活3.0万+工业0.5万）排放管：DN800 HDPE 管，八字形出口，混凝土护砌，水力断面充足，可满足≥4.0万m³/d排放能力，完全覆盖本次新增1.0万日处理能力总日处理3.0万m³/d 需求。
扩建后出水仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单中一级A标准，与许可排放标准一致；不新增工业废水、不新增特征污染物。
按规定办理扩大入河排污口设置许可变更，完成入河排污口设置论证，与环评、排水许可衔接。
三、噪声
（1）源强分析
本项目昼夜均进行生产。本项目噪声主要来自机械设备运转时产生的噪声，源强声级为75-90dB(A)。主要噪声源均选取污泥脱水设备、鼓风机以及污水提升泵，通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、低速行驶、禁止鸣笛等治理措施，可综合降噪约25dB(A)。设备包含室内及室外噪声。原点位置为厂区中心。项目主要噪声源及防治措施见下表。
表4-16  噪声源排放特征及噪声值情况表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边
界距离/m
	室内边
界声级
/dB（A）
	运行时段
h
	建筑物插入损失
/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	声压级
/dB（A）
	距声源
距离/m
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级
/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1
	预处理系统
	潜污泵1#
	75
	1
	选用低噪音设备，采取基础减振，厂房封闭隔声
	-71.4
	89.2
	1
	4.8
	73.2
	8760
	25
	48.2
	1

	2
	
	潜污泵2#
	75
	1
	
	-66.3
	88.7
	1
	4.7
	73.1
	
	25
	48.1
	1

	3
	
	除臭风机
	90
	1
	
	-70.2
	91.3
	1
	4.5
	89.2
	
	25
	64.2
	1

	4
	调节池
	潜水排污泵1#
	75
	1
	
	-33.8
	-64.5
	1
	5.5
	72.9
	
	25
	47.9
	1

	5
	
	潜水排污泵2#
	75
	1
	
	-32.6
	--63.3
	1
	5.6
	72.8
	
	25
	47.8
	1

	6
	
	潜水排污泵3#
	75
	1
	
	-31.4
	-62.1
	1
	5.6
	72.8
	
	25
	47.8
	1

	7
	
	潜水排污泵4#
	75
	1
	
	-30.2
	-60.9
	1
	5.4
	72.8
	
	25
	47.8
	1

	8
	
	潜水排污泵5#
	75
	1
	
	-29.0
	-59.7
	1
	5.6
	73.1
	
	25
	47.8
	1

	9
	
	潜水排污泵6#
	75
	1
	
	-27.8
	-58.5
	1
	5.5
	73.1
	
	25
	47.8
	1

	10
	
	潜水搅拌器1#
	75
	1
	
	-23.2
	-53.1
	1
	7.4
	73.0
	
	25
	48.0
	1

	11
	
	潜水搅拌器2#
	75
	1
	
	-21.5
	-55.5
	1
	7.6
	73.0
	
	25
	48.0
	1

	12
	
	潜水搅拌器3#
	75
	1
	
	-19.8
	-56.9
	1
	7.6
	73.0
	
	25
	48.0
	1

	13
	
	潜水搅拌器4#
	80
	1
	
	-18.2
	-58.3
	1
	7.3
	73.1
	
	25
	48.1
	1

	14
	
	调蓄池通风机1#
	80
	1
	
	-38.1
	-40.5
	1
	4.2
	78.8
	
	25
	53..8
	1

	15
	
	调蓄池通风机2#
	80
	1
	
	--37.4
	-42.1
	1
	4.4
	78.9
	
	25
	53.9
	1

	16
	
	调蓄池通风机3#
	80
	1
	
	-36.7
	-43.7
	1
	6.1
	78.2
	
	25
	53.2
	1

	17
	
	调蓄池通风机4#
	80
	1
	
	-36.0
	-45.3
	1
	6.1
	78.2
	
	25
	53.2
	1

	18
	
	集水坑通风机1#
	80
	1
	
	-49.4
	-38.4
	1
	5.5
	78.1
	
	25
	53.1
	1

	19
	
	集水坑通风机2#
	80
	1
	
	-50.2
	-44.8
	1
	5.5
	78.1
	
	25
	53.1
	1

	20
	
	设备间通风机1#
	80
	1
	
	-33.5
	-47.1
	1
	7.6
	77.9
	
	25
	52.9
	1

	21
	
	设备间通风机2#
	80
	1
	
	-30.7
	-51.6
	1
	7.6
	77.9
	
	25
	52.9
	1

	22
	
	潜水搅拌器1#
	75
	1
	
	-10.2
	-51.1
	1
	6.8
	73.1
	
	25
	48.1
	1

	23
	
	潜水搅拌器2#
	75
	1
	
	-13.2
	-53.4
	1
	6.2
	73.3
	
	25
	48.3
	1

	24
	
	潜水搅拌器3#
	75
	1
	
	-15.4
	-55.5
	1
	6.7
	73.2
	
	25
	48.2
	1

	25
	
	潜水搅拌器4#
	75
	1
	
	-17.6
	-57.1
	1
	8.1
	43.1
	
	25
	48.1
	1

	26
	
	管式曝气器1#
	80
	1
	
	-19.2
	-55.2
	1
	7.9
	78.8
	
	25
	53.8
	1

	27
	
	管式曝气器2#
	80
	1
	
	-20.8
	-60.5
	1
	8.3
	78.8
	
	25
	53.8
	1

	28
	生化池
	空气推流器1#
	75
	1
	
	29.1
	-60.3
	1
	10.2
	73.2
	
	25
	48.2
	1

	29
	
	空气推流器2#
	75
	1
	
	33.4
	-61.6
	1
	10.9
	73.1
	
	25
	48.1
	1

	30
	
	空气推流器3#
	75
	1
	
	35.8
	-63.4
	1
	10.8
	73.2
	
	25
	48.2
	1

	31
	
	空气推流器4#
	75
	1
	
	37.6
	-65.7
	1
	10.3
	73.1
	
	25
	48.1
	1

	32
	
	空气推流器5#
	75
	1
	
	39.3
	-68.1
	1
	10.5
	73.2
	
	25
	48.2
	1

	33
	
	空气推流器6#
	75
	1
	
	41.5
	-70.9
	1
	10.7
	73.2
	
	25
	48.2
	1

	34
	
	空气推流器7#
	75
	1
	
	43.9
	-73.1
	1
	10.6
	73.2
	
	25
	48.2
	1

	35
	
	空气推流器8#
	75
	1
	
	46.7
	-74.8
	1
	10.9
	73.2
	
	25
	48.2
	1

	36
	
	吸刮泥机1#
	80
	1
	
	31.2
	-61.4
	1
	15.4
	77.8
	
	25
	52.8
	1

	37
	
	吸刮泥机2#
	80
	1
	
	37.8
	-65.6
	1
	16.1
	77.6
	
	25
	52.6
	1

	38
	
	潜污泵1#
	75
	1
	
	25.6
	-63.2
	1
	20.5
	73.2
	
	25
	48.2
	1

	39
	
	潜污泵2#
	75
	1
	
	29.1
	-65.4
	1
	20.7
	73.2
	
	25
	48.2
	1

	40
	
	潜污泵3#
	75
	1
	
	34.5
	-64.5
	1
	20.7
	73.2
	
	25
	48.2
	1

	41
	
	潜污泵4#
	75
	1
	
	39.7
	-67.2
	1
	20.6
	73.2
	
	25
	48.2
	1

	42
	
	潜污泵5#
	75
	1
	
	44.4
	-66.4
	1
	20.5
	73.2
	
	25
	48.2
	1

	43
	
	反冲风机1#
	80
	1
	
	39.2
	-67.8
	1
	15.9
	79.1
	
	25
	54.1
	1

	44
	
	反冲风机2#
	80
	1
	
	44.8
	-69.4
	1
	15.4
	79.2
	
	25
	54.2
	1

	45
	
	潜水推流器1#
	75
	1
	
	20.8
	-60.1
	1
	17.8
	72.4
	
	25
	47.4
	1

	46
	
	潜水推流器2#
	75
	1
	
	23.4
	-62.5
	1
	17.6
	72.6
	
	25
	47.6
	1

	47
	
	潜水推流器3#
	75
	1
	
	26.7
	-64.7
	1
	17.9
	72.6
	
	25
	47.6
	1

	48
	
	潜水推流器4#
	75
	1
	
	30.1
	-66.3
	1
	17.9
	72.6
	
	25
	47.6
	1

	49
	
	剩余污泥泵1#
	75
	1
	
	58.5
	-57.2
	1
	12.8
	74.2
	
	25
	49.2
	1

	50
	
	剩余污泥泵2#
	75
	1
	
	54.6
	-65.7
	1
	12.5
	74.3
	
	25
	49.3
	1

	51
	
	剩余污泥泵3#
	75
	1
	
	51.7
	-70.8
	1
	12.6
	74.3
	
	25
	49.3
	1

	52
	
	除臭风机
	90
	1
	
	55.4
	-60.4
	1
	1.0
	89.8
	
	25
	64.8
	1

	53
	深度处理系统
	反冲洗泵
	80
	1
	
	-11.8
	-5.9
	1
	6.6
	77.2
	
	25
	52.2
	1

	54
	
	空气悬浮鼓风机1#
	85
	1
	
	68.5
	-121.7
	1
	10.2
	83.4
	
	25
	58.4
	1

	55
	
	空气悬浮鼓风机2#
	85
	1
	
	66.2
	-124.3
	1
	10.5
	83.5
	
	25
	58.5
	1

	56
	
	配套电动机
	75
	1
	
	64.8
	-120.6
	1
	18.2
	73.8
	
	25
	48.8
	1

	57
	
	轴流风机1#
	80
	1
	
	29.5
	-104.3
	1
	6.8
	78.6
	
	25
	53.6
	1

	58
	
	轴流风机2#
	80
	1
	
	31.8
	-106.2
	1
	7.2
	78.7
	
	25
	53.7
	1

	59
	
	轴流风机3#
	80
	1
	
	33.4
	108.4
	1
	6.7
	78.5
	
	25
	53.5
	1

	60
	
	轴流风机4#
	80
	1
	
	36.9
	110.5
	1
	6.8
	78.6
	
	25
	53.6
	1

	61
	
	电动单梁悬挂起重机
	85
	1
	
	40.6
	118.4
	1
	8.5
	84.2
	
	25
	59.2
	1

	62
	
	电动葫芦
	80
	1
	
	38.5
	115.7
	1
	10.4
	78.8
	
	25
	53.8
	1

	63
	
	混凝剂投药设备
	75
	1
	
	41.1
	114.3
	1
	12.1
	74.2
	
	25
	49.2
	1

	64
	
	助凝剂投加设备
	75
	1
	
	43.5
	117.6
	1
	12.5
	74.2
	
	25
	49.2
	1

	65
	排泥池
	潜污泵
	90
	1
	
	4.8
	10.9
	1
	4.3
	88.4
	
	25
	63.4
	1

	66
	
	潜水搅拌器
	90
	1
	
	9.4
	-7.8
	1.5
	5.7
	87.1
	
	25
	62.1
	1

	67
	污泥脱水间
	污泥螺杆进料泵1#
	80
	1
	
	-46.5
	20.5
	1
	10.6
	78.1
	
	25
	53.1
	1

	68
	
	污泥螺杆进料泵2#
	80
	1
	
	-49.2
	-23.4
	1
	8.2
	78.2
	
	25
	53.2
	1

	69
	
	叠螺式污泥浓缩脱水
	85
	1
	
	-61.7
	18.6
	1
	6.7
	84.5
	
	25
	59.5
	1

	70
	
	搅拌器1#
	80
	1
	
	-64.9
	13.2
	1
	8.9
	78.8
	
	25
	53.8
	1

	71
	
	搅拌器2#
	80
	1
	
	-70.8
	15.6
	1
	8.6
	78.7
	
	25
	53.7
	1

	72
	
	搅拌器3#
	80
	1
	
	-75.4
	16.4
	1
	9.0
	78.9
	
	25
	53.9
	1

	73
	
	搅拌器4#
	80
	1
	
	-80.2
	18.9
	1
	8.9
	78.9
	
	25
	53.9
	1

	74
	
	除臭风机
	90
	1
	
	-78.6
	19.6
	1
	8.4
	89.0
	
	25
	64.0
	1

	备注
	表中坐标以厂区中心为坐标（132°58′18.51452″,45°44′45.59325″）原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。



（2）预测模式
根据本项目设备声源特征和声环境特征的特点，依照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/2.4-2021）中推荐的工业噪声源室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。
A.单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式
                 [image: ]
        [image: ]
式中：Lw—倍频带声功率级，dB；
Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源的规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB(A)。
A—倍频带衰减，dB(A)；
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)；
Aatm—大气吸引引起的倍频带衰减，dB(A)；
Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB(A)；
Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB(A)；
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB(A)。
衰减项计算参照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.3-8.3.7相关模式计算。
如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频声压级Lp(r)可按下式计算：
                    [image: ]
预测点的A声级LA(r)，按下式计算：
[image: ]
式中：
Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB(A)；
△Li—i倍频带A计权网络修正值，dB(A)（见附录B）。
在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下述两个公式作近似计算：
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或[image: ]
A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。
（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
[image: ]
图4-2  室内声源等效为室外声源图例
如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出：
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式中：
TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。
也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级；
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式中：
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按公下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：
LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)；
LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：
LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
（3）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb—预测点的背景值，dB(A)。
（4）点声源噪声衰减模式：
LP(r)＝LP(r0)－20lg(r/r0)
式中：LP(r0)—已知点的噪声声级，dB(A)；
LP(r)—评价点的噪声声级，dB(A)；
r0—已知点到噪声源的距离，m；
r1—评价点到噪声源的距离，m。
D.预测结果及评价结论
本次评价噪声预测考虑项目正常运行时，主要噪声源同时运行时，外排噪声对周边环境的影响。扩建后厂界噪声预测考虑现有工程对厂界的影响，因此采用本次新增污水处理厂噪声贡献值叠加原有污水处理厂项目噪声现状值。本次原有项目污水处理厂噪声背景值引用2025年10月27日虎林市瀚科污水处理有限公司委托鸡西晟环境源检测有限公司出具检测报告，详见附件4，预测结果如表4-17所示。
表4-17厂界噪声预测结果表单位：dB(A)
	位置
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	本次新增项目贡献值（dB(A)）
	48.7
	46.5
	49.3
	42.2

	现有工程贡献值（dB(A)）
	52.0
	43.0
	52.0
	43.0
	54.0
	43.0
	52.0
	44.0

	全厂贡献值（dB(A)）
	52.9
	43.7
	52.5
	43.5
	54.9
	43.9
	52.4
	44.4

	较现状增量
	0.7
	0.7
	0.5
	0.5
	0.9
	0.9
	0.4
	0.4

	标准值（dB(A)）
	东侧、南侧、北侧昼间65，夜间55；北侧昼间70，夜间55


（3）达标情况分析
本项目排污泵、排水泵、搅拌器、调畜池风机、集水坑通风机、剩余污泥泵 刮泥机、空气悬浮鼓风机 、叠螺式污泥浓缩脱水等已选用低噪声设备，叠螺浓缩脱水一体机、多介质过滤器等噪声设备装设减振垫，再通过厂房隔声等措施，可限制噪声向外传播，对照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中章节“6.消声设计”及“8.隔振降噪设计”中的内容，空气动力机械进（排）气口敞开的气口装设消声器以及产生较强振动或冲击，引起固体传声及振动辐射噪声的动力设备加装减振垫等隔振措施为可行性技术，通过上述措施厂界噪声本项目厂界东侧、南侧、西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，厂界北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求；
（4）环境噪声监测计划
监测计划：项目设置监测计划为厂界外1m处（四周）各设一个监测点，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。在监测因子为等效连续A声级，监测频次为运营期监测一次。
表4-18环境噪声监测计划表
	监测点位
	执行标准
	监测频次
	监测时间

	厂界外1m处（东侧、南侧、西侧）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类
	生产周期内每季度监测一次
	昼间、夜间

	厂界外1m处（北侧）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类
	生产周期内每季度监测一次
	昼间、夜间


四、固体废物环境影响分析与措施
本项目产生的固体废物主要包含栅渣、脱水污泥、废活性炭、生活垃圾等。
①格栅渣：栅渣量与地区的特点、格栅的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关。根据《环境工程设计手册》(修订版)可知，每日栅渣量计算公式如下：
W=（Qmax×W1×86400）/（K1×1000）
W——每日栅渣量，m³/d；
Qmax——最大设计流量，m³/s；
W1——棚渣量(m3/103m3 污水) ，格栅间隙为 16~25mm 时，栅渣量为0.10~0.05m/103m3 污水；
K1——生活污水流量变化系数。本项目变化系数为 1.7。
本项目污水处理厂格栅间隙约为10mm，因《环境工程设计手册》(修订版)中无 10mm格栅系数，此次核算按照 16~25mm 给出的系数类比10mm栅渣系数，棚渣量取 0.12m3/103m3 污水，容重为960kg/m3，本项目污水处理厂栅渣产生量为0.67t/d(244.55t/a)。由于栅渣多为无机物，可利用价值较低，在厂内设栅渣单独收集后暂存一般固废间，定期送至虎林市垃圾填埋场填埋处置。
②沉砂：沉砂由沉砂池产生，根据常规污水处理厂统计资料和《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，可知沉砂量按0.03L/m3污水计(相对密度2.65kg/L)，经计算，本项目污水处理厂沉砂量为795kg/d(290.17t/a)，收集后沥干后定期送至虎林市垃圾填埋场填埋处置。
③污泥：根据污泥产率系数经验公式，每去除1kgCOD产生0.3kg干污泥。本项目COD削减浓度为405mg/L，则干污泥产生量为1.215t/d（443.47t/a），产生的污泥先经重力浓缩后进入污泥脱水机间，采用压滤机脱水至含水率80%，则本项目污泥产生量为6.07t/d（2215.55t/a）（含水率80%），污泥不含重金属等危险固废，不属于危险性废物，属于一般工业固废，污水处理厂产生的污泥经脱水后暂存于一般固废间，定期运送至虎林市污泥处理场进行深度处理处置。
④生活垃圾：本项目无新增劳动定员人，无新增生活垃圾。
⑤恶臭气体处理产生的废活性炭：半年更换一次，每次更换废活性炭量为1.5t，废活性炭年产生量为3.0t/a，属于危险废物，代码类别为“HW49，900-039-49”，即“烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”。
⑥在线监测废液：本项目不新增在线监测设备，不新增在线监测废液产生量。
⑦药剂废包装袋：本项目药剂废包装袋产量为1.8t/a，定期交由物资回收单位综合利用。
⑧废紫外消毒灯管：本项目废紫外消毒灯管产生量为23个/a，定期委托资质单位进行处置。
本项目固体废物处置率100%，对周围环境没有影响。固体废物产生情况见表4-19。
表4-19固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置/
工序
	固废
名称
	类别代码
	固废
属性
	产生情况
	处置情况
	最终去向

	
	
	
	
	
	核算方法
	产生量
	工艺
	处置量
	

	污水处理厂
	格栅渣
	格栅渣
	900-099-S59
	一般
工业
固废

	物料衡算

	244.55t/a
	
	244.55t/a
	送至虎林市垃圾填埋场填埋处置。

	
	沉沙
	沉沙
	900-099-S59
	
	
	290.17t/a
	
	290.17t/a
	

	
	污泥
	污泥
	900-099-S59
	
	
	443.47t/a
	
	443.47t/a
	送至市污泥处理厂

	
	加药间
	药剂包装
	900-099-S59
	
	
	1.8t/a
	
	1.8t/a
	定期交由物资回收单位综合利用

	
	活性炭吸附
	废活性
	900-039-49
	危险废物
	经验估算法
	3.0t/a
	
	3.0t/a
	委托资质单位进行处置

	
	紫外消毒
	废紫外灯管
	900-023-29
	
	
	23个/a
	
	23个/a
	


依托污泥处理厂可行性分析：
污泥脱水后泥饼，不在场内储存，由密闭污泥车运送到虎林市污泥处理厂。虎林市污泥处理有限公司是虎林市专业从事城镇污水处理厂污泥收集、运输、无害化处置与资源化利用的特许经营单位，为虎林市域内生活污水处理厂提供污泥最终处置服务，是本项目污泥外运处置的合法合规接收单位。该污泥处理厂于2011年8月11日取得《关于黑龙江省虎林市污水处理厂污泥处理装置工程环境影响报告书的批复》黑环审【2011】205号（详见附件12），于2020年7月完成黑龙江省虎林市污水处理厂污泥处理装置工程项目竣工环境保护验收报告。现状设计规模60t/d满足本项目产生的污泥，采用污泥热干化处理后的干化污泥（含水率约为10%），现最大处理量12t/d，本项目产生量远小于剩余处理量，可以满足该污水处理厂接管要求。污泥厂处理后，干化污泥作为植物覆盖层肥料使用。项目产生的固体废物均得到了妥普处置和利用，不会对环境产生有害影响。
本项目设置一处50m2的一般固废暂存间，位于污水处理厂南侧，北侧临近排泥池，用于暂存本项目产生的格栅渣、沉沙、药剂废包装袋等。
暂存间物理隔断划分3个独立分区，设置实体隔墙（高度≥2.0m），分区标识清晰，严禁不同类别固混存、混放：
一区：栅渣专用堆放区。栅渣含漂浮物、有机质，易腐败发臭，配备密闭收集箱，物料入箱后加盖，堆高≤1.0m，每日清运。
二区：沉砂专用堆放区。砂类物料易起尘，除全覆盖篷布外，堆高≤1.5m，边坡放缓（坡度≤1:1.5），防止坍塌流失。
三区：药剂废包装袋专用堆放区（密闭货架区）。设置多层密闭货架，包装袋分类捆扎、入袋存放，远离热源、火源，单独隔离，避免破损散落。
设置宽度≥1.5m 的人行及转运通道，保持通道畅通，禁止堆放杂物。
一般固废暂存间构建满足等效黏土防渗层M≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。
一般工业固体废物暂存间按《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制 标准》(GB18599-2020)要求规范建设和维护使用。一般工业固体废物收集后分区暂存， 杜绝混合存放，避免其对周围环境产生二次污染。项目固体废物在运输处置过程，需检查贮存容器的完整性，运输车辆均根据相关要求采取密闭处理，以防止固体废物散落泄漏带 来的环境影响。同时处置原则为就近处理，可以避免固废长距离运输引起的泄漏环境事故风险。项目采取以上措施后，能确保固废得到合理处置，不会对周边环境造成影响，固废污染防治控制对策切实可行。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物管理台账制定指 南(试行)》(公告2021年第82号)制定管理台账。填写年度、月度台账，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
本项目设置一处50m2的为危废贮存库，位于污水处理厂南侧，东侧临近排泥池，用于暂存本项目产生的废活性炭。
危废贮存库构建满足危险废物贮存污染控制要求，满足防风、防雨、防晒、防渗要求，基础防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，地面与裙角采用防渗、坚固材料构造。本项目危险废物量较小可满足本项目需求。
项目危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，重点关注以下要求。
贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
危险废物应装入容器或包装物内贮存。容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
结合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）制定危险废物在本项目收集过程污染防治措施。按照规定在产生场所对危险废物分类收集，以减少污染，便于运输和生产调度。
①厂内运输
a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；
b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）填写《危险废物厂内转运记录表》；
c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
②厂外运输
根据设计方案，本项目的危险废物运输工作由接收单位负责。各接收单位结合《道路危险货物运输管理规定》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）等要求制定了运输路线。
项目涉及的固体废物采用公路运输，根据接收单位制定的运输路线，总体而言，项目选定的路线均为当地交通运输主要线路，避开了敏感点分布集中的居住混合区、文教区、商贸混合区等敏感区域。同时，接收单位针对每辆固废运输车辆配备北斗导航定位系统，准确观察其运输路线。在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。
经上述治理后，本项目固废处置率可达100%，产生的固体废物对周围环境的影响较小。
五、地下水、土壤
本项目地下水及土壤潜在污染源主要为污水处理单元、污泥处理区、加药间、危险废物贮存库等区域；主要污染途径为污水池体破损、管道阀门渗漏、药剂及危险废物容器破损、污泥渗滤液漫流，造成废水、药剂、污染物渗入土壤，进而污染浅层地下水。结合项目建设及运行特点，制定源头防控、分区防渗、巡检监控、应急处置全流程管控措施及要求，具体如下：
（1）源头控制
本项目所有污水处理构筑物、进出水管道、泵阀、加药设施等涉水单元，均严格按照设计要求落实防渗工程，从工程层面阻断污染物下渗通道。厂区污水输送管线优先采用地上明管 / 架空敷设方式，管线、设备外露可视，一旦发生泄漏可第一时间发现并处置，做到泄漏隐患早发现、早处理。
建立设备管线日常检查制度，安排专人定期对管道、水泵、阀门、法兰等易产生跑冒滴漏的关键部位开展全面排查，发现破损、渗漏、老化配件立即停机检修或更换，严禁设施带故障运行，从源头减少污水泄漏风险。
规范药剂、污泥、危险废物管理：药剂集中存放于防渗库房，取用、调配严格按照操作规程执行，避免药剂洒落；污泥仅在指定防渗区域短时存放，做到日产日清，防止污泥渗滤液漫流下渗；危险废物全部密封存放，杜绝容器破损引发废液渗漏。
厂区内构筑物、设备产生的冲洗废水、地面积水全部通过收集沟、集水坑汇入污水处理系统，严禁就地漫流、自然下渗。
（2）地下水污染监控
应指定专员定期对厂区进行巡逻，重点关注可能有跑、冒、滴、漏点和地面积水点，及时向上级汇报并采取相应措施，对跑、冒、滴、漏点进行封堵，对地面积水点进行清理并排查原因。
（3）分区防渗及硬性控制要求
本项目结合污染风险等级划分重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，不同区域执行差异化防渗标准，所有防渗工程施工、验收严格遵照国家现行标准执行。
重点防渗区：原有预处理间、污泥脱水间，本次新建调节池、EBIS 生化池、污水深度处理间、排泥池、污泥储池、危废贮存库。
防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，池体采用钢筋混凝土自防水结构，内壁增设防腐防渗涂层，池区周边设置环形截水沟，收集渗漏水、地面积水并回流至污水处理系统。
危险废物贮存库
在满足重点防渗基础上，额外采用2.0mm 厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜作为主防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，库内设置防渗托盘、集液坑，做到废液全收集，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）各项要求。
一般防渗区：一般固废间为一般防渗区，采用厚度不小于 100mm 防渗混凝土作为面层，整体压实、无裂缝，渗透系数≤10-7cm/s，地面定期检查修补，避免出现坑洼、裂隙。
简单防渗区：员工休息室、厂区普通道路、绿化区域等低风险区域。地面采用常规硬化处理，保持地面完整，避免大面积积水长期滞留。
（4）地下水、土壤日常巡检与监控
设立专职环保巡检人员，实行每日巡查制度，巡查重点为各防渗单元、池体、泵阀、加药间、危废库、污泥暂存区，重点排查有无积水、水渍、渗漏痕迹、物料洒落等异常情况，发现问题第一记录、第一处置。
依托厂区现有地下水监测井建立常态化监测体系，按照规范定期采样监测地下水水质，监测指标涵盖pH、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类等特征污染因子；同步对重点防渗区周边土壤进行目视巡检，观察土壤颜色、气味有无异常变化。
建立巡检、监测台账，如实记录巡查情况、监测数据、隐患问题及整改结果，台账完整留存，保存期限不少于5年。
（5）应急处置
①当发生异常情况，需要马上采取紧急措施，阻止污染扩大。
②当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导。
③组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。
④对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。
⑤当发现池体破裂、管道渗漏、药剂 / 危废泄漏、污泥渗滤液漫流等异常情况时，现场人员第一时间关停相关设备、切断污染源，利用沙袋、防渗围挡对泄漏区域进行围堵，防止污染范围进一步扩大。
⑥立即启动厂区环境应急预案，第一时间向单位负责人及生态环境主管部门上报事故信息，明确事故点位、泄漏类型、影响范围。
⑦组织专业人员开展现场处置：污水、药剂泄漏采用专用泵体收集至污水处理系统；油品、危险废液使用吸油毡、专用吸附材料收集，沾染物按危险废物规范处置；散落污泥全部回收至污泥处理单元。
⑧事故处置完成后，对泄漏点位周边土壤、地下水开展取样监测，评估污染影响；同步全面检修破损设施、修补防渗层，分析事故成因，制定防范措施，杜绝同类问题重复发生。
（4）污染防控措施
本项目依托原有预处理间、污泥脱水间已采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，本项目新建调节池、EBIS生化池、污水深度处理间、排泥池、污泥储池、危废贮存库等区域确定为重点防渗区域，防渗采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。一般固废间为一般防渗区，采取防渗混凝土作面层，面层厚度不小于100mm，渗透系数≤10-7cm/s，其他区域如员工休息室为简单防渗区。
危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取相应的防渗措施，采用2.0mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数≤10-10cm/s，确保采取的防渗措施达到相应的防渗要求。
本项目通过分级分区防渗、源头严控泄漏、日常巡检监测、突发应急兜底的综合管控体系，全面落实土壤和地下水污染防治要求。各区域防渗标准满足现行国家规范，污染风险点管控措施到位，正常运行及突发工况下均可有效防范土壤、地下水污染，区域水土环境能够得到有效保护。
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图4-2   分区防渗图
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819－2017）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境监测与管理要求，本项目依托原有污水处理站下游1个地下水跟踪监测井进行跟踪监测。项目跟踪监测计划见下表。
表4-20  地下水监测井设置
	监测项目
	 pH、色（度）、嗅和味、浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类、耗氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、硫酸盐、氯化物、钠、铜、锌、铁、锰、铝、硫化物、总大肠菌群、菌落总数

	监测频率
	每半年1次

	监测方式
	委托监测

	监测点位
	132°58′20.82224″,45°44′40.59119″

	监测井深
	20.75m

	井功能
	地下水跟踪监测井
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图4-3   地下水监测井点位示意图
六、环境风险
1 、风险源调查
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018中附录B，本项目不涉及危险物质，无需进行项目环境风险评价分析。
2、环境风险防范措施
（1）火灾事故防范措施
①车间布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB501798-93）、《建筑设计防火规范》各生产和辅助装置，并充分考虑消防和疏散通道等问题，消防隔离带及消防通道要求参照消防有关要求建设、布置。消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求。
②生产车间及一般固体废物储存间隔绝明火，远离热源并设置安全标识，防止遇火引起火灾，配备灭火器、消防沙等消防设施，其配置数量、型号应满足《建筑灭火器配置设计规范》的要求。门口悬挂“严禁烟火”等警告标识牌及应急联系电话。
③制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，防止物料泄漏，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。
④总图布置将按照有关的安全规范，在保证足够的防火间距的情况下，合理用地。对于封闭建筑将设置良好的通风设备。采用防火墙、消防水最大限度地减少火灾、泄漏和爆炸对区域外的影响。
（2）水体环境风险防范措施
①分区防渗
根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将其所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区。
本项目依托原有预处理间、污泥脱水间已采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，本项目新建调节池、EBIS生化池、污水深度处理间、排泥池、污泥储池、危废贮存库等区域确定为重点防渗区域，防渗采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。一般固废间为一般防渗区，采取防渗混凝土作面层，面层厚度不小于100mm，渗透系数≤10-7cm/s，其他区域如员工休息室为简单防渗区。
危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取相应的防渗措施，采用2.0mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数≤10-10cm/s，确保采取的防渗措施达到相应的防渗要求。
②污水收集运送管线
防治措施：污水处理工程的稳定运行与管道及泵站的维护密切相关。应十分重视管道及泵站的维护及管理。防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道淤塞应及时疏浚,保证管道通畅。对于泵站应设有专人负责，平时加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响。污水管网应制定严格的维修制度，用户应严格执行国家、地方的有关排放标准，特别是加强对所接纳废水进水水质的管理，确保本项目的进水水质。废水收集及运行管线尽量在地上铺设，加强检查、维护和管理，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。用于运送废水的碳钢污水管道设计壁厚应适当加厚，并采用最高级别的外防腐层。
③污水处理工程的稳定运行与管道及泵站的维护密切相关。应十分重视管道及泵站的维护及管理。防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。对于泵站应设有专人负责，平时加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响。污水管网应制定严格的维修制度，用户应严格执行国家、地方的有关排放标准，特别是加强对所接纳废水进水水质的管理，确保本项目的进水水质。针对厂区内可能导致水体污染的区域纳入日常生产管理内容，制定污水收集管道巡视制度，定期检查和维护。
④污水处理厂机电设备故障或停电的影响及对策
本项目在设计时对关键设备均设有备用，此类事件发生概率极小。对于特殊情况下发生此类事件应及时查找原因，尽快恢复电力和设备运行，将事故时间降至最短。加强运行管理和设备维护工作，关键设备一用一备或多用一备，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。加强事故苗头监控。定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头，消除事故隐患。须建立可靠的污水处理厂运行监控系统，并设立标准排污口，安装在线监测系统，时刻监控和预防发生事故性排放。
（3）危险废物泄漏风险防范措施
①二级活性炭吸附装置产生的废活性炭等要分类装入回收专用桶，放到指定地点存放；
②危险废物有专人负责清理、搬运、存放，负责危险废物管理处置的人员应经培训，考核合格才能上岗；
③危险废物运输过程中禁止野蛮装卸，防止洒落，以免造成不良影响。搬运危险废物时，必须使用防护用具。需要转移、运输危险废物时，应选择安全和不污染的材料和方式，采用有效措施防止泄漏、散逸和破损。
污水处理厂在运营过程中，必须在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。本项目建成运行后应修订厂区环境应急预案，将本项目纳入厂区应急预案管理。综上，本项目在严格落实上述风险防范措施后，可将风险事故降至最低，环境风险可控。
七、排污许可证制度衔接
根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度。本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管。
按照《排污许可管理办法》（2024年4月1日生态环境部令第32号公布，自2024年7月1日起施行）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》相关要求，在规定时间内取得排污许可证，按证排污。并做好环境管理台账记录，上报季度、年度执行报告等相关要求。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的规定，本项目属于“四十一、水的生产和供应业99.污水处理及其再生利用462”中的“重点管理”。
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五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理厂（无组织）
	硫化氢
	渣、污泥及时清运处理，减少污泥暂存；污泥池、污泥脱水间均采取密闭室内加盖封闭治理措施。加强厂区绿化措施。
	《城镇污水处理厂污染排放物标准》（GB18918-2002）表4厂界废气排放最高允许浓度二级标准要求（氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、甲烷（厂区最高体积浓度%）1、臭气浓度20（无量纲））

	
	
	氨
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	
	甲烷
	
	

	
	DA001
预处理间排气筒（有组织）
	硫化氢
	经收集效率90%集气罩收集后，由离子除臭+二级活性炭吸附设备处理后，由15m高排气筒排放
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排放标准值（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲））

	
	
	氨
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	DA002
污泥脱水间（有组织）
	硫化氢
	经收集效率90%集气罩收集后，由离子除臭+二级活性炭吸附设备处理后，由15m高排气筒排放
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排放标准值（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲））

	
	
	氨
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	DA003
生化池
（有组织）
	硫化氢
	经收集效率90%集气罩收集后，由离子除臭+二级活性炭吸附设备处理后，由15m高排气筒排放
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排放标准值（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲））

	
	
	氨
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	地表水环境
	污水处理站出口
	COD、氨氮、总磷、总氮等
	预处理格栅+EBIS 生化工艺+混凝沉淀过滤
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单中一级A标准

	声环境
	污水处理站设备
	机械噪声
	选用低噪声设备，噪声设备装设减振垫，再通过厂房隔声等措施
	厂界东侧、南侧、西侧《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准的要求，北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准的要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾：集中收集，由市政环卫部门统一清运处置；
②废活性炭更换后暂存于危废贮存库，定期委托资质单位处置。
③污水处理站污泥脱水后外运至虎林市污泥处理场进行深度处理处置；
④格栅渣委托有资质单位处置，沉沙暂送至市政指定地点填埋处置。
⑤在线监测废液委托资质单位进行处置收。

	土壤及地下水
污染防治措施
	本项目依托原有预处理间、污泥脱水间已采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，本项目新建调节池、EBIS生化池、污水深度处理间、排泥池、污泥储池、危废贮存库等区域确定为重点防渗区域，防渗采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。一般固废间为一般防渗区，采取防渗混凝土作面层，面层厚度不小于100mm，渗透系数≤10-7cm/s，其他区域如员工休息室为简单防渗区。
危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取相应的防渗措施，采用2.0mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数≤10-10cm/s，确保采取的防渗措施达到相应的防渗要求。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	（1）火灾事故防范措施
①车间布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB501798-93）、《建筑设计防火规范》各生产和辅助装置，并充分考虑消防和疏散通道等问题，消防隔离带及消防通道要求参照消防有关要求建设、布置。消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求。。
②生产车间及一般固体废物储存间隔绝明火，远离热源并设置安全标识，防止遇火引起火灾，配备灭火器、消防沙等消防设施，其配置数量、型号应满足《建筑灭火器配置设计规范》的要求。门口悬挂“严禁烟火”等警告标识牌及应急联系电话。
③制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，防止物料泄漏，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。
④总图布置将按照有关的安全规范，在保证足够的防火间距的情况下，合理用地。对于封闭建筑将设置良好的通风设备。采用防火墙、消防水最大限度地减少火灾、泄漏和爆炸对区域外的影响。
（2）水体环境风险防范措施
①分区防渗
根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将其所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区。
②本项目依托原有预处理间、污泥脱水间已采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，本项目新建调节池、EBIS生化池、污水深度处理间、排泥池、污泥储池、危废贮存库等区域确定为重点防渗区域，防渗采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。一般固废间为一般防渗区，采取防渗混凝土作面层，面层厚度不小于100mm，渗透系数≤10-7cm/s，其他区域如员工休息室为简单防渗区。
③危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取相应的防渗措施，采用2.0mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数≤10-10cm/s，确保采取的防渗措施达到相应的防渗要求。
（3）危险废物泄漏风险防范措施
①二级活性炭吸附装置产生的废活性炭、废紫外线灯管等要分类装入回收专用桶，放到指定地点存放；
②危险废物有专人负责清理、搬运、存放，负责危险废物管理处置的人员应经培训，考核合格才能上岗；
③危险废物运输过程中禁止野蛮装卸，防止洒落，以免造成不良影响。搬运危险废物时，必须使用防护用具。需要转移、运输危险废物时，应选择安全和不污染的材料和方式，采用有效措施防止泄漏、散逸和破损。

	其他环境
管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的规定，本项目属于“四十一、水的生产和供应业99.污水处理及其再生利用462”中的“重点管理”。
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六、结论
	本项目建设符合《中华人民共和国生态环境法典》及国家相关产业政策要求，选址合理。项目严格落实各项生态环境保护与污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放，落实跟踪监测制度；在此前提下，项目对周边生态环境影响可接受，从生态环境保护角度分析，本项目建设可行



污染物排建设项目放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	有组织废气
	NH3
	0.00429t/a
	/
	/
	0.412542t/a
	/
	0.416832t/a
	+0.412542t/a

	
	
	H2S
	0.00446t/a
	/
	/
	0.000633492t/a
	/
	0.005093492t/a
	+0.000633492t/a

	
	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	无组织废气
	NH3
	0.2383t/a
	/
	/
	0.33823t/a
	/
	0.57653t/a
	+0.33823t/a

	
	
	H2S
	0.00040776t/a
	/
	/
	0.00070388t/a
	/
	0.00111164t/a
	+0.00070388t/a

	
	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	甲烷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	116.12t/a
	/
	/
	164.25t/a
	/
	280 37t/a
	+164.25t/a

	
	氨氮
	0.9156t/a
	/
	/
	14.05t/a
	/
	14.9656t/a
	+14.05t/a

	
	阴离子表面活性剂
	0.352t/a
	/
	/
	1.314t/a
	/
	1.666t/a
	+1.314t/a

	
	总氮
	55.356t/a
	/
	/
	49.82t/a
	/
	105.176t/a
	+49.82t/a

	
	总磷
	0.7t/a
	/
	/
	1.314/a
	/
	2.014t/a
	+1.314t/a

	
	SS
	49.29t/a
	/
	/
	29.2t/a
	/
	78.49t/a
	+29.2t/a

	一般工业
固体废物
	格栅渣
	489.1t/a
	/
	/
	244.55t/a
	/
	733.65t/a
	+244.55t/a

	
	沉沙
	580.34t/a
	/
	/
	290.17t/a
	/
	870.51t/a
	+290.17t/a

	
	污泥
	835t/a
	/
	/
	443.47t/a
	/
	1278.47t/a
	+443.47t/a

	危险废物
	废活性炭
	3.0t/a
	/
	/
	3.0t/a
	/
	6.0t/a
	+3.0t/a



注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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1   [bookmark: _Toc9147][bookmark: _Toc5114][bookmark: _Toc14275127][bookmark: _Toc27873][bookmark: _Toc7347][bookmark: _Toc22912][bookmark: _Toc26411][bookmark: _Toc19321][bookmark: _Toc5193][bookmark: _Toc12656][bookmark: _Toc22826][bookmark: _Toc8980][bookmark: _Toc21318][bookmark: _Toc4922][bookmark: _Toc10360][bookmark: _Toc2946]总论
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的相关要求编制完成本项目地表水环境影响专项评价报告内容。
1.1   [bookmark: _Toc15145][bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc9753][bookmark: _Toc3575][bookmark: _Toc17478][bookmark: _Toc18465][bookmark: _Toc1615][bookmark: _Toc5905][bookmark: _Toc24770][bookmark: _Toc27991][bookmark: _Toc13748][bookmark: _Toc32066][bookmark: _Toc14631][bookmark: _Toc26178][bookmark: _Toc14275128][bookmark: _Toc17101]编制依据
按照《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年本）》的规定，从保护环境的目的出发，编制本项目地表水环境影响专项评价报告。本项目编制依据见下表。
表1  本项目编制依据一览表
	类别
	名       称
	文    号
	时间

	法律法规
	《中华人民共和国生态环境法典》
	主席令第七十号
	2026.3.12公布，2026.8.15施行

	
	《建设项目环境保护管理条例》
	国务院第682号令
	2017.10.1

	
	《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》
	生态环境部令第16号
	2020.11.05

	技
术
依
据
	《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》
	HJ2.1-2016
	2017.1.1

	
	《环境影响评价技术导则 地表水环境》
	HJ2.3-2018
	2019.3.1

	
	《建设工程环境风险评价技术导则》
	HJ/T169-2018
	2019.3.1

	
	《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》
	HJ978-2018
	2018.11.12

	国
家
与
地
方
规
定
	《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的规定》
	国发[2005]39号
	2005.12.3

	
	《建设项目环境保护管理条例》
	国务院第682号令
	2017.10.1

	
	《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》
	中华人民共和国生态环境部令第16号
	2020.11.05

	
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》
	国家发展和改革委员会令第7号
	2024.2.1

	
	《黑龙江省水污染防治工作方案》
	黑政发[2016]3号
	2016.1.10

	
	《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》
	/
	/

	[bookmark: _Toc24800][bookmark: _Toc8887][bookmark: _Toc13637][bookmark: _Toc23568]
	《黑龙江省水污染防治条例》
	/
	2023.12.1


1.2   项目基本情况
1.2.1   [bookmark: _Toc6231][bookmark: _Toc16570][bookmark: _Toc19180][bookmark: _Toc11822][bookmark: _Toc11256][bookmark: _Toc13532][bookmark: _Toc28637][bookmark: _Toc4313][bookmark: _Toc10591][bookmark: _Toc11763][bookmark: _Toc30196][bookmark: _Toc19649][bookmark: _Toc18336][bookmark: _Toc26239]项目建设基本情况
项目名称：穆棱河流域虎林市城区雨污分流改造及污水处理厂扩建项目
建设单位：虎林市市政设施维护中心
建设性质：扩建
行业类别：污水处理及其再生利用
项目地点：黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇铁南街1号。项目地理位置见图1。

[image: ]本项目

图1  本项目地理位置图

原有日处理2万吨工程于2020年建成投产，设计处理规模2.0万m3/d，采用以“A2/O+高密度沉淀池+滤布滤池”为主体的生化处理工艺，排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准。
近年来，虎林市城市建设发展迅速，经济发展较快，人民生活水平有了很大的提高，特别是居住条件有了很大的改善，导致城市用水量和污水量迅速增加，目前污水平均排放量已达1.92万m3/d，预计到2030年将达到2.24万m3/d，现有污水处理厂（设计处理能力为2万m3/d）能满足现状，但无法满足未来污水处理量。
工程内容：虎林市现有生活污水处理厂1座，位于黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇铁南街1号，日处理规模为2.0万吨，处理工艺为“预处理+A2O+高密度沉淀池+滤布滤池”，设计处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排入穆棱河。本次生活污水处理厂扩建项目即在现有2.0万m3/d的处理规模上扩建增加1.0万m3/d 处理规模，采用预处理（利旧）+EBIS 生化工艺（二级处理，新建）+混凝沉淀过滤（深度处理，新建）工艺处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单中一级A标准。原有2.0万m3/d的处理规模项目不变。2025年2月17日取得《虎林市发展和改革局关于穆棱河流域虎林市城区雨污分流改造及污水处理厂扩建项目可行性研究报告的批复》通过虎林市发展和改革局的审批（虎发改【2025】20号），见附件。
1.2.2   [bookmark: _Toc9323][bookmark: _Toc9682][bookmark: _Toc10975][bookmark: _Toc11225]污水处理工艺
（1）预处理(格栅、沉淀池、调节池)
污水通过集污管网收集输送，经配水池进入格栅池，通过回转格栅机截留大块的呈悬浮或漂浮状态的污物，对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用；格栅池出水进入调节池，调节池起均化水量水质的作用，通过容积缓冲，平衡污水的水量波动（如早晚用水高峰的水量差异）和水质波动（如 COD、氨氮、pH 的瞬时变化），为后续生化系统提供稳定的进水条件，避免冲击负荷破坏微生物活性。对污水水质进行调节后经提升泵站提升至细格栅。细格栅进一步去除污水中细小悬浮物，降低生物处理负荷，均质均量，保障生化系统稳定运行。
（2）生物处理( EBIS工艺生化池)
EBIS 一体式活性污泥系统是基于同步硝化反硝化脱氮理论的高效一体化生物处理系统，它通过控制曝气池溶解氧（小于0.5mg/L），在单一池体内不仅完成对有机物的彻底去除，更重要的是实现了硝化反硝化的同步进行，且短程硝化反硝化占有相当比例，该系统不仅简化了系统脱氮的运行流程，节约了能耗，降低了对碳源的需求，提高了脱氮效率，同时也避免了由于硝态氮积累带来的不利影响。
     溶解氧控制是EBIS 系统的一大亮点，同时也是EBIS系统处理效果能够实现的基石，为实现溶氧的控制，经过多年的实践和研究，EBIS系统应用新型空气提升系统、高效曝气系统、智能化控制系统等多项专有、专利技术，旨在稳定控制曝气池内溶解氧，实现工艺所要求的系统环境。内挂式泥水分离系统的开发并应用，使得EBIS系统更加完善、紧凑，形成了真正意义上的集约型生物处理工艺。EBIS 系统在保证处理效果的基础上，真正意义上的实现了生物处理高效、节能降耗、节省占地、运行维护简单等工艺亮点，彻底更新了现有生物污水处理系统的控制和运行模式。目前该工艺在国内市政、石油化工、医药化工、造纸等多个污水处理领域得到了广泛应用。在EBIS曝气池前半段溶解氧都被微生物降解有机物所消耗，溶解氧浓度基本都处在 0~0.05mg/L，在池子的后半段，负荷降低，溶解氧开始富余，溶解氧在0.05~0.5mg/L，这样的溶解氧浓度条件，给硝化反硝化同时进行提供了一个最佳条件。氨氮硝化反硝化过程有短程硝化反硝化和全程硝化反硝化过程两种。全程硝化过程就是反硝化菌却利用NO3-作电子受体，进行反硝化，而短程硝化中反硝化菌群可以利用NO2-作电子受体进行反硝化，即亚硝化微生物将NH4+-N转化为NO2--N，随即由反硝化微生物直接进行反硝化反应，将NO2--N还原为N2释放，整个生物脱氮过程比全程硝化历时要短得多。在EBIS 工艺中，以短程硝化反硝化为主。短程同时硝化反硝化生物脱氮过程，除了具备同时生物脱氮过程的一系列优点外，与全程硝化反硝化相比，还具备一些特有优点：(1)硝化阶段可减少25%左右的好氧量，降低了能耗；（2）反应时间短；（3）具备较高的反硝化速率，NO2-的反硝化速率通常比 NO3-高 63%左右，其生物脱氮过程比一般硝化-反硝化反应快、效率高。EBIS 反应池中分别设置厌氧、好氧段，创造出一个好的厌氧-好氧-沉淀排放的循环过程，将污水中的磷随污泥排放。在厌氧和好氧状态下使活性污泥与污水充分混合，活性污泥始终处于悬浮状态，促使嗜磷菌的细胞与所要吸取的物质充分接触，以增加反应速度和加大吸取量。同时，曝气区良好的脱氮效果使得回流液中化合态氧（NO3-或NO2-）浓度很低，更促进磷的厌氧有效释放，进而大大提高好氧吸磷能力。
（3）深度处理
①混合工艺
孔板式净水混合器是利用高比例高强度微涡旋的离心惯性效应来克服亚微观传质阻力，增加亚微观传质效率，这种设备混合效果良好，不仅比传统的静态混合器可大幅度增加处理能力，也大大地节省了投药量。东北地区水温低，水中的布朗运动较弱，从颗粒尺度分布来看也相对偏低，加之低温时药剂吸附架桥能力下降，这种情况更需要均匀、快速、高强度地实现亚微观扩散。
②絮凝工艺
采用水力絮凝池，在絮凝之前，水中的胶体颗粒（如泥沙、细菌）因带有负电荷而相互排斥，处于稳定分散状态。投加混凝剂PAC后，混凝剂水解产生的正电荷离子会中和胶体的负电荷，使其失去稳定性（脱稳）。该工艺采取了亚微观尺度的混凝效果控制，更易克服亚微观传质阻力，絮凝效果好。
③沉淀工艺
该工艺斜板间距小，矾花可快速沉淀，雷诺数（Re 值）较小，能有效抑制颗粒沉降的水力脉动，而结构上的优化无侧向约束、不积泥，采用优质疏水性聚合物，具有很高的表面光洁度，有利于排泥，从而保证小的矾花絮凝体亦可有效去除，同时又具有布水均匀、不短流的优点。
④过滤工艺
污水通过进水管进入滤布滤池，均匀布满整个池体，原水从滤布的两侧紧密过滤至滤布内侧，原水中的悬浮物絮体挂载在滤布的外侧，过滤后的水经过池体底部的出水口排出，完成正常过滤。
（4）紫外消毒
紫外消毒工艺是利用紫外光破坏微生物的遗传物质DNA，使微生物结构造成破坏，照射后的微生物无法完成分裂复制从而达到消毒灭菌的目的。具有以下优点：①不需要添加化学药剂，避免了化学残留问题；②能够在短时间内大量杀死细菌，对病毒、芽孢等也有很好的灭活作用；③不会改变水的化学性质，保持了水的原有品质。
（5）污泥脱水
叠螺式污泥浓缩脱水一体机的工作原理主要包括浓缩、脱水和自清洗三个过程。①浓缩过程：当螺旋推动轴转动时，设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动，在重力作用下，水从相对移动的叠片间隙中滤出，实现快速浓缩。②脱水过程：经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动，沿泥饼出口方向，螺旋轴的螺距逐渐变小，环与环之间的间隙也逐渐变小，螺旋腔的体积不断收缩，在出口处背压板的作用下，内压逐渐增强，在螺旋推动轴依次连续运转推动下，污泥中的水分受挤压排出，滤饼含固量不断升高，最终实现污泥的连续脱水。③自清洗过程：螺旋轴的旋转，推动游动环不断转动，设备依靠固定环和游动环之间的移动实现连续的自清洗过程，从而巧妙地避免了传统脱水机普遍存在的堵塞问题。
     污水处理工艺见图2。
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图2  本项目污水处理工艺流程图
1.2.3环境质量标准
本项目排放口位于穆棱河左岸，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准，具体标准值见表2。
表2 地表水环境质量执行标准一览表
	序号
	污染因子
	单位
	标准值

	1
	水温（℃）
	度
	/

	2
	pH值（无量纲）
	/
	6-9

	3
	溶解氧≥
	mg/L
	5

	4
	高锰酸盐指数≤
	mg/L
	6

	5
	氨氮（NH3-N）≤
	mg/L
	1.0

	6
	五日生化需氧量（BOD5）≤
	mg/L
	4

	7
	总磷（以P计）≤
	mg/L
	0.2

	8
	总氮（湖、库，以N计）≤
	mg/L
	1.0

	9
	化学需氧量（COD）≤
	mg/L
	20

	10
	铜≤
	mg/L
	1.0

	11
	锌≤
	mg/L
	1.0

	12
	氟化物（以F- 计）≤
	mg/L
	1.0

	13
	硒≤
	mg/L
	0.01

	14
	砷≤
	mg/L
	0.05

	15
	汞≤
	mg/L
	0.0001

	16
	镉≤
	mg/L
	0.005

	17
	铬（六价）≤
	mg/L
	0.05

	18
	铅≤
	mg/L
	0.05

	19
	氰化物≤
	mg/L
	0.2

	20
	挥发酚≤
	mg/L
	0.005

	21
	石油类≤
	mg/L
	0.05

	22
	阴离子表面活性剂≤
	mg/L
	0.2

	23
	硫化物≤
	mg/L
	0.2

	24
	粪大肠菌群（个/L）≤
	mg/L
	10000


[bookmark: _Toc8585][bookmark: _Toc4849][bookmark: _Toc18862][bookmark: _Toc10483]1.2.4  废水排放标准
处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单中一级A标准。具体见下表。
表3 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）
	序号
	基本控制项目
	标准值

	1
	化学需氧量（COD）
	50mg/L

	2
	生化需氧量（BOD5）
	10mg/L

	3
	悬浮物（SS）
	10mg/L

	4
	总氮（以N计）
	15mg/L

	5
	总磷（以P计）
	0.5mg/L

	6
	氨氮（以N计）
	5（8）mg/L

	7
	动植物油
	1mg/L

	8
	石油类
	1mg/L

	9
	阴离子表面活性剂
	0.5mg/L

	10
	色度
	30

	11
	pH
	6-9

	12
	粪大肠菌群数（个/L）
	1000

	13
	总汞
	0.001mg/L

	14
	烷基汞
	不得检出

	15
	总镉
	0.01mg/L

	16
	总铬
	0.1mg/L

	17
	六价铬
	0.05mg/L

	18
	总砷
	0.1mg/L

	19
	总铅
	0.1mg/L


表4基本控制项目最高允许排放浓度(瞬时值)
单位:mg/L(pH和注明单位的除外)
	序号
	基本控制项目
	一级标准

	
	
	A级标准

	1
	化学需氧量
	75

	2
	总氮
	20

	3
	氨氮
	10（15）

	4
	总磷
	1

	5
	色度
	30

	6
	PH
	6~9

	7
	粪大肠菌群数
	103（回用）104（非回用）

	注:①下列情况下按去除率指标执行:当进水C0D大于 350mg/L时，去除率应大于60%: BOD 大于160 mg 时，去除率应大于50%。②)括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。③2005 年 12 月 31 日前建设的城镇污水处理厂，自2028年1月1日起，执行 2006年月1日起建设的城镇污水处理厂的排放限值。


1.3   [bookmark: _Toc20473][bookmark: _Toc5412][bookmark: _Toc25257][bookmark: _Toc22495][bookmark: _Toc17824][bookmark: _Toc5382][bookmark: _Toc9781][bookmark: _Toc13707][bookmark: _Toc29305][bookmark: _Toc8927][bookmark: _Toc12349][bookmark: _Toc19383][bookmark: _Toc12430][bookmark: _Toc23500][bookmark: _Toc906]环境保护目标及取排水情况
1.3.1   [bookmark: _Toc23523][bookmark: _Toc4640][bookmark: _Toc11759][bookmark: _Toc10771][bookmark: _Toc20972][bookmark: _Toc23979][bookmark: _Toc6679][bookmark: _Toc8827][bookmark: _Toc1149][bookmark: _Toc14275131][bookmark: _Toc7168][bookmark: _Toc7267][bookmark: _Toc1154][bookmark: _Toc14140][bookmark: _Toc18463]环境保护目标
[bookmark: _Hlk43122198]根据本项目的特点和污染特征，地表水环境保护目标是保护评价区域内的地表水环境质量不受到污染。本项目地表水环境保护目标为穆棱河。经调查，本项目不涉及重要、珍稀水生生物栖息地，重要水生生物自然产卵场、越冬场、洄游通道以及水产种质资源保护区。本项目地表水环境保护目标见表5。
表5  地表水环境保护目标
	环境要素
	保护目标
	方位及距厂界距离
	环境功能目标

	地表水
	穆棱河（凯北站至东仁义屯）
	污水处理站南侧直线距离18m，污水处理站排水进入穆棱河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
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图3  排水路线图
1.3.2   [bookmark: _Toc1124][bookmark: _Toc25089][bookmark: _Toc31139]水域范围内取排水情况
（1）取水状况
[bookmark: _Hlk70672125]本项目评价范围内不涉及生活饮用水水源地取水口。不涉及工业取水口及农田灌溉取水口。
（2）排水状况
本项目评价范围内，在本项目排污口下游存在多个污水排放口。具体见下表。
表6  排放口下游其他排放口统计表
	序号
	排放口名称
	排放口编号
	排放口类型
	与本项目排放口位置关系

	1
	鸡西市虎林市西大沟农田退水水排口
	AC-230381-0077-QT-00
	一般农田退水口
	上游1986米

	2
	虎林市东升村穆棱河排口
	AC-230381-0020-QT-00
	一般农田退水口
	上游524米

	3
	虎林市东升村农村排水渠入河排口
	AC-230381-0065-QT-00
	一般农田退水口
	上游370米

	4
	鸡西市虎林市东大沟农田退水排口
	AC-230381-0039-QT-00
	一般农田退水口
	下游2907米
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图4  排放口上下游其他排放口位置图

1.4   [bookmark: _Toc9627][bookmark: _Toc19663][bookmark: _Toc23148][bookmark: _Toc26069][bookmark: _Toc30284][bookmark: _Toc8063][bookmark: _Toc8065][bookmark: _Toc17685][bookmark: _Toc7764][bookmark: _Toc18096][bookmark: _Toc14666][bookmark: _Toc19329][bookmark: _Toc31483][bookmark: _Toc24160][bookmark: _Toc14275133][bookmark: _Toc28812]评价工作等级和评价范围
1.4.1   [bookmark: _Toc14889][bookmark: _Toc29752][bookmark: _Toc701][bookmark: _Toc3030][bookmark: _Toc24786][bookmark: _Toc16254][bookmark: _Toc32202][bookmark: _Toc29480][bookmark: _Toc16581][bookmark: _Toc14275134][bookmark: _Toc19932][bookmark: _Toc271][bookmark: _Toc14841][bookmark: _Toc20499][bookmark: _Toc17586][bookmark: _Hlk43106419]评价工作等级划分方法
[bookmark: _Hlk43105544]根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）相关规定，本项目属于水污染型建设项目，根据水污染影响型建设项目评价等级判定依据（见表7、表8），本项目污水排放方式为直接排放，原有工程排水量为20000m3/d，本项目对原有工程进行扩建，增加污水排放量为10000m3/d，工业污水处厂污水排放量5000m3/d，共计35000m3/d。因此，确定本项目地表水环境评价等级为一级。
表7  水污染影响型建设项目评价等级判定表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	——

	[bookmark: _Toc11439][bookmark: _Toc16012][bookmark: _Toc13407][bookmark: _Toc28376][bookmark: _Toc22583][bookmark: _Toc1596][bookmark: _Toc13049][bookmark: _Toc17832][bookmark: _Toc14000][bookmark: _Toc1152][bookmark: _Toc14275135][bookmark: _Toc31229][bookmark: _Toc341][bookmark: _Toc23684][bookmark: _Toc6501]评价等级
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）
水污染物当量数W/（量纲一）


表8  各污染物的当量数表
	污染物
	排放量（kg/a）
	污染物当量值（kg）
	当量数（无量纲）

	COD
	308394
	1
	308394

	氨氮
	145470.8
	0.8
	181838.5

	总磷
	2175
	0.25
	8700

	悬浮物
	96740
	4
	124185


W 取所有污染物当量数中的最大值：
W=max(308394，181838.5，8700，124185)=181838.5
本项目Q=35000m3/d、W=280370，本项目W当量数6000≤181838.5＜600000达到二级评价，Q≥20000达到一级评价阈值；
本项目排放方式为直接排放，废水排放量为35000m3/d，满足一级评价等级。结合导则判定规则，确定本项目地表水环境影响评价等级为一级。
1.4.2评价范围
根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，水功能区划见下表。
表9  松花江水功能区划表
	一级水功能区名称
	水系
	河流、
湖库
	范围
	长度（km）
	水质目标
	省级行政区

	
	
	
	起始断面
	终止断面
	
	
	

	穆棱河穆棱市源头水保护区
	乌苏里江
	穆棱河
	源头
	团结水库坝址
	90.7
	Ⅱ
	黑

	穆棱河穆棱市保留区
	乌苏里江
	穆棱河
	团结水库坝址
	三岔屯
	153.3
	Ⅱ
	黑

	穆棱河鸡西市开发利用区
	乌苏里江
	穆棱河
	三岔屯
	凯北站
	369.1
	按二级区划执行
	黑

	穆棱河虎林市保留区
	乌苏里江
	穆棱河
	凯北站
	东仁义屯
	198.3
	Ⅲ
	黑

	穆棱河虎林市缓冲区
	乌苏里江
	穆棱河
	东仁义屯
	入乌苏里江河口
	22.6
	Ⅲ
	黑


根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）相关要求，一级评价范围应符合以下要求：
1） 应根据主要污染物迁移转化状况，至少覆盖建设项目污染影响所及水域；
2） 受纳水体为河流时，应满足覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要求。
3） 影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受到影响的水域。
本项目排污口所在起始段面为凯北站，终止断面为东仁义屯。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，该水功能区水质类别为III类。
本项目地表水评价范围为入河排污口上游500m至下游3000m的穆棱河河段（凯北站-东仁义屯断面），作为现状评价、污染源调查及重点关心断面布设的核心评价范围。为充分论证项目废水排放对下游河段的影响边界及衰减规律，本次水质预测将评价范围延伸至排污口下游38262m（东仁义屯-入乌苏里江河口断面），覆盖污染物在河道内的充分稀释、自净过程，确保评价结果能够全面反映项目对受纳水体的影响范围和程度。

[image: ]下游38262米
下游3000米
排污口
上游500米


图5  本次地表水评价范围图

1.4.2   [bookmark: _Toc9966][bookmark: _Toc15711][bookmark: _Toc24929][bookmark: _Toc7457]评价时期
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水一级评价的评价时段为丰水期、平水期、枯水期，至少丰水期和枯水期，因此本次地表水评价时段为丰水期和枯水期。

1.5   [bookmark: _Toc24080][bookmark: _Toc4991][bookmark: _Toc26964][bookmark: _Toc14275136][bookmark: _Toc1901][bookmark: _Toc24582][bookmark: _Toc9383][bookmark: _Toc12181][bookmark: _Toc19583][bookmark: _Toc21164][bookmark: _Toc2890][bookmark: _Toc8602][bookmark: _Toc28306][bookmark: _Toc20559][bookmark: _Toc12780][bookmark: _Toc7009]评价因子
[bookmark: _Hlk43104883]根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018），并结合建设项目所在水环境控制单元及水环境质量现状，筛选评价因子。本项目属于水污染型建设项目，选取建设项目排放的主要污染物且所在控制单元潜在污染因子作为评价因子。
按照本项目排放污染物的特点，以及考虑污染物总量控制相关规定，本次确定的预测因子为COD、NH3-N、总磷、总氮。
表10  项目地表水环境影响评价因子
	环境
	现状评价因子
	预测因子

	地表水
	pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群
	COD、NH3-N、总磷、总氮


2   [bookmark: _Toc4409][bookmark: _Toc22479][bookmark: _Toc29645][bookmark: _Toc6645][bookmark: _Toc13876][bookmark: _Toc22465][bookmark: _Toc13765][bookmark: _Toc27894][bookmark: _Toc30959][bookmark: _Toc14275138][bookmark: _Toc25428][bookmark: _Toc9704][bookmark: _Toc4238][bookmark: _Toc25567][bookmark: _Toc17795][bookmark: _Toc6435]
3   地表水环境现状调查与评价
3.1   [bookmark: _Toc14600][bookmark: _Toc19532][bookmark: _Toc9499][bookmark: _Toc14275139][bookmark: _Toc11722][bookmark: _Toc20187][bookmark: _Toc27361][bookmark: _Toc12009][bookmark: _Toc12714][bookmark: _Toc6303][bookmark: _Toc13615][bookmark: _Toc4796][bookmark: _Toc27713][bookmark: _Toc20407][bookmark: _Toc30677][bookmark: _Toc24930]地表水水系
穆棱河是乌苏里江左岸最大一级支流，虎林段为其下游末端，整体属乌苏里江水系；发源于穆棱市老爷岭山脉东坡穆棱窝集岭，流经鸡西、密山后进入虎林，境内河长203公里，河宽约90m，弯曲系数2.6，坡降1/5000，总落差42m；在湖北闸处分汊：一路沿穆兴水路（分洪河道）注入兴凯湖；另一路沿原河道东流，于虎头镇南约18km 的桦树林子汇入乌苏里江。多年平均径流量约19.0亿立方米；降水补给为主，汛期（6–9 月）径流量占全年70%以上，冬季（11月至次年4月）为枯水期。穆棱河发源于八五六农场境内，自西向东流经义和、忠诚乡，在八五八农场场部东侧入乌苏里江；全长127km，流域面积756平方公里，河宽 27–40m，水深1.2–1.7m，典型平原沼泽型河流，对南部湿地补给意义重大。
本项目纳污水体为穆棱河。本项目排污口所在起始断面为凯北站，终止断面为东仁义屯。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，该水功能区水质类别为III类。

[image: ]
图6  项目所在区域地表水系图

3.2   [bookmark: _Toc15318][bookmark: _Toc26769][bookmark: _Toc14275144][bookmark: _Toc29607][bookmark: _Toc4343][bookmark: _Toc26016][bookmark: _Toc9865][bookmark: _Toc22778][bookmark: _Toc30211][bookmark: _Toc20474][bookmark: _Toc15063][bookmark: _Toc3469][bookmark: _Toc19955][bookmark: _Toc23144][bookmark: _Toc28106][bookmark: _Toc517449775][bookmark: _Toc19084]地表水环境现状调查与评价
3.2.1   [bookmark: _Toc14978][bookmark: _Toc11764][bookmark: _Toc12544][bookmark: _Toc11084][bookmark: _Toc19209][bookmark: _Toc24123][bookmark: _Toc31143][bookmark: _Toc12282][bookmark: _Toc1558][bookmark: _Toc15555][bookmark: _Toc26078][bookmark: _Toc17029][bookmark: _Toc12005][bookmark: _Toc26440]地表水环境现状调查与评价的范围
一、地表水环境质量现状
本项目现状调查范围同评价范围，即：本项目地表水评价范围为入河排污口上游500m至下游3000m，全长共计3.5km。
根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的通知》，本项目所在区域属于穆棱河段凯北站—东仁义屯断面，规划水质目标为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。根据《2024 年黑龙江省生态环境质量状况》中全省地表水水质状况示意图，穆棱河现状水质类别为Ⅲ类水体，水质状况良好，符合其功能区水质要求。全省地表水水质状况示意图见下图。
[image: ]
图7  全省地表水水质状况示意图
二、近三年水质变化情况
根据鸡西市人民政府发布的官方数据地表水国控考核断面水质信息公开，穆棱河口内近三年（2023-2025年）地表水水质持续稳定为Ⅲ类水体，主要污染物指标稳定达标。
1、2023年水质状况
根据鸡西市人民政府发布的官方数据地表水国控考核断面水质信息公开《2023年1-12月地表水国控考核断面水质信息公开》，穆棱河口内断面年度水质均值为Ⅲ类，达到优良水体标准，各项主要污染物指标满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。
2、2024年水质状况
根据鸡西市人民政府发布的官方数据地表水国控考核断面水质信息公开《2024年1-12月地表水国控考核断面水质信息公开》，穆棱河口内断面全年水质维持Ⅲ类。随着穆棱河流域综合治理持续推进，河段水质保持稳定，未出现超标污染物。
3、2025年水质状况
根据鸡西市人民政府发布的官方数据地表水国控考核断面水质信息公开《2025年1-12月地表水国控考核断面水质信息公开》，穆棱河口内断面年均水质持续稳定为 Ⅲ类。“十四五”以来，穆棱河干流国考断面年均水质均稳定维持Ⅲ类，流域无劣Ⅴ类水体，水环境质量总体平稳。
2023—2025年穆棱河口内国考断面年均水质持续稳定为Ⅲ类，达到优良水体标准，无超标污染物。“十四五” 以来穆棱河干流国考断面水质均维持Ⅲ类，流域无劣Ⅴ类水体，区域水环境质量总体平稳。
表11  近三年水质变化情况表
	河流名称
	2023年
	2024年
	2025年
	数据来源

	穆棱河
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	鸡西市人民政府发布的官方数据《地表水国控考核断面水质信息公开》


3.2.2    地表水生态环境调查
1、穆棱河发源于穆棱市老爷岭山脉东坡穆棱窝集岭，流经鸡西、密山等市（县）后进入虎林市，于虎林市湖北闸处分汊，一路沿穆兴水路（分洪河道）注入兴凯湖，另一路沿原河道东流，于虎头镇南约18km的桦树林子汇入乌苏里江，全长约834km，其中虎林市境内河长203km，河宽约90m，弯曲系数2.6，坡降1/5000，总落差42m。穆棱河流域涨水期水质较浑浊，枯水期水质清澈，“十四五”以来，干流国考断面年均值全部为Ⅲ类，水质连续4年保持优良等级，为流域水生生物提供了良好的生存环境。流域主要支流有小穆棱河、杨木河、杨木桥河、裴德河、锅盔河等，上游流经低山丘陵区，河道狭窄、坡降较大，水流湍急；进入虎林平原后坡降骤缓，河床弯曲，漫滩广阔，多牛轭湖与沼泽，形成了多样的水域生态环境，不同水域组成各异的生态地理复合体，各复合体与各自景观生物群落及无机环境共同构成了特殊的生态系统。
穆棱河流域鱼类主要分为两个不同的气候类群，一为北方低温冷水性鱼类，二为温暖气候和我国华东平原季风气候暖水和温水性鱼类。两大类群不同复合体彼此组合、交流，构成穆棱河流域完整的鱼类体系，上游低山丘陵区支流及其相邻水域为北方低温冷水性鱼类集中分布的水域，平原河道、穆棱河主河道及相邻沼泽、泡沼水域为温暖气候鱼类集中水域，同时作为省级美丽河湖，流域内水生生物多样性丰富，累计出现珍稀鱼种49种、大型底栖无脊椎动物31种。
北方低温冷水性鱼类，具有古北区邻极亚区的特征，包括北极复合体鱼类、北方山区复合体鱼类、北方平原复合体鱼类。其中，江鳕属于北极淡水复合体的鱼类，生活在水流平缓、水质清澈的山区河道及大型深水区域；细鳞鲑、哲罗鲑、黑龙江杜父鱼、条鳅、茴鱼等，属于北方山区复合体鱼类，是穆棱河流域重点珍稀鱼类，适应于水流急湍、水质清澈、石砾底质的上游山间河流，体型多为纺锤形，便于在急流中栖息觅食，也是穆棱河流域生态保护的重点对象之一。鲫、花鱥、狗鱼、瓦氏雅罗、花鳅、等属于北方平原复合体鱼类，其中，鲫和鱥属鱼对水中缺氧忍受能力较强，性成熟早，不保护卵，产浮性卵，适于沼泽湖泊的水位变化；狗鱼为主要肉食鱼类，在流域生态系统食物链中处于顶端位置。从生态系统食物链关系来看，鲫鱼以植物碎屑和浮游生物为食，雅罗和鱥鱼以水中昆虫为食，狗鱼则以小型鱼类为食，构成了完整的食物链结构。
温暖气候和华东平原季风气候条件下的鱼类，具有中印区（东洋区）中国亚区的特征，包括古第三纪后残余鱼类复合体、我国华东平原复合体鱼类和温暖沼泽复合体鱼类。穆棱河流域属于第三纪后残余复合体的鱼类有麦穗鱼、太首鱥、长须棒花鱼、重唇鱼、鲤、鲶、泥鳅等，这一复合体鱼类体色多为河道色，少浮性体色，适于少氧条件，多数种类在死亡植物体上产卵，肉食种类视觉不发达，依靠触觉搜寻食物，这些特点与穆棱河下游狭窄河道、水生植物丰富、多泥沙激流的环境条件相适应，其中雷氏七鳃鳗是流域内珍稀残余鱼类。温暖沼泽复合体鱼类有黄颡、乌苏里拟、青鱥、乌鳢等，这一复合体鱼类适于水流平缓、水生植物茂密的环境，能忍受高温造成的水中有机质分解产生的乏氧环境，主要分布在穆棱河下游平原沼泽、泡沼及支流缓流段。穆棱河流域大多数鱼类属于华东平原江河复合体鱼类，如青草亚科的青、草、赤眼鳟、马口鱼，鳊鲌亚科的鲂、长青鳊、翘嘴红鲌、蒙古红鲌、条鱼，斜颌细鳞亚科的兴凯船丁、黑龙江船丁，以及白鲢、鳜等，这些鱼类适应于大型开阔河道，依托穆棱河流域丰富的浮游生物和底栖动物生存，肉食鱼和被捕食者之间形成了稳定的依存关系，是流域鱼类资源的主体。
总体看来，穆棱河流域生境类型多样，鱼类种类丰富，历史上鱼类资源尤为繁盛，曾捕获每尾重10公斤左右的大鲤鱼和每尾重25公斤的大鲶鱼，如今流域内分布的主要鱼类有雷氏七鳃鳗、哲罗鲑、细鳞鲑、花鳅、泥鳅、黄颡、乌苏里拟、鲶、鳜、、青、草、鲢、鲤、鲫、银鲴等，同时分布有31种大型底栖无脊椎动物，共同构成了流域完整的水生生态系统。
穆棱河下游（虎林市境内）水流平稳，江道弯曲迂回，支岔较多，两岸杂草丛生，鱼类饵料丰富，盛产鱼类、贝类和虾类，江岔洼地水草茂盛地带，适宜鲤、鲫等鱼类的自然繁殖生长。
2、穆棱河重要水生生物栖息地分布情况
穆棱河是乌苏里江左岸最大一级支流，也是黑龙江流域东南部重要的生态廊道，被认定为第三批省级美丽河湖，流域内水生生物多样性丰富，得益于近年来流域畜禽粪污整治、污水治理等生态保护举措，流域生态环境持续改善，为水生生物栖息地提供了良好保障。以下为综合文献、渔业资源调查及官方生态保护资料的主要信息：
1）自然产卵场：穆棱河干流的自然产卵场主要分布在中游江段的浅滩、河湾及支流交汇处，这些区域水流平缓、底质多为泥沙或卵石，且水草丰富，水质优良，适合各类鱼类繁殖。其中，穆棱河虎林市杨岗镇江段至宝东镇江段，支流汇入较多，底质多样，水流平缓，是哲罗鲑、细鳞鲑等冷水性珍稀鱼类的重要产卵场。
2）索饵场：索饵场主要集中在穆棱河中游的漫滩、湖泊、泡沼及支流河口区域，这些区域饵料生物（如浮游生物、底栖动物、水生植物）丰富，水质优良，适合幼鱼及成鱼摄食生长，同时得益于流域污染整治工作的推进，畜禽粪污污染负荷显著降低，进一步提升了饵料生物的丰富度。其中，穆棱河的平原泡沼群（如大莲泡等）及漫滩区域，水生植物繁茂，浮游生物和底栖动物充足，是幼鱼的主要索饵场，保障了幼鱼的生长发育；小穆棱河、杨木河等支流河口区域，淡水注入带来丰富的营养物质，形成局部高生产力区域，吸引鲤、草、鳊、黄颡等鱼类聚集摄食，是成鱼的重要索饵场；穆兴水路连通兴凯湖的末端区域，兼具河流与湖泊生态特征，饵料资源丰富，是滤食性鱼类（如鲢、鳙）的重要索饵场，同时也为部分珍稀鱼类提供了觅食空间。
3）越冬场：越冬场主要分布在穆棱河干流深潭、中下游缓流江段及支流上游峡谷段，这些区域冬季水温相对稳定，溶氧充足，水质清澈，结冰期约150天，适合鱼类集群越冬，同时干流优良的水质条件也为鱼类越冬提供了保障。冬季冰层下水体较深，水温稳定，溶氧充足，是哲罗鲑、细鳞鲑、乌鳢等鱼类的主要越冬场；穆棱河下游虎头镇江段至入乌苏里江入口处，水流平缓，冬季封冻较晚、解冻较早，是鲤、鲫、鲶、鲢、鳙等多数温水性鱼类的集中越冬场，越冬鱼类种类繁多；上游支流（如裴德河、锅盔河）的峡谷段，河道狭窄、流速较快，冬季不易封冻，形成天然越冬通道，保障了部分冷水性鱼类的安全越冬；流域内小型水库深水区，也是部分鱼类的辅助越冬区域，补充了越冬栖息地的多样性。
4）洄游通道：穆棱河干流的洄游通道主要为干流主河道及连通的支流、湖泊、泡沼，涉及的洄游性鱼类包括雷氏七鳃鳗、江鳕、鲇鱼、大麻哈鱼（历史分布）等，洄游通道的畅通的是保障流域鱼类种群交流、繁殖和生存的关键，穆兴水路是穆棱河干流与兴凯湖之间鱼类洄游的重要通道，保障了兴凯湖与穆棱河流域鱼类的相互迁移，丰富了两大水域的鱼类资源；穆棱河入乌苏里江入口处，是穆棱河流域鱼类进入乌苏里江及黑龙江流域的重要通道，受季节水位变化影响显著，汛期水流充足，洄游通道畅通，枯水期部分浅滩区域可能影响鱼类洄游，但整体不影响核心洄游功能；湖北闸作为穆棱河下游核心控制工程，在调节分流比的同时，也保障了鱼类洄游的基本畅通，未对鱼类自然洄游造成明显阻断，同时通过生态保护举措，进一步完善了洄游通道功能。
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本项目地表水环境评价范围内（排污口上游 500m 至下游 3000m 河段），共排查到5个已登记的农田退水排口，排口类型均为一般农田退水口，无工业废水也无规模化养殖废水排放口。各排口位置、类型及与本项目排污口的位置关系详见上述表11及对应卫星示意图。
农田退水排放具有显著的季节性、间歇性特征：主要集中在春灌期（4-5月）和雨季（7-8月），其余时段（冬季、非灌溉期）基本无水量排放，年排放时长不足3个月，无连续稳定的污水排放。
农田退水主要来自农田灌溉余水水质特点为：污染物以面源形式存在，主要为氮、磷、悬浮物等常规指标，无有毒有害特征污染物；水质浓度整体较低，远低于工业废水和城镇生活污水，且排放时段与河流丰水期基本同步，可直接利用河流自然条件进行稀释扩散。
对穆棱河水环境影响分析：穆棱河为平原型河流，本项目评价河段河道宽阔、水量充沛，河水流速较快，天然稀释扩散能力强。农田退水排放时段与河流丰水期重合，可迅速与河水混合，污染物浓度在短距离内即可被稀释至较低水平，无污染物累积风险。
评价范围内的农田退水为间歇性面源排放，无工业直排，污染物浓度低、排放周期短，且受纳水体穆棱河稀释自净能力强。因此，现有农田退水排放不会对穆棱河水环境造成持续性、累积性污染影响，也不会改变穆棱河的Ⅲ类水体功能，与本项目达标废水排放叠加后，仍可维持区域水环境质量稳定。
表12  排放口下游其他排放口统计表
	序号
	排放口名称
	排放口编号
	排放口类型
	与本项目排放口位置关系

	1
	鸡西市虎林市西大沟农田退水水排口
	AC-230381-0077-QT-00
	一般农田退水口
	上游1986米

	2
	虎林市东升村穆棱河排口
	AC-230381-0020-QT-00
	一般农田退水口
	上游524米

	3
	虎林市东升村农村排水渠入河排口
	AC-230381-0065-QT-00
	一般农田退水口
	上游370米

	4
	鸡西市虎林市东大沟农田退水排口
	AC-230381-0039-QT-00
	一般农田退水口
	下游2907米

	5
	虎林市东诚镇二车道沟入河排口
	AC-230381-0043-QT-00
	一般农田退水口
	下游10984米
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图8  排放口上下游其他排放口位置图
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水生生态现状及鱼类“三场”调查
通过现场踏勘、走访虎林市渔业、水利部门，并查阅《黑龙江省生态环境质量状况》《穆棱河流域水生生物研究报告》等资料，结果如下：
本河段水质常年稳定为Ⅲ类水体，分布有鲫、鲤、鲶等常见广布性鱼类，无国家、省级重点保护水生生物。穆棱河的天然产卵场、育肥场、越冬场，主要集中在穆棱河下游靠近乌苏里江的河口段、河道弯道浅滩及泡沼区位于本项目的下一个断面（东仁义屯-入乌苏里江河口）的下游，距离本项目排污口264262m。本项目评价范围位于城区段，河道相对顺直、岸线硬化、受人为活动影响大，没有天然的深潭、大面积水草区，不具备形成稳定“三场”的条件。因此，评价范围内无鱼类自然产卵场、索饵场、越冬场，无重要水生生物洄游通道、水产种质资源保护区、天然渔场等水生态敏感天然渔场等水生态敏感目标。
本项目评价范围内无饮用水水源保护区、饮用水取水口，无涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。
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1）监测布点
按照地表水环境监测布点原则的规定，结合纳污水体的实际情况，在评价范围内布设4个监测断面。具体断面位置详见表13及图9。
表13  地表水环境现状监测断面布设情况
	序号
	监测断面
	检测项目

	1#
	排污口上游500m处
	水温、pH、溶解氧、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、石油类、挥发酚、总磷、高锰酸盐指数、总氮、铜、锌、氟化物、汞、砷、硒、六价铬、镉、铅、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物

	2#
	排污口下游500m处
	

	3#
	排污口下游2.5km处
	

	4#
	排污口下游5.0km处
	


2）采样时间和频率（丰水期和枯水期）
连续3天，每天1次，采样时间（枯水期） 2026年1月12日～2026年1月14日；连续3天，每天1次，采样时间（丰水期） 2026年7月15日～2026年7月17日。
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图9  地表水监测断面示意图
3）监测结果及评价
表14  枯水期地表水环境监测结果及评价一览表
	断面
	监测因子
	1月12日
	1月13日
	1月14日
	标准值
（mg/L）

	1#排污口上游0.5km处
	水温（℃）
	0.3
	0.2
	0.4
	/

	
	pH 值（无量纲）
	8.2
	8.6
	8.5
	6-9

	
	溶解氧
	5.8
	5.9
	6.0
	≥5

	
	化学需氧量
	16
	17
	15
	≤20

	
	五日生化需氧量
	3.4
	3.5
	3.3
	≤4

	
	氨氮
	0.498
	0.533
	0.493
	≤1.0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	总磷
	0.06
	0.09
	0.04
	≤0.2

	
	高锰酸盐指数
	4.6
	4.6
	4.8
	≤6

	
	总氮
	0.83
	0.78
	0.75
	≤1.0

	
	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0

	
	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	氟化物
	0.10
	0.09
	0.10
	≤1.0

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.05

	
	硒
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	
	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.14
	0.14
	0.15
	≤0.2

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2

	2#排污口下游0.5km处
	水温（℃）
	4.2
	3.0
	4.5
	/

	
	pH 值（无量纲）
	8.7
	8.5
	8.7
	6-9

	
	溶解氧
	5.9
	6.2
	5.7
	≥5

	
	化学需氧量
	18
	17
	18
	≤20

	
	五日生化需氧量
	3.6
	3.5
	3.7
	≤4

	
	氨氮
	0.752
	0.786
	0.644
	≤1.0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	总磷
	0.05
	0.07
	0.08
	≤0.2

	
	高锰酸盐指数
	5.0
	5.1
	4.9
	≤6

	
	总氮
	0.89
	0.85
	0.82
	≤1.0

	
	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0

	
	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	氟化物
	0.11
	0.13
	0.11
	≤1.0

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.05

	
	硒
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	
	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.14
	0.13
	0.14
	≤0.2

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2

	3#排污口下游2.5km处
	水温（℃）
	0.5
	0.3
	0.8
	/

	
	pH 值（无量纲）
	8.3
	8.7
	8.4
	6-9

	
	溶解氧
	6.1
	6.0
	6.3
	≥5

	
	化学需氧量
	15
	14
	16
	≤20

	
	五日生化需氧量
	3.3
	3.1
	3.5
	≤4

	
	氨氮
	0.658
	0.672
	0.650
	≤1.0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	总磷
	0.07
	0.11
	0.09
	≤0.2

	
	高锰酸盐指数
	4.8
	4.7
	4.6
	≤6

	
	总氮
	0.92
	0.91
	0.87
	≤1.0

	
	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0

	
	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	氟化物
	0.14
	0.12
	0.14
	≤1.0

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.05

	
	硒
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	
	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.12
	0.12
	0.14
	≤0.2

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2

	4#排污口下游5.0km处
	水温（℃）
	0.7
	0.5
	0.7
	/

	
	pH 值（无量纲）
	8.7
	8.4
	8.5
	6-9

	
	溶解氧
	5.8
	5.7
	5.9
	≥5

	
	化学需氧量
	13
	14
	15
	≤20

	
	五日生化需氧量
	3.1
	3.2
	3.5
	≤4

	
	氨氮
	0.729
	0.755
	0.718
	≤1.0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	总磷
	0.18
	0.17
	0.20
	≤0.2

	
	高锰酸盐指数
	5.1
	5.2
	5.1
	≤6

	
	总氮
	0.93
	0.83
	0.86
	≤1.0

	
	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0

	
	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	氟化物
	0.13
	0.12
	0.11
	≤1.0

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.05

	
	硒
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	
	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.06
	0.06
	0.05
	≤0.2

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2


表15  丰水期地表水环境监测结果及评价一览表
	断面
	监测因子
	7月15日
	7月16日
	7月17日
	标准值
（mg/L）

	1#排污口上游0.5km处
	水温（℃）
	17.3
	17.2
	16.3
	/

	
	pH 值（无量纲）
	8.3
	8.5
	8.4
	6-9

	
	溶解氧
	4.7
	4.3
	4.5
	≥5

	
	化学需氧量
	17
	15
	16
	≤20

	
	五日生化需氧量
	3.2
	3.4
	2.8
	≤4

	
	氨氮
	0.256
	0.232
	0.215
	≤1.0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	总磷
	0.11
	0.09
	0.08
	≤0.2

	
	高锰酸盐指数
	4.4
	4.2
	4.6
	≤6

	
	总氮
	0.40
	0.36
	0.38
	≤1.0

	
	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0

	
	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	氟化物
	0.14
	0.16
	0.12
	≤1.0

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.05

	
	硒
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	
	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.14
	0.12
	0.12
	≤0.2

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2

	2#排污口下游0.5km处
	水温（℃）
	21.3
	21.8
	20.8
	/

	
	pH 值（无量纲）
	8.5
	8.7
	8.6
	6-9

	
	溶解氧
	4.9
	4.6
	5.1
	≥5

	
	化学需氧量
	17
	16
	18
	≤20

	
	五日生化需氧量
	3.8
	3.4
	3.2
	≤4

	
	氨氮
	0.748
	0.754
	0.773
	≤1.0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	总磷
	0.10
	0.10
	0.10
	≤0.2

	
	高锰酸盐指数
	4.8
	5.2
	4.4
	≤6

	
	总氮
	0.88
	0.84
	0.84
	≤1.0

	
	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0

	
	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	氟化物
	0.11
	0.12
	0.14
	≤1.0

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.05

	
	硒
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	
	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.12
	0.14
	0.13
	≤0.2

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2

	3#排污口下游2.5km处
	水温（℃）
	20.7
	20.8
	20.2
	/

	
	pH 值（无量纲）
	8.7
	8.3
	8.2
	6-9

	
	溶解氧
	5.1
	4.7
	5.3
	≥5

	
	化学需氧量
	14
	16
	13
	≤20

	
	五日生化需氧量
	3.2
	2.8
	3.4
	≤4

	
	氨氮
	0.683
	0.666
	0.657
	≤1.0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	总磷
	0.06
	0.08
	0.09
	≤0.2

	
	高锰酸盐指数
	4.6
	4.4
	4.8
	≤6

	
	总氮
	0.94
	0.87
	0.94
	≤1.0

	
	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0

	
	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	氟化物
	0.13
	0.13
	0.16
	≤1.0

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.05

	
	硒
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	
	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.12
	0.15
	0.15
	≤0.2

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2

	4#排污口下游5.0km处
	水温（℃）
	20.1
	20.5
	19.9
	/

	
	pH 值（无量纲）
	8.2
	8.6
	8.1
	6-9

	
	溶解氧
	4.6
	5.1
	4.7
	≥5

	
	化学需氧量
	15
	16
	12
	≤20

	
	五日生化需氧量
	3.4
	3.2
	3.6
	≤4

	
	氨氮
	0.722
	0.731
	0.714
	≤1.0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	总磷
	0.07
	0.08
	0.11
	≤0.2

	
	高锰酸盐指数
	5.2
	4.8
	4.6
	≤6

	
	总氮
	0.91
	0.85
	0.87
	≤1.0

	
	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0

	
	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	氟化物
	0.13
	0.12
	0.14
	≤1.0

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.05

	
	硒
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	
	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	阴离子表面活性剂
	0.14
	0.12
	0.14
	≤0.2

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2


根据监测数据可知，本次检测穆棱河流域虎林市污水处理厂扩建项目排污口上下游4个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质目标要求。
[bookmark: _Toc2465][bookmark: _Toc25905][bookmark: _Toc9752][bookmark: _Toc20765]2.2.6 水文情势调查
1）流量特征
穆棱河多年平均流量为77.01立方米/秒，以密山桥（河道）站为例，历史最大流量达850立方米/秒（1987年），洪峰期最大流量可达783-800立方米/秒，枯水期最小流量仅1.2立方米/秒。年内分配不均，夏季径流最丰（7-9月，约占全年径流量65%），冬季最少（12月至次年3月，约占全年径流量不足5%），春季（5-6月，约占20%）和秋季（10月，约占10%）次之，整体呈现“夏汛冬枯、春秋过渡”的典型寒区河流流量特征，冬季部分河段甚至出现干涸绝底现象。
2）水位变化
历史上，穆棱河密山桥站、湖北闸站年最高水位的年际变化较大，历史年最高水位相差可达3.5米以上；年最低水位变化较小，整体波动平缓。具体到虎林市境内江段，水位主要受上游来水、降水及人类活动（如湖北闸调度、灌区用水）影响，2023年8月，穆棱河密山桥站曾出现水位116.33米、流量783立方米/秒的情况（超警戒水位0.63米）；同期湖北闸站水位达87.52米，流量527立方米/秒，接近警戒水位（87.60米），2023年8月12日湖北闸站出现洪峰水位87.85米，超警戒水位0.25米，流量800立方米/秒，整体水位未突破保证水位，防洪压力可控。
3）流速与水深
洪水期流速较快，可达1.6-2.2米/秒，水面宽、水深大（如洪水期穆棱河虎林境内主河道水面宽可达800-1200米，水深8-12米）；平水期流速较缓，为0.3～1.5米/秒，水面宽20-300米，水深2-6米；枯水期流速进一步减缓至0.2米/秒以下，水深仅0.5-2米。该段地处穆棱河下游平原区，江道蜿蜒曲折，弯曲系数达2.6，漫滩广阔，加之两岸多沼泽、泡沼，可能存在局部流速、水深差异，部分浅滩区域枯水期甚至出现断流。
4）水温与冰期
[bookmark: _Toc14275153][bookmark: _Toc20235][bookmark: _Toc10319][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc16670][bookmark: _Toc29391][bookmark: _Toc20589][bookmark: _Toc15109][bookmark: _Toc10934][bookmark: _Toc6106][bookmark: _Toc6302][bookmark: _Toc31680][bookmark: _Toc2923][bookmark: _Toc20590][bookmark: _Toc24448][bookmark: _Toc22094]水温季节变化明显，与寒区气候特征高度契合，6～8月（尤其是7月）水温最高，在22.5～27.3℃之间；11月至次年3月水温最低，为-0.5～0.2℃，冬季会出现零下低温，导致河道封冻。封冻期一般为11月上旬至11月中旬（湖北闸段、梨树镇段封冻日期多在11月中旬前后），解冻期为4月上旬，冰期长达5个月，冰层厚度1.0-1.42米，多年平均最大冰厚1.08米，冰层厚度整体随河段纬度、水深略有差异，下游平原段冰层略厚于上游丘陵段，冬季仅少数深水汀保有少量水体，可供小型耐低氧鱼类存活。








3  地表水环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc13579][bookmark: _Toc9006][bookmark: _Toc20717][bookmark: _Toc7126][bookmark: _Toc5767][bookmark: _Toc21550][bookmark: _Toc30526][bookmark: _Toc21325][bookmark: _Toc14275154][bookmark: _Toc20512][bookmark: _Toc6403][bookmark: _Toc3244][bookmark: _Toc9746][bookmark: _Toc13668][bookmark: _Toc18343][bookmark: _Toc32024]3.1 水质预测
      项目污水处理厂的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单中一级A标准后，排入穆棱河。
为了准确地预测分析本项目排污口对穆棱河的水质环境的影响，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，采用河流水质预测模型进行水质模拟预测，分析本项目污水处理工程运行期间，排污口正常排放及事故排放情况下对穆棱河的水质可能产生的影响。
3.2预测时段及预测情景设置
预测时段：选取枯水期与丰水期作为预测工况。枯水期河道径流流量最小、水体稀释容量最低，水生微生物活性偏弱、污染物降解速率放缓，水体自净能力处于全年最不利水平；丰水期河道径流量大，水流扰动较强，污染物扩散稀释条件更佳。
预测情景：结合本项目扩建规模（现有2万m³/d +工业0.5万m³/d + 本次新增1 万m³/d，全厂合并叠加预测），设置2类预测情景，分别基于枯水期、丰水期两组水文、水质本底条件开展核算。
根据导则本次设置的预测情景为项目生产运行期正常排放情况下和事故排放情况下对本项目最终纳污水穆棱河的预测。本项目的预测范围为本项目入河排污口上游500m至下游3000m，终止断面下游38262m处（东仁义屯—入乌苏里江河口）预测水质因子浓度变化情况。
[bookmark: _Toc26121][bookmark: _Toc5576][bookmark: _Toc26109][bookmark: _Toc19337][bookmark: _Toc16049][bookmark: _Toc6297][bookmark: _Toc16707][bookmark: _Toc21594][bookmark: _Toc30642][bookmark: _Toc6058][bookmark: _Toc22697][bookmark: _Toc31352][bookmark: _Toc28864][bookmark: _Toc29744][bookmark: _Toc17396]3.3预测因子及标准
本项目污水处理厂处理的废水为生活污水，不涉及重金属及持久性有机污染物，废水中主要污染物因子为COD、氨氮、总磷、总氮等，按照本项目排放污染物的特点及考虑污染物总量控制相关规定，本评价选取COD、氨氮、总磷、总氮为预测因子，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类水质标准要求。
[bookmark: _Toc3688][bookmark: _Toc13807][bookmark: _Toc18057][bookmark: _Toc21270][bookmark: _Toc16291][bookmark: _Toc25760][bookmark: _Toc3710][bookmark: _Toc21755][bookmark: _Toc20355][bookmark: _Toc1626][bookmark: _Toc15216][bookmark: _Toc22072][bookmark: _Toc2008][bookmark: _Toc14455][bookmark: _Toc28333]3.4预测模型及预测结果
[bookmark: _Toc8048][bookmark: _Toc23377][bookmark: _Toc5965][bookmark: _Toc28641]3.4.1 水质预测模型选择
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）及《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010），本项目废水岸边排放进入穆棱河，河道水面宽度较大，污染物自岸边向河中心扩散需要较长距离，排污口下游河段横向水质浓度差异显著；河段水深较小，水体垂向混合充分，满足平面二维模型“垂向均匀混合”基本假定。本次地表水一级评价选用平面二维水动力—水质耦合模型开展数值模拟，分别针对枯水期、丰水期水文条件，预测正常排放、事故排放工况下污染物空间分布。
采用HJ 2.3-2018中附录E推荐的公式中的平面二维数学模型。
             [image: ]           式中：u—对应于x轴的平均流速分量，m/s；
v—对应于y轴的平均流速分量，m/s；
Zb—河底高程，m；
f—科氏系数，f=2Ωsinφ，s-1；
Cz—谢才系数，ml/2/s；
τsx、τsy—分别为水面上的风应力，τsx=r2ρaw2sinα，τsy=r2ρaw2cosα，r2为风应力系数，ρa为空气密度，kg/m3，w为风速，m/s，α为风方向角。
Am—水平涡动黏滞系数，m2/s；
x—笛卡尔坐标系X向的坐标，m；
y—笛卡尔坐标系Y向的坐标，m；
S—源（汇）项，S-1；
[image: ]
 式中：Cs—源（汇）项污染物浓度，mg/L；
   [image: ]
式中：C（x，y）—纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；
m—污染物浓度排放速率，g/s；
当 k-0 时，由式(E.36)得到污染混合区外边界等浓度线方程为：
                    [image: ]
[image: ]
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瞬时排放：不考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源排放，浓度分布公式为:
[image: ]
3.4.1预测参数
（1）综合衰减系数的确定
综合衰减系数反应了有机污染物在水体作用下降解速度，与河流的水文条件，如流量、流速、河宽、水深、泥沙含量等因素有关。根据《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，一般河道在不同的水质及生态环境状况条件下，COD、NH3-N、总磷、总氮水质降解系数值见表15。
表15 一般河道水质降解系数表

	水质及水生态环境状况
	水质降解系数参考值（d-1）

	
	COD
	NH3-N
	总磷
	总氮

	优（相应水质为Ⅱ-Ⅲ类）
	0.18-0.25
	0.15-0.20
	0.03-0.06
	0.04-0.08

	中（相应水质为Ⅲ-Ⅳ类）
	0.10-0.18
	0.10-0.15
	0.02-0.04
	0.03-0.06

	劣（相应水质为Ⅴ类或劣Ⅴ类）
	0.05-0.10
	0.05-0.10
	0.01-0.03
	0.02-0.04


综合衰减系数k表征水体污染物综合降解速率，受河道水文情势、底质条件、水生生物群落等区域性因素控制。本项目排污汇入穆棱河，本次水质预测综合衰减系数采信《黑龙江省水资源保护规划》针对穆棱河水功能区核定的本地化成果，参数充分匹配穆棱河河道现状特征。COD、氨氮、总磷、总氮k值取值分别为0.18d-1、0.15d-1、0.04-1、0.06-1。
（2）水文参数
通常情况下，天然河流中枯水季节是对水质最不利时期，河流水质问题一般出现在枯水期。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境（HJ2.3-2018）》，河流不利枯水条件采用90%保证率最枯月流量作为河流水质规划的控制流量，计算排水对河流水质产生的影响范围。
根据《中国水文年报》《黑龙江省水文年鉴》得知，取本项目穆棱河虎林市断面枯水期平均流量为2.37m3/s，丰水期平均流量为58.28m3/s。
（3）预测污染物背景浓度值
枯水期穆棱河：COD背景浓度为17mg/L，氨氮背景浓度：0.533mg/L，总磷背景浓度：0.09mg/L，总氮背景浓度：0.83mg/L；丰水期穆棱河：COD背景浓度为17mg/L，氨氮背景浓度：0.256mg/L，总磷背景浓度：0.11mg/L，总氮背景浓度：0.4mg/L；。遵循地表水环境质量底线要求，主要污染物需预留必要的安全余量，本项目受纳水体穆棱河为Ⅲ类，安全余量按10%计。
注：①穆棱河背景浓度值选择COD、氨氮背景浓度采用排污口上游500米3日检测数据中最大值，检测报告详见附件。
②穆棱河流域水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类限值要求。故本项目穆棱河水质管理目标为地表水环境III类标准限值，即COD为20mg/L，氨氮为1.0mg/L，总磷为0.2mg/L，总氮为1.0mg/L。即枯水期COD背景浓度为17mg/L，氨氮背景浓度：0.533mg/L，总磷背景浓度：0.09mg/L，总氮背景浓度：0.83mg/L，污染物需预留必要的10%安全余量。即丰水期COD背景浓度为17mg/L，氨氮背景浓度：0.256mg/L，总磷背景浓度：0.11mg/L，总氮背景浓度：0.40mg/L，污染物需预留必要的10%安全余量。
（4）污染物纵向扩散系数
①枯水期
Ex根据费希尔经验公式确定：[image: ]
式中：u—河流横断面的平均水流速度，0.1m/s；
B—水面宽度，9.48m；
h—水深，2.5m；
重力加速度—9.81m/s²；
u*—摩阻流速，m/s。
其计算公式如下：u*=（ghI）1/2
式中：g—重力加速度，9.81m/s；
I—水力坡度，无量纲0.0002。
h—水深，2.5m。
经计算得u*为0.07004m/s，Ex为0.0565m2/s。
②丰水期
Ex根据费希尔经验公式确定：[image: ]
式中：u—河流横断面的平均水流速度，0.52m/s；
B—水面宽度，25.47m；
h—水深，4.4m；
重力加速度—9.81m/s²；
u*—摩阻流速，m/s。
其计算公式如下：u*=（ghI）1/2
式中：g—重力加速度，9.81m/s；
I—水力坡度，无量纲0.0002。
h—水深，4.4m。
经计算得u*为0.089291m/s，Ex为4.72m2/s
（5）横向扩散系数
①枯水期
Ey确定采用泰勒法，公式如下：


式中：H——平均水深，2.5m；
B——水面宽度，9.48m；
g——重力加速度，m/s2，取9.81；
I——水力坡降，%，取值0.0002。
计算得Ey为0.0145m2/s。
②丰水期
Ey确定采用泰勒法，公式如下：


式中：H——平均水深，4.4m；
B——水面宽度，25.47m；
g——重力加速度，m/s2，取9.81；
I——水力坡降，%，取值0.0002。
计算得Ey为0.0391m2/s。
（6）混合过程段长度估算公式如下：
①枯水期


式中：Lm——混合段长度，m；
B ——水面宽度，9.48m；
a ——排放口到岸边的距离，本工程取0m；
u ——断面流速，0.1m/s
Ey——污染物横向扩散系数，0.0145m2/s。
经过计算，Lm为205.91m。
②丰水期


式中：Lm——混合段长度，m；
B ——水面宽度，25.47m；
a ——排放口到岸边的距离，本工程取0m；
u ——断面流速，0.52m/s
Ey——污染物横向扩散系数，0.0391m2/s。
经过计算，Lm为2864.76m。
（7）污染混合区纵向最大长度
①枯水期                            
                          [image: ]
式中：Ls——污染带纵向长度，m；
π ——圆周率，3.1416；
a ——排放口到岸边的距离1.2；
u ——断面流速0.1m/s；
Ey——污染物横向扩散系数，0.0391m2/s；
m——污染物排放源强；
h——河流平均水深，2.5h；
Ca——允许浓度增量；
枯水期COD污染混合区最大长度127m，最大宽度4.1m；氨氮污染混合区最大长度138m，最大宽度4.7m；总磷最大长度94m，最大宽度3.8m；总氮最大长度158m，最大宽度4.5m；
①丰水期                            
                          [image: ]
式中：Ls——污染带纵向长度，m；
π ——圆周率，3.1416；
a ——排放口到岸边的距离1.2；
u ——断面流速0.52m/s；
Ey——污染物横向扩散系数，0.0145m2/s；
m——污染物排放源强；
h——河流平均水深，4.4h；
Ca——允许浓度增量；
丰水期COD污染混合区最大长度42m，最大宽度6.3m；氨氮污染混合区最大长度61m，最大宽度7.2m；总磷最大长度54m，最大宽度2.7m；总氮最大长度134m，最大宽度6.8m；
（8）α和 Pe 的计算结果
                                     [image: ]
α—O＇Connor 数，量纲为 1 ，表征物质离散降解通量与移流通量比值；
Pe— 贝克来数，量纲为 1 ，表征物质移流通量与离散通量比值；
α和 Pe 的计算结果详见下表。
表16  α和Pe计算结果一览表
	序号
	河流
	αCOD
	α氨氮
	Pe
	结果

	1
	穆棱河
	0.0002
	0.0000003
	2.86
	αCOD≤0.027，α氨氮≤0.027，Pe≥1


（9）模型确定
采用HJ 2.3-2018中附录E推荐的公式中的平面二维数学模型。
             [image: ]           式中：u—对应于x轴的平均流速分量，m/s；
v—对应于y轴的平均流速分量，m/s；
Zb—河底高程，m；
f—科氏系数，f=2Ωsinφ，s-1；
Cz—谢才系数，ml/2/s；
τsx、τsy—分别为水面上的风应力，τsx=r2ρaw2sinα，τsy=r2ρaw2cosα，r2为风应力系数，ρa为空气密度，kg/m3，w为风速，m/s，α为风方向角。
Am—水平涡动黏滞系数，m2/s；
x—笛卡尔坐标系X向的坐标，m；
y—笛卡尔坐标系Y向的坐标，m；
S—源（汇）项，S-1；
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 式中：Cs—源（汇）项污染物浓度，mg/L；
   [image: ]
式中：C（x，y）—纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；
m—污染物浓度排放速率，g/s；
当 k-0 时，由式(E.36)得到污染混合区外边界等浓度线方程为：
                    [image: ]
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瞬时排放：不考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源排放，浓度分布公式为:
[image: ]（10）关心断面设置
本排污口设置在穆棱河，本次评价对照断面设置在本项目入河排污口上游500m处，坐标E132°57′53.19656″,N45°44′36.34257″。控制断面设置在排污口下游3000m处（凯北站—东仁义屯功能区末端），坐标E132°58′47.50163″,N45°44′0.80867″。消减断面设置排污口下游38262m处，坐标E133°11′36.81068″,N45°47′16.24515″。
1）对照断面：本次评价对照断面设置在本项目入河排污口上游500m处。
2）控制断面：本次控制断面为排污口下游3000m处（凯北站—东仁义屯功能区末端）。
3）消减断面：消减断面设置下游38262m处（东仁义屯—入乌苏里江河口）
（11）混合排放浓度
本项目污水处理厂扩建工程，与原有工程污水处理厂、工业污水厂共用同一排口排入穆棱河。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）相关要求，同一排放口排放的废水应按混合后总排放量和混合浓度进行水环境影响分析与达标判定。
                   [image: ]
C混—— 排口处各污染物混合浓度（mg/L）；
Q1、Q2、Q3——分别为扩建工程、原有工程、工业污水厂的废水排放量（m³/d）；
C1、C2、C3—— 分别为扩建工程、原有工程、工业污水厂的污染物排放浓度（mg/L）。
根据虎林市利峰水务有限公司（工业污水处理厂）执行报告显示，全年污水排放量为1570000t/a，污染物COD排放日均值浓度为23.7mg/L、总氮排放日均值浓度为9.2mg/L、氨氮排放日均值浓度为0.6mg/L、总磷排放日均值浓度为0.11mg/L；根据虎林市瀚科污水处理有限公司（现有工程污水处理厂）执行报告显示，全年污水排放量为7040000t/a，污染物COD排放日均值浓度为16.25mg/L、总氮排放日均值浓度为8.18mg/L、氨氮排放日均值浓度为0.1mg/L、总磷排放日均值浓度为0.11mg/L；本次扩建日处理1.0万吨污水处理厂，污染物COD排放浓度为45mg/L、总氮排放浓度为13.65mg/L、氨氮排放浓度为3.85mg/L、总磷排放浓度为0.10mg/L；混合后COD排放浓度为25.76mg/L、氨氮排放浓度为1.28mg/L、总氮排放浓度为9.94mg/L、总磷排放浓度为0.11mg/L。
表16  混合污染物浓度一览表
	项目名称
	污水排放量t/a
	污染物
	污染物浓度mg/L

	虎林市利峰水务有限公司（工业污水处理厂）
	1570000
	COD
	23.7

	
	
	总氮
	9.2

	
	
	氨氮
	0.6

	
	
	总磷
	0.11

	虎林市瀚科污水处理有限公司（现有工程污水处理厂）
	7040000
	COD
	16.25

	
	
	总氮
	8.18

	
	
	氨氮
	0.1

	
	
	总磷
	0.11

	本项目
	3650000
	COD
	45

	
	
	总氮
	13.65

	
	
	氨氮
	3.85

	
	
	总磷
	0.1

	混合后
	12260000
	COD
	25.76

	
	
	总氮
	1.28

	
	
	氨氮
	9.94

	
	
	总磷
	0.11


（11）地表水软件预测
[image: 40a91bd6000d89102637437b0cd04ff3]
图10  软件开始界面
[image: dd402f27d0c4a2fc8512fccc519095d4]
图11  定义本项目边界
[image: fdc3cba7640b47f7f3a3a67318b35c2f]
图12  水文、水质参数界面
[image: b186ef26c5464d76a8d7ae2bd4736ca1]
图13   地形分布图
（12）预测结果
①枯水期预测结果
正常排放情况下，本项目尾水中污染物排放浓度应满足《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中表1的一级 A类标准，混合后COD排放浓度为25.76mg/L、氨氮排放浓度为1.28mg/L、总氮排放浓度为9.94mg/L、总磷排放浓度为0.11mg/L。事故排放情况下，本项目尾水排放浓度按最不利情况预测，废污水未经处理直接排放，尾水中污染物排放浓度与设计进水水质相同，即COD、氨氮、总磷、总氮分别为450mg/L、55mg/L、6mg/L、65mg/L；穆棱河河流的本底浓度采用地表水监测报告(附件5)中现状监测的上游500m最大浓度值,即 COD：17mg/L、氨氮：0.533mg/L、总磷：0.09mg/L、总氮：0.83mg/L。
表17  枯水期本项目入河排污口处的初始浓度一览表
	排放情况
	Qp
	Cp(mgL)
	Qh
	Ch(mgL)
	C₀ (mg/L)

	
	(m²/s)
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮
	(m³/s)
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮

	正常排放
	0.1157
	25.76
	1.28
	0.11
	9.94
	2.37
	17.00
	0.533
	0.09
	0.83
	17.41
	0.568
	0.091
	1.254

	非正常排放
	0.1157
	450
	55
	6
	65
	2.37
	17.00
	0.533
	0.09
	0.83
	37.15
	3.068
	0.365
	3.817


表18  枯水期正常工况下污染物在穆棱河沿程浓度预测结果一览表
	预测距离（m）
	COD（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	17
	25.2202
	24.7227
	24.2640
	19.4027
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	100
	17
	17
	17
	18.9592
	18.1213
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	200
	17
	17
	17
	17
	18.335
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	300
	17
	17
	17
	17
	17
	17.0033
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	400
	17
	17
	17
	17
	17
	17.2556
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	500
	17
	17
	17
	17
	17
	17.2241
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	600
	17
	17
	17
	17
	17
	17.1952
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	700
	17
	17
	17
	17
	17.8662
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	800
	17
	17
	17
	17
	17.5359
	17.4062
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	900
	17
	17
	17
	17
	17.6998
	17.0577
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1100
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1200
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1300
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1400
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1500
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1600
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1700
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1800
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1900
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2100
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2200
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2300
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2400
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2500
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2600
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2700
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2800
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2900
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	3000（控制断面）
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	10000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	20000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	30000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	38262（消减断面）
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	预测距离（m）
	氨氮（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	0.533
	1.127564
	1.27157
	1.26766
	0.875092
	0.580981
	0.589143
	0.591032
	0.592926
	0.592114
	0.592566
	0.592215
	0.592236
	0.592299

	100
	0.533
	0.533
	0.533
	0.86511
	0.8021
	0.701669
	0.587336
	0.590763
	0.591331
	0.592201
	0.591519
	0.591394
	0.591357
	0.591367

	200
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.85895
	0.701146
	0.586329
	0.588214
	0.58902
	0.59122
	0.589621
	0.589915
	0.589749
	0.589764

	300
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.719653
	0.586402
	0.587851
	0.588779
	0.591006
	0.589425
	0.588894
	0.588672
	0.588185

	400
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.74384
	0.587156
	0.586664
	0.587811
	0.589408
	0.588894
	0.588672
	0.588185
	0.587969

	500
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.626591
	0.601919
	0.605805
	0.598193
	0.592442
	0.588695
	0.585954

	600
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.684394
	0.668317
	0.661292
	0.633094
	0.609764
	0.598053
	0.590924
	0.586245

	700
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.885215
	0.647252
	0.623912
	0.619261
	0.609154
	0.600907
	0.594
	0.589104
	0.58576

	800
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.84972
	0.814702
	0.706747
	0.657859
	0.636474
	0.61293
	0.599582
	0.591493
	0.58622

	900
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.88405
	0.878802
	0.788664
	0.691235
	0.642322
	0.618956
	0.602889
	0.593064
	0.586723

	1000
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.85611
	0.812654
	0.72362
	0.64164
	0.626151
	0.605912
	0.598959
	0.584421
	0.575885

	1100
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1200
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1300
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1400
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1500
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1600
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1700
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1800
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1900
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2000
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2100
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2200
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2300
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2400
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2500
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2600
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2700
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2800
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2900
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	3000（控制断面）
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	10000
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	20000
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	30000
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	38262（消减断面）
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	预测距离（m）
	总磷（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	0.09
	0.1099
	0.109806
	0.109716
	0.099078
	0.091094
	0.091305
	0.091351
	0.091399
	0.091377
	0.091385
	0.091376
	0.091377
	0.091379

	100
	0.09
	0.09
	0.09
	0.109657
	0.10523
	0.091643
	0.091246
	0.091332
	0.091344
	0.091366
	0.091345
	0.091341
	0.091341
	0.091341

	200
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.109511
	0.094336
	0.091202
	0.091243
	0.09126
	0.091317
	0.091273
	0.091279
	0.091275
	0.091276

	300
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.094839
	0.091202
	0.091231
	0.091251
	0.091309
	0.091265
	0.091272
	0.09168
	0.091268

	400
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.095497
	0.091219
	0.091191
	0.091215
	0.091249
	0.091228
	0.091215
	0.091203
	0.091197

	500
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.092255
	0.091556
	0.091642
	0.09142
	0.091253
	0.091134
	0.091073

	600
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.093849
	0.093377
	0.093151
	0.092352
	0.091699
	0.091364
	0.091155
	0.091022

	700
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.099345
	0.092839
	0.092175
	0.092021
	0.091719
	0.091476
	0.091273
	0.091129
	0.091036

	800
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.103827
	0.097406
	0.094431
	0.093063
	0.092445
	0.091776
	0.091392
	0.091157
	0.091001

	900
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.104763
	0.099158
	0.096672
	0.093973
	0.0926
	0.09193
	0.091469
	0.091184
	0.090998

	1000
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	1100
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	1200
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	1300
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	1400
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	1500
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	1600
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	1700
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	1800
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	1900
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2000
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2100
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2200
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2300
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2400
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2500
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2600
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2700
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2800
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2900
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	3000（控制断面）
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	10000
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	20000
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	30000
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	38262（消减断面）
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	预测距离（m）
	总氮（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	0.83
	2.92644
	2.91376
	2.90153
	2.11787
	1.93491
	1.93932
	1.96468
	1.69009
	1.6797
	1.68786
	1.68352
	1.68348
	1.68414

	100
	0.83
	0.83
	0.83
	1.89356
	1.88801
	1.796
	1.625
	1.67149
	1.68026
	1.69108
	1.6845
	1.68329
	1.68248
	1.68252

	200
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.86754
	0.83231
	0.82756
	0.85575
	0.86872
	0.89682
	0.87799
	0.88272
	0.88045
	0.88044

	300
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.86125
	0.83018
	0.85307
	0.86752
	0.89626
	0.87748
	0.88268
	0.88024
	0.88019

	400
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.86009
	0.84232
	0.84428
	0.86374
	0.89271
	0.89301
	0.89023
	0.88521
	0.88233

	500
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.86917
	0.88796
	0.85062
	0.86373
	0.89887
	0.85594
	0.83702

	600
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.86683
	0.83658
	0.85762
	0.82938
	0.8454
	0.80655
	0.82464
	0.87168

	700
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83462
	0.83299
	0.84079
	0.83847
	0.83395
	0.83361
	0.83644
	0.88106
	0.84321

	800
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83437
	0.8845
	0.88569
	0.80932
	0.87267
	0.89424
	0.8385
	0.84551
	0.88503

	900
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.85855
	0.87934
	0.84053
	0.83414
	0.85211
	0.84216
	0.84378
	0.84028
	0.84735

	1000
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1100
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1200
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1300
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1400
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1500
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1600
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1700
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1800
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1900
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2000
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2100
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2200
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2300
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2400
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2500
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2600
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2700
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2800
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2900
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3000（控制断面）
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	10000
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	20000
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	30000
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	38262（消减断面）
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83


表19  枯水期非正常工况下污染物在穆棱河沿程浓度预测结果一览表
	预测距离（m）
	COD（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	17
	440.57
	431.966
	423.867
	208.686
	48.6539
	53.4832
	54.6866
	55.8077
	55.3654
	55.6763
	55.475
	55.4764
	55.5079

	100
	17
	17
	17
	418.543
	332.111
	59.9429
	52.4159
	54.5063
	54.8864
	55.393
	55.0611
	55.0009
	54.9692
	54.969

	200
	17
	17
	17
	17
	407.209
	111.796
	51.7017
	53.0173
	53.5566
	54.8127
	53.9524
	54.1514
	54.0525
	54.0527

	300
	17
	17
	17
	17
	17
	121.408
	51.7167
	52.8076
	53.4179
	54.6898
	53.83879
	54.0597
	53.9523
	53.9493

	400
	17
	17
	17
	17
	17
	133.969
	52.063
	52.1101
	52.8614
	53.7592
	53.3841
	53.3127
	53.1135
	53.0019

	500
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	71.2647
	59.0111
	60.5439
	56.9417
	54.2663
	52.5258
	51.5094

	600
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	101.124
	91.439
	86.6262
	72.5487
	61.6171
	56.2437
	53.05
	51.0438

	700
	17
	17
	17
	17
	17
	207.172
	82.3687
	69.8636
	67.0792
	61.9105
	57.9353
	54.7198
	52.5159
	51.1358

	800
	17
	17
	17
	17
	17
	292.019
	166.537
	110.11
	85.05
	74.0747
	62.8978
	56.7652
	53.152
	50.8524

	900
	17
	17
	17
	17
	17
	309.611
	198.653
	149.94
	100.71
	76.6742
	65.4217
	58.0288
	43.6427
	50.8992

	1000
	17
	17
	17
	17
	17
	189.454
	128.156
	92.2615
	75.5811
	56.6512
	42.5857
	37.0584
	32.2569
	28.5495

	1100
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	110.812
	70.6541
	58.1561
	44.89
	38.2080
	33.8456
	30.2841

	1200
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	80.1948
	60.4589
	48.4164
	39.1565
	34.1561
	28.1636
	25.1641

	1300
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	50.4654
	41.1561
	33.1563
	26.1565
	22.6517

	1400
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	42.3654
	36.2645
	28.2137
	22.1256
	18.2618

	1500
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	26.2323
	22.3125
	19.8224
	17

	1600
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	22.6841
	18.8945
	17
	17

	1700
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1800
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1900
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2100
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2200
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2300
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2400
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2500
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2600
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2700
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2800
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2900
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	3000（控制断面）
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	10000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	20000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	30000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	38262（消减断面）
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	预测距离（m）
	氨氮（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	0.533
	54.8127
	54.6379
	54.6379
	54.4698
	26.0455
	4.77285
	5.39725
	5.54968
	5.7014
	5.63989
	5.68857
	5.6628
	5.66239

	100
	0.533
	0.533
	0.533
	54.3602
	42.4971
	6.32147
	5.30985
	5.58747
	5.64032
	5.70483
	5.66603
	5.65883
	5.654
	5.65413

	200
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	54.0738
	13.622
	5.31907
	5.48946
	5.56718
	5.73462
	5.6227
	5.65109
	5.63758
	5.63741

	300
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	14.9735
	5.33387
	5.47302
	5.5596
	5.73065
	5.61916
	5.65036
	5.63595
	5.63539

	400
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	16.7378
	5.40426
	5.41888
	5.53493
	5.70355
	5.70389
	5.688
	5.65858

	500
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	8.48584
	6.82574
	7.18675
	6.678
	6.29771
	6.04782
	5.87989

	600
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	12.6061
	11.6317
	11.3127
	9.37794
	7.71892
	6.90877
	6.43174
	6.12427

	700
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	27.0336
	9.87722
	8.31738
	8.11445
	7.49346
	6.96161
	6.50961
	6.18708
	5.96741

	800
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	39.0074
	22.1186
	14.4369
	11.0321
	9.62937
	7.9989
	7.08954
	6.54794
	6.19693

	900
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	41.5078
	26.7918
	20.4406
	13.5099
	10.0894
	8.50442
	7.40454
	6.74362
	6.32041

	1000
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	27.6452
	18.2651
	12.6846
	9.35115
	8.64892
	6.85544
	6.25868

	1100
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1200
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1300
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1400
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1500
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1600
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1700
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1800
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1900
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2000
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2100
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2200
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2300
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2400
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2500
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2600
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2700
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2800
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	2900
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	3000（控制断面）
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	10000
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	20000
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	30000
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	38262（消减断面）
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	预测距离（m）
	总磷（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	0.09
	5.99454
	5.98943
	5.98451
	2.87809
	0.551098
	0.619009
	0.635536
	0.6521
	0.645324
	0.650723
	0.647879
	0.64786
	0.64829

	100
	0.09
	0.09
	0.09
	5.9813
	4.67731
	0.721021
	0.610001
	0.640375
	0.646114
	0.653154
	0.648923
	0.648165
	0.647616
	0.647636

	200
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	5.96858
	1.52556
	0.612322
	0.630772
	0.639287
	0.65758
	0.648494
	0.646999
	0.646988
	0.650027

	300
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	1.67452
	0.614099
	0.629107
	0.638581
	0.657298
	0.645132
	0.648554
	0.646944
	0.646893

	400
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	1.86893
	0.622123
	0.623643
	0.636456
	0.65579
	0.656093
	0.654339
	0.651095
	0.649219

	500
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.966836
	0.784954
	0.826175
	0.76782
	0.727819
	0.699953
	0.681171

	600
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	1.42009
	1.31794
	1.28778
	1.07491
	0.889973
	0.799695
	0.746502
	0.712106

	700
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	3.00387
	1.11798
	0.948538
	0.928646
	0.861441
	0.803069
	0.753082
	0.717141
	0.692549

	800
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	4.32445
	2.47348
	1.63001
	1.25606
	1.1032
	0.922262
	0.821097
	0.760711
	0.721417

	900
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	4.60048
	2.99105
	2.29806
	1.53345
	1.15531
	0.980196
	0.857787
	0.784061
	0.736675

	1000
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	1.00403
	0.996313
	0.983466
	0.970388
	0.951426
	0.938831
	0.925284

	1100
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	1.00772
	0.996242
	0.983971
	0.971679
	0.951222
	0.932773

	1200
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.942699
	0.930664
	0.897181
	0.862117
	0.827931
	0.797143

	1300
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.906117
	0.885653
	0.860195
	0.827477
	0.800564

	1400
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.90726
	0.893048
	0.868543
	0.835719

	1500
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.899301
	0.883752

	1600
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.769602
	0.747762

	1700
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.769621

	1800
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	1900
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2000
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2100
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2200
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2300
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2400
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2500
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2600
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2700
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2800
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	2900
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	3000（控制断面）
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	10000
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	20000
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	30000
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	38262（消减断面）
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09

	预测距离（m）
	总氮（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	0.83
	5.99454
	5.98943
	5.98451
	2.87809
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	100
	0.83
	0.83
	0.83
	5.9813
	4.67731
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	200
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	5.96858
	1.52556
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	300
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	1.67452
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	400
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	1.86893
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	500
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.966836
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	600
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	1.42009
	1.31794
	1.28778
	1.07491
	0.889973
	0.83
	0.83
	0.83

	700
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	3.00387
	1.11798
	0.948538
	0.928646
	0.861441
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	800
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	4.32445
	2.47348
	1.63001
	1.25606
	1.1032
	0.922262
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	900
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	4.60048
	2.99105
	2.29806
	1.53345
	1.15531
	0.980196
	0.857787
	0.83
	0.83

	1000
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	3.15851
	2.53.65
	1.82635
	1.52558
	1.12687
	0.83
	0.83
	0.83

	1100
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.999273
	0.985331
	0.971567
	0.955054
	0.932138
	0.83
	0.83

	1200
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.878588
	0.872678
	0.859786
	0.842825
	0.836816
	0.83

	1300
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1400
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1500
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1600
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1700
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1800
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	1900
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2000
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2100
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2200
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2300
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2400
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2500
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2600
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2700
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2800
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	2900
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3000（控制断面）
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	10000
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	20000
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	30000
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	38262（消减断面）
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83


表20  枯水期穆棱河沿程浓度预测结果汇总一览表
	预测距离（m）
	正常工况COD（mg/L）
	非正常工况COD（mg/L）
	正常工况氨氮（mg/L）
	非正常工况氨氮（mg/L）

	
	均值
	瞬时值
	均值
	瞬时值
	均值
	瞬时值
	均值
	瞬时值

	0
	17
	26.2202
	61.15070922
	440.57
	0.602546539
	1.27564
	6.402058111
	54.8127

	100
	17
	23.9592
	57.38794747
	418.543
	0.53599635
	1.26511
	5.977000507
	54.3602

	200
	17
	19.335
	55.24149724
	407.209
	0.532267484
	0.95895
	5.800980737
	54.0738

	300
	17
	18.0033
	53.38830783
	121.408
	0.5388333
	0.719653
	5.55876106
	14.9735

	400
	17
	18.2556
	52.39651889
	133.969
	0.537049014
	0.74384
	5.549722903
	16.7378

	500
	17
	17.9255
	48.77556037
	71.2647
	0.530353258
	0.626591
	5.436252903
	8.48584

	600
	17
	17.8156
	47.50247834
	101.124
	0.53788806
	0.684394
	5.513258986
	12.6061

	700
	17
	17.7662
	49.12596498
	207.172
	0.530926355
	0.685215
	5.595937512
	27.0336

	800
	17
	17.5359
	48.57503871
	292.019
	0.539922276
	0.64972
	5.73956447
	39.0074

	900
	17
	17.1998
	48.35746498
	309.611
	0.53952488
	0.60405
	5.806179954
	41.5078

	1000
	17
	17
	17
	17
	0.533
	0.556894
	0.533
	0.533

	1100
	17
	17
	20.69303687
	46.4398
	0.533
	0.533
	4.563529355
	8.30259

	1200
	17
	17
	17
	17
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1300
	17
	17
	17
	17
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	1400
	17
	17
	22.07107189
	46.5666
	0.533
	0.533
	4.616151751
	8.34199

	1500
	17
	17
	22.87182258
	46.6683
	0.533
	0.533
	4.636529816
	8.37255

	1600
	17
	17
	21.88240829
	37.2458
	0.533
	0.533
	4.449388802
	7.65792

	1700
	17
	17
	20.51832765
	33.923
	0.533
	0.533
	4.348202627
	7.29776

	1800
	17
	17
	19.92799447
	33.9359
	0.533
	0.533
	4.324528802
	7.30669

	1900
	17
	17
	18.40114286
	32.5501
	0.533
	0.533
	4.24644106
	7.21043

	2000
	17
	17
	17
	24.0447
	0.533
	0.533
	3.559395853
	5.20644

	2100
	17
	17
	17
	23.576
	0.533
	0.533
	3.666805438
	5.99121

	2200
	17
	17
	17
	23.5738
	0.533
	0.533
	3.624925853
	5.99128

	2300
	17
	17
	17
	22.6949
	0.533
	0.533
	3.600670138
	5.99815

	2400
	17
	17
	17
	17
	0.533
	0.533
	3.368146359
	5.39427

	2500
	17
	17
	17
	24.4342
	0.533
	0.533
	3.634191843
	6.51743

	2600
	17
	17
	17
	24.4352
	0.533
	0.533
	3.626606083
	6.52336

	2700
	17
	17
	17
	17
	0.533
	0.533
	3.321354055
	5.66739

	2800
	17
	17
	17
	23.4969
	0.533
	0.533
	3.551647788
	6.48058

	2900
	17
	17
	17
	17.9583
	0.533
	0.533
	3.350988664
	5.98735

	3000（控制断面）
	17
	17
	17
	17
	0.533
	0.533
	2.070842903
	4.19463

	10000
	17
	17
	17
	17
	0.533
	0.533
	0.5840253
	2.14769

	20000
	17
	17
	17
	17
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	30000
	17
	17
	17
	17
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	38262（消减断面）
	17
	17
	17
	17
	0.533
	0.533
	0.533
	0.533

	预测距离（m）
	正常工况总磷（mg/L）
	非正常工况总磷（mg/L）
	正常工况总氮（mg/L）
	非正常工况总氮（mg/L）

	
	均值
	瞬时值
	均值
	瞬时值
	均值
	瞬时值
	均值
	瞬时值

	0
	0.091657873
	0.1099
	0.728566594
	5.99454
	2.807852857
	3.92644
	0.728566594
	5.99454

	100
	0.091470348
	0.109657
	0.683016783
	5.9813
	1.737068018
	2.69356
	0.683016783
	5.9813

	200
	0.091348598
	0.109511
	0.665044825
	5.96858
	0.838322581
	1.56754
	0.665044825
	5.96858

	300
	0.091253824
	0.094839
	0.638584037
	1.67452
	0.837523226
	1.46125
	0.638584037
	1.67452

	400
	0.091178061
	0.0954966
	0.639048742
	1.86893
	0.836910276
	1.06009
	0.639048742
	1.86893

	500
	0.090910546
	0.0922546
	0.631271147
	0.966836
	0.830769078
	1.06917
	0.631271147
	0.966836

	600
	0.090783979
	0.0938487
	0.642883484
	1.42009
	0.8357753
	1.06683
	0.642883484
	1.42009

	700
	0.090898523
	0.0993452
	0.650164903
	3.00387
	0.838547189
	1.00462
	0.650164903
	3.00387

	800
	0.090821171
	0.103827
	0.668734525
	4.32445
	0.834658065
	1.03437
	0.668734525
	4.32445

	900
	0.090788257
	0.104763
	0.677305207
	4.60048
	0.836752442
	1.05855
	0.677305207
	4.60048

	1000
	0.09
	0.0905694
	0.09
	0.09
	0.83
	1.06581
	0.09
	0.09

	1100
	0.09
	0.0906117
	0.579926894
	0.999273
	0.83
	1.08326
	0.579926894
	0.999273

	1200
	0.09
	0.0958945
	0.09
	0.09
	0.83
	1.05846
	0.09
	0.09

	1300
	0.09
	0.0900564
	0.09
	0.09
	0.83
	1.05862
	0.09
	0.09

	1400
	0.09
	0.0906228
	0.593748415
	1.00403
	0.83
	1.01904
	0.593748415
	1.00403

	1500
	0.09
	0.0906316
	0.592316521
	1.00772
	0.83
	1.09593
	0.592316521
	1.00772

	1600
	0.09
	0.09
	0.571591544
	0.942699
	0.83
	1.08422
	0.571591544
	0.942699

	1700
	0.09
	0.09
	0.563730138
	0.906117
	0.83
	1.0243
	0.563730138
	0.906117

	1800
	0.09
	0.09
	0.563152318
	0.90726
	0.83
	1.02598
	0.563152318
	0.90726

	1900
	0.09
	0.09
	0.559707069
	0.899301
	0.83
	1.0114
	0.559707069
	0.899301

	2000
	0.09
	0.09
	0.492986599
	0.680322
	0.83
	1.04868
	0.492986599
	0.680322

	2100
	0.09
	0.09
	0.52397077
	0.769602
	0.83
	1.00148
	0.52397077
	0.769602

	2200
	0.09
	0.09
	0.524598848
	0.769621
	0.83
	1.0015
	0.524598848
	0.769621

	2300
	0.09
	0.09
	0.522940051
	0.774366
	0.83
	1.0057
	0.522940051
	0.774366

	2400
	0.09
	0.09
	0.492690221
	0.723826
	0.83
	1.00974
	0.492690221
	0.723826

	2500
	0.09
	0.09
	0.530086594
	0.837715
	0.83
	1.00195
	0.530086594
	0.837715

	2600
	0.09
	0.09
	0.529896917
	0.838521
	0.83
	1.00311
	0.529896917
	0.838521

	2700
	0.09
	0.09
	0.496114747
	0.757439
	0.83
	1.06136
	0.496114747
	0.757439

	2800
	0.09
	0.09
	0.526427028
	0.838138
	0.83
	1.09797
	0.526427028
	0.838138

	2900
	0.09
	0.09
	0.503167825
	0.796399
	0.83
	1.02127
	0.503167825
	0.796399

	3000（控制断面）
	0.09
	0.09
	0.385437014
	0.65002
	0.83
	1.02787
	0.385437014
	0.65002

	10000
	0.09
	0.09
	0.103554945
	0.512563
	0.83
	1.14702
	0.103554945
	0.512563

	20000
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.83
	0.83
	0.09
	0.09

	30000
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.83
	0.83
	0.09
	0.09

	38262（消减断面）
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.83
	0.83
	0.09
	0.09


②丰水期预测结果
正常排放情况下，本项目尾水中污染物排放浓度应满足《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中表1的一级 A类标准，混合后COD排放浓度为25.76mg/L、氨氮排放浓度为1.28mg/L、总氮排放浓度为9.94mg/L、总磷排放浓度为0.11mg/L。事故排放情况下，本项目尾水排放浓度按最不利情况预测，废污水未经处理直接排放，尾水中污染物排放浓度与设计进水水质相同，即COD、氨氮、总磷、总氮分别为450mg/L、55mg/L、6mg/L、65mg/L；穆棱河河流的本底浓度采用地表水监测报告(附件6)中现状监测的上游500m最大浓度值,即 COD：17mg/L、氨氮：0.256mg/L、总磷：0.11mg/L、总氮：0.40mg/L。
表21  丰水期本项目入河排污口处的初始浓度一览表
	排放情况
	Qp
	Cp(mgL)
	Qh
	Ch(mgL)
	C₀ (mg/L)

	
	(m²/s)
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮
	(m³/s)
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮

	正常排放
	0.1157
	25.76
	1.28
	0.11
	9.94
	58.28
	17.00
	0.256
	0.11
	0.40
	17.02
	0.258
	0.11
	0.42

	非正常排放
	0.1157
	450
	55
	6
	65
	58.28
	17.00
	0.256
	0.11
	0.40
	17.86
	0.365
	0.122
	0.528


表22  丰水期正常工况下污染物在穆棱河沿程浓度预测结果一览表
	预测距离（m）
	COD（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	17
	22.124
	21.9312
	20.847
	18.264
	17.8455
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	100
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	200
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	300
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	400
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	500
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	600
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	700
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	800
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	900
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1100
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1200
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1300
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1400
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1500
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1600
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1700
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1800
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1900
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2100
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2200
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2300
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2400
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2500
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2600
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2700
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2800
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2900
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	3000（控制断面）
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	10000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	20000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	30000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	38262（消减断面）
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	预测距离（m）
	氨氮（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	0.256
	0.261936
	0.261304
	0.26128
	0.261279
	0.261279
	0.261279
	0.261279
	0.261279
	0.261279
	0.261279
	0.261279
	0.261279
	0.261279

	100
	0.256
	0.261997
	0.261251
	0.261224
	0.261223
	0.261222
	0.261222
	0.261222
	0.261223
	0.261223
	0.261223
	0.261222
	0.261223
	0.261223

	200
	0.256
	0.262093
	0.26117
	0.261138
	0.261136
	0.261136
	0.261136
	0.261136
	0.261136
	0.261136
	0.261136
	0.261136
	0.261136
	0.261136

	300
	0.256
	0.262121
	0.261148
	0.261114
	0.261112
	0.261112
	0.261112
	0.261112
	0.261112
	0.261112
	0.261112
	0.261112
	0.261112
	0.261112

	400
	0.256
	0.262169
	0.261103
	0.261066
	0.261064
	0.261064
	0.261064
	0.261064
	0.261064
	0.261064
	0.261064
	0.261064
	0.261064
	0.261064

	500
	0.256
	0.262746
	0.260941
	0.260892
	0.260889
	0.260889
	0.260889
	0.260889
	0.260889
	0.260889
	0.260889
	0.260889
	0.260889
	0.260889

	600
	0.256
	265591
	0.260823
	0.260753
	0.26075
	0.26075
	0.26075
	0.26075
	0.26075
	0.26075
	0.26075
	0.26075
	0.26075
	0.26075

	700
	0.256
	0.263218
	0.260851
	0.260797
	0.260795
	0.260794
	0.260795
	0.260795
	0.260795
	0.260795
	0.260795
	0.260794
	0.260794
	0.260794

	800
	0.256
	0.26483
	0.260678
	0.260589
	0.260585
	0.260585
	0.260585
	0.260585
	0.260585
	0.260585
	0.260585
	0.260585
	0.260584
	0.260584

	900
	0.256
	0.279877
	0.260482
	0.260189
	0.260179
	0.260179
	0.260179
	0.260179
	0.260179
	0.260179
	0.260179
	0.260179
	0.260179
	0.260179

	1000
	0.256
	0.256
	0.261144
	0.259596
	0.25968
	0.259669
	0.259664
	0.259664
	0.259663
	0.259661
	0.259658
	0.259454
	0.259446
	0.259465

	1100
	0.256
	0.256
	0.256
	0.264231
	0.259481
	0.257317
	0.256575
	0.256322
	0.25614
	0.255932
	0.255748
	0.255526
	0.255462
	0.255405

	1200
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	1300
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	1400
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	1500
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	1600
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	1700
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	1800
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	1900
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	2000
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	2100
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	2200
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	2300
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	2400
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	2500
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	2600
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	2700
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	2800
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	2900
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	3000（控制断面）
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	10000
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	20000
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	30000
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	38262（消减断面）
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	预测距离（m）
	总磷（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	0.11
	0.1556
	0.14682
	0.1431
	0.1325
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	100
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	200
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	300
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	400
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	500
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	600
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	700
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	800
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	900
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	1000
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	1100
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	1200
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	1300
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	1400
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	1500
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	1600
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	1700
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	1800
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	1900
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2000
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2100
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2200
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2300
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2400
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2500
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2600
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2700
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2800
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2900
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	3000（控制断面）
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	10000
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	20000
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	30000
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	38262（消减断面）
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	预测距离（m）
	总氮（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	0.4
	0.470816
	0.465601
	0.465511
	0.465508
	0.465507
	0.465507
	0.465507
	0.465507
	0.465507
	0.465507
	0.465507
	0.465507
	0.465507

	100
	0.4
	0.47197
	0.475574
	0.465471
	0.465468
	0.465467
	0.465467
	0.465467
	0.465467
	0.465467
	0.465467
	0.465467
	0.465467
	0.465467

	200
	0.4
	0.40359
	0.405536
	0.40541
	0.405407
	0.405406
	0.405467
	0.405467
	0.405467
	0.405467
	0.405467
	0.405467
	0.405467
	0.405467

	300
	0.4
	0.404053
	0.405526
	0.405393
	0.40539
	0.405388
	0.405388
	0.405388
	0.405388
	0.405388
	0.405388
	0.405388
	0.405388
	0.405388

	400
	0.4
	0.404797
	0.405508
	0.405358
	0.405356
	0.405354
	0.405354
	0.405354
	0.405354
	0.405354
	0.405354
	0.405354
	0.405354
	0.405354

	500
	0.4
	0.401363
	0.405471
	0.405236
	0.405231
	0.405229
	0.40523
	0.40523
	0.40523
	0.40523
	0.40523
	0.40523
	0.405229
	0.405229

	600
	0.4
	0.409827
	0.405511
	0.40514
	0.40514
	0.405132
	0.40513
	0.40513
	0.40513
	0.40513
	0.40513
	0.40513
	0.40513
	0.40513

	700
	0.4
	0.406405
	0.405473
	0.405169
	0.405163
	0.405162
	0.405162
	0.405162
	0.405162
	0.405162
	0.405162
	0.405161
	0.405162
	0.405162

	800
	0.4
	0.402574
	0.405637
	0.405026
	0.405013
	0.405013
	0.405012
	0.405012
	0.405012
	0.405013
	0.405013
	0.405011
	0.405012
	0.405012

	900
	0.4
	0.404783
	0.407143
	0.404764
	0.404726
	0.404723
	0.404723
	0.404723
	0.404723
	0.404723
	0.404723
	0.404722
	0.404722
	0.404722

	1000
	0.4
	0.4
	0.407306
	0.404655
	0.404295
	0.404319
	0.404344
	0.40435
	0.40435
	0.404348
	0.404348
	0.404204
	0.404198
	0.404197

	1100
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4078
	0.408831
	0.40251
	0.409276
	0.407337
	0.406302
	0.405589
	0.405068
	0.40459
	0.404383
	0.404383

	1200
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4.056
	0.40641
	0.40135
	0.40423
	0.40458
	0.40484
	0.40582
	0.40457
	0.40456

	1300
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.40864
	0.400758
	0.40763
	0.405903
	0.404702
	0.403561
	0.402475
	0.401376
	0.400624

	1400
	0.4
	0.4
	0.4
	0.406986
	0.409895
	0.400964
	0.407475
	0.405882
	0.404884
	0.40414
	0.40364
	0.403168
	0.402797
	0.402535

	1500
	0.4
	0.4
	0.4
	0.404993
	0.400917
	0.404577
	0.403251
	0.402827
	0.402701
	0.402642
	0.402606
	0.402522
	0.402516
	0.402465

	1600
	0.4
	0.4
	0.4
	0.404619
	0.404397
	0.40575
	0.404127
	0.403455
	0.403139
	0.402941
	0.402807
	0.402644
	0.402523
	0.402445

	1700
	0.4
	0.4
	0.4
	0.509601
	0.403964
	0.405676
	0.403667
	0.403012
	0.402798
	0.402664
	0.402556
	0.402477
	0.402425
	0.402312

	1800
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.409807
	0.406649
	0.403835
	0.403012
	0.402767
	0.402598
	0.402451
	0.40234
	0.402289
	0.402162

	1900
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.408547
	0.403425
	0.403129
	0.407199
	0.404306
	0.402958
	0.462157
	0.461813
	0.461595
	0.461513

	2000
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.504127
	0.48597
	0.471103
	0.467678
	0.46436
	0.462607
	0.46215
	0.461765
	0.461484
	0.461353

	2100
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.474289
	0.470066
	0.467233
	0.465688
	0.464269
	0.46275
	0.461673
	0.46101
	0.460442

	2200
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.47479
	0.469308
	0.465857
	0.463836
	0.462551
	0.461786
	0.461133
	0.460713
	0.460321

	2300
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.477726
	0.471537
	0.467529
	0.464814
	0.46305
	0.461999
	0.461214
	0.460666
	0.460227

	2400
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.478263
	0.472908
	0.470936
	0.46709
	0.464768
	0.462939
	0.461744
	0.460763
	0.460053

	2500
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.48034
	0.476106
	0.47027
	0.46654
	0.464625
	0.462763
	0.461627
	0.460685
	0.460018

	2600
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.487293
	0.47209
	0.466695
	0.464436
	0.463189
	0.462234
	0.461294
	0.4605258
	0.4599

	2700
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.488132
	0.473421
	0.468055
	0.465209
	0.463677
	0.462432
	0.461445
	0.460488
	0.459637

	2800
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.491829
	0.475132
	0.466581
	0.464036
	0.462613
	0.461871
	0.461098
	0.460371
	0.461098

	2900
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.491375
	0.48089
	0.467202
	0.464145
	0.46254
	0.461652
	0.460952
	0.460269
	0.459619

	3000（控制断面）
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.46312
	0.461425
	0.46018
	0.458801

	10000
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	20000
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	30000
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	38262（消减断面）
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4


表23  丰水期非正常工况下污染物在穆棱河沿程浓度预测结果一览表
	预测距离（m）
	COD（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	17
	19.935
	19.6692
	19.6595
	19.659
	19.6589
	19.659
	19.659
	19.659
	19.659
	19.659
	19.659
	19.659
	19.659

	100
	17
	19.9568
	19.6443
	19.6333
	19.6327
	19.6327
	19.6327
	19.6327
	19.6327
	19.6327
	19.6327
	19.6327
	19.6327
	19.6327

	200
	17
	19.9923
	19.6062
	19.5932
	19.5925
	19.5925
	19.5925
	19.5925
	19.5925
	19.5925
	19.5925
	19.5925
	19.5925
	19.5925

	300
	17
	20.0029
	19.5954
	19.5818
	19.5811
	19.581
	19.581
	19.581
	19.581
	19.581
	19.581
	19.581
	19.5811
	19.5811

	400
	17
	20.021
	19.5742
	19.5595
	19.5588
	19.5587
	19.5587
	19.5587
	19.5587
	19.5587
	19.5587
	19.5587
	19.5587
	19.5587

	500
	17
	20.2524
	19.4981
	19.4783
	19.4774
	19.4773
	19.4773
	19.4773
	19.4773
	19.4773
	19.4773
	19.4772
	19.4772
	19.4772

	600
	17
	21.4085
	19.4425
	19.4142
	19.413
	19.413
	19.413
	19.413
	19.413
	19.413
	19.413
	19.4129
	19.4129
	19.4129

	700
	17
	20.4433
	19.4562
	19.4345
	19.4336
	19.4335
	19.4335
	19.4335
	19.4335
	19.4335
	19.4335
	19.4335
	19.4334
	19.4334

	800
	17
	21.1
	19.3739
	19.338
	19.3367
	19.3366
	19.3366
	19.3366
	19.3366
	19.3367
	19.3367
	19.3363
	19.3364
	19.3364

	900
	17
	27.2621
	19.2696
	19.1538
	19.1501
	19.1501
	19.1501
	19.1501
	19.1501
	19.1501
	19.1501
	19.15
	19.15
	19.15

	1000
	17
	17
	19.5111
	18.8866
	18.9241
	18.9184
	18.9161
	18.9158
	18.9154
	18.9144
	18.9133
	18.8215
	18.8181
	18.8175

	1100
	17
	17
	20.5604
	18.6481
	17.8019
	17.5102
	17.4206
	17.3401
	17.2616
	17.1924
	17.1128
	17.0977
	17.0786
	17.0504

	1200
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1300
	17
	17
	17
	17
	17
	17.8076
	17.1005
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1400
	17
	17
	17
	20.6737
	18.6787
	17.7788
	17.5028
	17.4039
	17.3425
	17.2975
	17.2577
	17.2044
	17.2028
	17.2068

	1500
	17
	17
	17
	20.5987
	18.17
	17.8307
	17.7442
	17.7365
	17.7299
	17.7238
	17.71836
	17.7043
	17.73252
	17.7167

	1600
	17
	17
	17
	20.967
	18.247
	17.8035
	17.6883
	17.657
	17.6311
	17.6122
	17.5957
	17.5723
	17.5909
	17.60472

	1700
	17
	17
	17
	21.1586
	18.2368
	17.8003
	17.6801
	17.6578
	17.6432
	17.6274
	17.6175
	17.6027
	17.6198
	17.5855

	1800
	17
	17
	17
	17
	18.3805
	17.7444
	17.5798
	17.5523
	17.5434
	17.5184
	17.5087
	17.492
	17.5002
	17.4604

	1900
	17
	17
	17
	17
	18.9463
	17.9293
	17.2608
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2000
	17
	17
	17
	17
	19.1296
	17.959
	17.145
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2100
	17
	17
	17
	17
	17
	17.6928
	17.0738
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2200
	17
	17
	17
	17
	17
	17.6623
	17.0825
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2300
	17
	17
	17
	17
	17
	17.696
	17.0481
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2400
	17
	17
	17
	17
	17
	17.7039
	17.0209
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2500
	17
	17
	17
	17
	17
	17.7432
	17.0666
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2600
	17
	17
	17
	17
	17
	17.9076
	17.0269
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2700
	17
	17
	17
	17
	17
	17.9294
	17.0353
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2800
	17
	17
	17
	17
	17
	18.0332
	17.0595
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2900
	17
	17
	17
	17
	17
	18.0201
	17.1247
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	3000（控制断面）
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	10000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	20000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	30000
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	38262（消减断面）
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	预测距离（m）
	氨氮（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	0.256
	0.663213
	0.633477
	0.633001
	0.63299
	0.632984
	0.632984
	0.632984
	0.632984
	0.632984
	0.632984
	0.632983
	0.632984
	0.632984

	100
	0.256
	0.669937
	0.633412
	0.632867
	0.632855
	0.632848
	0.632848
	0.632848
	0.632848
	0.632848
	0.632848
	0.632847
	0.632848
	0.632848

	200
	0.256
	0.679358
	0.63333
	0.63266
	0.632646
	0.63264
	0.632639
	0.632639
	0.632639
	0.632639
	0.632639
	0.632638
	0.632639
	0.632639

	300
	0.256
	0.682049
	0.633311
	0.6326
	0.632587
	0.63258
	0.63258
	0.63258
	0.63258
	0.63258
	0.63258
	0.63259
	0.63258
	0.63258

	400
	0.256
	0.686362
	0.633282
	0.632482
	0.632471
	0.632464
	0.632464
	0.632464
	0.632464
	0.632464
	0.632464
	0.632462
	0.632464
	0.632464

	500
	0.256
	0.724168
	0.633355
	0.63207
	0.632049
	0.63204
	0.63204
	0.63204
	0.63204
	0.63204
	0.63204
	0.632037
	0.63204
	0.63204

	600
	0.256
	0.887302
	0.633794
	0.631751
	0.631711
	0.631703
	0.631703
	0.631703
	0.631703
	0.631703
	0.631703
	0.6317
	0.631703
	0.631703

	700
	0.256
	0.753151
	0.633489
	0.631846
	0.631819
	0.631811
	0.631811
	0.631811
	0.631811
	0.631811
	0.631811
	0.631808
	0.631811
	0.631811

	800
	0.256
	0.845872
	0.634804
	0.631372
	0.631309
	0.631304
	0.631303
	0.631303
	0.631303
	0.631303
	0.631304
	0.63298
	0.631302
	0.631302

	900
	0.256
	0.65951
	0.644002
	0.630532
	0.630338
	0.630326
	0.63032
	0.63032
	0.63032
	0.63032
	0.63032
	0.630315
	0.630319
	0.630319

	1000
	0.256
	0.256
	0.702725
	0.630948
	0.628889
	0.628822
	0.628992
	0.629048
	0.629056
	0.629051
	0.629045
	0.628547
	0.62853
	0.628527

	1100
	0.256
	0.256
	0.256
	0.971376
	0.772451
	0.680578
	0.662567
	0.652142
	0.646262
	0.6424
	0.639658
	0.637071
	0.635811
	0.634296

	1200
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.667306
	0.635745
	0.626938
	0.621806
	0.617742

	1300
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.716079
	0.672162
	0.654972
	0.645594
	0.639086
	0.634559
	0.63061
	0.626737
	0.62338

	1400
	0.256
	0.256
	0.256
	0.987909
	0.778519
	0.671738
	0.652124
	0.643735
	0.638051
	0.633977
	0.631333
	0.628997
	0.62693
	0.625267

	1500
	0.256
	0.256
	0.256
	0.976565
	0.670196
	0.634435
	0.627094
	0.625123
	0.624104
	0.623725
	0.623559
	0.623321
	0.623252
	0.623013

	1600
	0.256
	0.256
	0.256
	1.03132
	0.690128
	0.641387
	0.632301
	0.629071
	0.627017
	0.62586
	0.625142
	0.624445
	0.623949
	0.623342

	1700
	0.256
	0.256
	0.256
	1.05965
	0.68763
	0.640985
	0.629757
	0.62655
	0.624977
	0.624977
	0.624273
	0.623895
	0.623454
	0.623168

	1800
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.721033
	0.646847
	0.631
	0.62687
	0.625164
	0.624352
	0.623822
	0.623244
	0.622847
	0.62232

	1900
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.827762
	0.743419
	0.686091
	0.6533
	0.637364
	0.630061
	0.624398
	0.622576
	0.621252
	0.620292

	2000
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.859486
	0.758068
	0.674778
	0.65598
	0.638267
	0.631318
	0.625566
	0.622931
	0.621223
	0.620313

	2100
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.691473
	0.669345
	0.654966
	0.647698
	0.640849
	0.632643
	0.626078
	0.622302
	0.620239

	2200
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.694507
	0.664952
	0.646514
	0.635993
	0.629328
	0.625858
	0.622377
	0.619782
	0.61784

	2300
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.71136
	0.677943
	0.656594
	0.642187
	0.632867
	0.627377
	0.623558
	0.620522
	0.617847

	2400
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.714439
	0.686002
	0.67691
	0.656382
	0.644443
	0.634658
	0.628741
	0.623908
	0.618964

	2500
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.726308
	0.704287
	0.672864
	0.65306
	0.643552
	0.633561
	0.627875
	0.623274
	0.618513

	2600
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.765914
	0.681213
	0.651694
	0.640121
	0.634254
	0.629138
	0.624943
	0.621475
	0.629138

	2700
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.770682
	0.688893
	0.659902
	0.64511
	0.63798
	0.631729
	0.626968
	0.622741
	0.619334

	2800
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.79168
	0.698678
	0.651199
	0.637831
	0.630737
	0.627265
	0.623752
	0.620545
	0.617777

	2900
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.789105
	0.731644
	0.655033
	0.638739
	0.630627
	0.626211
	0.622928
	0.61742
	0.614392

	3000（控制断面）
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.638711
	0.631364
	0.6267
	0.620909

	10000
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	20000
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	30000
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	38262（消减断面）
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256
	0.256

	预测距离（m）
	总磷（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	0.11
	0.153919
	0.15072
	0.150669
	0.150668
	0.15067
	0.15067
	0.15067
	0.15067
	0.15067
	0.15067
	0.15067
	0.15067
	0.15067

	100
	0.11
	0.154652
	0.150719
	0.150661
	0.150659
	0.150659
	0.150659
	0.150659
	0.150659
	0.150659
	0.150659
	0.150658
	0.150659
	0.150659

	200
	0.11
	0.155677
	0.150719
	0.150648
	0.150646
	0.150645
	0.150645
	0.150645
	0.150645
	0.150645
	0.150645
	0.150645
	0.150645
	0.150645

	300
	0.11
	0.155969
	0.150719
	0.150644
	0.150642
	0.150642
	0.150642
	0.150642
	0.150642
	0.150642
	0.150642
	0.150641
	0.150642
	0.150642

	400
	0.11
	0.156438
	0.150721
	0.150636
	0.150635
	0.150634
	0.150634
	0.150634
	0.150634
	0.150634
	0.150634
	0.150634
	0.150634
	0.150634

	500
	0.11
	0.160533
	0.15075
	0.15061
	0.150608
	0.150607
	0.150607
	0.150607
	0.150607
	0.150607
	0.150607
	0.150607
	0.150607
	0.150607

	600
	0.11
	0.178181
	0.150813
	0.150591
	0.150587
	0.150586
	0.150586
	0.150586
	0.150586
	0.150586
	0.150586
	0.150586
	0.150586
	0.150586

	700
	0.11
	0.16367
	0.150774
	0.150597
	0.150594
	0.150593
	0.150593
	0.150593
	0.150593
	0.150593
	0.150593
	0.150592
	0.150593
	0.150593

	800
	0.11
	0.173696
	0.15094
	0.150568
	0.150561
	0.15056
	0.15056
	0.15056
	0.15056
	0.15056
	0.15056
	0.15056
	0.15056
	0.15056

	900
	0.11
	0.261618
	0.151977
	0.150521
	0.1505
	0.150499
	0.150498
	0.150498
	0.150498
	0.150498
	0.150498
	0.150497
	0.150498
	0.150498

	1000
	0.11
	0.11
	0.158397
	0.15063
	0.150409
	0.150403
	0.150402
	0.150414
	0.1450417
	0.1450417
	0.1450417
	0.150385
	0.150383
	0.150383

	1100
	0.11
	0.11
	0.11
	0.187937
	0.166447
	0.156466
	0.154525
	0.153415
	0.152807
	0.152382
	0.152094
	0.151835
	0.151678
	0.151594

	1200
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.156286
	0.152519
	0.151578
	0.151027
	0.150556
	0.1502
	0.149877
	0.149581
	0.149325

	1300
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.160433
	0.155675
	0.153815
	0.152834
	0.152123
	0.151632
	0.151246
	0.150949
	0.150663

	1400
	0.11
	0.11
	0.11
	0.18974
	0.167115
	0.155485
	0.153347
	0.15246
	0.151873
	0.151412
	0.151126
	0.150883
	0.150681
	0.15048

	1500
	0.11
	0.11
	0.11
	0.188502
	0.155191
	0.151294
	0.150474
	0.150307
	0.150193
	0.150134
	0.150111
	0.150086
	0.150078
	0.150058

	1600
	0.11
	0.11
	0.11
	0.194477
	0.15739
	0.152082
	0.151075
	0.150767
	0.150554
	0.150409
	0.150328
	0.150257
	0.150206
	0.15014

	1700
	0.11
	0.11
	0.11
	0.197569
	0.157113
	0.152038
	0.150797
	0.150488
	0.150321
	0.150222
	0.150174
	0.150135
	0.150109
	0.150041

	1800
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.160794
	0.152709
	0.150961
	0.150538
	0.150366
	0.150259
	0.1502
	0.15048
	0.150111
	0.150066

	1900
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.172527
	0.163465
	0.157258
	0.153682
	0.151958
	0.151171
	0.150413
	0.150223
	0.150115
	0.150014

	2000
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.176011
	0.165096
	0.156015
	0.153978
	0.152184
	0.151525
	0.15064
	0.150379
	0.150193
	0.150046

	2100
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.157722
	0.155439
	0.153982
	0.153289
	0.152625
	0.151731
	0.150963
	0.150555
	0.150348

	2200
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.158069
	0.154944
	0.15299
	0.151887
	0.151196
	0.150873
	0.150485
	0.150189
	0.149995

	2300
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.159943
	0.156412
	0.154161
	0.152628
	0.151648
	0.151073
	0.150679
	0.150336
	0.150034

	2400
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.160285
	0.157326
	0.156504
	0.15432
	0.153082
	0.152037
	0.151435
	0.150913
	0.150311

	2500
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.161601
	0.159369
	0.156031
	0.15393
	0.152973
	0.151889
	0.151325
	0.150831
	0.150236

	2600
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.165985
	0.156784
	0.153602
	0.152396
	0.151844
	0.151345
	0.150899
	0.150515
	0.150203

	2700
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.166512
	0.157647
	0.154555
	0.153004
	0.152329
	0.151728
	0.151259
	0.150814
	0.150515

	2800
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.168833
	0.158739
	0.153558
	0.152137
	0.151426
	0.151126
	0.150773
	0.150424
	0.150183

	2900
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.168548
	0.162424
	0.154009
	0.15226
	0.151421
	0.151014
	0.150691
	0.150364
	0.150102

	3000（控制断面）
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.152704
	0.152038
	0.151686

	10000
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	20000
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	30000
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	38262（消减断面）
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	预测距离（m）
	总氮（mg/L）

	
	0小时
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时
	5小时
	6小时
	7小时
	8小时
	9小时
	10小时
	11小时
	12小时
	13小时

	0
	0.4
	0.882143
	0.847097
	0.846551
	0.84654
	0.846533
	0.846532
	0.846532
	0.846532
	0.846532
	0.846532
	0.846531
	0.846532
	0.846532

	100
	0.4
	0.890203
	0.847103
	0.846481
	0.846467
	0.84646
	0.84646
	0.846459
	0.846459
	0.846459
	0.846459
	0.846458
	0.846459
	0.84646

	200
	0.4
	0.80147
	0.847137
	0.846371
	0.846356
	0.846348
	0.846348
	0.846348
	0.846348
	0.846348
	0.846348
	0.846346
	0.846348
	0.846348

	300
	0.4
	0.864686
	0.847152
	0.846338
	0.846324
	0.846316
	0.846316
	0.846316
	0.846316
	0.846316
	0.846316
	0.846314
	0.846316
	0.846316

	400
	0.4
	0.869837
	0.847193
	0.846275
	0.846262
	0.846254
	0.846254
	0.846254
	0.846254
	0.846254
	0.846254
	0.846252
	0.846254
	0.846254

	500
	0.4
	0.854782
	0.84758
	0.84606
	0.846037
	0.846027
	0.846027
	0.846027
	0.846027
	0.846027
	0.846027
	0.846024
	0.846027
	0.846027

	600
	0.4
	0.84826
	0.848315
	0.845902
	0.845856
	0.845847
	0.845847
	0.845847
	0.845847
	0.845847
	0.845847
	0.845843
	0.845846
	0.845846

	700
	0.4
	0.889189
	0.847872
	0.845945
	0.845913
	0.845904
	0.845904
	0.845904
	0.845904
	0.845904
	0.845904
	0.845901
	0.845904
	0.845904

	800
	0.4
	0.89913
	0.849769
	0.845713
	0.84564
	0.845633
	0.845632
	0.845632
	0.845632
	0.845632
	0.845633
	0.845627
	0.845631
	0.845632

	900
	0.4
	0.86278
	0.861276
	0.845353
	0.845124
	0.845112
	0.845108
	0.845106
	0.845105
	0.845105
	0.845106
	0.8451
	0.845104
	0.845105

	1000
	0.4
	0.4
	0.831772
	0.846741
	0.844367
	0.844317
	0.844289
	0.844341
	0.844417
	0.844423
	0.844421
	0.844152
	0.844141
	0.84414

	1100
	0.4
	0.4
	0.4
	0.85572
	0.82085
	0.811851
	0.890686
	0.87852
	0.872057
	0.867438
	0.864238
	0.861446
	0.859574
	0.858868

	1200
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	1300
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.8554
	0.803542
	0.883297
	0.872612
	0.865007
	0.859618
	0.85538
	0.852204
	0.849098

	1400
	0.4
	0.4
	0.4
	0.87546
	0.82816
	0.801101
	0.877732
	0.868039
	0.861813
	0.856786
	0.853618
	0.850988
	0.848819
	0.846632

	1500
	0.4
	0.4
	0.4
	0.86191
	0.897568
	0.855017
	0.845991
	0.84415
	0.84321
	0.842419
	0.842116
	0.841862
	0.841763
	0.841537

	1600
	0.4
	0.4
	0.4
	0.82731
	0.821662
	0.8637
	0.852658
	0.849255
	0.847231
	0.845538
	0.844601
	0.843844
	0.843309
	0.842551

	1700
	0.4
	0.4
	0.4
	0.86115
	0.818627
	0.863222
	0.849613
	0.846227
	0.844689
	0.843472
	0.842892
	0.842466
	0.842193
	0.841804

	1800
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.858951
	0.870628
	0.851513
	0.846869
	0.845218
	0.843966
	0.843259
	0.842708
	0.842334
	0.841895

	1900
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.8874
	0.888607
	0.820968
	0.881997
	0.86321
	0.854783
	0.846057
	0.843964
	0.842856
	0.841896

	2000
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.82553
	0.8065
	0.807439
	0.88523
	0.866143
	0.859314
	0.848854
	0.846072
	0.844146
	0.842626

	2100
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.825759
	0.801223
	0.885687
	0.878412
	0.871432
	0.861757
	0.853235
	0.848818
	0.846804

	2200
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.929603
	0.895786
	0.874683
	0.862775
	0.855389
	0.852087
	0.847844
	0.844586
	0.84255

	2300
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.850139
	0.811917
	0.887632
	0.871045
	0.860486
	0.854368
	0.850185
	0.846416
	0.843076

	2400
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.853888
	0.821985
	0.813486
	0.889884
	0.876599
	0.865339
	0.85896
	0.853332
	0.846593

	2500
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.868307
	0.844353
	0.80825
	0.885555
	0.875377
	0.863789
	0.857717
	0.852389
	0.845714

	2600
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.81629
	0.816019
	0.881482
	0.868524
	0.862757
	0.857587
	0.852876
	0.848741
	0.845366

	2700
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.82207
	0.825483
	0.892022
	0.875333
	0.868294
	0.862037
	0.857185
	0.852486
	0.84943

	2800
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.84745
	0.83745
	0.881046
	0.86569
	0.858111
	0.855169
	0.851515
	0.847757
	0.845295

	2900
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.84434
	0.87782
	0.886041
	0.867108
	0.858079
	0.853957
	0.850646
	0.847149
	0.844415

	3000（控制断面）
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.873333
	0.866577
	0.863265
	0.858153

	10000
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	20000
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	30000
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	38262（消减断面）
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4


表24  丰水期穆棱河沿程浓度预测结果汇总一览表
	预测距离（m）
	正常工况COD（mg/L）
	非正常工况COD（mg/L）
	正常工况氨氮（mg/L）
	非正常工况氨氮（mg/L）

	
	均值
	瞬时值
	均值
	瞬时值
	均值
	瞬时值
	均值
	瞬时值

	0
	17
	24.2425
	19.64797788
	34.935
	0.256253207
	0.261936
	0.631383811
	0.663213

	100
	17
	17
	19.62211751
	34.9568
	0.256197097
	0.261997
	0.631280406
	0.669937

	200
	17
	17
	19.58246037
	34.9923
	0.2561123
	0.262093
	0.631117401
	0.679358

	300
	17
	17
	19.57112442
	34.0029
	0.256088659
	0.262121
	0.631071488
	0.682049

	400
	17
	17
	19.54920691
	34.021
	0.256041336
	0.262169
	0.630976853
	0.686362

	500
	17
	17
	19.46983088
	34.2524
	0.256871571
	0.262746
	0.63073424
	0.724168

	600
	17
	17
	19.41167742
	34.4085
	0.256747083
	0.265591
	0.631157613
	0.887302

	700
	17
	17
	19.4274129
	34.4433
	0.256779724
	0.263218
	0.630643507
	0.753151

	800
	17
	17
	19.3347765
	34.1
	0.256580207
	0.26483
	0.630577825
	0.845872

	900
	17
	17
	19.1784212
	34.2621
	0.256248244
	0.279877
	0.633398341
	1.65951

	1000
	17
	17
	18.69756544
	34.5111
	0.256170995
	0.261144
	0.62486353
	0.702725

	1100
	17
	17
	17
	26.5604
	0.256
	0.264231
	0.614942963
	0.971376

	1200
	17
	17
	17
	24.4895
	0.256
	0.255
	0.579840829
	0.667306

	1300
	17
	17
	17
	24.8076
	0.256
	0.257411
	0.604017221
	0.716079

	1400
	17
	17
	17
	24.6737
	0.256
	0.264527
	0.614868111
	0.987909

	1500
	17
	17
	17
	24.5987
	0.256
	0.26433
	0.615919581
	0.976565

	1600
	17
	17
	17
	24.967
	0.256
	0.265296
	0.615676733
	1.03132

	1700
	17
	17
	17
	21.1586
	0.256
	0.265798
	0.615311253
	1.05965

	1800
	17
	17
	17
	18.3805
	0.256
	0.25873
	0.610403954
	0.721033

	1900
	17
	17
	17
	18.9463
	0.256
	0.260313
	0.609306069
	0.827762

	2000
	17
	17
	17
	19.1296
	0.256
	0.260819
	0.607400797
	0.859486

	2100
	17
	17
	17
	17.6928
	0.256
	0.25708
	0.601686078
	0.691473

	2200
	17
	17
	17
	17.6623
	0.256
	0.257016
	0.599638728
	0.694507

	2300
	17
	17
	17
	17.696
	0.256
	0.257145
	0.597806862
	0.71136

	2400
	17
	17
	17
	17.7039
	0.256
	0.257172
	0.596607677
	0.714439

	2500
	17
	17
	17
	17.7432
	0.256
	0.257297
	0.596472899
	0.726308

	2600
	17
	17
	17
	17.9076
	0.256
	0.257791
	0.594260088
	0.765914

	2700
	17
	17
	17
	17.9294
	0.256
	0.257856
	0.592596037
	0.770682

	2800
	17
	17
	17
	18.0332
	0.256
	0.256
	0.592764802
	0.79168

	2900
	17
	17
	17
	18.0201
	0.256
	0.256
	0.591714903
	0.789105

	3000（控制断面）
	17
	17
	17
	17
	0.256
	0.256
	0.554078382
	0.638711

	10000
	17
	17
	17
	17
	0.256
	0.256
	0.516363567
	0.585851

	20000
	17
	17
	17
	17
	0.256
	0.256
	0.485161912
	0.557981

	30000
	17
	17
	17
	17
	0.256
	0.256
	0.419202516
	0.497768

	38262（消减断面）
	17
	17
	17
	17
	0.256
	0.256
	0.355007387
	0.430971

	预测距离（m）
	正常工况总磷（mg/L）
	非正常工况总磷（mg/L）
	正常工况总氮（mg/L）
	非正常工况总氮（mg/L）

	
	均值
	瞬时值
	均值
	瞬时值
	均值
	瞬时值
	均值
	瞬时值

	0
	0.11
	0.16
	0.150494843
	0.153919
	0.405230055
	0.470816
	0.844641092
	0.882143

	100
	0.11
	0.11
	0.150490304
	0.154652
	0.405195811
	0.47197
	0.844606341
	0.890203

	200
	0.11
	0.11
	0.150481263
	0.155677
	0.405142926
	0.47359
	0.844548871
	0.90147

	300
	0.11
	0.11
	0.150479599
	0.155969
	0.405127309
	0.474053
	0.844532258
	0.904686

	400
	0.11
	0.11
	0.150473922
	0.156438
	0.405097115
	0.474797
	0.844495041
	0.909837

	500
	0.11
	0.11
	0.150466304
	0.160533
	0.405004862
	0.481363
	0.844480972
	0.954782

	600
	0.11
	0.11
	0.150527212
	0.178181
	0.405038576
	0.479827
	0.845198631
	1.14826

	700
	0.11
	0.11
	0.150467046
	0.16367
	0.404961995
	0.486405
	0.844519724
	0.989189

	800
	0.11
	0.11
	0.150482415
	0.173696
	0.404890267
	0.502574
	0.844767959
	1.09913

	900
	0.11
	0.11
	0.150830382
	0.261618
	0.405265834
	0.474783
	0.848742009
	2.06278

	1000
	0.11
	0.11
	0.150012806
	0.158397
	0.40349423
	0.477306
	0.840157212
	0.931772

	1100
	0.11
	0.11
	0.149452217
	0.187937
	0.400365382
	0.474078
	0.835883811
	1.25572

	1200
	0.11
	0.11
	0.146083189
	0.156286
	0.40315182
	0.467973
	0.800592249
	0.912582

	1300
	0.11
	0.11
	0.148528797
	0.160433
	0.407618876
	0.47864
	0.826736424
	0.9554

	1400
	0.11
	0.11
	0.149428088
	0.18974
	0.400378935
	0.476986
	0.835576866
	1.27546

	1500
	0.11
	0.11
	0.14943547
	0.188502
	0.400857005
	0.474993
	0.835267442
	1.26191

	1600
	0.11
	0.11
	0.149442696
	0.194477
	0.400724687
	0.474619
	0.835467834
	1.32731

	1700
	0.11
	0.11
	0.149421069
	0.197569
	0.400607207
	0.479601
	0.835301535
	1.36115

	1800
	0.11
	0.11
	0.148949811
	0.160794
	0.409575258
	0.479807
	0.830366742
	0.958951

	1900
	0.11
	0.11
	0.148950604
	0.172527
	0.409050696
	0.468547
	0.83081082
	1.0874

	2000
	0.11
	0.11
	0.148839751
	0.176011
	0.408437774
	0.464127
	0.829971765
	1.12553

	2100
	0.11
	0.11
	0.148343369
	0.157722
	0.407078327
	0.454289
	0.825008991
	0.925759

	2200
	0.11
	0.11
	0.148196171
	0.158069
	0.406498802
	0.44479
	0.823688461
	0.929603

	2300
	0.11
	0.11
	0.148088834
	0.159943
	0.404909968
	0.447726
	0.822869028
	0.950139

	2400
	0.11
	0.11
	0.148032498
	0.160285
	0.405484111
	0.448263
	0.822543359
	0.953888

	2500
	0.11
	0.11
	0.148025931
	0.161601
	0.405437018
	0.42034
	0.822502982
	0.968307

	2600
	0.11
	0.11
	0.147870991
	0.165985
	0.404788055
	0.417293
	0.821152157
	1.01629

	2700
	0.11
	0.11
	0.147774866
	0.166512
	0.4
	0.418132
	0.820432111
	1.02207

	2800
	0.11
	0.11
	0.147778747
	0.168833
	0.4
	0.401829
	0.820424023
	1.04745

	2900
	0.11
	0.11
	0.147716171
	0.168548
	0.4
	0.401375
	0.819945346
	1.04434

	3000（控制断面）
	0.11
	0.11
	0.144780332
	0.152704
	0.4
	0.4
	0.792814101
	0.873333

	10000
	0.11
	0.11
	0.141328714
	0.148618
	0.4
	0.4
	0.758033235
	0.835178

	20000
	0.11
	0.11
	0.138564765
	0.146678
	0.4
	0.4
	0.731174276
	0.818753

	30000
	0.11
	0.11
	0.132383806
	0.141933
	0.4
	0.4
	0.670830488
	0.777451

	38262（消减断面）
	0.11
	0.11
	0.125713005
	0.13639
	0.4
	0.4
	0.603777691
	0.731349


（13）正常排放关心断面预测结果
1）对照断面：本次评价对照断面设置在本项目入河排污口上游500m处。受水动力条件影响，污染范围不涉及对照断面，对上游对照断面无影响。
2）控制断面：本次控制断面为排污口下游3000m处（凯北站—东仁义屯功能区末端）。根据预测结果，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，对控制断面无影响。以污染物浓度回落至河流天然本底、无外源增量的断面为边界，即 3000m 控制断面；3000m 以外污染物浓度不再下降，排污无额外影响。
3）消减断面：消减断面设置下游38262m处（东仁义屯—入乌苏里江河口）。根据预测结果，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。
（14）事故排放关心断面预测结果
1）对照断面（排污口上游 500m）：污染团随水流向下游迁移，不存在逆流上溯，该断面 COD、氨氮、总磷、总氮浓度维持河道现状本底，满足 GB3838‑2002Ⅲ 类标准，事故排放对上游关心断面无影响。
2）控制断面（排污口下游 3000m，凯北站 — 东仁义屯功能区末端）：高浓度废水输移至该断面，河道降解作用有限，污染物仅发生小幅衰减，COD、氨氮、总磷、总氮预测浓度显著高于水体本底值，超出 Ⅲ 类水质标准。事故污染突破正常工况混合区管控边界，该关心断面出现水质超标，河段水环境功能无法达标。
3）消减断面（排污口下游 38262m，东仁义屯 — 入乌苏里江河口）：经长距离迁移稀释降解后，各污染物浓度较排污口、控制断面明显下降，但 COD、氨氮、总磷、总氮仍高于河道天然本底浓度，水体未恢复至原有水质水平，该关心断面仍受到事故废水的扰动影响。事故污染纵向影响范围可达排污口下游 38262m，形成超长污染混合区，对穆棱河下游河段水环境、水生生物存在冲击风险。
（15）事故排放控制与减少发生的管控要求
① 污水处理核心处理单元、提升泵实行一用一备配置，设置双回路供电 + 备用发电机组，防止停电造成系统停运废水外泄；关键构筑物、管道做好防渗、防泄漏设计，减少跑冒滴漏风险。
② 入河排污口前端设置应急切断阀门，事故状态下可物理切断外排通道。
③ 排污口安装 COD、氨氮、总磷、总氮、流量在线监测设备，数据接入生态环境部门监控平台；设置超标联锁切断装置，当出水水质超出设计排放限值时，系统自动触发报警并关闭外排阀门，废水回流至事故池，停止向外河道排放。
④⑤⑥⑦建立数据异常报警机制，对出水水质、设备运行参数实时监控，出现参数异常第一时间推送预警信息给运维管理人员。
⑤ 建立 24h 值班巡检制度，对水泵、曝气、生化单元、加药系统、在线监测设备开展定时巡检，及时发现设备故障、工艺异常，做到早发现、早处置，从源头降低事故工况发生概率。
⑥ 编制突发环境事件应急预案并完成备案，定期开展废水泄漏、事故外排专项应急演练；储备检修备件、应急物资，故障发生后快速开展设备抢修。
⑦ 强化运维人员技术培训，规范工艺操作，严禁人为违规操作造成处理系统失效；建立设备定期维保台账，定期对泵体、阀门、电气设备检修维护，降低设备故障率。
⑧严格落实事故池日常管理，事故池平时保持空置，不得占用有效调蓄容积，保障事故状态下可接纳全部故障废水。
（16）小结
混合区范围：
正常工况下，项目污水正常排放时，污染物自排污口向下游逐步稀释混合，纵向混合区范围为排污口下游0～3000m（控制断面）。3000m控制断面处COD、氨氮、总磷、总氮浓度回落至河道水体本底水平，断面下游水体完全均匀混合，无浓度超标水域；混合区内各项污染物预测浓度均符合穆棱河水环境功能区水质要求，混合区最长度138m满足地表水导则管控要求。
事故工况下，若污水处理设施失效发生事故外排，废水携带高浓度污染物直接进入穆棱河，水体稀释自净无法在3000m 控制断面完成污染物降解，纵向混合区范围扩大至排污口下游0～38262m（消减断面）。该区间内全河段污染物浓度显著高于水体本底值，下游长距离水域均受排污扰动，存在水质超标风险。因此项目需设置有效应急防控措施，杜绝事故废水直排，消除超长混合区带来的水环境影响。
①正常工况
1）对照断面：本次评价对照断面设置在本项目入河排污口上游500m处。受水动力条件影响，污染范围不涉及对照断面，对上游对照断面无影响。
2）控制断面：本次控制断面为排污口下游3000m处（凯北站—东仁义屯功能区末端）。根据预测结果，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，对控制断面无影响。以污染物浓度回落至河流天然本底、无外源增量的断面为边界，即 3000m 控制断面；3000m 以外污染物浓度不再下降，排污无额外影响。
3）消减断面：消减断面设置下游38262m处（东仁义屯—入乌苏里江河口）。根据预测结果，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。
②事故工况
1）对照断面：本次评价对照断面设置在本项目入河排污口上游500m处。受水动力条件影响，污染范围不涉及对照断面，对上游对照断面无影响。
2）控制断面：本次控制断面为排污口下游3000m处（凯北站—东仁义屯功能区末端）。根据预测结果，自排污口至控制断面区间，污染物仅发生小幅衰减，各项指标浓度仍维持高位，远高于河流本底值。说明事故废水污染范围已突破混合区管控边界，该断面水质无法满足水环境功能区管控要求，存在明显超标风险。
3）消减断面：消减断面设置下游38262m处（东仁义屯—入乌苏里江河口）。根据预测结果，相较排污口、控制断面浓度降幅明显，但四项污染物浓度依旧高于河道天然本底（正常排放稳定浓度），水体未恢复至原有水质水平。
为彻底杜绝事故工况下高浓度废水直排穆棱河，项目从工程、监控、管理三方面落实防控：配套足额应急事故池与截污导流系统，实现故障废水全部暂存不外排；排污口安装水质在线监测及联动切断装置，超标自动锁止外排；核心设备一用一备并配备备用电源，建立 24h 巡检、定期应急演练制度，全方位消除污水事故直排环境风险，避免下游 0~38262m 河段出现大范围水质扰动。
本项目为污水处理工程，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单中一级A标准后，排入穆棱河，外排水量为416.6m3/h（10000m3/d）。满负荷排水情况下污染排放量为：COD：164.25t/a；氨氮：14.05t/a、总氮：49.82t/a、总磷：1.31t/a。正常工况考虑安全余量下，能够满足《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“受纳水体为 GB 3838 Ⅲ类水域，以及涉及水环境保护目标的水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）处环境质量标准的 10%确定”的要求。
[bookmark: _Toc13710][bookmark: _Toc32557][bookmark: _Toc3065][bookmark: _Toc14275168][bookmark: _Toc21424][bookmark: _Toc8693][bookmark: _Toc24766][bookmark: _Toc21437][bookmark: _Toc29452][bookmark: _Toc2301][bookmark: _Toc18959][bookmark: _Toc16461][bookmark: _Toc16082][bookmark: _Toc25592][bookmark: _Toc22284][bookmark: _Toc13105]（17）结论
依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018）8.2.2相关要求，结合水环境预测结果，逐项符合性分析如下：
a）排放口所在水域形成的混合区，应限制在达标控制（考核）断面以外水域，且不得与已有排放口形成的混合区叠加，混合区外水域应满足水环境功能区或水功能区的水质目标要求。
正常工况下，项目污水排放形成纵向混合区范围为排污口下游0～3000m控制断面，混合区边界设置于达标控制断面处；3000m控制断面下游污染物浓度回落至河道水体本底水平，混合区外水域水质能够满足穆棱河Ⅲ类水环境功能区水质目标。事故工况下污染物扩散范围将延伸至下游38262m消减断面，污染突破混合区管控边界，存在水质超标风险。项目配套应急事故池、截污导流系统、水质在线监测及联动切断装置、备用生产设施等应急防控措施，可有效杜绝事故废水直排，避免形成超长混合区。
b）水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标。建设项目对评价范围内的水环境功能区或水功能区水质影响特征，分析水质变化状况，在考虑叠加影响的情况下，评价各预测时期水环境功能区水质达标状况。涉及富营养化问题的，还应评价水温、水文要素、营养盐等变化特征与趋势，分析判断富营养化演变趋势。
穆棱河评价河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。正常工况条件下，排污口下游3000m控制断面可稳定满足Ⅲ类标准要求，混合区外河段水质维持原有水平，项目排水对水环境功能区影响有限；事故工况下，3000m控制断面污染物浓度维持高位，水质无法满足Ⅲ类功能区管控要求，直至下游38262m消减断面水体仍难以恢复至天然本底水平。项目通过落实全套应急防控措施，可规避事故外排情景发生，保障穆棱河水环境功能区水质达标。项目尾水含有总氮、总磷等营养盐，正常排放条件下不会造成水体富营养化趋势恶化。
c）满足水环境保护目标水域水环境质量要求。评价水环境保护目标水域各预测时期的水质（包括水温）变化特征、影响程度与达标状况。
项目上游对照断面（排污口上游500m）不受废水排放影响；正常工况下下游控制断面、消减断面水质均可稳定达标，水环境保护目标水域水质满足管控要求。若发生事故外排，下游大范围河段水质将受到显著扰动，水环境保护目标存在超标风险。依托完善的应急防控体系阻断事故废水直排，可保障上下游水环境保护目标水域水质不受显著不利影响。
d）水环境控制单元或断面水质达标。本次评价设置对照断面、控制断面、消减断面开展水质预测。正常工况下，控制断面、消减断面水质满足Ⅲ类标准，所在水环境控制单元水质能够达标。
e）本项目为污水处理工程项目，尾水达标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单一级A标准，核算确定COD、氨氮、总氮、总磷排放量。项目严格落实重点水污染物总量管控要求，按规定完成污染物总量平衡，满足区域重点水污染物排放总量控制相关管理要求。
f）满足区（流）域水环境质量改善目标要求。
项目尾水稳定达到一级A标准后排入穆棱河，正常工况下对穆棱河水环境扰动可控，混合区外河段水质维持现状水平；通过完善应急防控措施杜绝事故排污，避免河段水质恶化，不会阻碍区域水环境质量改善目标实现。
g）水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价。
本项目属于污染影响型建设项目，不属于水文要素影响型项目，不改变河道径流条件与水文情势，无需开展水文情势、水文特征及生态流量符合性评价。
h）对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价。
本项目排污口，经水环境数值模拟预测确定混合区范围；正常工况混合区约束在排污口下游3000m范围内，混合区外水体水质满足水环境功能区要求。项目配套事故应急暂存设施、在线监控系统防范非正常排放，综合论证本项目入河排污口设置具备环境合理性。
i）满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求。
项目正常工况排水水环境影响可控，能够守住穆棱河水环境质量底线；项目选址、排污方式符合区域生态保护红线管控、环境准入清单相关规定，满足“三线一单”管控要求。
4 地表水环境保护措施
[bookmark: _Toc31603][bookmark: _Toc4132][bookmark: _Toc14275170][bookmark: _Toc3425][bookmark: _Toc30445][bookmark: _Toc15786][bookmark: _Toc32117][bookmark: _Toc28952][bookmark: _Toc12601][bookmark: _Toc4859][bookmark: _Toc13418][bookmark: _Toc14461][bookmark: _Toc17977][bookmark: _Toc4401][bookmark: _Toc6465][bookmark: _Toc21414]4.1施工期地表水污染防治措施
项目施工期不设施工营地，施工人员生活依托虎林市污水处理厂现有设施。废水主要是施工废水。施工废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗、场地降尘洒水等，不外排。
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[bookmark: _Toc20632][bookmark: _Toc4883][bookmark: _Toc10473][bookmark: _Toc21317][bookmark: _Toc22091][bookmark: _Toc32617][bookmark: _Toc14275172][bookmark: _Toc14428][bookmark: _Toc9079][bookmark: _Toc16448][bookmark: _Toc5297][bookmark: _Toc26892][bookmark: _Toc31668][bookmark: _Toc22000][bookmark: _Toc29364]4.2.1污染源控制
为了保证污水处理工程的正常运行，一定要做好水污染源的源头控制和管理，对于拟接入系统的所有废水必须经过处理、满足本项目污水接管标准后方可接入。
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按照本报告要求，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单中一级A标准。为确保出水水质达标，建设单位拟采取以下措施：
1）污水处理厂投入运行之前，对操作人员进行专业化培训和考核；
2）工程运行后加强管理；
3）加强常规化验分析，污水处理厂的操作人员，必须根据水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件；
4）建立先进的自动控制系统，加强自动化仪器仪表的维护管理；
5）在运营过程中加强对污水处理构筑物及环保设备的检修工作，确保其正常运行。在发生故障的情况下，尽可能减少调试、更换或修理时间，减轻事故排放对退水河道水质的影响。
本工程投入使用后，按照“达标排放”的要求，预处理系统采用“格栅＋EBIS 生化系统＋混凝沉淀过滤”工艺，深度处理系统采用“混凝+沉淀+过滤”工艺。本项目污水处理站通过设置调节池均质均量、优化生化系统运行参数、、精准投药、在线监测设备并建立联动调控机制，可有效保证出水化学需氧量（COD）、总氮、氨氮、总磷等基本控制项目的瞬时值浓度满足达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单中一级A标准，排入穆棱河，外排水量为416.6m3/h（10000m3/d），合计30000m3/d。
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1、工艺选择原则
（1）处理工艺首先要满足所要求的处理程度，且处理效果稳定、技术成熟可行。
（2）处理工艺应是基建投资省和运行费用低、占地面积少、管理简单，以较少的投入取得较大的效益。
（3）处理工艺应是运行管理方便、运行灵活，可根据不同的进 水水质调整运行方式和参数。应选择适宜的自动化程度，提高管理水平，最大限度地发挥处理设施和构筑物的功能。
（4）处理工艺选择应因地制宜，结合当地自然条件、土地条件、能源条件、经济条件等综合考虑，选择适合当地特点的处理工艺。
（5）设计中根据实际情况，在合理、经济、积极、慎重的原则 下，力求采用先进的工艺、设备、材料等。
（6）最大程度地减少对周围环境的不良影响（气味、噪声等），以满足项目的要求。
2、工艺流程选择
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（HJ 978—2018），本项目污水处理采用“格栅＋EBIS 生化系统＋混凝沉淀过滤”工艺为可行技术。
根据本项目进水水质、出水水质标准的要求，污水处理系统主要去除污染物和杂质对象为：SS 、氨氮、总磷、总氮等，分析目前常用成熟水处理工艺技术功能特点。
（1）预处理(格栅、沉淀池、调节池)
一级处理，即通常所说的预处理，是采用物理方法，主要通过格栅拦截、沉淀等手段去除废水中大块悬浮物和砂粒等物质，以避免损害后序工艺的机械设备，确保工艺流程的安全运行。污水通过集污管网收集输送，经配水池进入格栅池，通过回转格栅机截留大块的呈悬浮或漂浮状态的污物，对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用；格栅池出水进入调节池，调节池起均化水量水质的作用，通过容积缓冲，平衡污水的水量波动（如早晚用水高峰的水量差异）和水质波动（如 COD、氨氮、pH 的瞬时变化），为后续生化系统提供稳定的进水条件，避免冲击负荷破坏微生物活性。对污水水质进行调节后经提升泵站提升至细格栅。细格栅进一步去除污水中细小悬浮物，降低生物处理负荷，均质均量，保障生化系统稳定运行。
（2）生物处理( EBIS工艺生化池)
EBIS 一体式活性污泥系统是基于同步硝化反硝化脱氮理论的高效一体化生物处理系统，它通过控制曝气池溶解氧（小于0.5mg/L），在单一池体内不仅完成对有机物的彻底去除，更重要的是实现了硝化反硝化的同步进行，且短程硝化反硝化占有相当比例，该系统不仅简化了系统脱氮的运行流程，节约了能耗，降低了对碳源的需求，提高了脱氮效率，同时也避免了由于硝态氮积累带来的不利影响。
溶解氧控制是EBIS 系统的一大亮点，同时也是EBIS系统处理效果能够实现的基石，为实现溶氧的控制，经过多年的实践和研究，EBIS系统应用新型空气提升系统、高效曝气系统、智能化控制系统等多项专有、专利技术，旨在稳定控制曝气池内溶解氧，实现工艺所要求的系统环境。内挂式泥水分离系统的开发并应用，使得EBIS系统更加完善、紧凑，形成了真正意义上的集约型生物处理工艺。EBIS 系统在保证处理效果的基础上，真正意义上的实现了生物处理高效、节能降耗、节省占地、运行维护简单等工艺亮点，彻底更新了现有生物污水处理系统的控制和运行模式。目前该工艺在国内市政、石油化工、医药化工、造纸等多个污水处理领域得到了广泛应用。在EBIS曝气池前半段溶解氧都被微生物降解有机物所消耗，溶解氧浓度基本都处在 0~0.05mg/L，在池子的后半段，负荷降低，溶解氧开始富余，溶解氧在0.05~0.5mg/L，这样的溶解氧浓度条件，给硝化反硝化同时进行提供了一个最佳条件。氨氮硝化反硝化过程有短程硝化反硝化和全程硝化反硝化过程两种。全程硝化过程就是反硝化菌却利用NO3-座电子受体，进行反硝化，而短程硝化中反硝化菌群可以利用NO2-作电子受体进行反硝化，即亚硝化微生物将NH4+-N转化为NO2--N，随即由反硝化微生物直接进行反硝化反应，将NO2--N还原为N2释放，整个生物脱氮过程比全程硝化历时要短得多。在EBIS 工艺中，以短程硝化反硝化为主。短程同时硝化反硝化生物脱氮过程，除了具备同时生物脱氮过程的一系列优点外，与全程硝化反硝化相比，还具备一些特有优点：(1)硝化阶段可减少25%左右的好氧量，降低了能耗；（2）反应时间短；（3）具备较高的反硝化速率，NO2-的反硝化速率通常比NO3-高63%左右，其生物脱氮过程比一般硝化-反硝化反应快、效率高。EBIS 反应池中分别设置厌氧、好氧段，创造出一个好的厌氧-好氧-沉淀排放的循环过程，将污水中的磷随污泥排放。在厌氧和好氧状态下使活性污泥与污水充分混合，活性污泥始终处于悬浮状态，促使嗜磷菌的细胞与所要吸取的物质充分接触，以增加反应速度和加大吸取量。同时，曝气区良好的脱氮效果使得回流液中化合态氧（NO3-或NO2-）浓度很低，更促进磷的厌氧有效释放，进而大大提高好氧吸磷能力。
（3）深度处理
①混合工艺
孔板式净水混合器是利用高比例高强度微涡旋的离心惯性效应来克服亚微观传质阻力，增加亚微观传质效率，这种设备混合效果良好，不仅比传统的静态混合器可大幅度增加处理能力，也大大地节省了投药量。东北地区水温低，水中的布朗运动较弱，从颗粒尺度分布来看也相对偏低，加之低温时药剂吸附架桥能力下降，这种情况更需要均匀、快速、高强度地实现亚微观扩散。
②絮凝工艺
采用水力絮凝池，在絮凝之前，水中的胶体颗粒（如泥沙、细菌）因带有负电荷而相互排斥，处于稳定分散状态。投加混凝剂PAC后，混凝剂水解产生的正电荷离子会中和胶体的负电荷，使其失去稳定性（脱稳）。该工艺采取了亚微观尺度的混凝效果控制，更易克服亚微观传质阻力，絮凝效果好。
③沉淀工艺
该工艺斜板间距小，矾花可快速沉淀，雷诺数（Re 值）较小，能有效抑制颗粒沉降的水力脉动，而结构上的优化无侧向约束、不积泥，采用优质疏水性聚合物，具有很高的表面光洁度，有利于排泥，从而保证小的矾花絮凝体亦可有效去除，同时又具有布水均匀、不短流的优点。
④过滤工艺
污水通过进水管进入滤布滤池，均匀布满整个池体，原水从滤布的两侧紧密过滤至滤布内侧，原水中的悬浮物絮体挂载在滤布的外侧，过滤后的水经过池体底部的出水口排出，完成正常过滤。
（4）紫外消毒
紫外消毒工艺是利用紫外光破坏微生物的遗传物质DNA，使微生物结构造成破坏，照射后的微生物无法完成分裂复制从而达到消毒灭菌的目的。具有以下优点：①不需要添加化学药剂，避免了化学残留问题；②能够在短时间内大量杀死细菌，对病毒、芽孢等也有很好的灭活作用；③不会改变水的化学性质，保持了水的原有品质。
4.2.4 生化处理工艺论证
（1）EBIS工艺
EBIS工艺应用较广泛，普遍用于市政污水及工业区污水处理，海林市、北安市、明水县、铁力市、依兰县、绥棱县、兰西县、海林市、克山县、饶河县、甘南县、齐齐哈尔梅里斯区等污水处理厂改造中采用EBIS工艺，污水处理厂均已运行，运行效果良好。同时在省内佳木斯高新区、林口县经济开发区、孙吴工业园区、铁力经济开发区等在建污水处理厂工程中均采用EBIS工艺。海林市现状污水处理厂升级改造后采用的生化处理工艺也是EBIS工艺。
（2）改良AA/O 工艺
1）工程概述
A2/O 工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写，它是厌氧-缺氧、好氧生物脱氮除磷工艺的简称。该工艺是在70 年代由美国专家在厌氧-好氧除磷工艺（A/O）的基础上开发出来的，该工艺同时具有脱氮除磷的功能。
但该工艺由于厌氧区居前，回流污泥中的硝酸盐对厌氧区产生不利影响，为解决该问题，在传统A2/O 工艺的厌氧区前，设置了前置缺氧区，即改良A2/O工艺。
2）工艺理论基础
前置缺氧区用于回流污泥预反硝化，达到提高生物除磷效果的目的。第二段厌氧区，原污水及回流污泥同时进入本段，其主要功能是聚磷菌进行磷的释放，为在好氧段进行磷的超量吸收实现生物除磷创造条件。在第三段缺氧区中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入的大量NO3-N 还原为N2 释放至空气，达到脱氮的目的并使BOD5浓度有所下降。
在好氧区中，有机物被微生物生化降解，氨氮被硝化成NO3-N。同时聚磷菌进行磷的超量吸收，在排除剩余污泥的过程中被除去，完成生物除磷。所以，A2/O 工艺它可以同时完成有机物的去除、除磷和脱氮等功能。好氧池进行有机物的氧化和氨氮的硝化，缺氧池则完成脱氮功能，厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。
3）工艺特点
①污泥沉降性好，无污泥膨胀问题，出水水质好，并具有一定的耐冲击负荷能力，运行稳定，管理简便。
②采用鼓风曝气，氧利用率高，耗电量较低。
③设计水深较大，可减少曝气池的占地面积。
④系统可操作性强，可严格控制出水水质。
⑤运行、管理经验成熟。
4）工艺应用
改良AA/O工艺是根据传统AA/O工艺改良而来，应用极为广泛，在较大规模的污水处理厂中，基本均采用AA/O 工艺。在哈尔滨信义沟污水处理厂、哈尔滨双城区污水处理厂二期、乌兰浩特经济技术开发区污水处理及管网工程、铁岭市污水处理厂扩建工程（一期）、沈阳市沈北新区蒲河北污水处理厂二期工程均有应用，已运行多年，运行效果良好。
本次评价推荐EBIS和改良AA/O污水处理工艺系列作为本工程污水处理主体工艺的比选方案，综合因素比较详见表。
表25综合因素比较表
	方案名称
	方案一：EBIS
	方案二：改良AA/O

	C处理效果
	好
	好

	N处理效果
	好
	好

	P处理效果
	好
	较好

	运行可靠性
	好
	好

	忍受冲击负荷能力
	好
	较好

	操作管理
	较简单，可控性强，碳源利用充分
	较复杂，可控性强，碳源利用充分

	构筑物数量
	较少
	较多

	污泥量
	一般
	一般

	剩余污泥浓度
	较高
	一般

	污泥稳定性
	较稳定
	较稳定

	构筑物占地
	较小
	较大

	基建投资
	一般
	一般

	运行费用
	较低
	一般

	工艺流程
	简单
	较复杂

	曝气形式
	微孔鼓风曝气
	微孔鼓风曝气

	供氧利用率
	较高
	一般

	运行调控
	方便
	方便

	工程实例
	很多
	很多

	规模适应性
	较广
	最广

	综合评价
	好
	较好


EBIS工艺是发展迅速的城市污水处理厂主要处理工艺之一，EBIS处理工艺池型具有池体结构简单、运行灵活方便，抗冲击负荷能力强等特点。能够用较为简单的流程，较少的构筑物完成复杂的处理过程，处理效率一般能达到BOD5和SS 为90～95%，氨氮90%以上，总氮80%以上，总磷60%以上。
因此，考虑到虎林市现状污水处理厂升级改造后采用的也是EBIS处理工艺，为了方便管理，主体生化工艺推荐采用EBIS处理工艺。
4.2.5 深度处理工艺论证
过二级生物处理后的出水中污染物指标大幅下降，但与出水指标相比仍有一定差距，需选择针对性的深度处理工艺。
1、混凝沉淀工艺在城市污水深度处理中主要作用
（1）进一步去除悬浮物、BOD5及COD。
（2）除磷。因污水中的磷酸盐大部为可溶性，一级处理去除量很少，一般的二级处理也只能去除20～40%左右，强化二级处理则可大幅度提高除磷率至60%～75%。混凝沉淀能除磷90～95%，是最有效的除磷方法。
（3）还能去除污水中的乳化油和其他工业水污染物。
3、沉淀在深度处理中的作用
该工艺斜板间距小，矾花可快速沉淀，雷诺数（Re 值）较小，能有效抑制颗粒沉降的水力脉动，而结构上的优化无侧向约束、不积泥，采用优质疏水性聚合物，具有很高的表面光洁度，有利于排泥，从而保证小的矾花絮凝体亦可有效去除，同时又具有布水均匀、不短流的优点。
2、过滤在深度处理中的作用
（1）去除生物过程和化学澄清中未能沉降的颗粒和胶状物质；
（2）增加以下指标的去除效率：悬浮固体、浊度、磷、BOD5、COD、重金属、细菌、病毒和其它物质；
（3）由于去除了悬浮物和其它干扰物质，因而可增进消毒效率，并降低消毒剂用量。
4.2.6 消毒处理工艺论证
由于本次工程存在超越臭氧接触工艺段可能性，所以为保证超越运行时污水能够达标，需设置消毒工艺。
处理后的城市污水，水质已经改善，但水中仍含有大量的致病细菌和寄生虫卵。国家于2000 年5月发布的《城市污水处理及污染防治技术政策》规定：为保证公共卫生安全，防止传染性疾病传播，城镇污水处理应设置消毒设施。
常用的污水消毒方式有液氯消毒、臭氧消毒、紫外线消毒及二氧化氯消毒。
液氯是迄今为止最常用的方法，其特点是有标准投加设备系列，投量计量准确，液氯成本低、工艺成熟、效果稳定可靠，同时含有一定的余氯，可抑制细菌繁殖，具有应用历史长，积累丰富的运行管理数据。由于加氯法一般要求不少于30min的接触时间，接触池容积较大；氯气是剧毒危险品，存储氯气的钢瓶属高压容器，有潜在威胁，需要按安全规定建设氯库和加氯间；液氯消毒将生成有害的有机氯化物，在运输和使用过程中如管理不当产生一些人身伤害事故，在国外和我国，污水采用液氯消毒往往是应急措施，只是季节性或疫病流行时使用。
臭氧是一种优良的消毒剂，消毒效果好，不产生难处理的或生物积累性残余物，但投资大，成本高，设备昂贵，安装管理较复杂，主要用于游泳池水和饮用水的消毒，污水中使用在排入卫生质量要求高的水体，北美个别污水处理厂采用臭氧消毒污水。
二氧化氯是一种广谱性的消毒剂，它对水中的病原微生物，包括病毒、细菌芽孢、配水管网中的异养菌、硫酸盐还原菌及真菌等均具有很高的杀灭作用。能在pH值很宽的范围内杀灭大肠杆菌。二氧化氯在水中的扩散速度较氯快，对孢子的杀灭作用比氯强，对水中的放线菌、野生菌种、孢子等均有较好的灭杀作用。二氧化氯具有消毒效果好而且具有持续消毒、杀菌作用，不受氨的影响，对病毒既有强力的杀灭作用，不会形成致癌物，具有脱色、助凝、除氰、除酚除臭等作用。二氧化氯必须现场制备，设备复杂，原料具有腐蚀性，需化学反应生成，操作管理要求较高。
紫外线消毒是采用紫外线照射与氯化共同作用的物理化学方法，是近年初步推广发展最快的消毒技术，在一些国家，紫外线有逐步取代氯消毒、成为污水处理厂主要消毒方式的趋势。
紫外线消毒的基本原理：
紫外线对微生物的遗传物质（即DNA）有畸变作用，在吸收了一定剂量的紫外线后，DNA的结合键断裂，细胞失去活力，无法进行繁殖，细菌数量大幅度减少，达到灭菌的目的。因为当紫外线的波长为254mm时，DNA 对紫外线的吸收达到最大，在这一波长具有最大能量输出的低压水银弧灯被广泛使用，在水量较大时，也使用中压或高压水银弧灯。
紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。并且消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，占地面积和土建费用大大减少。缺点是设备投资较高，紫外线照射灯具较复杂，灯具需要及时更换，频繁开关灯具影响使用寿命，灯管寿命短，运行费用高，管理维修麻烦，抗悬浮固体干扰的能力差，对消毒前的原水浊度要求较高，必须保证一定的水流厚度，且紫外消毒后污水中没有余氯。目前在北美，已有1000多套紫外线消毒装置在运行；在欧洲，有一些紫外线装置正在试运行中；国内重庆北碚污水处理厂采用紫外线消毒已投入运行，深圳的南山、横岭污水处理厂也采用了紫外线消毒。
综合上述比较，考虑污水处理厂运行情况，因此本工程采用具有安全性、可靠性、实用性较好的紫外消毒方式。
4.2.7 污泥处理工艺论证
污水经二级处理后，水中大多数有机物和无机物都转化为污泥，污泥是一种由有机残片、细菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体，除含有大量水分外，还含有有机物、盐类及少量病原体微生物和寄生虫卵等，若不进行科学处置将对环境造成新的二次污染。
通常把污水处理厂污泥的稳定和脱水称作污泥的处理，将污泥的堆肥、填埋、干化、碳化和加热处理及最终利用，称为污泥的处置。
（1） 污泥处理工艺方案选择原则
本项目产生的污泥稳定性较好，且污泥量相对较少，因此本工程暂不考虑对污泥进行消化处理，以节省工程投资和运行成本。项目考虑对剩余污泥进行浓缩、脱水。
1）本方案污泥处置工艺优先采用低能耗、少占地、操作环境好的成熟工业化处理工艺。
2）积极慎重地采用国内外经实践证明是行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。
3）总平面布置应紧凑合理，力争土方平衡，减少占地和投资费用。
4）节能环保的特点应体现在各个环节中，避免对周围的环境产生不良影响。
5）方案应具有现代化、节能型的特点。
（2）污泥处理工艺选择
污泥浓缩有重力浓缩、浓缩与脱水一体两种。重力浓缩是利用剩余污泥密度比水大的特点，通过重力沉降以降低剩余污泥含水率，从而达到污泥浓缩的目的。重力浓缩效率低、占地面积大、时间长。而本项目综合污水处理站用地紧张、污泥量较大，因此在本项目设计中不考虑重力浓缩，而浓缩与脱水一体方案。
常见的浓缩与脱水一体方式有叠螺式浓缩脱水一体机、带式浓缩脱水一体机、转鼓浓缩带式脱水一体机，三种脱水一体机的性能的比较见下表。
表26  污泥机械脱水技术经济比较

	项目
	带式脱水机
	离心脱水机
	板框压滤机

	脱水设备
	叠螺式浓缩脱水一体机
	带式浓缩脱水一体机
	转鼓浓缩带式脱水一体机

	泥饼含水率
	70~85%
	75~80%
	70~80%

	核心原理
	螺旋挤压 + 动静环过滤，同一筒体内完成浓缩与脱水
	重力浓缩 + 多级辊压脱水，集成在同一机架
	转鼓预浓缩 + 带式压榨，两段独立可调

	适用场景
	市政污泥、含油 / 黏性污泥、中小型项目、场地受限场景
	市政污水处理厂、大型工业废水处理、处理量大的项目
	污泥性质波动大、需要灵活调节的项目

	主要优势
	结构紧凑、不易堵塞、冲洗水极少、自动化程度高
	处理量大、连续运行、操作简单、投资适中
	适应性强、能耗较低、调节灵活

	脱水设备费用
	低
	一般
	较高


因此本项目污泥脱水设备推荐选用结构紧凑、不易堵塞、冲洗水极少、自动化程度高处理量大、连续运行、操作简单、投资适中的叠螺式浓缩脱水一体机。
（3）污泥最终处置工艺选择
污水处理厂的污泥最终处置，国内外普遍采用的是焚烧、填埋和堆肥三种方法。
污泥填埋：污泥卫生填埋是我国目前处理污水处理厂脱水污泥的 主要途径，因为其处理成本相对较低且较安全可靠，因而被普遍采用。
污泥堆肥：污泥堆肥是目前城市污泥最终处置应积极开发的主攻方向，将消化污泥再经动态发酵制成颗粒状有机复合肥，重新用于农田。污泥堆肥制成复合肥重新用于农业的前提是上游工业废水必须达  标排放，以保证污泥中的重金属含量不超标。污水处理厂污泥施用于农田，污泥必须符合中华人民共和国《农用污泥中污染物控制标准》的要求，在施用过程中必须经常对污泥中污染物含量进行监测，确保  污泥满足农用要求。
污泥焚烧：污泥焚烧处理污泥具有减容多（70~90%），占地面积 小的优点，但其一次性投资巨大、操作管理复杂、能耗较高，运行费用高，不太适合我国目前的国情。特别是污泥焚烧产生废气中的二噁英，会对环境造成严重的危害，因此污泥焚烧受到严格控制，我国对污泥焚烧持慎重态度。各种污泥处置方式对污泥处理的要求见下表。
表27  污泥处置方式

	污泥处置
	处理要求
	处置原则

	
污泥堆肥
	未定和无害化
机械脱水含固率20~30%干污泥
	按国家标准要求将务必赛道农田后翻耕，可种草、麦等，但不能种蔬菜、水稻

	卫生填埋
	稳定和无害化
机械脱水含固率20~40%干污泥
	安全填埋处置

	焚烧
	机械脱水含固率20~40%干污泥
	在焚烧厂和灰渣的安全填埋场


本项目污水处理站产生的污泥主要为一般物化污泥，经叠螺式脱水机脱水后运至虎林市污泥处理场进行深度处理处置。
4.2.8 环境监测
环境监测是对建设项目施工期、运营期的环境影响及环境保护措施进行监督 和检查，并提出环境管理的对策与建议。环境监测为环境保护管理提供科学的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ978-2018），结合运营期环境污染的特点，确定监测内容、监测项目、监测频率。
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1、监测方案
排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。
2、设置和维护监测设施
排污单位应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。
3、开展自行监测
排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。持有排污许可证的企业自行监测年度报告内容可以在排污许可证年度执行报告中体现。
4、做好监测质量保证与质量控制
排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。
5、记录和保存监测数据
排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。
6、监测数据的管理和信息公开
监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂环保部门汇报，对于常规监测数据（至少包括项目特征因子的数据）应该进行信息公开。如发现异常或发生事故，立即分析污染原因，停止外排，及时采取应急措施。建设单位在开展监测的同时要进行监测信息公开工作，每一期的排放监测数据结果要以公告的形式在场区内张贴出来，包括污染物的名称、监测数值和监测日期等信息。主体是本项目的建设单位，需要对公示的监测数据负责。
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5结论与建议
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本项目纳污水体为穆棱河。起始断面为排污口上游500m，终止断面为排污口下游3000m。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，该水功能区水质类别为III类。
根据本次补充监测数据可知，监测期间各监测断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准的要求。本项目地表水评价范围内无地表水环境保护目标。
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本项目为污水处理工程，预处理系统出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单中一级A标准后排放至穆棱河，外排水量为416.6m3/h（10000m3/d）。满负荷排水情况下污染排放量为：COD：164.25t/a；氨氮：6.38t/a、总磷：1.314t/a、总氮：49.82t/a。正常工况考虑安全余量下，能够满足《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“受纳水体为 GB 3838Ⅲ类水域，以及涉及水环境保护目标的水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）处环境质量标准的10%确定”的要求。
1）对照断面：本次评价对照断面设置在本项目入河排污口上游500m处。受水动力条件影响，污染范围不涉及对照断面，对上游对照断面无影响。
2）控制断面：本次控制断面为排污口下游3000m处。根据预测结果，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，对控制断面无影响。
3）消减断面：消减断面设置在排污口下游38262m。根据预测结果，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。
企业运营期，应加强污水管线的管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，防止污水随雨水径流进入地表水体；加强污水处理厂的环境管理、监测和监督，对污水处理厂的进出水水质及各构筑物的出水水质进行长期的定时监测，杜绝事故排放的发生。
从地表水环境的角度而言，本项目废水经污水处理站处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准（即COD：50mg/L，氨氮：5（8）mg/L）及2025年修改单中表4瞬时值，其中氨氮括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。穆棱河全年水温≤12℃为253天，水温>12℃为112天。氨氮水温>12℃112天排放量5.6t/a，氨氮水温≤12℃253天排放量20.24t/a，则COD核定排放量为164.25t/a，全年氨氮的核定排放量为25.84t/a，满足入河排污口允许排放量要求。因此，本项目的建设地表水环境影响是可接受的。
根据预测结果，本项目的建设不会改变穆棱河水体功能，不会对穆棱河产生重大影响，因此项目的建设对穆棱河有着明显的正效益，本项目的建设地表水环境影响是可接受的。
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通过对本项目地表水环境现状的分析和监测得出纳污水体穆棱河现有的环境概况，通过水质模型预测了本项目建成后对纳污水体各污染物的变化情况，均在穆棱河目标水质要求范围内，因此本项目的设置是可行的，排污口的设置是可行的。项目建设不会对纳污水体环境产生较大影响，本项目的建设从地表水环境影响的角度可以接受。
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附件1 生态环境分区管控分析报告
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附件2   原项目批复
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附件3项目可行性研究报告批复
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附件4  引用监测报告
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附件5  枯水期现状监测报告
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附件6  丰水期现状监测报告
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附件7  项目竣工环境验收意见
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附件8  用地规划许可证
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附件9  排污许可证正本
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附件10  排污口设置决定书
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附件11  污泥接纳处理协议
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附件12  企业事业单位突发环境事件应急预案备案表
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附件13  关于黑龙江省虎林市污水处理厂污泥处理装置工程环境影响报告书的批复
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附件14  竣工环境保护验收结论
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附件15  污泥转运单
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附件16  危废处置协议
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附件17  栅渣、沉沙处置协议
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附件18  工业污水处理厂执行报告
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附件19  现有工程污水处理厂执行报告
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