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[bookmark: _Toc73523366]一、建设项目基本情况
	建设项目
名称
	鸡西金雨煤炭销售有限公司煤炭集运建设项目

	项目代码
	/

	建设单位
联系人
	方堃
	联系方式
	13836561999

	建设地点
	黑龙江省鸡西市城子河区南兴委，原三五一厂城砖分厂

	地理坐标
	（ 131 度 01 分 12.180 秒， 45 度 20 分 45.048 秒）

	国民经济
行业类别
	B0690 其他煤炭采选
	建设项目
行业类别
	四、煤炭开采和洗选业 069 其他煤炭采选中的煤炭储存、集运

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批
（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批
（核准/备案）
文号（选填）
	/

	总投资
（万元）
	250
	环保投资
（万元）
	74.5

	环保投资占比（%）
	29.8
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：        
	用地（用海）
面积（m2）
	19855

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置原则及本项目情况对照一览表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目
	是否开展专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放废气为颗粒物，不排放含有毒有害污染物二噁英、苯并[α]]芘、氰化物、氯气
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目厂区初期雨水经过雨水导流槽收集至初期雨水收集池，沉淀后全部用于车辆冲洗、厂区路面降尘，不外排；车辆冲洗废水集中收集经沉淀池沉淀后用于厂区路面降尘，自然蒸发，不外排；降尘用水全部自然蒸发，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目废机油最大存储量为0.1t，临界量2500t，经核算本项目Q值为0.00004，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）当q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目不开展环境风险专项评价
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及取水工程
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	否


综上，本项目不开展大气、地表水、环境风险、生态及海洋专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为煤炭集运项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目，项目的建设符合国家相关法律和政策。
项目所用设备及产品无《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类中生产装置设备、淘汰类中产业结构调整落后生产工艺装备、落后产品。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。
2、项目与生态分区管控符合性分析
项目位于黑龙江省鸡西市城子河区南兴委，原三五一厂城砖分厂，用地性质为工业用地。根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）规定，环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目所在区域属于重点管控单元。突出污染物排放控制和环境风险防控，按照差别化的生态环境准入要求，优化空间和产业布局，不断提升资源利用效率，强化环境质量改善目标约束，解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。
（1）生态保护红线符合性
本项目位于黑龙江省鸡西市城子河区南兴委，原三五一厂城砖分厂，根据《生态环境分区管控分析报告》（附件6）分析，本项目不涉及生态保护红线。
（2）环境质量底线
根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中的监测数据，2025年，鸡西市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3一8h共6项污染物年均值浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级过渡阶段浓度限值要求。项目附近地表水体为城子河，属于穆棱河水系。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011一2030年）》规定，本项目区域穆棱河断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，本项目附近水体城子河（穆棱河一级支流）参照I类功能水体，因此本工程地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中I类水体标准。根据鸡西市生态环境局网站公布的2025年1月~12月《鸡西市地表水国控考核断面水质信息公开》，穆棱河知一桥、穆棱河河口内断面全年达到II类水质类别标准。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》可知，鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.2dB（A）；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为64.7dB（A）；功能区昼间达标率87.7%，功能区夜间达标率97.6%。
本项目煤炭运输过程中采用苫布覆盖，出厂时车轮进行清洗，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量；厂区采用围挡（防风抑尘网），堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘，煤炭装车和卸车过程采用车辆出入冲洗（高压水枪）方式降尘，降尘后颗粒物以无组织形式排放。本项目无组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。本项目厂区初期雨水经过雨水导流槽收集至初期雨水收集池，沉淀后全部用于车辆冲洗、厂区路面降尘，不外排；车辆冲洗废水集中收集经沉淀池沉淀后用于厂区路面降尘，自然蒸发，不外排；降尘用水全部自然蒸发，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。本项目通过选用低噪声车辆及设备，加强厂区运输管理，夜间不生产，夜间不安排运输，运输车辆采取限制车速、禁鸣等措施，可有效降低运输车辆噪声对道路两侧环境的影响。厂界四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求。本项目固体废物综合利用处置率100%，不会对项目周边环境造成影响。项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会加剧现有环境质量状况。因此，符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
本项目生活供水购买桶装水使用，车辆冲洗用水和降尘用水优先使用收集的初期雨水，初期雨水不足时购买黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司自来水使用，供电电源由当地市政电网提供，用水水源及供电电源可靠，资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单
本项目位于黑龙江省鸡西市城子河区南兴委，原三五一厂城砖分厂，根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号），本项目属于重点管控单元。本项目与《鸡西市生态环境准入清单》符合性分析见表1-2。
表1-2  本项目与《鸡西市生态环境准入清单》符合性分析
	环境管控单元名称
	城子河区城镇空间
	本项目

	环境管控单元编码
	ZH23030620001
	

	管控单元类别
	重点管控单元
	

	管控要求
	空间布局约束
	1.同时执行:(1)严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。(2)禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。2.水环境农业污染重点管控区同时执行 (1)科学划定畜禽养殖禁养区。(2)加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物;在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植;在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。3.水环境城镇生活污染重点管控区同时执行除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行(1)严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。(2)利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造
	本项目为煤炭集运项目不属于危险化学品生产项目、养殖场项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业，不属于利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目；本项目生产不用水，职工生活用水购买桶装水使用。车辆冲洗用水和降尘用水优先使用收集的初期雨水，初期雨水不足时购买黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司自来水使用，废气为无组织颗粒物，不属于“两高”行业；项目所用设备及产品无《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类中生产装置设备、淘汰类中产业结构调整落后生产工艺装备、落后产品。

	
	污染物排放管控
	1.同时执行:加快65t/h以上燃煤锅炉(含电力)超低排放改造。2.水环境农业污染重点管控区同时执行 (1)支持规模化畜禽养殖场(小区)开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。(2)畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。(3)全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。3.水环境城镇生活污染重点管控区同时执行 (1)新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。 (2)强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。 (3)推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施;推进现有污水处理设施配套管网建设;进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。(4)县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 (1)对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。(2)到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉(含电力)实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
	本项目冬季不生产，无需供热本项目不使用锅炉；本项目位于黑龙江省鸡西市城子河区南兴委，原三五一厂城砖分厂，不在工业集聚区内；本项目生产不用水，职工生活用水购买桶装水使用。车辆冲洗用水和降尘用水优先使用收集的初期雨水，初期雨水不足时购买黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司自来水使用。

	
	环境风险防控
	1.化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行本清单禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
	本项目位于黑龙江省鸡西市城子河区南兴委，原三五一厂城砖分厂，不在化工园区；本本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。

	
	资源利用效率要求
	1.同时执行:(1)推进污水再生利用设施建设。(2)公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。2.高污染燃料禁燃区执行 (1)在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。(2)城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉;已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。
	本项目不在高污染禁燃区；本项目冬季不生产，无需供热，生产不用锅炉。

	环境管控单元名称
	城子河区水环境农业污染重点管控区
	本项目

	环境管控单元编码
	ZH23030620003
	

	管控单元类别
	重点管控单元
	

	管控要求
	空间布局约束
	1.同时执行:(1)科学划定畜禽养殖禁养区。(2)加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物;在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植;在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 (1)严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。(2)利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
	本项目为煤炭集运项目不属于“两高”行业，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业，不属于利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，不属于养殖行业；本项目生产不用水，职工生活用水购买桶装水使用。车辆冲洗用水和降尘用水优先使用收集的初期雨水，初期雨水不足时购买黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司自来水使用，废气为无组织颗粒物，不属于高耗水、高污染行业；项目所用设备及产品无《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类中生产装置设备、淘汰类中产业结构调整落后生产工艺装备、落后产品。

	
	污染物排放管控
	1.执行本清单 (1)支持规模化畜禽养殖场(小区)开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。(2)畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。(3)全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行(1)对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 (2)到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉(含电力)实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
	本项目不属于畜禽养殖行业，不属于农业；本项目冬季不生产，无需供暖，生产不使用锅炉。

	
	环境风险防控
	大气环境布局敏感重点管控区同时执行本清单禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
	本项目为煤炭储运项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业。

	环境管控区名称
	城子河区地下水环境一般管控区
	本项目

	环境管控区编码
	YS2303066310001
	

	管控区类型
	一般管控区
	

	管控要求
	环境风险管控
	1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务:(一)严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况;(二)建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散;(三)制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等;重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。
	项目危废贮存点采取地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s的防渗措施，满足重点防渗区要求。煤炭堆场、初期雨水收集池、沉淀池地面采取防渗性能不低于1.5m厚等效粘土防渗层，渗透系数K≤1×10-7cm/s的防渗性能措施，满足一般防渗区要求。厂区道路进行水泥硬化，满足简单防渗区要求。除一般防渗区全厂区其他区域敷设水泥硬化路面，满足简单防渗区要求。本项目不储存有毒有害物质；本项目为煤炭储运项目，不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等行业。


综上所述，本项目符合《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）与《鸡西市生态环境准入清单》的相关要求。
3、与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第二节工业污染防治中第四十八条，钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条，贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。
本项目煤炭运输过程中采用苫布覆盖，出厂时车轮进行清洗，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量；厂区采用围挡（防风抑尘网），堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘，煤炭装车和卸车过程采用车辆出入冲洗（高压水枪）方式降尘，降尘后颗粒物以无组织形式排放。本项目严禁在重污染天气期间、大风天气时生产作业。无组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。因此，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求。
4、与《鸡西市人民政府印发鸡西市“十四五”生态环境保护规划的通知》（鸡政规〔2022〕7号）符合性分析
（三）深化协同防治，全面改善空气质量
（1）加强细颗粒物污染防治。
实施大气环境质量目标管理。对照2035年远景目标，开展形势分析，逐步提高大气环境质量目标，持续改善城市大气环境质量。
推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。
（2）强化噪声污染防治。
制定实施噪声污染防治行动计划。开展环境功能区评估与调整。城市建成区在声环境功能区安装噪声自动监测系统。制定国土空间规划及交通运输等相关规划时，合理划定防噪声距离，明确规划设计要求。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。鼓励采用低噪声施工设备和工艺。依法将工业企业噪声纳入排污许可管理，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。加强对文化娱乐、商业经营中社会生活噪声热点问题日常监管和集中整治。到2025年，城市建成区全面实现功能区声环境质量自动监测，声环境功能区夜间达标率达到国家要求。
本项目煤炭运输过程中采用苫布覆盖，出厂时车轮进行清洗，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量；厂区采用围挡（防风抑尘网），堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘，煤炭装车和卸车过程采用车辆出入冲洗（高压水枪）方式降尘，降尘后颗粒物以无组织形式排放。本项目严禁在重污染天气期间、大风天气时生产作业。无组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。本项目通过选用低噪声车辆及设备，加强厂区运输管理，夜间不生产，夜间不安排运输，运输车辆采取限制车速、禁鸣等措施，可有效降低运输车辆噪声对道路两侧环境的影响。厂界四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求。因此，符合《鸡西市人民政府印发鸡西市“十四五”生态环境保护规划的通知》（鸡政规〔2022〕7号）相关要求。
5、与《鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案》的符合性分析
（一）全面排查工作阶段（2023年6月7日至6月30日）。各县（市）区生态环境局要压实工作责任，在原有工作基础上，迅速开展本辖区内洗煤厂、储煤厂的环保审批手续、土地规划手续和环保设施建设问题，建立《洗煤企业排查整治工作台账》《储煤厂核查情况台账》并动态更新管理全面排查和台账建立工作要在2023年6月30日前完成。排查过程中发现无法办理相关审批手续、无法采取防尘措施、短期内无生产意愿或整治无望的要采取关停取缔、“两断三清”等手段立即消除污染。
（二）全面整治工作阶段（2023年7月1日至8月20日）。按照《储煤厂综合整治验收标准》《洗煤厂环境整治验收标准》，督促企业办理环保、土地规划手续，按整治内容和标准开展环境综合整治工作，针对无法办理合规手续无法实施环境综合整治的储煤厂，要向属地县（市）区政府及时报告，采取联合执法方式，依法予以取缔。整治工作要在2023年8月31日前完成。
（三）整治工作销号验收阶段（2023年8月21日至8月31日）。在前阶段整治工作基础上，逐步深入推进，对已完成整改的问题进行“回头看”销号验收，确保整改到位不发生反弹。逾期未完成整改任务的一律停产整治，逾期无法办理相关审批手续、整治无望和拒不整改的要依法予以取缔。
本项目厂区四周设置防风抑尘网，本项目场内堆场最大堆存高度2.5m，防风抑尘网高4m高于堆场最大堆存高度，堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘。煤炭装车和卸车过程采用车辆出入冲洗（高压水枪）方式降尘，降尘后颗粒物以无组织形式排放。本项目严禁在重污染天气期间、大风天气时生产作业。本项目煤炭运输过程中采用苫布覆盖，出厂时车轮进行清洗，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量。符合《鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案》相关要求。
6、与《鸡西市储煤厂环境综合整治验收标准（暂行）》的符合性分析
本项目与《鸡西市储煤厂环境综合整治验收标准（暂行）》的符合性分析见表1-3。
表1-3  本项目与《鸡西市储煤厂环境综合整治验收标准（暂行）》符合性分析
	项目
	标准要求
	本项目
	符合性

	大气污染防治措施
	储煤厂四周应当建设闭合的防风抑尘网。防风抑尘网高度不得低于物料堆高度，遇到高压线等高空障碍物可适当调整高度。储煤厂堆存物应当使用绿网进行苫盖。
	本项目厂区四周设置防风抑尘网，本项目场内堆场最大堆存高度2.5m，防风抑尘网高4m高于堆场最大堆存高度。
	符合

	
	储煤厂在日常作业中应当采取喷淋、洒水等方式进行降尘，并且严禁在重污染天气期间、大风天气时生产作业以避免造成扬尘污染。
	本项目严禁在污染天气期间、大风天气时生产作业。车辆冲洗用水和降尘用水优先使用收集的初期雨水，初期雨水不足时购买黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司自来水使用。
	符合

	
	储煤厂使用的运输车辆应当按照当地城市执法部门的要求进行全面苦盖，并确保车辆清洁。
	装车和卸车过程采用车辆出入冲洗方式降尘，并全面苫盖。
	符合

	
	储煤厂原则上不得使用燃煤锅炉，应当使用电、天然气等清洁能源取暖。若因条件限制使用燃煤、生物质锅炉的应当配套建设高效除尘设施，并定期检测。
	本项目冬季不生产，无需采暖。储煤过程不使用锅炉。
	符合

	
	如有破碎工序或皮带输送作业环节的，须在封闭空间内作业，防止扬尘污染。
	本项目工艺为卸煤、储煤、外运，没有破碎工序或传输作业环节。
	符合

	水污染防治措施
	储煤厂所应当配套建设雨水导流槽、雨水收集池(雨水收集池应建在厂区地势最低处)，收集的雨水沉淀后用于场区洒水降尘和绿化。
	本项目初期雨水收集池，位于位于厂区东北侧，10m*10m*2m，最大容积200m3，可满足本项目1次雨水收集需求。车辆冲洗用水和降尘用水优先使用收集的初期雨水。
	符合

	
	无法接入污水管网的储煤厂应当建设防渗旱厕或防渗化粪池，定期转运至当地生活污水处理厂进行处理或作为肥料进行综合利用，并建立管理台账。
	本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
	符合

	土壤污染防治措施
	储煤厂场区地面必须全部硬化，其中车辆进出口及主要运输通道必须使用水泥或柏油进行硬化。
	全厂区敷设水泥硬化路面。
	符合

	噪声污染防治措施
	储煤厂应当选取低噪声的设备、设施，并严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》的相关规定，合理规划生产作业时限。
	选用低噪声车辆及设备，加强厂区运输管理，夜间不生产，夜间不安排运输，运输车辆采取限制车速、禁鸣等措施。
	符合

	危险废物污染防治措施
	储煤厂应当建设危废贮存点，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》设置危险废物标识，将产生的废机油等危险废物进行收集贮存，定期由有资质的处置单位转移、处置，执行危险废物转移联单管理制度并做好台账记录。
	本项目新建危废贮存点位于厂区北侧，钢架结构，建筑高度3m，建筑面积10m2，用于贮存废机油、废含油手套、废含油抹布。
	符合

	其它污染防治措施
	储煤厂应当在厂区四周(防风抑尘网外侧)植树绿化，改善周边生态环境质量。
	企业在防风抑尘网外侧种植绿植，并定期对路面进行清扫。
	符合

	
	储煤厂应当定期对厂区及周边进行清理保洁，保持良好的环境卫生面貌，防止出现“脏、乱、差”现象。并设置生活垃圾收集箱，定期转运。
	企业在防风抑尘网外侧种植绿植，并定期对路面进行清扫。
	符合


综上，本项目符合《鸡西市储煤厂环境综合整治验收标准（暂行）》相关要求。
7、与《鸡西市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》的符合性分析
为进一步改善城市空气环境质量，保障人民群众身体健康，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》(黑政发(2014)1号)要求，经研究，划定高污染燃料禁燃区(简称禁燃区，下同)，现就有关事宜通告如下：
一、本市下列区域为禁燃区：北环中路(西)—东山街—兴国东路(蔬菜公司)—电工路—红星路—和平南大街—201国道(体育馆)—兴国西路头—北环中路(休闲广场东)，形成的围合区域。
二、禁止燃用的高污染燃料种类：禁燃区内除单台出力大于等于20吨/小时锅炉以外禁止燃用煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤研石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等），禁止燃用石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油等油类常规燃料。
三、禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施，已建成的应在政府规定期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
四、对违反本通告的行为，由有关部门依照有关法律、法规、规章的规定查处。
五、本通告自发布之日起施行，2016年9月29日发布的《鸡西市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区域的通告》同时废止。
本项目位于黑龙江省鸡西市城子河区南兴委，原三五一厂城砖分厂，不在鸡西市高污染燃料禁燃区范围内。
8、选址合理性分析
本项目位于黑龙江省鸡西市城子河区南兴委，原三五一厂城砖分厂，本项目用地性质为工业用地。项目用地不属于生活饮用水源地、地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。本项目本项目厂区东侧为荒地，厂区南侧为构件加工厂，厂区西侧为荒地，厂区北侧为闲置厂房。项目选址地势较平坦，交通便利。
敏感目标位于项目西侧94m处，城子河区区主导风向为西风，本项目运输过程中采用苫布覆盖，出厂时车轮进行清洗，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量；厂区采用围挡（防风抑尘网），堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘，装车和卸车过程采用车辆出入冲洗（高压水枪）方式降尘，降尘后颗粒物以无组织形式排放。本项目严禁在重污染天气期间、大风天气时生产作业。本项目无组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。通过选用低噪声车辆及设备，加强厂区运输管理，夜间不生产，夜间不安排运输，运输车辆采取限制车速、禁鸣等措施，可有效降低运输车辆噪声对道路两侧环境的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。本项目所采取环保措施可行，污染物可达标排放，对周边居民影响较小。
本项目厂区初期雨水经过雨水导流槽收集至雨水收集池，沉淀后全部用于车辆冲洗、厂区路面降尘，不外排；车辆冲洗废水集中收集经沉淀池沉淀后用于厂区路面降尘，自然蒸发，不外排；降尘用水全部自然蒸发，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。本工程固体废物综合利用处置率100％。项目固废不会对项目区周边环境造成影响。因此，本项目建设对环境及敏感目标影响较小。
综上所述，项目建设符合当地土地利用规划；营运期产生的各项污染物经采取各种措施治理后均能达标排放，对环境影响较小；产生的固体废物均得到综合利用与合理处置，生产噪声经采取各种措施后，对周边居民的影响不大。该项目选址可行。
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	建设内容
	1、项目分类管理判定
本项目为煤炭集运项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》分析，项目类别为四、煤炭开采和洗选业06，6烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗062；其他煤炭采选069，属于“煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）”，则环评类别为报告表。
2、项目概况
（1）项目名称：鸡西金雨煤炭销售有限公司煤炭集运建设项目
（2）建设单位：鸡西金雨煤炭销售有限公司
（3）建设性质：新建
（4）建设规模：项目位于黑龙江省鸡西市城子河区南兴委，原三五一厂城砖分厂，租赁黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司的原三五一厂城砖分厂场地。项目占地面积19855m2，总建筑面积10m2。本项目外购煤炭，煤炭贮存在厂区内，年运输销售煤炭5万吨。具体建设内容以及建设规模见表2-1。
（5）总投资：本项目总投资400万元，其中环保投资105.5万元，占总投资的26.4%。
3、建设内容
本次工程项目组成主要包括辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程，本项目建设内容见表2-1。
表2-1  项目组成一览表
	工程
类别
	项目名称
	工程建设内容及规模
	备注

	储运
工程
	煤炭堆场
	位于厂区北侧，占地面积7435.8m2，最大高度2.5m，最大存储能力1万吨，煤炭周转周期为3次/年，煤炭来源于周边煤矿厂，由煤矿厂派运输车辆运送至本项目煤炭堆场。
	/

	
	
	位于厂区南侧，占地面积3916.2m2，最大高度2.5m，最大存储能力1万吨，煤炭周转周期为3次/年，煤炭来源于周边煤矿厂，由煤矿厂派运输车辆运送至本项目煤炭堆场。
	/

	
	危废贮存点
	位于厂区北侧，钢架结构，建筑高度3m，建筑面积10m2，用于贮存废机油、废含油手套、废含油抹布，其中废机油最大贮存量0.1t，废含油手套、废含油抹布最大贮存量0.01t，可满足本项目1年危险废物贮存需求，本项目危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，采用重点防渗，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s，防渗等级满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
	新建

	辅助
工程
	车辆冲洗废水沉淀池
	位于厂区西侧（1.5m*1.5m*1m），最大容积10m3，可满足项目1天车辆冲洗废水存储需求，沉淀池上方设洗车区域，用于车辆冲洗。
	新建

	
	初期雨水收集池
	位于位于厂区东北侧，10m*10m*2m，最大容积200m3，可满足本项目1次雨水收集需求。
	新建

	公用
工程
	供水
	职工生活用水购买桶装水使用。车辆冲洗用水和降尘用水优先使用收集的初期雨水，初期雨水不足时购买黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司自来水使用。本项目总用水量为5808.6t/a。
	/

	
	排水
	本项目厂区初期雨水经过雨水导流槽收集至雨水收集池，沉淀后全部用于车辆冲洗、厂区路面降尘，不外排；车辆冲洗废水集中收集经沉淀池沉淀后用于厂区路面降尘，自然蒸发，不外排；降尘用水全部自然蒸发，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
	/

	
	供暖
	本项目冬季不生产，无需采暖。
	/

	
	供电
	项目用电由当地市政电网提供，能够满足本项目用电。
	依托现有

	环保
工程
	废气防治措施
	1.本项目煤炭运输过程中采用车辆苫盖，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量，运输道路洒水降尘方式，降尘后颗粒物以无组织形式排放；
2.厂区采用围挡（防风抑尘网）项目防风抑尘网布设在厂界四周，防风抑尘网长600m，高4m，面积2400m2。堆场采用编织覆盖（防尘网）方式+洒水方式降尘，降尘后颗粒物以无组织形式排放；
3.煤炭装卸过程采用高压水枪冲洗方式降尘，降尘后颗粒物以无组织形式排放。
	/

	
	废水防治措施
	本项目厂区初期雨水经过雨水导流槽收集至雨水收集池，沉淀后全部用于车辆冲洗、厂区路面降尘，不外排；车辆冲洗废水集中收集经沉淀池沉淀后用于厂区路面降尘，自然蒸发，不外排；降尘用水全部自然蒸发，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
	/

	
	噪声防治措施
	选用低噪声车辆及设备，加强厂区运输管理，夜间不生产，夜间不安排运输，运输车辆采取限制车速、禁鸣等措施。
	/

	
	固废防治措施
	沉渣集中收集全部用于铺路；废机油、废含油手套、废含油抹布集中收集暂存在危废贮存点，定期委托有资质公司处理；生活垃圾集中收集后交由市政部门统一处理。
	/

	
	地下水和土壤防渗措施
	项目危废贮存点采取地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s的防渗措施，满足重点防渗区要求。煤炭堆场、初期雨水收集池、沉淀池地面采取防渗性能不低于1.5m厚等效粘土防渗层，渗透系数K≤1×10-7cm/s的防渗性能措施，满足一般防渗区要求。厂区道路进行水泥硬化，满足简单防渗区要求。除一般防渗区全厂区其他区域敷设水泥硬化路面，满足简单防渗区要求。
	/

	依托工程
	黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司
	黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司位于本项目西侧1.7km处，该矿净水厂每天净化水量约4500m3/d，水源取自团山子水库，采用“混凝沉淀+过滤+消毒”常规净水工艺，同时配套矿井净化水处理站实现矿井水资源化补充供给，整体设施完备、工艺成熟、水质稳定达标，具备可靠的供水依托基础。本项目采用水车拉运方式。
	依托


4、主要原辅材料
本项目主要原辅材料有：煤炭等，消耗量详见一览表2-2。
表2-2  主要原辅材料一览表
	序号
	名称
	年用量
	最大存储量
	最大堆存高度
	来源

	1
	煤炭
	5万
	20000t
	2.5m
	外购于周边煤矿厂，由煤矿厂派运输车辆运送至本项目煤炭堆场

	3
	机油
	0.1t
	/
	/
	外购


5、主要产品方案
本项目年运输销售煤炭5万吨。本项目煤质Vd=39.75，根据《商品煤质量管理暂行办法》“第六条”，本项目煤炭种类为其他煤种。主要产品见表2-3。
表2-3  主要产品方案表
	产品名称
	含水率
	年产量（t/a）

	煤炭
	4.8%
	5万


表2-4  物料平衡一览表
	原料
	年用量
	产生
	产生量

	煤炭
	50009.059t/a
	煤炭
	50000t/a

	/
	/
	工业粉尘
	9.059t/a

	合计
	50009.059t/a
	/
	50009.059t/a


6、主要设备
本项目主要生产设备见表2-5。
表2-5  主要生产设备一览表
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	铲车
	辆
	1

	3
	炮雾机
	台
	1

	4
	高压水枪
	把
	1

	5
	运输车
	辆
	2

	6
	四轮车
	辆
	1


7、公用工程
（1）给水
a.生活用水
本项目建设完成后职工生活用水购买桶装水使用。厂区劳动定员共计7人，年工作210天，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），生活用水按每人80L/人·d计，厂区生活用水总量为0.56t/d、117.6t/a。
b.车辆冲洗用水
本项目车辆冲洗用水优先使用收集雨水，收集雨水不足时购买黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司自来水使用。项目洗车区域约为50m2，紧邻沉淀池，煤炭每天的运输量为238.1t，单车每次运输量15t按计算，项目配备2辆运输车，每辆车每天运输8车次，原料用量为50009.059t/a，每天的运输量为238.123t/d，单车运输量以30t计，则每天运输车次为8车次，项目年运输210天，运输完一次需要进行表层冲洗（含车轮冲洗），本项目采用高压水枪对运输车进行冲洗，高压水枪流量为30L/min，每辆车冲洗约20min，则日用水量为9.6t/d，年用水量2016t/a。
c.降尘用水
本项目降尘用水优先使用收集雨水，收集雨水不足时购买黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司自来水使用。项目场内道路不清洗，运输道路区域采用炮雾机进行降尘，炮雾机流量为4.5t/h，每天工作6h，年工作210天，则降尘用水量约为27t/d，5670t/a。厂区道路降尘用水全部自然蒸发，不外排。
本项目总用水量为7803.6t/a，37.16t/d。
（2）排水
a.生活污水
员工生活污水的排水量按产生量的80%计，则生活污水排放量为0.448t/d、94.08t/a，排入防渗旱厕，定期清掏堆肥处理，不外排。
b.运输车冲洗废水
运输车辆冲洗废水产生量按用水量的70%计，则运输车辆冲洗废水量为6.72t/d，1411.2t/a。
c.初期雨水
由于运输及装卸车辆从储煤场内出来后，轮胎及车身沾黏煤粉，在厂区运输时，经摩擦易将煤粉洒落于厂区地面，可能经雨水冲刷形成地表径流后，流入地表水造成水体污染，故在厂区低洼处建设一座初期雨水收集池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能定期将池底的沉渣收集，自然晾晒脱水后暂存于危废贮存点，定期交有资质公司处理。
本项目合计汇水面积为总占地面积=19855m2，初期雨水量按照重现期2年，径流系数为0.9，降雨历时15分钟计算，则暴雨强度为171.46L/（s·公顷），雨水流量为306.39L/s，初期雨水产生量为275.751m3/次，间歇降雨频次按20次/年计，排放量约为5515.02m3/a。
[image: ]
本项目拟在厂区东南侧厂区地势最低处1座200m3的雨水收集池，混凝土结构。厂区四周应设置环厂区雨水渠，同时设置后期雨水截断装置，以确保初期雨水收集池仅收集前15min产生的初期雨水；收集的雨水经沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排。若发生连续降雨临时采用雨水收集桶进行收集。
[image: ]
图2-1  水量平衡图（单位：t/a）
（3）供暖
本项目冬季不生产，无需供暖。
（4）供电
项目用电由当地市政电网提供，能够满足本项目用电。
8、环保投资
本项目总投资400万元。环保投资105.5万元，环保投资占总投资26.4%，环保投资具体情况参见表2-6。
表2-6  环保投资一览表
	阶段
	污染源
	本项目环保措施
	金额
（万元）

	运
营
期
	废气治理
	1台炮雾机、1把高压水枪
	2

	
	
	防风抑尘网（长600m，高4m，面积2400m2）、防尘网
	45

	
	废水治理
	初期雨水收集池（最大容积200m3）、600m雨水导流槽
	12

	
	
	沉淀池（最大容积10m3）
	1.5

	
	
	防渗旱厕
	1

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，加强厂区运输管理，夜间不生产，车辆减速慢行，降低运输噪声等措施
	2

	
	固废治理
	沉渣集中收集全部用于铺路；废机油、废含油手套、废含油抹布集中收集暂存在危废贮存点，定期委托有资质公司处理；生活垃圾集中收集由市政部门统一处理。
	2

	
	防渗措施
	项目危废贮存点采取地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s的防渗措施，满足重点防渗区要求。煤炭堆场、初期雨水收集池、沉淀池地面采取防渗性能不低于1.5m厚等效粘土防渗层，渗透系数K≤1×10-7cm/s的防渗性能措施，满足一般防渗区要求。厂区道路进行水泥硬化，满足简单防渗区要求。除一般防渗区全厂区其他区域敷设水泥硬化路面，满足简单防渗区要求。
	30

	
	监测、运行维护费用
	环境保护措施和设施的运行维护费用、例行监测
	10

	合计
	105.5

	总投资
	400

	环保投资比
	26.4


9、劳动定员与工作制
本项目员工人数7人，一班制，每班8小时，年工作210天（5月至11月），本项目不设食堂和宿舍。
10、总平面布置
本项目占地面积19855m2，总建筑面积10m2。本项目煤炭堆场有两处，一处位于厂区北侧，一处位于厂区南侧，危废贮存点位于厂区北侧，沉淀池位于厂区西侧，初期雨水收集池位于厂区东北侧。本项目平面布置图见附图3。
项目平面布置功能分区合理、布局紧凑，各个建筑物的布置均满足工艺需要。
项目所在地道路系统完善，有利于原料及产品的运输。因此，本项目平面布置合理。

	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: _Toc404437502][bookmark: _Toc414816027][bookmark: _Toc404437928][bookmark: _Toc388882371][bookmark: _Toc407620579]工艺流程简述：
[bookmark: _Hlk84352697]本项目主要工艺有：卸煤、储煤、外运等。
1、卸煤
项目煤炭由周边煤矿厂派运输车辆运送至本项目厂区，直接卸在煤炭堆场堆存。
2、储煤
卸货的煤炭，由铲车运输至煤炭堆场。
3、外运
由铲车将煤炭装车，装车完毕后对车辆外表面使用炮雾机降尘，降尘后车辆出厂运输至买家。
工艺流程及产污节点图见图2-7。
[image: 工艺]
图2-2  工艺流程及产排污节点图
表2-7  营运期主要污染工序一览表
	污染类别
	主要污染源
	产生工序
	主要污染因子

	废气
	生产区
	卸煤
	颗粒物

	
	
	储煤
	颗粒物

	
	
	外运
	颗粒物

	废水
	生活污水
	职工生活
	COD、NH3-N

	
	生产过程
	车辆冲洗
	SS

	
	初期雨水
	收集雨水
	SS

	噪声
	生产区
	铲车、炮雾机、运输车
	噪声

	固废
	生产区
	沉淀池、初期雨水收集池
	沉渣

	
	生活区
	生活垃圾
	生活垃圾







	与项目有关的原有环境污染问题
	

本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题存在。
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[bookmark: _Toc73523371]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气
（1）环境空气质量达标区判定
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查与评价数据来源于“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。”
项目位于黑龙江省鸡西市城子河区，本次评价采用黑龙江省生态环境厅于2026年1月19日公布的的《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中的监测数据，2025年，鸡西市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3一8h共6项污染物年均值浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级过渡阶段浓度限值要求。项目所在区域为环境空气质量达标区判定情况见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/
（μg/m3）
	标准值/
（μg/m3）
	占标率/
（%）
	达标情况

	细颗粒物（PM2.5）
	年平均质量浓度
	26
	30
	86.67
	达标

	可吸入颗粒物（PM10）
	年平均质量浓度
	43
	60
	71.67
	达标

	二氧化氮
	年平均质量浓度
	17
	40
	42.5
	达标

	二氧化硫
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.33
	达标

	一氧化碳
	百分位数日平均
	0.9
	4
	22.5
	达标

	臭氧
	8h平均质量浓度
	115
	160
	71.88
	达标


（2）其他污染物
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本工程污染源排污特点及厂址周围环境，确定本项目环境空气现状监测因子为：TSP。
本项目补充监测数据引用《黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司新发煤矿洗煤厂建设工程项目检测报告》（报告编号：SY-BG-20240830-06）于2024年8月30日由鸡西晟源环境检测有限公司出具的监测数据（见附件5）。该项目位于本项目西侧1700m处。
（1）监测点布设
根据大气环境影响评价等级及评价范围，并考虑项目地的主导风向和评价范围内主要保护目标位置等因素，在评价范围内主要布置1个监测点，监测点设置见表3-2，监测点示意图见图3-1。
[image: 图片1][image: ]本项目
监测点位

图3-1  监测点示意图

表3-2  特征污染物监测点位基本信息表
	序号
	监测点名称
	监测点位坐标°
	监测
因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1#
	新发煤矿洗煤厂厂区外东侧
	130.99641511
	45.34739620
	TSP
	2024.8.11-2024.8.13
	E
	1700


2）监测频次
TSP24小时平均浓度每天1次，连续监测3天。
（3）监测、分析方法
大气环境现状监测的采样方法和分析方法按国家生态环境局颁发的《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的有关规定执行。
表3-3  检测项目及检测依据
	检测项目
	检测依据

	TSP
	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995


（4）评价方法及评价标准
监测点位TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级过渡阶段浓度限值。
（5）监测结果
监测结果见下表。
表3-4  其他污染物监测结果
	名称
	污染物
	评价标准（mg/m3）
	浓度范围（mg/m3）
	最大占标率%
	超标率%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	厂区外东侧
	TSP
	0.3
	0.146-0.161
	53.7
	0
	达标


由上表可以看出，本项目TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级过渡阶段浓度限值要求。区域环境空气质量良好。
2、地表水环境
项目附近地表水体为城子河，属于穆棱河水系。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011一2030年）》规定，本项目区域穆棱河断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，本项目附近水体城子河（穆棱河一级支流）参照I类功能水体，因此本工程地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中I类水体标准。根据鸡西市生态环境局网站公布的2025年1月~12月《鸡西市地表水国控考核断面水质信息公开》，穆棱河知一桥、穆棱河河口内断面全年达到II类水质类别标准。
3、声环境
根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》可知，鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.2dB（A）；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为64.7dB（A）；功能区昼间达标率87.7%，功能区夜间达标率97.6%。
根据现场勘查及《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目选址周围50m范围内无声环境保护目标，未进行声环境现状进行监测。
4、生态环境
本项目占地面积19855m2，用地类型为工业用地，地表无植被覆盖，本项目周边无国家级、省级、市级名胜古迹、自然保护区，生态敏感、脆弱区，故本项目不开展生态环境现状调查。
5、地下水和土壤环境
本项目属于煤炭储存、集运项目，厂区地面全部硬化，不会对地下水产生影响，因此，不进行地下水环境质量现状监测。本项目废气不涉及重金属、持久性有机污染物，厂区路面全部水泥硬化，无土壤污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关要求，本项目不需开展环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	[bookmark: _Hlk72490597]1、大气环境保护目标
本项目调查范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，根据项目特点及周边环境状况，确定大气环境保护目标，详见表3-5。
表3-5  环境空气保护目标一览表
	环境要素
	名称
	坐标（°）
	保护
对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	纬度
	经度
	
	
	
	
	

	环境空气
	民房
	131.01770536
	45.34578904
	农村人群集中区
	人群
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级过渡阶段浓度限值
	W
	100


2、声环境保护目标
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境保护目标
本项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标。
4、生态环境保护目标
本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	[bookmark: _Toc73523372]1、废气排放标准
本项目施工期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，运营期无组织颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。大气污染物综合排放标准见表3-6，煤炭工业污染物排放标准见表3-7。
表3-6  大气污染物综合排放标准
	二级
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	指标
污染物
	

	颗粒物
	1.0


表3-7  煤炭工业污染物排放标准
	污染物
	监控点
	作业场所

	
	
	煤炭工业所属装卸场所
	煤炭贮存场所、煤矸石堆置场

	
	
	无组织排放限值/(mg/Nm3)
(监控点与参考点浓度差值)
	无组织排放限值/(mg/Nm3)
(监控点与参考点浓度差值)

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	1.0


2、噪声排放标准
本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。施工期噪声排放标准见表3-8，运营期噪声排放标准见表3-9。
表3-8  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	环境噪声标准值dB（A）

	昼间
	夜间

	70
	55


表3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准      单位：dB(A)
	声源类型
	标准类别
	标准限值

	
	
	昼间
	夜间

	厂界四周
	2类
	60
	50


3、固废排放标准
[bookmark: OLE_LINK42]《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《固体废物分类与代码目录（2024年）》（公告2024年第4号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量
控制
指标
	



本项目主要污染物排放总量控制推荐指标量见表3-10。

表3-10  本项目主要污染物总量控制推荐指标表    单位：t/a
	控制指标
	工业粉尘

	预测排放量
	9.059























[bookmark: _Toc73523373]
四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境影响和保护措施
	本项目施工期主要进行环保措施的建设，包括：安装防风抑尘网、车辆清洗区域的沉淀池、雨水收集池以及厂区硬化。项目施工期污染主要是建设过程产生的粉尘、噪声、固体废物、生活污水、施工废水等。
1、大气环境影响分析
项目建设期对当地环境空气质量的影响建设过程产生的粉尘，主要污染因子是TSP。为最大限度的减轻施工扬尘对环境空气的影响，施工期原料堆场施工现场设置围栏，运送建筑原料的车辆用苫布遮盖，施工场地洒水抑尘。
采取措施后厂界颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
2、声环境影响分析
施工期选用低噪声设备，加强运输车辆管理，夜间停止施工等措施，采取措施后场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
3、水环境影响分析
施工期施工废水沉淀后用于厂区洒水降尘。施工人员生活污水排入厂区现有防渗旱厕，定期清掏堆肥处理。
4、施工期固体废物影响分析
本项目施工人员4人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，工作日以45天计算，则生活垃圾的产生量为0.002t/d，0.09t/a。产生的生活垃圾定点袋装后交由市政部门统一处理。建筑垃圾运送至指定地点处置，不对外随意排放，对当地环境影响较小。







	运营期环境影响和保护措施
	一、废气
本项目废气主要为煤炭运输产生的颗粒物、煤炭堆存和装卸过程产生的颗粒物。
（一）源强核算及达标排放情况
1、达标分析
（1）煤炭运输产生的颗粒物
本项目产品由厂区自有运输车运输。运输产生的颗粒物主要是沿途抛洒及道路行驶引起的扬尘，属于无组织排放源。根据《逸散性工业粉尘粉尘控制技术》“工厂道路和停车场”，铺砌路面的车辆的特定排放因子计算方法如下：
[image: ]
式中：EF—排放因子，车辆里程（单位：g/km）；
P—来自铺砌路面并保持悬浮状态的颗粒物（直径小于30μm）的分数，0.90；
E—来源于汽车尾气的颗粒物；
T—平均每辆车的轮胎数。
本项目P来自铺砌路面并保持悬浮状态的颗粒物（直径小于30μm）的分数，取0.90；E来源于汽车尾气的颗粒物，根据《逸散性工业粉尘粉尘控制技术》“工厂道路和停车场”表1-1铺确路面来往车辆的排放因子，重载汽油车（10轮），取0.57g/km；T平均每辆车的轮胎数，取10。经计算EF排放因子为7.87g/km。本项目运输车共2辆，每辆车每天运输8车次，年运输210天，则运输车次为3360车次，原料用量为50009.059t/a，每天的运输量为246.694t/d。根据企业提供运输车运输路线，本项目厂区至331国道运输距离共0.310km，则本项目产品运输产生的颗粒物产生量为0.016t/a，排放速率为0.015kg/h。本项目要求煤炭运输过程中采用车辆苫盖+运输道路洒水降尘，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量，运输道路采用洒水降尘方式，每天工作5h，年工作210天。则本项目综合去除效率为80%，则无组织颗粒物排放量为0.003t/a，排放速率为0.003kg/h。
（2）煤炭堆存装卸过程产生的颗粒物
本项目煤炭堆存装卸时会产生无组织颗粒物，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
[image: 1679377115864]
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc指年物料运载车次（单位：车）；
D指单车平均运载量（单位：吨/车）；
（a/b）指装卸扬尘概化系数(单位：千克/吨)，a指各省风速概化系数，见附录1，b指物料含水率概化系数，见附录2；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3(单位：千克/平方米)；
S指堆场占地面积(单位：平方米)。
本项目D装载车单车平均运载量为30吨/车，Nc年物料运载车次为3360车，根据附录1，黑龙江省a取0.0015；本项目煤炭含水率为4.8%，参考附录2掺混矿石，b取0.0054；根据附录3，Ef风蚀概化系数取31.1418，S堆场占地面积取11352m2，经计算，堆场颗粒物产生量P为735.043t/a。
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
[image: 1679378255988]
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。
本项目粉尘控制措施控制效率依据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》“附录4：粉尘控制措施控制效率”。本项目车辆出入冲洗（高压水枪），冲洗Cm取78%，厂区采用围挡（防风抑尘网），围挡Cm取60%，堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘，编织覆盖Cm取86%，堆场为敞开式，Tm取0%，经计算，颗粒物排放量为9.056t/a，排放速率为1.797kg/h，综合除尘效率为90%，处理后颗粒物以无组织方式排放。
综上，本项目煤炭运输过程中采用苫布覆盖，出厂时车轮进行清洗，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量；厂区采用围挡（防风抑尘网），堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘，煤炭装车和卸车过程采用车辆出入冲洗（高压水枪）方式降尘，降尘后颗粒物以无组织形式排放，降尘后颗粒物以无组织形式排放。本项目废气采用的处理设施均符合相关要求。本项目严禁在污染天气期间、大风天气时生产作业。无组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。对区域环境空气影响较小。
本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-1，污染物排放量核算表见表4-2、4-3。
表4-1  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间/h

	
	
	
	
	核算
方法
	产生废气量m3/h
	产生浓度mg/m3
	产生量kg/h
	工艺
	效率（%）
	排放废气量m3/h
	排放浓度mg/m3
	排放量kg/h
	

	运输
	车辆运输过程
	无组织
	颗粒物
	系数法
	/
	/
	0.015
	车辆出入冲洗
	80
	/
	/
	0.003
	1050

	堆存、装卸
	堆场及原料、产品装卸过程
	无组织
	颗粒物
	系数法
	/
	/
	145.842
	车辆出入冲洗+围挡+编织覆盖
	90
	/
	/
	1.797
	5040


表4-2  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口
编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	污染物排放标准
	年排放量
（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	/
	运输过程
	颗粒物
	车辆出入冲洗
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）
	1.0
	0.003

	2
	/
	堆存和装卸过程
	颗粒物
	车辆出入冲洗+围挡+编织覆盖
	
	
	9.056

	无组织排放总计
	颗粒物
	9.059


表4-3  大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	核算年排放量（t/a）

	1
	工业粉尘
	9.059


2、非正常工况
当围挡和编织网出现破损时，去除效率降为50%。在生产过程中当废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，企业应立即停产，对废气处理装置进行检修，避免废气在未经有效处理的情况下非法排放环评要求企业实行定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。检修期间，生产设备停止运行，非正常工况下废气污染源强核算结果及相关参数见表4-4。
表4-4  非正常工况下废气污染源强核算结果及相关参数一览表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/（mg/m3）
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对
措施

	1
	原料及产品堆存和装卸过程
	围挡和编织网出现破损
	颗粒物
	/
	8.021
	1h
	1次
	停止生产及时检修


3、 环保措施可行性分析
本项目煤炭运输过程中采用苫布覆盖，出厂时车轮进行清洗，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量；厂区采用围挡（防风抑尘网），堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘，煤炭装车和卸车过程采用车辆出入冲洗（高压水枪）方式降尘，降尘后颗粒物以无组织形式排放。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》“附录 4：粉尘控制措施控制效率”中围挡控制效率为60%，本项目取60%；编制覆盖控制效率为86%，本项目取86%；车辆出入冲洗控制效率78%，本项目取78%；洒水控制效率为74%，本项目取50%。本项目煤炭运输过程中采用苫布覆盖，出厂时车轮进行清洗，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量；厂区采用围挡（防风抑尘网），堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘，煤炭装车和卸车过程采用车辆出入冲洗（高压水枪）方式降尘符合可行性技术要求。颗粒物排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求，本项目煤炭运输过程中采用苫布覆盖，出厂时车轮进行清洗，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量；厂区采用围挡（防风抑尘网），堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘，煤炭装车和卸车过程采用车辆出入冲洗（高压水枪）方式降尘处理是可行的。
5、大气监测计划
本项目运行期污染源监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的监测要求制定，具体监测计划见下表4-5。若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。
表4-5  大气监测计划
	环境要素
	监测项目
	监测点
	监测时间及频率
	执行标准

	废气
	颗粒物
	厂界上风向设参照点，下风向设监控点
	每年1次
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值


（二）环境影响分析
本项目煤炭运输过程中采用苫布覆盖，出厂时车轮进行清洗，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量；厂区采用围挡（防风抑尘网），堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘，煤炭装车和卸车过程采用车辆出入冲洗（高压水枪）方式降尘，降尘后颗粒物以无组织形式排放。本项目严禁在重污染天气期间、大风天气时生产作业。本项目无组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。本项目运输路线途径民房，运输过程采用车辆苫盖+道路洒水降尘方式，防止物料洒落，可减少运输过程中粉尘排放。敏感目标处环境空气可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级过渡阶段浓度限值要求。
综上所述，从环境空气的角度，本项目的建设是可行的。
二、废水
1、源强核算及达标排放情况
本项目运营期废水主要为生活污水、车辆冲洗废水和降尘用水和厂区初期雨水，生活污水排放量按照员工生活用水量的80%计算，则项目产生生活污水量为94.08t/a。废水主要污染物为COD、氨氮，水质浓度为COD300mg/L，氨氮25mg/L。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排；运输车辆冲洗废水产生量按用水量的70%计，则运输车辆冲洗废水量为1411.2t/a。废水主要污染物为SS，水质浓度为SS280mg/L。车辆冲洗废水集中收集经沉淀池沉淀后用于厂区道路降尘，自然蒸发，不外排；厂区雨季径流水总量为5515.02‬t/a。废水主要污染物为SS，水质浓度为SS1100mg/L。厂区初期雨水经过雨水导流槽收集至雨水收集池，沉淀后全部用于车辆冲洗、厂区道路降尘，不外排；降尘用水全部自然蒸发，不外排。
本项目废水产生及排放情况见表4-6。
表4-6  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时数（h）

	
	
	
	核算
方法
	产生废水量（m3/a）
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	工艺
	效率（%）
	核算
方法
	排放废水量（m3/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	

	职工
生活
	生活
污水
	COD
	类比法
	94.08
	300
	0.028
	/
	/
	/
	
	/
	/
	1680

	
	
	NH3-N
	
	
	25
	0.002
	
	/
	
	
	/
	/
	

	车辆冲洗
	车辆冲洗废水
	SS
	类比法
	1411.2
	280
	0.395
	沉淀池
	/
	/
	/
	/
	/
	630

	初期雨水
	初期雨水
	SS
	类比法
	5515.02
	280
	1.544
	沉淀池
	/
	/
	/
	/
	/
	5040


2、污染防治措施及环境影响分析
本项目废水主要为生活污水、车辆冲洗废水、降尘用水、初期雨水。厂区初期雨水经过雨水导流槽收集至雨水收集池，沉淀后全部用于车辆冲洗、厂区路面降尘，不外排；车辆冲洗废水集中收集经沉淀池沉淀后用于厂区路面降尘，自然蒸发，不外排；降尘用水全部自然蒸发，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。因此本项目建设是可行的。
三、噪声
1、源强核算及达标排放情况
本项目投产后噪声源主要由铲车、炮雾机、运输车产生。根据同类型企业的调查，主要设备噪声声压级见表4-7。
表4-7  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段h

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	铲车
	-4
	26
	2.5
	60
	加强厂区运输管理，夜间不生产；车辆减速慢行，降低运输噪声
	1680

	2
	四轮车
	-8
	3
	2
	55
	
	

	3
	炮雾机
	-11
	-30
	1.5
	60
	
	840

	4
	运输车
	22
	0
	2.5
	65
	
	630

	5
	运输车
	18
	3
	2.5
	65
	
	630


2、噪声预测
本评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声模式预测本项目各噪声源对周围环境的影响。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）的要求，并结合建设项目声源的噪声排放特点，选择点声源预测模式，预测本项目运营期设备噪声对敏感点的影响。
表4-8  运营期间厂界噪声预测结果    单位：dB（A）
	预测点
	环境噪声预测值
	评价结果
	超标和达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	[bookmark: OLE_LINK50]厂界东侧
	45.39
	0
	60
	50
	达标

	厂界南侧
	52.65
	0
	60
	50
	达标

	厂界西侧
	57.18
	0
	60
	50
	达标

	厂界北侧
	49.75
	0
	60
	50
	达标


根据预测结果，通过选用低噪声车辆及设备，加强厂区运输管理，夜间不生产，车辆减速慢行，降低运输噪声等措施，经厂区距离衰减，到达厂界处，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。针对运输交通噪声，加强管理，杜绝超载现象，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，合理安排运输车辆工作时间，22：00-次日6:00禁止运输工作，避免交通噪声对沿途村庄产生影响，运输车辆沿线两侧居民住宅处噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。同时运营期落实好报告中提出的监测要求，发现超标及时采取降噪措施，保证厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。项目运营对周围环境噪声影响较小。
本项目通过选用低噪声车辆及设备，加强厂区运输管理，夜间不生产，车辆减速慢行，降低运输噪声，采取降噪措施后本项目厂界四周噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区昼间标准的要求。采取措施后本项目噪声对周围声环境造成的不利影响较小，可被环境接受。
针对本项目噪声源的特点，本次评价提出以下措施：
①选用低噪声车辆及设备
②加强厂区管理：白天生产，夜间不生产，合理安排运输车辆工作时间，22：00-次日6:00禁止运输工作。
③加强运输管理：运输车辆、铲车、炮雾机等减速慢行，降低运输噪声。
④汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛。
综上所述，从噪声影响角度，本项目建设是可行的。
（二）运输路线环境影响分析
本项目夜间不安排运输，运输车辆采取限制车速、禁鸣等措施，可有效降低运输车辆噪声对道路两侧环境的影响。本项目运输路线见附图5。
（三）监测计划
表4-9  本项目噪声污染源监测计划
	监测项目
	监测因子
	监测点位置
	最低监测频率
	执行标准

	厂界四周噪声
	Leq（A）
	厂界
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


四、固体废物
本项目投产后产生的固体废弃物主要为沉渣、生活垃圾。
四、固体废物
本项目投产后产生的固体废弃物主要为沉渣、生活垃圾、废机油、废含油手套、废含油抹布。
1、固废产生情况
（1）沉渣
本项目车辆冲洗废水经过沉淀池处理，初期雨水经过雨水收集池沉淀后，会产生沉渣，则沉渣产生量为1.939t/a。沉渣集中收集全部用于铺路，不外排。
（2）生活垃圾
职工生活垃圾以每人每天0.5kg计，职工人数为7人，工作天数为210天，则生活垃圾产生量为0.004t/d，即0.84t/a。生活垃圾集中收集后交由市政部门统一处理。
（3）废机油
本项目车辆维修过程中会产生废机油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代号900-249-08，产生量为0.1t/a。废机油集中收集暂存在危废贮存点，定期委托有资质公司处理。
（4）废含油手套、废含油抹布
本项目机加车间、焊接车间生产过程中工人使用机油时会产生废含油手套、废含油抹布，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废抹布、废含油手套属于危险废物，废物类别“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49，产生量为0.01t/a，集中收集后，暂存于危废贮存点，定期交有资质公司处理。
根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），项目固废产生情况详见表4-10。
表4-10  本项目固废汇总表
	工序
	固体废物名称
	固废
属性
	固废代码
	产生量
（t/a）
	最终
去向

	
	
	
	
	
	

	生产
过程
	沉渣
	一般固废
	900-099-S59
	1.939
	集中收集全部用于铺路

	生活
废物
	生活垃圾
	一般固废
	900-099-S64
	0.84
	由市政环卫部门统一处理

	车辆维修
	废机油
	危险废物
	900-249-08
	0.1t/a
	集中收集，交有资质公司处理

	
	废含油手套、废含油抹布
	危险废物
	900-041-49
	0.01t/a
	集中收集，交有资质公司处理


表4-11  本项目危险废物产生量及处置情况表
	序号
	危险废物名称
	危险废物
类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生
工序及装置
	形态
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废机油
	HW08
废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	0.1
	车辆维修
	液态
	有机物
	/
	T/In
	危废贮存点分类暂存后，交有资质公司处理

	2
	废含油手套、废含油抹布
	HW49 其他废物
	900-041-49
	0.01
	车辆维修
	固态
	有机物
	/
	T/In
	危废贮存点分类暂存后，交有资质公司处理


2、危废贮存点应采取以下污染防治措施：
（1）危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，采用重点防渗，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s，防渗等级需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
（2）本项目废机油、废含油手套、废含油抹布应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。对各种危险废物进行标识，避免混合、混放。
（3）本项目生产过程中产生的废机油、废含油手套、废含油抹布属于危险废物，应按危险废物的有关规定进行管理处置，其暂存和处理按照国家相关要求进行，交给有资质的危险废物回收处理企业。日常管理应专人专管，严格进行日常安全防护管理和监测。
（4）对危险废物进行分类存储和标识，对危险废物暂存区设立明显的警示标志，生产过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和暂存设施内。
贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置明显的警示标志，标明具体物质名称。生产过程产生的各种危险废物在厂区内的暂存时间不得超过1年，并制定危险废物贮存的台账制度。
（5）定期进行日常性检查。本项目危废贮存点采用重点防渗，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s，并张贴醒目的标识，并张贴醒目的标识。本项目危废贮存点总面积为10m2，面积能够满足本项目需求。企业在运行过程中应定期对危废贮存点地面进行检查，一旦发现异常，应立即采取修补措施。
（6）危险废物在转运过程中如遇恶劣天气、驾驶人员操作不当或运输车辆行驶部件、装卸系统、安全附件、储运容器的安全性能不好均会造成危险废物的泄露，对沿线居民和环境质量造成影响。
通过采取上述措施，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，危险废物暂存具备可行性，建设项目危险废物贮存设施基本情况见下表。
表4-12  危险废物贮存信息基本情况表
	序号
	贮存设施名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	废机油存储区
	废机油
	HW08
废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	危废贮存点
	10m2
	隔离隔开分离贮存
	0.1t
	1年

	2
	废含油手套、废含油抹布存储区
	废含油手套、废含油抹布
	HW49 其他废物
	900-041-49
	
	
	
	0.01t
	1年


本项目产生的危险废物在厂内指定的危废贮存点安全暂存，定期委托有资质单位回收处理，由持有危险废物经营许可证、危险货物运输资质的单位拉运。
五、地下水
本项目厂区初期雨水经过雨水导流槽收集至雨水收集池，沉淀后全部用于车辆冲洗、厂区路面降尘，不外排；车辆冲洗废水集中收集经沉淀池沉淀后用于厂区路面降尘，自然蒸发，不外排；降尘用水全部自然蒸发，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）将厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区建筑区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，并按要求进行地表防渗。
1、重点污染防治区
重点防渗区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物渗漏后不容易被及时发现和处理，或场地水文地质条件相对较差的区域和部位。
本项目危废贮存点按照重点防渗区管理，危废贮存点防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，为重点防渗区，基础敷设2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，表面铺设防水树脂层，渗透系数≤10-10cm/s。
2、一般污染防治区
一般污染防治区指对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目一般防渗区为煤炭堆场、初期雨水收集池、沉淀池所在区域及厂区道路，采用抗渗等级不低于P6级的抗渗混凝土，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）。
3、简单污染区防治区
本项目简单防渗区为除一般防渗区以外的厂区其它建筑区，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中简单防渗区防渗技术要求，主要防渗措施为水泥地面硬化。
表4-13  本项目分区防渗情况一览表
	序号
	污染防治区主要类别
	装置、单元名称
	防渗要求

	1
	重点防渗区
	危废贮存点
	地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s

	2
	一般防渗区
	煤炭堆场、初期雨水收集池、沉淀池
	采用抗渗等级不低于P6级的抗渗混凝土，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）

	3
	简单防渗区
	除一般防渗区以外的厂区其它建筑区
	水泥硬化


六、土壤
本项目产品运输过程中采用苫布覆盖，出厂时车轮进行清洗，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量；厂区采用围挡（防风抑尘网），堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘，原料及产品装车和卸车过程采用车辆出入冲洗（高压水枪）方式降尘，降尘后颗粒物以无组织形式排放。废气中不含重金属或二噁英等物质，不会造成大气沉降影响，处理后废气对土壤环境影响较小；并且本项目一般防渗区为煤炭堆场、初期雨水收集池、沉淀池所在区域及厂区道路，采用抗渗等级不低于P6级的抗渗混凝土，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）。除一般防渗区以外的厂区其它建筑区，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中简单防渗区防渗技术要求。对土壤环境影响较小。
七、生态
本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小，无需设置相应生态环境保护措施。
八、环境风险
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。
本项目设备维修和保养过程中会产生废机油。
1、风险潜势初判
（1）物质及工艺系统危险性
根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018 中附录B，本项目涉及的危险物质为废机油。
表4-14  废机油的理化性质及危险特性表
	物质名称
	废机油/链烷烃

	危险性类别
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

	物理性质
	熔点=95.3~-94.3℃
	沸点=69℃

	
	相对密度（水=1）=0.66
	相对蒸汽密度（空气=1）=2.97

	
	饱和蒸气压=17kPa（20℃）
	燃烧热=-4159.1kJ/mol

	
	临界压力=1.09MPa
	辛醇/水分配系数=1.9

	
	闪点=22℃
	引燃温度=225℃

	
	爆炸下限=1.1%
	爆炸上限=7.5%

	
	溶解性:不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂

	外观与气味
	高挥发性无色液体，有汽油味

	火灾爆炸危险数据

	灭火剂
	用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火

	危险特性
	高闪点液体，可燃，并有腐蚀性、属于危险废物

	健康危害
(急性、慢性)
	本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎急性中毒:吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性慢性中毒:长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退:其后四肢远端逐渐发展成感觉异常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退，尤以下肢为甚，上肢较少受累。进一步发展为下肢无力，肌肉疼痛，肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢。

	泄漏紧急处理
	少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏对油污进行控制，防止扩散，并使用收油机、油拖网、吸油毡、浮式储油罐进行吸附、收集。

	火灾事故处理
	小型火灾时立刻用储区附近备用的灭火器灭火，如其有迅速扩大之势，应避免靠近，须立即打开消火栓降低着火点及附近油漆的温度，控制火势，避免发生爆炸，待火焰减低后再用灭火器灭之大型火灾时应立刻开启消火栓降温，控制火势，避免爆炸，等待救援。


表4-15  危险物质数量与临界量比值
	单元名称
	危险物质
	最大存储量
	临界量
	[image: ]

	设备维修和保养
	废机油
	0.1t
	2500t
	0.00004

	
	废含油抹布和含油手套
	0.0015t
	2500t
	0.0000006

	Q
	0.0000406


（2）危险物质及工艺系统危险性（P）分级
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中表B.2其他危险物质临界量推荐值。


式中：[image: ]——每种危险物质的最大存在总量，t。
[image: ]——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10（2）10≤Q＜100（3）Q≥100
本项目Q=0.0000406＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
（3）风险源分布：危险废物储存在危废贮存点。
（4）环境影响途径：①危废贮存点因管理不善或乱排、乱倒，危废和渗出液可能进入附近土壤和水体。
（5）风险防范措施要求：①管理过程：安排专人负责厂区安全管理，操作人员须经过专业培训；同时对公司员工也应进行消防培训，加强员工安全意识。
②贮存过程：仓库管理人员须经过专业知识培训。
③运输过程：企业须配备消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员；运输包装上应印制清晰的提醒符号或标志。
④生产过程：企业应做好日常监督检查与维修保养，平时组织专门人员周期性巡回检查，有异常现象及时检修。











[bookmark: _Toc73523374][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运输过程
	颗粒物
	苫布覆盖，出厂时车轮进行清洗，防止物料洒落，减少运输过程中粉尘排放量
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值

	
	堆存和装卸过程
	颗粒物
	厂区采用围挡（防风抑尘网）（长600m，高4m，面积2400m2），堆场采用编织覆盖（防尘网）方式降尘，原料及产品装车和卸车过程采用车辆出入冲洗（高压水枪）方式降尘
	

	地表水
环境
	生活污水
	COD，氨氮
	防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排
	/

	
	车辆冲洗废水
	SS
	经沉淀池沉淀后废水全部用于厂区路面降尘
	/

	
	降尘用水
	/
	自然蒸发
	/

	
	初期雨水
	SS
	经雨水导流槽（600m）收集至初期雨水收集池（最大容积200m3），沉淀后全部用于车辆冲洗、厂区路面降尘
	/

	声环境
	铲车、炮雾机、运输车
	噪声
	选用低噪声设备，优化厂区布置
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准

	电磁
辐射
	/
	/
	/
	/

	固体
废物
	沉渣集中收集全部用于铺路；废机油、废含油手套、废含油抹布集中收集暂存在危废贮存点，定期委托有资质公司处理；本项目生活垃圾集中收集由市政部门统一处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目危废贮存点采取地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s的防渗措施，满足重点防渗区要求。煤炭堆场、初期雨水收集池、沉淀池地面采取防渗性能不低于1.5m厚等效粘土防渗层，渗透系数K≤1×10-7cm/s的防渗性能措施，满足一般防渗区要求。厂区道路进行水泥硬化，满足简单防渗区要求。除一般防渗区全厂区其他区域敷设水泥硬化路面，满足简单防渗区要求。

	生态保护
措施
	/

	环境风险
防范措施
	①管理过程：安排专人负责厂区安全管理，操作人员须经过专业培训；同时对公司员工也应进行消防培训，加强员工安全意识。
②贮存过程：仓库管理人员须经过专业知识培训。
③运输过程：企业须配备消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员；运输包装上应印制清晰的提醒符号或标志。
③生产过程：企业应做好日常监督检查与维修保养，平时组织专门人员周期性巡回检查，有异常现象及时检修。

	其他环境
管理要求
	根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。


[bookmark: _Toc73523375]
六、结论
	通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，企业在运营过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。




[bookmark: _Toc73523376][bookmark: _Toc73523377]附表：
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	工业粉尘
	/
	/
	/
	9.059t/a
	/
	9.059t/a
	9.059t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般固体废物
	沉渣
	/
	/
	/
	1.939t/a
	/
	1.939t/a
	1.939t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废含油手套、废含油抹布
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	0.01t/a

	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.84t/a
	/
	0.84t/a
	0.84t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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[image: 微信截图_20231016153956][image: ]
图例
  本项目位置

  监测点位
本项目位置
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附图2：项目周围敏感目标图
[image: 微信截图_20231016153956][image: ]民房
图例
  本项目厂界
大气环境影
响评价范围
  声环境影
响评价范围
敏感目标


附图3：项目平面布置图

[image: 平面图2026]
附图4：项目四至图
[image: ][image: 微信截图_20231016153956]闲置厂房
构件加工厂
荒地
荒地


附图5：本项目运输路线图
[image: 微信截图_20231016153956][image: ]图  例
项目厂界
运输路线

图  例
本项目厂界
运输路线

附图6：分区防渗图
[image: 分区防渗2026]

附图7：项目周边照片
	[image: 北部场区东 荒地]
	[image: 南部场区西 构件加工厂]

	厂区东侧为荒地
	厂区南侧为构件加工厂

	[bookmark: _Toc73523382][image: 北部场区西 荒地民房]
	[image: 场区北 废弃厂房]

	厂区西侧为荒地
	厂区北侧为闲置厂房
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附件3：租赁合同
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附件4：煤质检测报告
[image: 499911b08f32d97a44187a8e13df798]

附件5：监测报告
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附件6：生态环境分区管控分析报告
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