




鸡环审〔2026〕48号

[bookmark: _GoBack]关于鸡西市进航煤炭销售有限公司储煤场
建设项目环境影响报告表的批复
 
鸡西市进航煤炭销售有限公司：
你单位《关于申请审批鸡西市进航煤炭销售有限公司储煤场建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。
一、项目基本情况
该项目属新建工程，拟建于黑龙江省鸡西市滴道区滴道河乡金刚村，租赁鸡西辰宇环保工程有限责任公司厂区南侧场地，厂区占地面积16409.8m2，堆场面积11000m2，用于贮存和销售周边煤矿生产的煤炭，年周转煤炭10万吨。项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。项目总投资200万元，其中环保投资33.8万元。
该项目在全面落实《鸡西市进航煤炭销售有限公司储煤场建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工场地设置围挡，施工道路进行硬质覆盖，运输车辆加盖苫布，洒水降尘，颗粒物排放浓度应符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）要求。车辆冲洗废水排入沉淀池，沉淀后回用于场地洒水降尘。生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施，合理安排施工时间，杜绝夜间施工，噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。建筑垃圾运至市政指定地点处置，生活垃圾由市政部门统一处置。
（二）大气环境影响及保护措施。项目四周设置防风抑尘网，运输车辆、堆场进行苫盖，定期洒水降尘，颗粒物排放浓度应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。
（三）水环境影响及保护措施。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。初期雨水导入初期雨水收集池沉淀后用于堆场及道路洒水降尘。
严格落实地下水保护措施。危险废物贮库点采取重点防渗，2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，K≤10-10 cm/s。煤炭堆场、防渗旱厕、雨水收集池采取一般防渗，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。厂区道路等其他区域采取简单防渗区，采取水泥地面硬化。
（四）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备、加强车辆维护，加强厂区绿化，合理安排工作时间，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（五）固体废物环境影响及保护措施。雨水收集池沉渣定期清理后外售综合利用。设备维修产生的废机油、废含油抹布手套、废机油桶分类收集暂存危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处理。
（五）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。
三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。
五、鸡西市滴道生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市滴道生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。                              



鸡西市生态环境局
                                2026年8月18日












抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市滴道生态环境局
鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年8月18日印发
共印8份
1

