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关于鸡西市健军商砼有限公司混凝土搅拌站项目生态环境影响报告表的批复
 
鸡西市健军商砼有限公司：
你单位《关于申请审批鸡西市健军商砼有限公司混凝土搅拌站项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。
一、项目基本情况
该项目属新建工程，拟建于鸡西市城子河区龙山屯东900米，占地面积16169 m²。项目新建1条商品混凝土生产线及其配套环保工程、储运工程、辅助工程等。项目建成后，年产混凝土15万m3。项目总投资3000万元，其中环保投资29万元。
该项目在全面落实《鸡西市健军商砼有限公司混凝土搅拌站项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对生态环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的生态环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

[bookmark: _GoBack]二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工场地设置围挡，运输车辆遮盖苫布，按时洒水降尘，施工期颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。选用低噪声机械，加设隔声屏障，合理安排施工时间，施工期噪声排放应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。建筑垃圾及时清运至指定地点处置，生活垃圾统一收集，定期送往环卫部门指定点处置。
（二）大气环境影响及保护措施。项目搅拌粉尘经布袋除尘器处理后通过32米高排气筒排放，水泥、粉煤灰采用封闭式车辆运输，水泥、粉煤灰筒仓粉尘分别经布袋除尘器处理后通过32米高排气筒排放，颗粒物排放应符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单要求，无组织颗粒物排放应符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单要求。
（三）水环境影响及保护措施。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。生产设备和车辆冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用，不外排。初期雨水集中收集，经沉淀后用于洒水降尘，不外排。
严格落实地下水分区防渗措施，危险废物贮存库为重点防渗区，采用至少2mm厚的高密度聚乙烯等人工防渗材料，K≤10-10cm/s。防渗旱厕、初期雨水池为一般防渗区，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。
（四）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，加强厂区运输管理，合理安排运输时间，厂界东侧、西侧、北侧噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，厂界南侧噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。
（五）固体废物环境影响及保护措施。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处置。粉料筒仓粉尘收集后回用于生产。搅拌站粉尘收集后回用于生产。初期雨水收集池沉渣定期清理，交由环卫部门统一处置。废布袋更换后由厂家直接回收，不在场区贮存。废机油、废含油抹布及手套、废机油桶、含油污泥分别收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。
（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。
三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。
五、鸡西市城子河生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市城子河生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。


鸡西市生态环境局
                                2026年9月29日
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