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关于黑龙江省圣民石墨新材料有限公司
年产2000吨石墨纸生产线项目
生态环境影响报告表的批复
 
黑龙江省圣民石墨新材料有限公司：
你单位《关于申请黑龙江省圣民石墨新材料有限公司年产2000吨石墨纸生产线项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。
一、项目基本情况
该项目属新建工程，拟建于鸡西市鸡冠区鸡冠产业园区内，占地面积5526.51 m²。项目租赁现有厂房，新建2条石墨纸生产线及其配套环保工程、储运工程、辅助工程等。项目分两期进行建设，计划一期石墨纸生产线产能1000t/a，二期石墨纸生产线产能1000t/a。项目总投资3000万元，其中环保投资47万元。
该项目在全面落实《黑龙江省圣民石墨新材料有限公司年产2000吨石墨纸生产线项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对生态环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的生态环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工场地设置围挡，运输车辆遮盖苫布，按时洒水降尘，施工期颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。选用低噪声机械，加设隔声屏障，合理安排施工时间，施工期噪声排放应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。建筑垃圾及时清运至指定地点处置，生活垃圾统一收集，定期送往环卫部门指定点处置。
（二）大气环境影响及保护措施。项目2台石墨膨化炉废气分别经布袋除尘器和碱液喷淋塔处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度排放应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求，硫酸雾、氮氧化物排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求执行，膨化炉周边颗粒物排放应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求，厂界颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
（三）水环境影响及保护措施。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋塔内碱液循环利用，不外排。项目应严格落实地下水分区防渗措施，危险废物贮存库为重点防渗区，采用至少2mm厚的高密度聚乙烯等人工防渗材料，K≤10-10cm/s。防渗旱厕、碱液喷淋塔为一般防渗区，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。
（四）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施，加强厂区运输管理，合理安排运输时间，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（五）固体废物环境影响及保护措施。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处置。布袋除尘器收集粉尘回用于生产。废布袋由厂家更换后直接回收处置，不在场区贮存。废包装袋集中收集，定期外售。废机油、废含油抹布及手套分别收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。碱液喷淋塔产生的硫酸盐应开展危险废物鉴别，鉴别前应按照危险废物进行管理和处置，鉴别后若属于一般工业固体废物，集中收集定期外售综合利用。
（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。
三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。
五、鸡西市鸡冠生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡冠生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。




鸡西市生态环境局
                                2026年10月22日
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