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平岗煤矿辅助提升系统改造项目
环境影响报告表的批复
 
黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司：
你单位《关于申请黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司平岗煤矿辅助提升系统改造项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。
一、项目基本情况
该项目属新建工程，拟建于黑龙江省鸡西市梨树区，本项目总用地面积151708.00㎡，用地性质为工业用地。项目新建一条副立井及配套设施，用于平岗煤矿入风、排矸、部分材料、上下人员使用，煤矿产能及其余井筒无变化，不涉及煤炭新增开采规模。项目总投资36095.73万元，其中环保投资164.15万元。
该项目在全面落实《黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司平岗煤矿辅助提升系统改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
2、 项目建设的主要生态环境影响及保护措施
（一）大气环境影响及保护措施。施工场地设置围挡，物料堆存进行苫盖，运输车辆采取篷布覆盖，进场道路以及场内道路及时清扫、洒水降尘，厂界颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。运营期矸石输送环节密闭，装车过程喷淋降尘，场地道路及时清扫、洒水抑尘，厂界颗粒物排放应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。
（二）水环境影响及保护措施。施工废水经沉淀后，回用于场地降尘。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。工业场地生产、消防用水、井下消防洒水等用水全部损耗，不排放。
项目应严格落实地下水保护措施，油脂库地面及裙角采用2mm厚的高密度聚乙烯和防渗混凝土进行防渗处理，厂内其他区域按简单防渗区进行一般地面硬化。
（三）声环境影响及保护措施。施工过程应选择低噪声设备，合理安排施工时间，噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。项目运营期应选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
（四）固体废物环境影响及保护措施。施工过程产生的岩土部分用于地面工程填方，剩余部分用于周边道路垫道及地面治理使用。建筑垃圾中废弃的砖、石、夯块等作为地基的填筑料，各类包装箱、纸箱等统一运往废品站进行回收利用。生活垃圾送往生活垃圾指定堆放地点。运营产生的矸石外运综合利用，用于井下充填、地面治理等。废液压油桶暂存于主工业场地危险废物贮存库，委托有资质单位处置。
（五）生态环境影响及保护措施。施工过程中严格控制施工占地，不能超出用地要求界限。施工道路优先选择利用场内现有道路，不得乱占乱压。剥离表土单独堆放，应进行密目网苫盖及编织袋围挡，减少水土流失。在施工结束后，及时对本工程占地区域进行土地平整和表土覆盖，并采取植被恢复措施，加强区域植被建设。
（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。
三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。
五、鸡西市梨树生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市梨树生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。                              






鸡西市生态环境局
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