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关于滴道盛和煤矿九井通风系统改造工程

生态环境影响报告表的批复

黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司 ：

你单位《关于申请审批滴道盛和煤矿九井通风系统改造工程生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

项目基本情况

该项目属新建项目，拟建于鸡西市滴道区滴道河乡。厂区占地面积4997m2。项目新建一座回风立井，原回风斜井改为进风井，原主井、副井、猴车井功能不变。项目总投资为5215.01万元，其中环保投资为163万元。
该项目建设在全面落实《滴道盛和煤矿九井通风系统改造工程生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对生态环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的生态环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）大气环境影响及保护措施。施工场地设置围挡，临时性货场苫盖和围挡，运输车辆加盖苫布，运输和卸料时帆布苫盖和封闭，混凝土搅拌设备采取封闭防尘措施，按时洒水降尘，施工期颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）要求。运营期，煤矿回风井风排瓦斯应符合《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准》（GB21522-2024）要求。
（二）水环境影响及保护措施。井下水经水泵抽至地面沉淀池，沉淀后回用，不外排。冲洗废水经沉淀后，上清液回用，不外排。生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。
（三）声环境影响及保护措施。施工场界设置隔声挡板，加强设备维护及保养，合理安排运输时间，施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。运营期，选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
（四）固体废物环境影响及保护措施。井筒开凿产生的废土石，用于地面工程填方及周边道路垫道。施工生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门统一处理。建筑垃圾送至市政部门指定堆放点。沉淀池沉渣用于回填场地。
（五）生态环境影响及保护措施。项目应合理布置临时施工场地，严格控制施工占地、作业范围、施工时间，减少施工扰动，避免占用、占压、碾压周边植被，严禁惊扰和捕猎野生动物，施工结束后，及时平整场地，拆除临时工程，进行生态恢复。

三、待东兴办事处及项目周边居民拆迁完成后方可动工。
四、你单位应建立内部生态环境管理制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。
六、鸡西市滴道生态环境局组织开展该项目生态环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市滴道生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
                           鸡西市生态环境局

                                 2026年9月30日
抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局，鸡西市滴道生态环境局。
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